新会会城耀皮工程玻璃有限公司“5·8”

一般机械伤害事故调查报告
2026年5月8日上午8时21分，新会区会城银源路10号江门耀皮工程玻璃有限公司一名工人在维修切割一号线设备时，被装载玻璃的转换架挤压，造成1人死亡，直接经济损失约156.3346万元。
根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）等法律法规的有关规定，新会区人民政府成立新会区“2026·5·8”机械伤害事故调查组（以下简称“事故调查组”），调查组组长由分管应急管理工作的区领导担任，副组长由区应急管理局主要负责同志担任，成员由区应急管理局、新会公安分局、区总工会派员参加，并邀请区纪委监委派员参加，对该起事故开展全面调查。5月14日，事故调查组聘请具有资质的安全评价机构派遣专家协助事故调查，并于6月23日出具技术分析报告，提出专业分析意见。
事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调阅资料、人员问询、调查取证、综合分析等，查明了事故经过、发生原因、人员伤情和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，总结了事故主要教训，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，新会会城耀皮工程玻璃有限公司“5·8”一般机械伤害事故，是一起企业安全生产管理不到位，作业人员违章作业导致死亡的一般生产安全责任事故。

一、事故相关情况
（一）事故单位基本情况

江门耀皮工程玻璃有限公司，统一社会信用代码：91440700666538595U，类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）；法定代表人：沙**，单位地址：广东江门市新会区银源路10号，经营范围：生产和销售新型节能、环保建筑材料（无机非金属材料和制品：节能低辐射LOW-E特种玻璃、夹层中空安全环保节能复合特种玻璃、自洁环保特种节能玻璃、低辐射LOW-E特种玻璃基片等深加工玻璃），并提供产品的售后技术服务。自有厂房租赁，提供相关技术咨询、技术服务、技术推广等配套服务（以上经营项目不涉及外商准入特别管理措施）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（二）事故发生具体位置
江门耀皮工程玻璃有限公司切割一号线的转换架内。
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事发地点照片
（三）其他情况
1.事故设备基本情况
本次事故发生在江门耀皮工程玻璃有限公司切割一号线的转换架内。该公司切割一号线主要由自动上片区、切割机、掰片台三大部分组成，自动上片机型号为：LT-6036-D2，自动上片机和掰片台由英德欧姆智能机械有限公司提供；切割机型号为：SMF L2，由瑞士百超集团提供。切割机、掰片台于2009年投入使用至今，自动上片机于2023年2月底与“穿梭式原片仓储系统”一并引入并建成投产。设备具体情况如下：

（1）自动上片区：自动上片区实际包括两部分，分别是自动上片机LT-6036-D2，以及“穿梭式原片仓储系统”SLT-603的部分功能性设备（一前一后2个“上片工位”和1个“转换架”）。自动上片机主要负责把“上片工位”架子上的竖立的玻璃吸取下来横放在台面上，方便传送至切割机上进行开切加工处理；“转换架”（事故发生点）则是前“上片工位”的一个横向延伸（切割机方向），当需要吸取后“上片工位”玻璃时，前工位的原材料可以快速地往“转换架”上转移，以达到快速切换，减少等待提升效率的目的。

（2）切割机：主要是负责把上片机送过来的原材料，根据不同客户、不同订单要求进行各种图形规格的切割处理，是4轴伺服系统驱动，整套切割系统均由百超公司自主研发，精度最高为0.01mm。

（3）掰片台：也叫“气浮台”，因为整个台面均无传送皮带，而是由许多风孔组成，原材料（玻璃原片）实际是悬浮在台面上。切割机把加工完成后的原材料（玻璃原片）送至掰片台后，通过人工，或设备辅助对其进行掰分，分离出所需的不同形状、规格尺寸的小单体，然后进行下架处理。

2.安全生产管理基本情况
江门耀皮工程玻璃有限公司建立有安全生产管理架构，由总经理赵**担任企业主要负责人，负责该公司的全面工作，是公司安全生产第一责任人；公司设有安保行政部，是公司的安全生产管理工作的组织和执行机构，由副总经理张*担任公司的安全生产分管领导，兼任安保行政部部门经理职务，由高**担任安保行政部部门副经理职务，负责全公司安全生产管理工作；安保行政部设有三名专职安全员，负责公司各项安全生产工作的落实执行。此外，该公司各部门、车间、班组的负责人在各自职责范围内负责安全生产工作。

江门耀皮工程玻璃有限公司事发区域是切割一号线，切割工序由公司生产部进行管理，由切割工序长冯**负责切割作业的现场管理和工作安排。设备维修工作由公司设备部进行管理，维修人员的工作由该部门对应的组长根据报修任务安排作业。该公司制定的作业指导文件《设备故障报修与处理程序》（文件号：JDM09-304）规定如下：“5、报修与处理程序流程：5.4安全挂牌上锁：在未确认安全前，严格执行断电挂牌程序，防止意外启动；5.5清理现场：清除周围的玻璃碎片、碎屑，为维修人员提供安全作业环境；6、报修填报（信息化或纸质）：6.1操作工或班组长必须填写《设备故障保修单》或使用MES/ERP系统填报……；6.8提交对象：车间主任审批+设备部区域负责人；8、现场维修实施：8.1维修人员到达现场后执行下一步骤：8.2安全确认：确认设备已断电/断气/泄压，高温设备已冷却，悬挂检修标示（标识）牌……”，该公司日常执行上述维修程序。
3.事故当天天气情况

事发当日，多云到阴天，最高气温30.6℃， 最低气温24.3℃,东南风3级，相对湿度70%-95%，空气质量20-35。当天天气状况等环境因素对生产作业没有产生明显影响。
二、事故发生经过和应急处置情况
（一）事故发生经过
2026年5月8日上午8时许，江门耀皮工程玻璃有限公司生产部切割工序开始进行产前准备。切割一号线主操人员周国委和操作工人黄狮醒对切割设备进行产前检查时，发现切割机上片区的气管出现漏气故障，周**致电设备部组长林**报修，随后将相关情况告知切割工序长冯**。林**接到报修电话后，拟联系维修人员谭**前往查看，但联系不上，便未进一步安排。冯**在现场检查设备时，刚好看见谭**走进车间，便招手让谭**坚过去切割一号线进行维修。

根据监控显示，8时17分46秒，谭**来到切割一号线，走进设备故障处查看。8时18分39秒，周**回到设备故障处，与谭**短暂交流后，到控制台上进行相关操作。8时19分30秒，谭**短暂离开设备故障处去拿配件，‌与此同时‌，周**也离开控制台，进入控制室对生产单进行对单确认。8时19分58秒，谭**携带手电返回设备故障处进行维修，并未执行断电挂牌程序。8时20分11秒，周**对单结束并再次返回控制台，未观察设备故障处的情况，没有发现谭**已返回设备故障处开展维修作业，随后在控制台发出转换架启动指令，转换架开始启动，将待处理的玻璃运送到切割机上片区。发出指令后，周**走到黄**身边交代产前准备工作，两人均没有关注故障维修情况。8时21分，转换架运行至谭**维修故障的位置，碰撞正在进行维修的谭**后，把他的身体挤压在转换架下方。

（二）事故救援及善后处置报送情况
8时21分7秒，周**听到谭**的呼救声马上过去查看情况，并返回控制台按下急停开关以及下达回退指令，让转换架退回原处。黄**立即跑去告知在附近的冯**，冯**查看情况后拨打电话告知生产部副经理周**，并于8时39分和8时41分分别拨打120和110电话求救。随后公司各级管理人员张*、高**、柳**、周**等人前往现场参与应急处置，周**及其他现场人员把现场能移开的东西挪走，扩大救援通道。8时48分至8时51分，公安民警、消防救援人员、120救护人员陆续到达现场进行救援，120救护车将谭志坚送至新会区人民医院抢救，当天经抢救无效死亡。

事故发生后，区应急管理局和属地政府有关领导和工作人员赶赴现场，了解事故情况，开展应急处置工作。江门耀皮工程玻璃有限公司成立善后处理小组，与谭**家属开展善后处理工作。谭**于5月21日火化，5月25日公司与谭**家属签订协议书并支付赔偿款，善后工作已妥善处理完毕。经评估，本次事故应急处置妥当，未造成其他次生事故和社会负面影响。

（三）事故后果
1.人员伤亡情况

谭**，男，汉族，1974年12月2日出生，户籍地：广东省仁化县扶溪镇政府，公民身份证号码：4240202197412******，工作单位：江门耀皮工程玻璃有限公司，岗位：设备部维修工。在事故中已死亡。
2.直接经济损失
事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）的有关规定，经统计，直接经济损失约为人民币156.3376万元。
事故原因

（一）事故直接原因

1.江门耀皮工程玻璃有限公司切割一号线主操人员周**违反公司安全管理规定，未执行公司的设备故障报修与处理程序，未按照规定通过填写《设备故障保修单》或使用MES/ERP系统填报报修；维修人员对设备进行维修期间，周**未采取必要的安全防范措施，未对转换架等设备进行断电处理，未确定是否有维修人员进入设备运行区域，未排除作业现场安全风险，便在控制台发出指令启动转换架，导致维修人员在不知情的情况下被运行的转换架碰撞和挤压，是导致事故发生的直接原因之一。

2.江门耀皮工程玻璃有限公司维修人员谭**违反公司安全管理规定，在切割工序现场管理人员临时要求维修设备后，未向设备部进行报备，在设备部未知情、未得到安全监护的情况下，随意开展维修作业；维修期间，未按规定严格执行断电挂牌程序，未对需维修设备和关联设备进行断电并悬挂检修标识牌，违章开展维修作业，是导致事故发生的直接原因之二。

（二）事故间接原因
江门耀皮工程玻璃有限公司安全生产管理不到位。该公司切割工序长冯**负责切割作业的现场管理和工作安排，未按规定执行报修和审核程序，随意要求维修人员临时维修设备；维修期间，没有落实作业现场的安全防范措施，未安排人员对维修作业进行现场监护，没有对维修期间未按规定执行断电挂牌程序的违章行为及时予以制止和纠正。企业主要负责人和安全生产管理人员未严格落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未能有效督促、检查本单位的安全生产工作，未及时发现本公司存在的违章作业行为并落实防范措施，及时消除生产安全事故隐患，是导致事故发生的间接原因。
四、对事故有关单位及责任人的处理建议
（一）江门耀皮工程玻璃有限公司，安全生产管理不到位，未按规定执行报修和审核程序，维修期间没有落实作业现场的安全防范措施，未安排人员对维修作业进行现场监护，没有对维修期间未按规定执行断电挂牌程序的违章行为及时予以制止和纠正，对事故的发生负有责任。建议：新会区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项1和《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令第14号）第十四条第二项2的有关规定，对江门耀皮工程玻璃有限公司给予行政处罚。

（二）赵**，江门耀皮工程玻璃有限公司总经理、主要负责人，负责该公司的全面工作，是公司安全生产第一责任人，履行《中华人民共和国安全生产法》法定职责不到位，未能有效督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产
安全事故隐患，对事故的发生负有责任。建议：新会区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款3和《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令第14号）第十九条第一款4的有关规定，对赵光豪给予行政处罚。

1.《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；……

2.《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二项：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款： ……（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款； ……

3.《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款: （一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款； ......

4.《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第一款：事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款： （一）发生一般事故的，处上一年年收入40％的罚款； ......

（三）高**，江门耀皮工程玻璃有限公司安保行政部副经理，负责该公司的安全生产管理工作，履行《中华人民共和国安全生产法》法定职责不到位，未能有效检查本单位的安全生产状况，对公司维修作业不执行报修和断电挂牌程序的违章行为不掌握，未能落实防范措施及时消除事故隐患，也未完整记录维修作业的安全生产教育和培训情况，对事故的发生负有责任。建议：新会区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条5和《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令第14号）第二十条第一款6的相关规定，对高**给予行政处罚。
（四）冯**，江门耀皮工程玻璃有限公司切割工序长，负责切割作业的现场管理和工作安排，未按规定执行报修和审核程序，随意要求维修人员临时维修设备；维修期间，没有落实作业现场的安全防范措施，未安排人员对维修作业进行现场监护，没有对维修期间未按规定执行断电挂牌程序的违章行为及时予以制止和纠正，对事故的发生负有责任。建议：新会区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条和《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令第14号）第二十条第一款的相关规定，对冯健洪给予行政处罚。

5.《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规的安全生产管理职责的......；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；......

6.《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一款：事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款： （一）发生一般事故的，处上一年年收入20％至30％的罚款； ......
（五）周**，江门耀皮工程玻璃有限公司切割一号线主操人员，违反公司安全管理规定，未执行公司的设备故障报修与处理程序，未按照规定通过填写《设备故障保修单》或使用MES/ERP系统填报报修；维修人员对设备进行维修期间，周国委未采取必要的安全防范措施，未对转换架等设备进行断电处理，未确定是否有维修人员进入设备运行区域，未排除作业现场安全风险，便在控制台发出指令启动转换架，导致维修人员在不知情的情况下被运行的转换架碰撞和挤压，对事故的发生负有责任。建议：江门耀皮工程玻璃有限公司根据公司管理制度相关规定对周**进行处理。
（六）谭**，江门耀皮工程玻璃有限公司维修人员，违反公司安全管理规定，在切割工序现场管理人员临时要求维修设备后，未向设备部进行报备，在设备部未知情、未得到安全监护的情况下，随意开展维修作业；维修期间，未按规定严格执行断电挂牌程序，未对需维修设备和关联设备进行断电并悬挂检修标识牌，违章开展维修作业，对事故的发生负有责任。鉴于谭**在事故中死亡，不予追究其责任。
五、事故的主要教训
新会会城耀皮工程玻璃有限公司“5·8”一般机械伤害事故教训深刻，暴露出规模以上企业安全生产管理方面存在亟待解决的问题：一是员工安全意识薄弱，思想存在松懈，在现场无监护人员，安全防范措施不足的情况下，冒险开展维修作业。二是企业安全生产主体责任落实不到位，所制定设备报修和维修程序的相关安全管理制度及操作规程，未在一线作业中落地执行，沦为纸面制度。三是企业日常开展安全检查和教育培训工作流于形式，未能真正提高员工的安全生产意识。四是作业现场未落实有效安全监管，维修作业未安排人员现场监护，未能及时发现和制止员工的违章作业行为，存在严重安全漏洞，容易导致事故发生。
六、事故整改和防范措施

为深刻汲取事故“5·8”事故教训，相关职能部门、各镇（街）要针对本次事故暴露出来的问题，举一反三，进一步完善工作机制和责任体系，明确监管职责和规范管理，切实保障人民群众生命财产安全，强化安全意识，防范类似事故再次发生，落实以下整改和防范措施建议：
江门耀皮工程玻璃有限公司要认真吸取事故教训，明确安全生产管理职责，落实安全生产主体责任。要加强本厂安全生产管理，加大厂内安全巡查力度，落实各项安全防范措施，确保各项安全生产管理制度和安全操作规程落实到一线。企业主要负责人和各级安全生产管理人员要切实履行《中华人民共和国安全生产法》规定的法定职责，加强公司安全生产管理工作，确保在生产和维修作业期间，各项安全管理工作必须落实到位。

（二）江门耀皮工程玻璃有限公司要委托有资质的安全评价机构进行安全现状评价，开展全公司大排查大整治工作，全面消除事故隐患，保证安全生产。同时，加强公司全体人员的安全生产教育和培训工作，并如实进行记录，提高员工的安全意识和自我防护意识。要加强维修作业的安全管理,督促生产车间作业人员和维修人员严格执行本单位的报修和维修程序，深入分析作业场所存在的安全隐患，并制定可靠的安全防范措施，确保作业安全。

