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 事故发生后，区委、区政府高度重视，区委主要领导立即指示有关部门人员全力抢救，做好善后处理和事故调查工作。同时，按照梅州市安全生产委员会办公室对该起事故挂牌督办的要求，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，区政府迅速成立了以区应急管理局局长为组长，由区科工商务局、区总工会、市公安局梅江分局等部门组成有关负责同志的事故调查组，并邀请区纪委、监委派员监督此次事故的调查。
 事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过事故现场勘查、调查取证、查阅资料、询问有关人员，查明了事故发生经过、人员伤亡和财产损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对责任单位和有关责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施。现将有关情况报告如下：
 一、事故基本情况
 （一）事故发生单位情况及相关人员概况
 1.梅州市红日旋窑水泥有限公司。
 2.罗玉灵
 （二）涉事作业概况
 作业名称：砂石破碎生产线振动源三相异步电动机（俗称电振电机）吊装作业。电振电机功用是产生规律性振频，振动料斗，使料斗里的石料充分落入破碎室中进行加工的作业过程。电振电机重量为180公斤。电振电机安装操作流程是：用手动葫芦将电振电机从地平面吊入深度为5米左右的破碎生线基坑底部平台，然后再次吊升提高，安装在离基坑底部平台2.3米高的料斗底部的钢结构架上，完成整个安装作业。
 二、事故发生经过和应急处置情况
 （一）事故发生经过
 2024年1月9日，梅州市红日旋窑水泥有限公司机修班组人员罗玉灵、丘兴安按公司的工作安排将维修好的振动源三相异步电动机（俗称电振电机）吊装回砂石破碎生产线。上午8时，罗玉灵、丘兴安开始作业，罗玉灵未按吊装作业的规程进行吊装，而是指挥公司的铲车将电振电机运输至安装工作现场，违规直接放置在破碎生产线的输送皮带上，然后罗玉灵和丘兴安一人一边站在宽度仅有6.3厘米、倾斜向下且湿滑的输送带铁架上，
 注：①吊装作业：是指吊车或者起升机构对设备的安装、就位的统称.
 用手推动电振电机向下移动，但由于电振电机重量较大，向下推动费劲且效率不高，于是罗玉灵提出由向下推动改为向下翻动电机的方式，移动电机下行，当翻转电机时，罗玉灵突然脚下一滑，身体向后倾倒，直接坠入输送带下的基坑内，丘兴安看到罗玉灵坠落下去后，立即观察罗玉灵的情况，发现罗玉灵蜷缩在基坑内，而且不一会便有大量的鲜血流出来，丘兴安见状立即拨打电话向厂长温润良报告并请求救援。
 （二）事故应急处置情况
 2024年1月9日9时10分左右事故发生后，机修班组人员丘兴安向厂长温润良报告并请求组织人员救援。温润良接到报告后一边拨打“120”急救电话，一边叫喊在周边工作的王德富等5人过去救援，温润良、王德富等人到场后认为情况紧急，等医院的急救车辆需要较长时间，不利于抢救，9时20分钟左右，温润良、王德富等人及时把罗玉灵抬入厂车直接送往梅州市中医医院救治。
 （三）应急处置评估结论
 此次事故应急救援迅速，未造成次生灾害和衍生事故；信息报送准时，未出现迟报、漏报、暪报的情况，经评估，本次事故应急救援处置得当。
 （四）善后处置情况
 1.2024年1月9日，梅州市中医医院出具了《居民死亡医学证明（推断）书》确认罗玉灵死亡原因：重型颅脑损伤。
 2.2024年1月17日，死者遗体在广东省梅州市殡仪馆火化22日，梅州市红日旋窑水泥有限公司与死者家属签订了《事故处理协议书》，向死者家属补偿100万元，死者家属向梅州市红日旋窑水泥有限公司出具了《事故处理完结证明》。
 （五）人员伤亡和直接经济损失情况
 1.本起事故造成1人死亡。罗玉灵，男，汉族，于1968年2月21日出生（现年55岁 ），家住广东省梅州市梅县松口镇，身份证号:44142119680******2，生前为梅州市红日旋窑水泥有限公司机修工。
 2.根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721）等规定，核定已发生的事故直接经济损失为100万元。
 三、现场勘验和技术鉴定情况
 （一）涉事设备
 振动源三相异步电动机铭牌显示：机体重量180公斤
 （二）现场勘查情况
 （1）涉事的电振电机滑落在破碎生产线运输带下方。
 （2）经对输送带铁结构架勘验（即罗玉灵、丘兴安站立的铁架）宽度仅6.3厘米，且因雨天的关系，铁结构架表面湿滑。
 （3）输送带与地平面呈20度角向下倾斜，并延伸至破碎料斗下方，离地平面深度大于5米。
 四、事故发生的原因分析和性质认定
 （一）直接原因
 经现场勘查和调查取证，事故调查组认为造成该起事故发生的直接原因是：
 罗玉灵安全意识淡薄，违规作业，站在湿滑的宽度仅有6.3厘米且倾斜向下运输带的铁结构架上，向下推动电振电机时，足下打滑坠落至运输带基坑底部，导致头部受伤，送医院抢救无效死亡，是导致事故发生的直接原因。
间接原因
 经现场勘查和调查取证，事故调查组分析认为造成该起事故发生的间接原因是：
 梅州市红日旋窑水泥有限公司安全管理不到位，在进行砂石破碎生产线振动源三相异步电动机（俗称电振电机）吊装作业时，未按《中华人民共和国安全生产法》第四十三条规定安排专门的人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施落实到位是事故发生的间接原因。
 （三）性质认定
 经调查认定：梅江区长沙镇“1·9”一般高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。 
 五、事故相关单位、人员履职情况
 
 2.梅江区长沙镇人民政府。梅江区长沙镇人民政府对辖区的安全生产工作，领导班子有明确的安全生产工作职责分工，对安全生产各项工作部署、有研究。在辖区开展了“2023年度重大事故隐患专项排查整治”等专项行动，梅州市红日旋窑水泥有限公司是镇级重点监管企业，镇应急办在重点时节、时段开展了相应的安全生产隐患整治，形成了安全生产检查、发现问题发出整改要求，开展安全宣传工作等工作台账，履职到位。
六、事故责任认定及处理建议
 1.梅州市红日旋窑水泥有限公司。公司安全管理不到位，进行砂石破碎生产线振动源三相异步电动机（俗称电振电机）吊装作业，未安排专门的人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施落实到位，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十三条之规定是事故发生的间接原因，对事故发生负有责任，建议由梅江区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项规定予以处罚。
 2.罗玉灵。 罗玉灵安全意识淡薄，违规作业，站在湿滑的宽度仅有6.3厘米且倾斜向下运输带的铁结构架上，向下推动电振电机时足下打滑，坠落至运输带基坑底部，导致头部受伤，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条之规定④是导致事故发生的直接原因，鉴于罗玉灵已经死亡,不再追究其责任。
 七、事故的主要教训
 （一）涉事企业对岗位危险性辨识不足，对风险管控不力。
 （二）安全生产教育和培训实效差。
 八、事故防范和整改措施
 （一）深刻吸取事故的经验教训。
 （二）全面压实属地和部门的管理责任。
 （三）严格执法坚决遏制各类安全事故的发生。
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