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进贤温圳镇 316 国道“3·1”一般道路交通
事故调查报告
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2025 年 03 月 01 日 19 时 08 分许，南昌县进贤县 316 国道
634KM+800M 处路段发生一起一般道路交通事故，造成 1 人死亡，
直接经济损失约 1000 元。
一、事故基本情况
（一）事故发生单位及相关单位概
经调查认定，进贤县 316 国道“03·01”一般道路交通事故
是一起因货运驾驶人驾驶重型仓栅式货车超速经过路口未安全
操作， 与行人在信号灯路口横过道路时违反信号灯且在有人行横
道线的路段未走人行横道线一般道路交通生产安全责任事故。
况
1. 江西 物流有限公司，成立于2012 年 05 月 29 日，登
记地址: 江西省抚州县广昌县 ，企
业类型：有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本：伍佰
万元，统一社会信用代码：9136 55N，法人代表：曾
，身份证号码，362424 4424，户籍地址：江西省吉
安县新干 ，经营范围：道路普通货物
运输、汽车销售、仓储。江西鑫昌物流有限公司为赣 F8 6 号
重型仓栅式货车管理公司。
（二）事故发生经过
2025 年 03 月 01 日 19 时 08 分许，徐 经进贤县 316 国
道 634KM+800M 由北往南违反信号的（闯红灯）横过道路，邱
超速驾驶赣 F 16 号重型仓栅式货车超速（67km/h）经 316
国道由东往西行驶至 634KM+800M 时其车辆与行人徐 发生碰
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撞，造成徐 受伤送医的道路交通事故。2025 年03 月 01 日 2
0 时左右，徐 在进贤县人民医院经抢救无效死亡。
（三）事故现场情况
经调阅进贤县公安局交通管理大队制作的道路交通事故现
场图和事故现场勘查笔录及现场照片显示：
该事故现场位于进贤县 316 国道 634KM+800M 处，316 国道
该路段为 T 型路口，道路南侧为往进贤县温圳街方向，316 国道
为东西走向（该路段限速 60km/h），东往抚州县东乡区方向，
西往南昌县方向，316 国道路段为双向四车道，单向机动车车道
路宽 3.5 米，两侧为硬路肩道，道路路口为信号灯控制，有人行
横道线，道路中间双黄线和金属护栏隔离，道路平坦、干燥、沥
青路面，夜间无路灯照明。
（四）人员伤亡和直接经济损失情况
1.死亡人员情况
（1）徐 ，女，汉族，1957 年 出生，身份证
号：360124 0646，居住地址：江西省南昌县进贤县温圳
，事故交通方式：步行，此次事故中死者。
3.直接经济损失情况
该事故共造成1 人死亡，依据《企业职工伤亡事故经济损失
统计标准》（GB6721-1986）等规定，本次事故直接经济损失约
1000 元。
（五）其他情况
·
— 3 —
1.事故车辆情况
（1）赣 F 6 号重型仓栅式货车
机动车所有人：江西 物流有限公司，注册登记日期：2
016 年 2 月 26 日，车辆类型：重型仓栅式货车，使用性质：货
运，车辆识别代号（车架号）：LGAX5D 4,驾驶室准乘
人数 3 人，实载 1 人；该车于 2013 年 04 月 10 日在江西抚州县
车管所办理新车注册登记，所有权未发生过改变。经现场实车查
验，确认车辆唯一性。
2.事故车辆驾驶人情况
（1）赣F 16 号重型仓栅式货车驾驶人
邱 ，男，汉族，1977 年 出生，身份证号码：
360124 712，居住登记地址：江西省南昌县进贤县架桥
，机动车驾驶证号码：360124
5712，驾驶证档案编号：36010 ，准驾车型：B2，初次
领证日期：2009 年 03 月 16 日，有效期止：长期，网上状态：
正常，事故发生时驾驶赣 F 6 号重型仓栅式货车。
3.事发道路情况
（1）道路工程实施情况
事故路段位于进贤县境内G316国道K634+800红绿灯路段处。
2023年5月8日南昌市交通运输局以洪交字[2023]23号文件《关
于 G316 线路面预防性养护工程施工图设计的批复》批准建设，G
316 线预防性养护工程，路线总长 24.255 公里，起点进贤县与
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抚州市云山镇交界处，途经长山晏乡、前途镇、文港镇、温圳镇
等，终点位于梁家渡大桥。施工单位为南昌公路桥梁工程有限公
司，监理单位为南昌路兴交通工程监理咨询有限公司，设计单位
为南昌市公路勘察设计院，建设单位为南昌市公路事业发展中心
2023 年度养护工程进贤项目管理处，对项目建设进行管理，该
工程于2024年7月29南昌市交通运输综合行政执法支队出具了
交工验收质量检测意见，工程质量合格。该路段由南昌市公路事
业发展中心进贤分中心负责管养。管养以来，路基结构整体稳定，
无沉降、路面状况良好。
（2）事故位置所在道路的技术标准
①主要技术指标
事故道路公路等级为一级公路，设计速度 80km/h。路面宽
度 19.9 米、路基宽 22 米，该路段路幅布置为：0.75（土路肩硬
化）+1.95 米（硬路肩）+2×3.75 米（行车道）+0.5 米路缘带+
0.6 米(路中砼护栏)+0.5 米路缘带+2×3.75 米（行车道）+1.95
米（硬路肩）+0.75（土路肩硬化）。路面类型为沥青混凝土路
面。
②设计与规范符合程度情况
事故路段桩号634KM+800M 位于直线段红绿灯路口，满足《公
路路线设计规范》（JTG D20-2017）公路平面线形的要求。
③行车道宽度
事故路段设计行车道宽度 2×3.75m，满足《公路路线设计
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规范》（JTG D20-2017）第 6.2 条设计速度 80km/h 车道宽度3.
75m、一级公路应为四车道的要求。
④该交叉路口均按《公路交通安全设施设计细则》（JTG/T
D81-2017）和《道路交通标志和标线 第 3 部分：道路交通标线》
（GB 5768.3-2009）规定设置了交通标线、弹性警示柱、红绿灯
等。
（3）事故路段日常管养情况
事故路段位于进贤县境内国道 316 线 K634+800 直线段处，
由南昌市公路事业发展中心进贤分中心张公道班负责道路日常
养护，主要是对管养路段进行日常养护；及时修理公路各部分的
轻微损坏；保持路面和路肩平整清洁;保持边坡的稳定；保持路
基、边沟、桥梁和涵洞排水畅通；保持标志和其他构造物和附属
设施的清洁完好。事发路段为沥青混凝土路面，路面干净整洁无
石子等杂物，无坑槽，路况良好，视线良好。
（4）公路隐患排查治理情况
事发后对 G316 国道 634KM+800M 进行排查，未发现此路存在
道路隐患。
4.事发前车辆行驶轨迹情况
（1）赣 F 6 号重型仓栅式货车行驶轨迹：当事人邱
于2025年03月01日19时05分许驾赣F 6号重型仓栅式货
车载废品从南昌县进贤县温圳镇温圳工业园出发，前往南昌县安
义县送货，途经 316 国道至事发路段。
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5.视频解析情况
根据现场 320 国道与前进路口红绿灯流量监控显示：2025
年 3 月 1 日 19 时 07 分 33 秒许，徐 经进贤县 316 国道
634KM+800M 由北往南违反信号的（闯红灯）横过道路，邱
超速驾驶赣 F 6 号重型仓栅式货车超速（67km/h）经 316 国
道由东往西行驶至 634KM+800M 时其车辆与行人徐 发生碰撞。
6.天气情况
2025年3月1日19时至20时进贤县温圳镇天气情况如下：
多云间晴，能见度为 24.4 千米，气温为 24.9℃，风向为 149°
（偏南风），风速为 1.7m/s.
二、事故应急处置及评估情况
（一）事故信息接报及响应情况
2025 年 03 月 01 日 19 时 08 分，进贤县公安局 110 报警服
务台接到报警称，进贤县316 国道 G316 国道 634KM+800M 处，赣
F 6 与行人相撞，有人受伤，已经打了120。
（二）事故现场应急处置情况
事故发生后，进贤县120 急救中心、进贤县公安局情指中心
于 2025 年 03 月 01 日 19 时 08 分许先后接到事故报警，立即分
别通知 120 急救人员和进贤县公安局交通管理大队值班人员赶
赴事故现场进行处置。进贤县公安局交通管理大队温圳中队民警
于 01 日 19 时 22 分许到达事故现场，随后 120 急救人员到达立
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即进行救援。
现场勘查民警对现场进行了摄像拍照、调取附近红绿灯流量
监控视频、绘制了事故现场图，伤者被送往医院救治，肇事司机
被控制并抽血进行酒、毒检测，涉案事故车辆全部拖移并暂扣于
停车场。现场于 03 月 01 日19 时 50 时许清理完毕，道路交通恢
复正常。
（三）医疗救治和善后情况
进贤县120 急救中心人员到达现场后，立即对受伤人员进行
救治，一名伤者被送往进贤县人民医院进行抢救。进贤县公安局
交通管理大队温圳中队安抚伤者家属，维持秩序，积极开展善后
工作。2025 年 3 月 1 日 22 时 50 分许，徐 家属向进贤县公
安局交通管理大队报告，徐 经抢救无效死亡。进贤县公安局
交通管理大队事故处理中队民警赶赴进贤县人民医院，安抚死者
家属，并联系殡仪馆工作人员将尸体转至殡仪馆。
三、事故原因分析
（一）直接原因分
（四）事故应急处置评估
事故发生后，进贤县及时启动应急预案，县应急局、县公安
局、县 120 急救中心等单位及属地政府快速响应，及时开展应
急处置，对死者家属进行安抚，事故处置组织有序。
析
当事人徐 在信号灯路口横过道路时违反信号灯且在有
人行横道线的路段未走人行横道线，是造成本次道路交通事故部
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分原因；
邱 驾驶车辆超速经过路口时未安全操作，是造成本次
道路交通事故的次要原因。
（二）事故相关检验检测和鉴定情况
1.酒精、毒物检验鉴定
经江西神州司法鉴定中心检验鉴定：
1、送检的徐 血液未检出乙醇成分；送检的邱 血液未
检出乙醇成分。
2、徐 、邱 的血液样本检测吗啡、甲基安非他明、氯
胺酮联合检测试剂（胶体金法）检测均呈阴性。
2.车辆安全性能检验鉴定
经江西神州司法鉴定中心检验鉴定：
1、赣 F 6 号重型仓栅式货车：被鉴定车辆的制动系、转向
系、灯光系的安全技术性能事故前符合《机动车运行安全技术条
件》GB7258-2017 的要求。轮胎的安全技术性能不符合《机动车
运行安全技术条件》GB7258-2017 的要求。
3.碰撞痕迹鉴定
经江西神州司法鉴定中心检验鉴定：
1、该事故车辆：赣 F 6 东方牌重型仓栅货车左前部与人
体碰撞可以形成；
4.车辆行驶速度鉴定
经委托江西神州司法鉴定中心鉴定：
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被鉴定车辆牌照为赣 F 6 重型仓栅式货车在事故发生前
通过此区间的行驶速度为 67km/h。
5.尸体检验鉴定
经委托南昌县公安司法鉴定中心鉴定：
被鉴定人徐 符合交通事故致颅脑损伤死亡。
四、有关责任单位存在的主要问题
(一)事故单位
1.江西 物流有限公司，对公司从业人员监管不到位，落
实企业安全生产主体责任不到位，安全生产教育培训不到位，培
训内容和实际操作有差距，对驾驶员培训也无考核，安全培训达
不到预期效果，超速行驶时有发生，培训工作有欠缺。
(二)有关监管部门履职情况
1.进贤县公安局交警大队，事故发生路段归属进贤县公安局
交警大队温圳中队管辖。事发当日，中队值班人员均在岗在位，
且在接到事故报警后，中队民警第一时间赶赴现场进行处置。经
事故调查组查阅该中队国省道错时联勤、检查登记重点车辆等工
作台账，发现该中队在日常巡逻管控中管事率较高，能及时发现
并消除路面安全隐患，有效针对营运车辆重点违法、涉牌涉证、
酒醉驾等违法行为，定期组织开展了专项整治行动。
2.进贤县交通运输局，经查阅 2024 年以来工作台账，已贯
彻落实安全生产法，并落实主体责任。客运行业日常检查每周组
织不少于 2 次督导，累计排查28 次、出动督查人员 112 人次，
查处农村班线车违规 8 辆次、违规网约车和巡游出租车 12 辆次，
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3.南昌市公路事业发展中心进贤分中心，事故发生路段归属
南昌市公路事业发展中心进贤分中心管养。经查阅日常工作台账，
南昌市公路事业发展中心进贤分中心已贯彻安全生产法，严格落
实各项安全生产措施，抓好日常检查工作，重点对桥梁、高边坡、
平交路口、事故多发等路段进行排查，确保管养道路安全畅通
排查安全风险隐患 9 处，已闭环整改。与公安交管等部门的联合
治超机制，聚焦 353 国道、320 国道、316 国道、211 省道、212
省道等主要干道，累计出动执法人员 2435 人次，查处超限超载
车辆 56 辆，处理行政案件 40 件，处理非现 27 件。对 8 家重点
源头企业定期巡查，进行行政执法检查 24 次，对普通货运企业
进行行政执法检查 10 次。客运执法不断加强，对高铁站、火车
站、汽车站、华东交大三阳校区等重点区域非法营运严厉 打击，
出动执法人员 2276 人次，检查车辆 4500 余辆，共查处违规车辆
52 辆次，立案 52 件，结案 52 件。路政巡查常态开展，道路巡
查累计超过 200 次，共出动执法人员 600 余人次，行程超 1.7 万
公里，全程跟踪监管 9 处涉路施工项目，累计排除各类安全隐患
15 处。加强农村公路隐患排查，对全县的公路、桥梁、隧道、
临水临崖、急弯陡坡、平交道口、涵洞、重点路段等事故高发危
险路段进行全面摸底排查。常态化隐患治理，排查县道安全隐患
14 处，均已整改到位。排查乡、村道安全隐患 44 处，已整改 39
处，剩余 5 处乡、村道隐患已下发整改通知给属地乡镇并督促整
改。县、乡道在建工程安全隐患 25 处，已整改 25 处。
。
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2024 年 6-9 月份共计排查隐患 158 处，均已整改到位。
(三)地方党委政府履职情况
进贤县温圳镇人民政府，负责全镇辖区内道路交通安全管理，
2024 年以来，按要求开展道路交通安全“百日攻坚”行动，成
立安全整治“百日攻坚”行动工作领导小组，编制温圳镇道路交
通整治“百日攻坚”行动工作方案，每周工作例会部署。全镇大
力开展“两站两员”工作，辖区内街道及村委会配备了一名干部
负责道路交通安全工作，村级道路包干到村干部，整顿违规占道
施工 6 起，规范红白喜事管理，开展了电动摩托二轮、三轮车摸
排合计 3741 辆，并签订了道路交通安全告知书，利用小喇叭、
宣传标语、LED 屏、微信群进行宣传，印发文明交通一封信5000
余份，在站点进行劝导约 4000 余次。
五、对有关责任人员及责任单位处理建议
（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员
行人徐 ，当事人缺乏交通安全意识，当事人徐 在信
号灯路口横过道路时违反信号灯且在有人行横道线的路段未走
人行横道线，是造成本次道路交通事故部分原因，因在事故中死
亡免予追究其责任。
（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议
1.赣 F 6 号重型仓栅式货车驾驶人邱 ，驾驶车辆超
速经过路口时未安全操作，是造成本次道路交通事故的次要原因。
建议由进贤县公安交警大队依《中华人民共和国道路交通安全法》
等相关法规对其进行行政处罚。
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2.江西 物流有限公司，作为赣 F 6 号重型仓栅式货
车登记所有人，对公司从业人员监管不到位，落实企业安全生产
主体责任不到位，安全生产教育培训不到位，培训内容和实际操
作有差距，安全培训达不到预期效果，培训工作有欠缺，且对车
辆技术性能未定期检测。建议由进贤县交通运输、交警部门进行
进一步调查处理，并依据相关法规对企业进行行政处罚。
六、事故主要教训
对驾车经过路口未减速慢行、行人横过马路时未按交通信号
灯行驶进行安全教育管理。
七、事故防范和整改措施
针对进贤温圳镇 316 国道“3·1”事故暴露出来的问题，要
深刻汲取事故教训，举一反三，深入贯彻落实习近平总书记关于
安全生产重要论述，牢固树立以人为本、安全发展理念，切实从
根本上消除安全隐患。
（一）强化属地管理，压实安全防范责任
属地政府要压紧压实属地管理责任，查清本地区安全管理薄
弱环节，根据辖区交通安全形势特点，有针对性做好本辖区道路
交通安全综合治理工作。要在国、省道穿村过镇路口、车流人流
较大的风险点建立交通安全管理站，督促各乡镇街道、社区村委
切实推动“两站两员”实体化运行，加强辖区道路隐患动态排查，
特别是对国省道、县道、城县道路存在路面破损、防护缺失、夜
间视线不佳、违规占道等道路隐患要加大排查治理力度，必要时
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及时抄报相关部门进行整改。
（二）强化行业监管，狠抓隐患排查治理
要狠抓企业落实安全生产主体责任，切实加强企业源头管理，
完善道路交通安全风险防范化解机制。道路建设施工企业要及时
对已完工道路开展竣工验收，对管养未移交道路要开展日常安全
巡查，加强道路安全设施维护，切实消除风险隐患。
