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2025年10月29日9时49分许，昆明市东川新泰有限责任公司观音山铁矿3063m中段硐口露天运输道路发生一起生产安全事故，造成1人死亡，直接经济损失166.8万元。
根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）的相关规定，经区人民政府批准并授权，2025年10月30日区应急局会同区公安局、区总工会、区人社局、因民镇等单位组成东川因民昆明市东川新泰有限责任公司观音山铁矿“10·29”一般车辆伤害事故调查组（以下简称“事故调查组”），并邀请区检察院参加，依法对事故展开调查组。
事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、综合分析等，查明了事故经过、原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质和相关人员的责任，提出了事故防范、整改措施建议及有关责任单位和人员处理建议。经调查认定，东川因民昆明市东川新泰有限责任公司观音山铁矿“10·29”一般车辆伤害事故是一起因企业安全生产规章制度和操作规程不健全，安全生产教育培训、事故隐患排查治理不到位；作业人员安全意识淡薄，违反操作规程；作业现场指挥人员对风险的辨识能力不足且未采取有效措施及时制止和纠正违反操作规程行为造成的一般生产安全责任事故。
一、事故基本情况
（一）事故发生单位概况
昆明市东川新泰有限责任公司（以下简称“新泰公司”），统一社会信用代码：915301137XXXXXXW；成立日期：2000年2月16日，法定代表人：聂XX，注册资本：壹仟万元整；类型：有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围：有色金属、黑色金属、建材、五金交电、矿山机械、百货销售；铁铜矿采选；湿法冶炼（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司注册地址：云南省昆明市东川区铜都街道办事处京铜社区XX路XXXX小区X栋X单元X室。
新泰公司持有昆明市应急管理局核发的安全生产许可证，编号：（昆）FM安许证字〔FM053〕01132023XXXXXXXXXXXX；单位名称：昆明市东川新泰有限责任公司观音山铁矿（以下简称“观音山铁矿”），主要负责人：李XX，经济类型：有限责任公司（自然人投资或控股），许可范围：铁矿地下开采，有效期：2023年9月28日至2026年9月27日；单位地址：东川区铜都镇XX路南段X号。
新泰公司还持有昆明市自然资源和规划局核发的采矿许可证，证号：C53000020XXXXXXXXX48，采矿权人：昆明市东川新泰有限责任公司，矿山名称：观音山铁矿，经济类型：有限责任公司，开采矿种：铁矿，开采方式：地下开采，生产规模：5万吨/年，矿区面积：0.6180平方公里，有效期限：捌年，自2022年6月29日至2030年6月29日。单位地址：东川区铜都镇XX路X段X号。
（二）事故发生单位安全管理情况
新泰公司持有：营业执照、安全生产许可证、采矿许可证、《昆明市东川新泰有限责任公司观音山铁矿生产勘探（2024年-2026年）坑探工程安全专篇》、《昆明市东川新泰有限责任公司观音山铁矿5万t/a地下采矿工程安全设施验收评价报告》合法有效；编制了《全员安全生产责任制》、《观音山铁矿岗位安全操作规程》、《安全生产管理制度》、《生产安全事故综合应急预案》，制定了《隐患排查举报奖励制度》。观音山铁矿设制了五职矿长：矿长王X，总工程师陈XX，安全副矿长喻XX，生产副矿长陈XX，机电副矿长尹XX。成立了4个职能部门（分别是安全环保部、生产技术部、设备能源部、综合办公室）和2个生产单位（采掘队、铲运队）。
王X、聂XX持有金属非金属矿山（地下矿山）主要负责人安全生产知识和管理能力考核合格证，陈XX、喻XX、陈XX、聂XX、曾XX、杨XX持有属非金属矿山（地下矿山）安全生产管理人员安全生产知识和管理能力考核合格证。杨XX是新泰公司总经理、出资比例93.7%，黎XX出资比例6.3%。
（三）事故发生经过
2025年10月29日8时许，观音山铁矿铲运队在3063中段硐口前召开班前会，经技术总工陈XX安排工作后。张XX驾驶地下自卸车、杨XX驾驶铲车到3063m中段井下开展除渣作业，铲运队队长韩XX在3063m中段硐口值班室。9时47分许，张XX驾驶装载废石渣的地下自卸车、杨XX驾驶铲车跟在后面，从3063m中段井下朝硐口驶出。值班室人员袁XX看到张XX驾驶的地下自卸车上装的废石渣时，对韩XX说：“这车废石渣细，可以用来铺路”。韩XX便安排张XX把废石渣倒在3063m中段硐口。9时49分许，张XX驾驶装载废石渣的地下自卸车顺着硐口方向朝前驾驶了一段距离后，在韩XX的指挥下倒至3063m中段硐口的露天运输道路停车，停车后张XX便起顶倒废石渣。起顶过程中，车斗向左侧发生倾斜，最后因重心不稳整车向左侧翻。张XX发现矿车开始向左侧翻时跳车，跳车后被侧翻的车辆碾压受伤，侧躺在矿车驾驶室顶棚旁，安全背夹被车顶棚压覆。（注：根据调查，观音山铁矿监控系统的时间与北京时间存在误差，监控系统时间滞后北京时间6分31秒。）
（四）事故现场情况
观音山铁矿位于东川城区286°方向，直距21.24km，地处东川区因民镇（原舍块乡）境内，主要开采铁矿，生产规模5.0万t/a，开采深度为3210m—3060m。事故发生当天昆明市东川新泰有限责任公司观音山铁矿按计划在3120m中段开展生产探矿作业，废石渣通过溜矿井下放至3063m中段，铲运队组通过地下自卸车将废石渣从3063m中段运至排废场倒渣，事故中心位置位于观音山铁矿3063m中段硐口露天运输道路。
事故现场有一辆呈侧翻状态的矿用运输车辆，且车辆的车厢处于起顶状态，该运输车距观音山铁矿3063m中段硐口约9.57米，车辆侧翻位置运输道路坡度约10度。该运输车呈左翻状态且垂直于运输道路，车头向前，车尾朝硐口方向。车辆驾驶室的护顶架左侧上沿压着一件安全背夹，现场散落电瓶1个、灭火器1个，以及从侧翻车辆上散落的矿渣一堆。
经现场勘验，侧翻车辆产品名称：地下自卸车，带“KA”矿安标志，车辆型号：UQ—12，发动机功率：118km，外形尺寸：5600*2300*2000（单位为mm)，额定载重：16t，整体质量：6.3t，最高时速：25km，货箱容积：7m³，爬坡能力：14，执行标准：Q/BJ03—2020，出厂编号：SD-2021-03-05-00009-2，出厂日期：2021年3月31日，生产厂家：济宁北骏工程机械有限公司。该车无挡风玻璃、无左后视镜、驾驶室无安全带。
（五）人员伤亡和直接经济损失情况
该起事故造成1人死亡，直接经济损失人民币166.8万元。
二、事故应急处置及评估情况
（一）事故信息接报、事故现场应急处置及响应情况
事故发生后，现场指挥人员韩XX、3063m中段硐口值班室的机电副矿长尹XX、值班员袁XX，以及铲车驾驶员杨XX4人先后跑去对张XX实施救援。张XX侧躺在距离驾驶室顶棚约30cm处，身上系着安全背夹，安全背夹压于驾驶室顶棚下，尹XX解开张XX身上的安全背夹后，4人合力把张XX移至距侧翻车辆左侧约3m处。9时50分许，尹XX打电话给矿长王X，但未打通；9时52分许，尹XX打电话向当天的带班领导陈XX报告了情况。9时56分许，陈XX、聂XX、陈XX、毕XX4人到达现场，查看了张XX受伤情况，发现左侧腰部有擦破伤，其余地方无受伤痕迹，意识清醒。随后，陈XX向王X汇报了事故情况，王X安排将张XX送东川区人民医院检查。10时19分许，陈XX安排杨XX、韩XX、聂XX用皮卡车将张XX送往东川区人民医院。到达汤丹镇达朵村时，张XX的状态越来越差。聂XX打电话让公司财务鲁XX先到医院挂急诊号，并请医生做好急救准备。到达小江加油站附近再呼喊张XX时，张XX无应答。12时18分许，张XX送到东川区人民医院急诊室抢救。12时19分许，矿长王X向区应急局报告事故情况。12时43分许，医生宣告张XX临床死亡。12时47分许，新泰公司负责人杨XX向区应急局报告事故情况。
区应急局接报后，立即向区人民政府、市应急局和国家矿山安全监察局云南局进行报告，并安排局分管领导带队赶赴事故发生地开展调查核实和现场勘验等工作。
（二）医疗救治和善后情况
12时18分许，张XX送到东川区人民医院急诊室抢救。12时43分许，医生宣告张XX经抢救无效临床死亡。17时许，遗体转运至东川区殡仪馆存放。事故发生后，新泰公司组织人员积极与张XX家属对接协商，依据劳动法、工伤保险条例等法律法规，双方签订了《死亡赔偿协议书》，于11月3日支付了赔偿款人民币136.8万元，剩余人民币30万元待工伤保险及安全生产责任保险赔付完成后，再向家属支付。死者遗体于11月3日完成火化。此次事故未引发相关舆情炒作，社会秩序平稳有序。
（三）事故应急处置评估
1.事故单位方面。
2.政府部门方面。
三、事故原因分析
（一）直接原因
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（二）间接原因
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四、有关责任单位存在的主要问题
（一）新泰公司
1.
2.
3.
4.
5.
6.
五、对有关责任单位和人员的处理建议
（一）对有关责任单位的处理建议
新泰公司。未对矿用运输车辆进行经常性维护和保养，且未定期检测；隐患排查治理不到位，未采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患；安全管理制度和操作规程不健全；风险辨识和管控不到位，未对矿用运输车辆进行风险辨识，未向从业人员告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施；安全生产教育培训不到位；未定期组织开展生产安全事故应急演练，制定的应急演练计划不符合要求，未在事故发生后第一时间启动应急响应，主要负责人未按照规定将事故信息报告应急管理部门。建议区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项，《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令第14号）第十四条第（二）项之规定，依法对新泰公司实施行政处罚。
（二）对有关责任人员的处理建议
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六、事故主要教训
（一）东川区部分非煤矿山企业在落实安全生产主体责任方面存在差距，仍习惯被动接受监管，自主排查隐患和治理隐患的能力还不足，本质安全还需进一步提升。
（二）企业安全管理制度和操作规程不健全，执行安全管理制度和操作规程不严格，临时性作业活动的审批和管理不到位。
（三）企业主要负责人、安全管理人员，对事故隐患排查不重视，存在走过场情况，对隐患的整改决心不强。
（四）企业安全生产教育培训不到位，培训方法单一，员工不熟悉安全操作规程，不掌握本岗位的安全操作技能，不了解事故应急处理措施。
（五）企业安全管理人员、现场负责人（指挥人员）素质和能力不足，对作业现场风险判断不准，对违章行为制止不坚决有力。
（六）企业落实生产安全事故应急救援预案不到位，未定期开展应急演练，忽视对专项应急预案和现场处置方案的演练。
（七）部分企业主要负责人对生产安全事故的报告认识不到位，简单的理解为只有涉及人员死亡的事故才报告。
七、事故整改和防范措施
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