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高新区（新市区）二工乡乌鲁木齐宝安快捷消
防设备有限公司“6·30”一般车辆伤害事故调
查报告
2026 年 6 月 30 日中午 13 时 35 分许，位于高新区（新市区）
二工乡北京北路 3366 号乐驿小镇，乌鲁木齐宝安快捷消防设备
有限公司在防火门卸车过程中发生一起车辆伤害事故，事故造成
1 人死亡。
事故发生后，按照《中华人民共和国安全生产法》（主席令
第 88 号）和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令
第 493 号）等有关规定，经乌鲁木齐高新区（新市区）政府授权，
成立了由区应急管理局牵头，区纪委监委、公安分局、司法局、
人力资源和社会保障局、总工会、二工乡政府及相关技术专家共
同组成了高新区（新市区）“6·30”车辆伤害事故调查组，并邀
请检察院参加了事故调查工作。调查组通过现场取证、询问有关
人员、综合分析，查明了事故原因，认定了事故性质和责任，提
出了对相关责任单位及相关责任人的处理建议、事故防范措施及
整改建议。
经调查认定：乌鲁木齐宝安快捷消防设备有限公司“6·30”
车辆伤害事故是一起人员在防火门卸车过程中违章作业，造成的
一般生产安全责任事故，现将事故调查有关情况报告如下：
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一、事故基本情况
（一）事故单位概况
乌鲁木齐宝安快捷消防设备有限公司（下称宝安快捷消防）：
成立于 2012 年 3 月 13 日，统一社会信用代码：9165010458****2
362，法定代表人：彭茂发（死者），类型：有限责任公司（自然
人独资），住所：新疆乌鲁木齐市新市区；经营范围：许可项目：
输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；基础电信业务；
一般项目：消防器材销售；消防技术服务；安防设备销售等。
（二）事故相关单位及人员概况
1.新疆天山红石榴酒店有限公司（下称红石榴酒店）：成立于
2025 年 7 月 30 日，统一社会信用代码：91650104MA****916B，
法定代表人：李小青，类型：有限责任公司（自然人独资），住
所：新疆乌鲁木齐高新区（新市区）。经营范围：一般项目：酒
店管理；餐饮管理；家宴服务；外卖递送服务等；许可项目：住
宿服务；餐饮服务；食品销售；旅游业务；烟草制品零售。
2.玉素甫卡迪尔·艾买尔：发生事故的牌照为新 B***86 货车驾
驶员。新 B***86 货车为玉素甫卡迪尔·艾买尔因便于贷款，以昌
吉市金运运输公司名义贷款购买并办理保险、审验等业务，玉素
甫卡迪尔·艾买尔每年向该公司缴费用于车辆审验，每月贷款偿还
由玉素甫卡迪尔·艾买尔个人承担。玉素甫卡迪尔·艾买尔平时驾驶
新 B***86 货车在货拉拉平台上承接业务。
（三）合同签订情况
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防火门采购及安装合同：2026 年 6 月 21 日，红石榴酒店与
宝安快捷消防签订了防火门采购及安装合同。合同中项目名称为
红石榴酒店 14#楼项目门采购及安装工程；施工范围：本合同约
定的各类门体的生产、供货、运输、卸货、现场安装、调试、清
洁、质保及售后服务等全部工作内容，包含门体配套五金、配件、
辅料的提供与安装；同价款为包干总价，包含材料费、加工房、
五金配件费；包装费、运输费、装卸费、安装费、调试费、辅料
费、人工费、税费、垃圾清运费、成品保护费、质保维修费、社
会保费（包括人身意外伤害保险和工伤保险）等所有费用，甲方
无需额外支付任何费用；工期总天数：15 天。
合同乙方责任约定乙方所有施工人员必须持证上岗，严格遵
守施工现场安全管理规定，佩戴安全防护用具，文明施工、安全
施工，施工过程中发生的一切安全事故、人员伤亡、财产损失全
部由乙方自行承担责任及费用；合同未约定甲方安全生产责任，
双方未签订安全生产管理协议。
（四）事故单位及相关单位安全管理情况
1.宝安快捷消防：该公司为自然人独资企业，其法定代表人彭
茂发（死者）已在该起事故中死亡，公司无其他相关负责人及员
工，事故当日配合卸车的人员为死者弟弟彭某全，非宝安快捷消
防员工。事故发生后，事故调查组联系死者家属打开了公司注册
地办公室，在属地社区工作人员的配合下，事故调查组人员经过
在宝安快捷消防办公室查找，未见该公司与安全生产相关各类资
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料。
2.红石榴酒店：酒店于 2025 年 12 月制定了整体装修设计方案
及装修施工方案，并安排邬顺顺为装修施工现场负责人；2026 年
4 月进入装修阶段，同时制定了施工单位安全生产责任制、装修工
程安全管理制度及安全操作规程；自 4 月 21 日起，先后有土建、
木工、水电等班组进入施工现场，红石榴酒店对各装修队伍分别
进行了安全教育培训和安全技术交底，并与各装修队伍班组长及
作业人员签订了安全生产责任书，定期组织召开了安全生产例会，
为施工人员发放了安全帽、安全带、反光马甲、劳保鞋等劳动防
护用品。
（五）事故经过
2026 年 6 月 30 日上午 9 时 57 分许，新 B***86 货车驾驶员
玉素甫卡迪尔·艾买尔在货拉拉平台上接到从米东区铁厂沟，乌鲁
木齐绿源腾达门业有限公司到北京北路乐驿小镇的运输订单，玉
素甫卡迪尔·艾买尔接单后于上午 10 时许到达接货地点，经与发
货方沟通后于 11 时 20 分许，将不同尺寸约 50 扇防火门装车，12
时 30 分，玉素甫卡迪尔·艾买尔将防火门拉运至乐驿小镇 15 号楼
前，到达后联系接货人，因电话未接通便原地等待约 15 分钟后，
彭茂发（死者）带领其弟弟彭某全及另外一名劳务市场临时找的
工人，找到玉素甫卡迪尔·艾买尔，说明是自己定的货，彭茂发（死
者）与玉素甫卡迪尔·艾买尔对接后便开始卸货，因防火门需卸至
不同的安装位置，在第 3 处位置（红石榴酒店与西侧如家酒店之
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间通道处）完成防火门卸车后，因卸车方位不便于操作，13 时 35
分许，彭茂发（死者）安排玉素甫卡迪尔·艾买尔将车辆向前开然
后掉头，彭茂发（死者）在车上扶着未绑扎固定防火门，玉素甫
卡迪尔·艾买尔便启动车辆，在前进过程中因地面不平通行受阻，
便缓慢向后倒车，此时因惯性造成货厢内剩余约 8 扇防火门前后
晃动后全部向车尾方向倾倒，将彭茂发（死者）挤压在车辆货厢
内。
（六）现场勘验情况
1.勘验时间：2026 年 7 月 1 日 12 时 10 分至 14 时；地点：二
工乡乐驿小镇红石榴酒店西侧与如家酒店之间通道；当日天气：
晴。
2.现场概况：红石榴酒店西侧与如家酒店之间通道宽约 9.0m，
通道南侧停放福田·领航牌货车一辆，车牌号：新 B***86，车头向
北，车位向南；车辆货厢长约 4.30m，宽约 2.35m，货厢距离地面
约 0.98m，栏板距离地面约 1.34m，货厢内放置红色编带及方钢各
1 根。货车东侧靠红石榴酒店外墙处码放防火门 11 扇，最上部防
火门长 2.46m，宽 2.0m，厚度 9.5cm，防火门边缘处有轻微变形。
3.车辆信息：品牌型号：福田牌，车辆类型：轻型仓栅式货车，
所 有 人 ： 昌 吉 市 金 运 运 输 有 限 公 司 ， 车 辆 识 别 代 码 ：
LVB************49，注册日期：2025 年 3 月 10 日，检验有效期：
2027 年 3 月。
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图 1：红石榴酒店西侧与如家酒店之间通道处
4.视频监控：事故调查组调取了位于如家酒店东侧外墙处的监
控视频，还原了事故发生的经过，监控显示未卸完的防火门在车
辆启动前未捆绑固定，车辆在启动移动瞬间造成防火门倾倒，如
下图：
图 2：如家酒店监控视频截图
（七）人员伤亡情况
伤 亡 情 况 : 彭 茂 发 ： 男 ， 群 众 ， 身 份 证 号 ：
510*************74，户籍住址：四川省金堂县，宝安快捷消防
法定代表人，在本次事故中死亡。
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二、事故应急处置及评估情况
（一）信息接报、应急响应及应急处置情况
玉素甫卡迪尔·艾买尔听到货厢内异响后停车熄火，下车查看
发现彭茂发（死者）被倾倒的防火门压在车斗内，离开现场去上
厕所的彭某全听到彭茂发（死者）呼救声立即到达事故现场，与
玉素甫卡迪尔·艾买尔及另外一名卸货人员共同施救，因防火门太
重 3 人无法抬起，又叫来附近装修施工的其他单位工人参与救援，
13 时 41 分许，彭某全拨打了 120 急救电话，13 时 50 分许，在多
人配合下彭茂发（死者）被从倾倒的防火门下部救出，同时 120
救护车到达现场，将彭茂发（死者）送至新疆四七四医院。
在酒店内部的红石榴酒店装修现场负责人邬某顺听到救护车
声音后到现场，了解现场情况后向二工乡政府相关领导汇报了事
故情况。
（二）医疗救治和善后情况
彭茂发（死者）在新疆四七四医院经检查诊断为闭合性腹部
损伤、失血性休克、多发盆骨骨折、双侧肋骨骨折、眶骨骨折、
创伤性消化道穿孔。2026 年 6 月 30 日 22 时 55 分，彭茂发（死者）
经抢救无效死亡。
（三）事故应急处置评估
事故发生后，现场人员能立即施救并及时拨打 120 电话，120
救护车到达现场后积极配合救援，未发现应急处置不当之处。
接到事故报告后，高新区（新市区）区应急管理局、公安分
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局、二工乡政府及属地社区工作人员立即前往事故现场了解情
况，协调应急处置及善后工作。针对该起事故，区政府成立了事
故调查组，调查组各成员按照职责积极协调处置相关事宜，应急
及善后处置得当，未造成不良社会影响。
三、事故原因分析
（一）事故直接原因
彭茂发（死者）在车辆移动前未将防火门进行加固，在货厢
内手扶防火门，违章指挥，强令驾驶员移动车辆；车辆行驶过程
中因惯性造成防火门倾倒，是事故发生的直接原因。
（二）直接原因分析
1.彭茂发（死者）作为宝安快捷消防法定代表人及现场安全
管理人员，未按照《中华人民共和国安全生产法》的规定，及时
消除生产安全事故隐患，制止和纠正违章指挥、强令冒险作业。
2.参照《道路货物运输车辆装载规范》、《工业企业场内铁
路、道路运输安全规程》的规定，货厢内货物需捆扎牢固。
（三）事故间接原因
1.宝安快捷消防未建立安全风险分级管控制度，未根据防火门
卸车作业活动采取相应的管控措施，法定代表人彭茂发（死者）
未履行各项安全生产职责，未消除卸车作业事故隐患，是事故发
生的间接原因之一。
四、对事故相关单位及责任人的处理建议
（一）对事故相关单位的处理建议
9
宝安快捷消防违反了《中华人民共和国安全生产法》规定，
对事故发生负有责任。建议高新区（新市区）应急管理局依据《中
华人民共和国安全生产法》的相关规定，对宝安快捷消防进行行
政处罚。
（二）对事故相关责任人的处理建议
1.彭茂发，男，群众，宝安快捷消防法定代表人，违反了《中
华人民共和国安全生产法》的规定，对事故发生负有直接责任，
鉴于其在事故中死亡，建议不再移送追究刑事责任。
2.玉素甫卡迪尔·艾买尔，男，群众，货拉拉驾驶员，违反了
《中华人民共和国安全生产法》的规定，未拒绝违章指挥和强令
冒险作业，对事故发生负有责任，建议高新区（新市区）交管分
局对其进行安全教育。
五、事故暴露出的主要问题及事故教训
1.宝安快捷消防法定代表人彭茂发（死者）、货拉拉驾驶员
玉素甫卡迪尔·艾买尔安全意识差，卸货时未能识别出作业存在
的安全风险，违规冒险作业。
2.宝安快捷消防安全管理缺失，公司无与本单位相适应的各
项作业活动安全管理制度及操作规程，作业过程无章可循。
3.玉素甫卡迪尔·艾买尔违规货车载作业人员行驶时，未采取
安全防护措施。
六、事故整改和防范措施建议
1.宝安快捷消防应制定公司各项安全管理制度和操作规程，
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规范各项作业活动流程；作业前应做好危险源识别，通过培训提
高人员安全意识，主要负责人应认真履行安全生产职责，杜绝违
章指挥、违章作业行为。
2.玉素甫卡迪尔·艾买尔应认真学习道路交通相关法律法规
及货物运输相关标准规范，对客户安排不合理、存在安全风险的
要求应予以拒绝，确保个人作业行为安全可控。
3.二工乡政府应对本辖区内装修作业现场加强管控，督促相
关单位认真履行企业安全生产主体责任，防范化解各类事故隐
患。
高新区（新市区）二工乡乌鲁木齐宝安
快捷消防设备有限公司“6·30”
一般车辆伤害事故调查组
