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独山子新北区江苏空间新盛建设工程有限公司
“6·5”一般起重伤害事故调查报告
独山子区人民政府“6·5”事故调查组
2026 年 8 月 4 日
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独山子新北区江苏空间新盛建设工程有限公司
“6·5”一般起重伤害事故调查报告
2026 年 6 月 5 日 12 时 10 分许，克拉玛依市独山子区盘锦
路 1092 号，江苏空间新盛建设工程有限公司在组织宿舍搬迁作
业过程中，使用随车起重运输车进行钢管吊装卸车时，发生一起
起重伤害事故，造成 1 人死亡，直接经济损失 129 万元。
接到事故报告后，区委、区人民政府高度重视，第一时间安
排区公安分局、区应急管理局、区住房和建设局等相关部门赶赴
现场了解情况，现场指挥调度。根据《中华人民共和国安全生产
法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院 493 号令）
的规定，经区人民政府批准，成立了事故调查组，邀请安全技术
专家提供技术支持。
事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实
效”的原则和“四不放过”要求，通过勘察事故现场，搜集现场
相关证据，询问有关人员，对事故发生因果关系进行分析、论证，
依法对事故进行了调查。
经调查认定，该起事故是一起因作业人员林某某安全意识淡
薄，违反起重吊装作业安全管理规定，近距离徒手扶持处于悬吊
状态的钢管；作业过程中脚下失稳、身体失去平衡，悬吊钢管受
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惯性作用发生回摆，将其胸、腹部挤压在集装箱箱体上，造成 1
人死亡的一般生产安全责任事故。事故发生后，江苏空间新盛建
设工程有限公司未在规定时限（1 小时）内向应急管理部门报告，
直至 16 时 04 分上报，距离事故发生（12 时 10 分许）已超过 2
小时 50 分，存在迟报行为。
一、事故基本情况
（一）事故发生经过
2026 年 6 月 4 日 18 时许，项目部负责人丁某 L 向班组长羊
某某安排次日驻地搬迁工作。
22 时 10 分，班组长羊某某在宿舍门口向起重指挥谢某某、
现场作业人员董某某、吊车司机李某某及林某某 4 人安排次日工
作，未开展前置安全技术交底及风险提醒。
6 月 5 日 8 时 40 分，班组长羊某某组织起重指挥谢某某、
现场作业人员董某某、吊车司机李某某、林某某 4 人进行驻地搬
迁工作。作业内容包括使用随车起重运输车吊运钢管等物料。现
场未设置专职监护人员、未进行技术交底和风险辨识。
9 时许，4 人开始作业，使用随车起重运输车将 2 个氧气笼
（存放和转运氧气瓶、乙炔瓶的金属防护笼）和 2 个焊机棚（存
放、保护电焊机并为焊接作业提供场所的防护棚）自贵阳西路
4481-1 号装载，运输至盘锦路 1092 号西侧院门卸载。
10 时 40 分，车辆返回装载了 4 根钢管，其中 2 根为 DN250、
2 根为 DN300，单根长度 12m。
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11 时许，4 人抵达盘锦路 1092 号驻地，开始卸载车上钢管，
启动吊装作业。
11 时 50 分许，在卸载第 4 根钢管（DN300）时，起重指挥
谢某某位于随车起重运输车东北方指挥；吊车司机李某某在操作
位操作吊臂；现场作业人员董某某挂钩作业后，退至钢管摆放区
北侧；林某某位于钢管南侧，使用牵引绳控制钢管摆动方向。
12 时 10 分许，吊车司机李某某同步执行回转、变幅下俯操
作，悬吊钢管出现摆动，林某某放弃牵引绳，徒手控制钢管摆动
方向，因脚下失稳身体失衡，悬吊钢管回摆，将其胸、腹部挤压
在集装箱箱体上。起重指挥谢某某、吊车司机李某某观察到林某
某被挤压后立即停止作业，将林某某抬放到地上。
12 时 13 分，现场作业人员董某某向丁某 L 电话汇报林某某
受伤的情况，随后向丁某（后勤主管）及班组长羊某某电话汇报
情况。
12 时 30 分许，丁某抵达现场，同现场作业人员董某某一同
驾驶自有越野车辆将林某某送往位于奎屯市的兵团第七师医院。
同一时间，班组长羊某某驾车赶往兵团第七师医院。
12 时 46 分，丁某一行抵达兵团第七师医院，转由医院急诊
科开展抢救。
13 时 47 分，医生宣布林某某死亡。
（二）事故现场情况
现场因救援处置活动导致原始状态发生变化。为查明事故原
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因，事故调查组工作人员及专家组对事故现场进行了详细勘验，
要求相关人员对随车吊、吊钩、吊带、钢管位置、支腿枕木等进
行了状态还原，并进行了拍照和测量。以下数据为勘验还原后所
记录，用于还原事发时设备及作业环境的基本情况。
1.现场位置：现场位于独山子区新北区街道盘锦路 1092 号
北侧院内，为封闭式院落，位于盘锦路西侧，昆山路以北、贵阳
东路以南路段。东墙西侧放置两个蓝色集装箱，事故发生位置为
偏南侧存放工具的集装箱前。
事故发生于随车起重运输车作业半径范围与集装箱之间。车
辆主体距集装箱 3.6 米，随车起重运输车支腿距集装箱 1.9m。
2.现场破坏情况：吊装区域及周边建构筑物主体结构完好，
未出现坍塌、开裂或变形等破坏迹象，作业地面无明显陷落或隆
起，周边无因结构垮塌或物体打击造成的位移、掩埋或二次挤压
情形。
3.设备及安全设施状态：涉事随车起重运输车起重动力、制
动、液压、回转系统均无机械故障，运行正常；未划定临时安全
警戒区、未设置警示标识。
（三）人员伤亡和直接经济损失
事故造成 1 人死亡，截至报告出具之日，初步核定直接经济
损失约 129 万元。死者林某某，男，汉族，48 岁，江苏空间新
盛建设工程有限公司工人。
（四）其他情况
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2026 年 6 月 5 日 12 时至 13 时气象要素:
温度:平均温度 30.5℃；最高气温 31.3℃（出现时间 12：58）；
最低气温 29.9℃（出现时间 12：06) 。
气压：平均气压 931.3hPa；最高气压 931.4hPa(出现时间 12：
12) ；最低气压 931.2hPa(出现时间 12:38) 。
风向风速：12 时主导风向 ENE(东东北风）平均风速 3.3 m/s
（2 级）；极大风速 7.6m/s（4 级）, 风向 ENE(东东北风）出现
时间 12：03。
湿度：平均湿度 28％；最小湿度 26％出现时间（12：44）。
天气现象：晴间多云，无降水。
气象条件未对本次吊装作业造成不利影响。
二、事故应急响应及处置情况
（一）事故信息接报及响应情况
1.事故单位信息上报及响应情况
6 月 5 日 12 时 13 分许，现场作业人员董某某依次向项目负
责人丁某 L、丁某及班组长羊某某电话汇报林某某受伤情况。
15 时 00 分，丁某拨打 110 报警。
（2）区人民政府响应情况
区委、区人民政府相关领导接报后，立即安排区公安分局、
区应急管理局、区住房和建设局等相关部门，对事故调查及善后
工作做出安排部署，随即成立事故调查组，全面开展事故调查工
作。
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（二）事故现场应急处置情况
事故单位应急处置：事故发生后，现场人员现场作业人员董
某某停止操作，与丁某将受伤的林某某送往兵团第七师医院。未
对事故现场进行有效保护，未设置警戒，也未拨打 120 和 110。
在事发后未对伤员采取急救措施。
政府及相关部门应急处置：区人民政府接报后，分管领导安
排应急、住建、公安等部门人员赶赴现场，对事故调查及善后工
作做出安排部署，随即成立事故调查组，全面开展事故调查工作。
（三）应急处置评估
1.区人民政府应急处置评估
事故发生后，区委、区人民政府领导高度重视，第一时间安
排区公安分局、区应急管理局、区住房和建设局等相关部门赶赴
现场了解情况，现场指挥调度。从本起事故应急救援处置总体情
况看，协调联动紧密，应急响应迅速，现场处置科学。
2.事故单位应急处置评估
江苏空间新盛建设工程有限公司独山子项目部在事故发生
后应急处置存在以下问题：一是未拨打 120 急救电话；二是未按
照要求在事故发生后 1 小时内向事故发生地县级以上人民政府
应急管理部门及负有安全生产监督管理职责的部门报告，存在迟
报行为；三是未保护事故现场。
三、事故原因分析
通过调查询问、监控视频核查、现场勘验、事故复盘分析，
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认定事故直接原因是：作业人员林某某安全意识淡薄，违反起重
吊装作业安全管理规定，近距离徒手扶持处于悬吊状态的钢管；
作业过程中脚下失稳、身体失去平衡，悬吊钢管受惯性作用发生
回摆，将其胸、腹部挤压在集装箱箱体上，导致死亡。
（一）直接原因分析
经现场勘验、询问相关人员、事故过程复盘综合分析，按照
事故发生的时间顺序，对直接原因逐一分析如下：
1.吊装作业前安全条件确认缺失
11 时 10 分许，吊装作业启动前，现场作业人员董某某未对
吊装作业条件进行安全确认：一是随车起重运输车支腿下方枕木
尺寸小于支腿盘边长，支撑稳定性不满足安全要求；二是未划定
安全警戒区域，未设置警示标识，作业区域未与周边环境有效隔
离；三是未安排专职安全监护人员，由吊装指挥人员起重指挥谢
某某兼任安全管理，岗位混岗、职责交叉。上述安全条件的缺失，
导致吊装作业从开始即处于失控状态，作业人员在缺乏有效监督
和物理隔离的条件下作业，为事故的发生埋下了隐患。
2.吊装作业中操作工艺违规与吊物状态失控
11 时 40 分许，在卸载第 4 根钢管时，未按《起重机械安全
规程》（GB/T 6067.1-2010）第 17.2.3 条关于“起重臂和吊物下
方严禁有人停留、工作或通过”的规定执行，林某某位于钢管两
侧近距离作业，处于吊物摆动半径内，该位置属于危险区域。司
机吊车司机李某某同步执行回转、变幅下俯操作时，悬吊钢管出
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现摆动。林某某未使用牵引绳（溜尾拉绳）控制吊物方向，近距
离徒手扶持处于悬吊状态的钢管。根据起重吊装作业安全规程，
悬吊中的吊物应使用溜尾拉绳等专用工具控制方向，严禁作业人
员徒手扶持吊物。林某某徒手操作的行为，使其身体直接暴露于
吊物摆动危险范围内。
3.事故发生瞬间人员失稳与吊物回摆
12 时 10 分许，林某某在徒手扶持悬吊钢管过程中，因脚下
失稳、身体失去平衡，双手脱离钢管。悬吊钢管在失去人力约束
后，受惯性作用发生回摆，将林某某胸、腹部挤压在其身后的集
装箱箱体上。
4.因果关系分析
综上，事故原因链清晰：安全条件确认缺失（管理原因）→
违规徒手操作（人的不安全行为）→吊物回摆（物的不安全状态）
→人员失稳（触发因素）→挤压致死（事故后果）。上述不安全
行为和不安全状态的叠加，共同导致了事故的发生。
（二）间接原因分析
1.江苏空间新盛建设工程有限公司独山子项目部
（1）未建立、健全本项目安全生产责任制，未明确各岗位
的责任人员、责任范围和考核标准，未建立相应的监督考核机制，
未落实全员安全生产责任制。
（2）未组织制定本项目安全生产规章制度和操作规程，项
目部直接照搬母公司制度，未结合项目实际进行本地化修订，制
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度条款与现场实际脱节。
（3）未组织制定并实施本项目安全生产教育和培训计划，
未建立完整的三级安全教育、专项作业安全培训档案，未针对吊
装高危作业开展专项安全培训与针对性技术交底，作业人员安全
风险辨识能力不足。
（4）未检查本项目的安全生产状况，隐患排查治理不到位，
对项目部吊装作业存在无专职监护人、未设置安全警戒区等安全
隐患失察。
（5）未组织制定并实施本项目生产安全事故应急救援预案，
未针对吊装、高处作业等风险编制专项应急预案，未组织应急演
练。
（6）高危作业现场安全管理失控，吊装作业未安排专职安
全监护人，由吊装指挥人员兼任，岗位混岗、职责交叉；未制止
和纠正作业人员违章操作行为。
（7）未组织或者参与拟订本项目安全生产规章制度和操作
规程，制度缺失导致现场管理无章可循。
（8）未组织或者参与本项目安全生产教育和培训，未如实
记录安全生产教育和培训情况，培训档案缺失。
（三）其他可能因素排除
经公安部门现场勘验、尸表检验及询问，排除刑事案件可能。
经气象核查，事故时段天气正常，无大风、暴雨等突发灾害，
排除自然灾害因素。
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四、有关责任人员和责任单位的处理建议
（一）免予追究责任的人员
林某某，男，江苏空间新盛建设工程有限公司独山子项目部
普工。违反吊装作业安全规定，在吊物摆动时违规手扶吊物，冒
险进入危险区域作业，对事故发生负有直接责任。鉴于其已在事
故中死亡，建议免予追究其责任。
（二）事故责任单位及人员的处理建议
1.江苏空间新盛建设工程有限公司
落实企业主体责任不到位，对下设驻外项目部安全管控、督
导帮扶不到位，未督促、检查下设驻外项目部的安全生产工作，
对项目部安全隐患失察；未组织项目部制定并实施生产安全事故
应急救援预案。对事故的发生负有责任。依据《中华人民共和国
安全生产法》第一百一十四条第一项的规定，建议由独山子区应
急管理局对江苏空间新盛建设工程有限公司依法依规进行处理。
2.徐某某，男，江苏空间新盛建设工程有限公司法定代表人
作为公司法定代表人，对本单位的安全生产工作全面负责。
未依法履行主要负责人安全生产管理职责：对独山子项目部安全
管理体系缺失、无专职监护人等安全隐患失察；未督促检查项目
部的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患；未督促独山
子项目部组织制定并实施有效的生产安全事故应急救援预案。对
事故发生负有主要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》
第九十五条第一项的规定。建议由独山子区应急管理局对徐某某
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依法依规进行处理。
3.高某，男，江苏空间新盛建设工程有限公司副总经理
作为总公司专职安全生产分管负责人，未依法履行安全生产
管理职责。对独山子项目部未建立、健全安全生产责任制，未制
定安全生产规章制度和操作规程，未制定并实施安全生产教育和
培训计划等问题失察；未对项目部开展安全生产监督检查，对项
目部存在的无专职监护人、未设置安全警戒区等安全隐患失管漏
管；未组织制定并督促项目部实施生产安全事故应急救援预案。
对事故发生负有管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》
第九十六条的规定，建议由独山子区住房和建设局对高某依法依
规进行处理。
4.丁某L，男，江苏空间新盛建设工程有限公司独山子项目负责人
作为独山子项目负责人，对本项目安全生产管理全面负责，
未建立、健全本项目安全生产责任制；未组织制定本项目安全生
产规章制度和操作规程；未组织制定并实施本项目安全生产教育
和培训计划；未组织制定并实施本项目生产安全事故应急救援预
案；未督促、检查本项目的安全生产工作，对项目部存在的无证
操作、无专职监护人等安全隐患失察，未及时消除生产安全事故
隐患；未及时、如实报告生产安全事故，存在迟报行为。对事故
迟报和事故发生负有主要领导责任。依据《中华人民共和国安全
生产法》第九十五条第一项的规定，以及《中华人民共和国安全
生产法》第一百一十条的规定，建议由独山子应急管理局对丁某
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L 依法依规进行处理。
5.丁某，男，江苏空间新盛建设工程有限公司独山子项目部
安全管理人员
未组织或者参与拟订本项目安全生产规章制度、操作规程和
生产安全事故应急救援预案；未组织或者参与本项目安全生产教
的安全生产状况，未及时排查生产安全事故隐患；未制止和纠正
违章作业行为；未督促落实安全生产整改措施。对事故发生负有
管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规
定，建议由独山子区住房和建设局对丁某依法依规进行处理。
五、事故主要教训
本次事故暴露出驻外施工项目安全管理诸多深层次问题，为
防范同类事故重复发生，总结主要教训如下：
（一）企业主体责任
1.安全管理体系与责任落实不到位。企业驻外项目部照搬上
级制度，未结合现场实际进行本地化修订，制度与现场脱节。全
员安全生产责任制未分解到岗、落实到人，无考核、无追责，安
全管理流于形式。
2.教育培训与应急管理虚化。未针对吊装等高风险工序开展
专项培训和技术交底，作业人员缺乏基本安全技能；无专项应急
预案、无演练、无应急技能培训，事故发生后不会处置、不懂上报。
3.高危作业现场失控。吊装作业未设置专职监护人，指挥与
监护岗位混岗；支腿支撑、警戒隔离等强制性安全技术措施被随
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意简化省略。
4.上级公司对驻外项目部督导缺位。公司对驻外项目部安全
检查、制度落地、人员培训等情况缺乏穿透式督导检查，项目部
长期游离于总部安全管控之外，形成管理真空。
六、事故整改和防范措施
（一）事故单位整改和防范措施
1.全面重构安全管理体系，落实全员安全生产责任制。独山
子项目部要组织专人结合本项目施工内容、人员配置、现场环境，
对公司安全管理制度、操作规程进行全面修订细化，编制形成《独
山子项目部安全管理制度汇编》，确保制度贴合现场、可落地执
行。依法制定全员安全生产责任制，明确各级管理人员和作业人
员安全职责，细化考核标准及追责机制，组织全员签订安全生产
责任书，实现安全责任分解到岗、落实到人。将安全生产成效作
为管理人员考核、奖惩、任免的核心指标。
2.严格落实高危作业全流程管控。吊装、动火等高危作业必
须严格执行“风险辨识、安全交底、专职监护、警戒隔离”四项
基本要求。吊装作业必须配备专职安全监护人，安全监护人、吊
装指挥、操作人员三岗位严格分离，严禁混岗兼任，作业期间监
护人全程在岗履职。所有吊装作业必须刚性执行溜尾拉绳、支腿
支撑、警戒隔离、吊具检查等强制性安全技术措施，不得以任何
理由简化省略。作业前必须开展专项安全技术交底和设备工况安
全确认，未完成风险辨识和条件确认一律禁止开工。
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3.强化安全教育培训，提升全员安全意识和技能。立即组织
全员开展安全生产专项培训，内容涵盖安全生产法律法规、岗位
安全操作规程、风险辨识与管控、隐患排查治理、应急自救互救
及事故报告程序等，培训结束后进行闭卷考核，考核不合格者一
律暂停上岗，经再培训考核合格后方可上岗作业。建立“一人一
档”培训台账，如实记录培训时间、内容、参加人员及考核结果，
确保培训档案完整可查。针对吊装等高风险工序，作业前由技术
负责人或安全管理人员开展专项安全技术交底和风险告知，明确
作业程序、危险因素及防范措施，留存交底记录和签字台账。严
格落实岗前培训和每日班前会制度，做到“不培训不上岗、培训
考核不合格不上岗”。将事故案例纳入警示教育内容，组织全员
学习同类事故教训，深刻认识违章作业的危害性，切实提升从业
人员安全意识和风险防范能力。
4.完善应急管理体系，常态化开展应急演练。结合吊装伤害、
物体打击等现场风险，编制专项应急救援预案。制定年度应急演
练计划，吊装事故现场处置演练每半年至少开展 1 次，完整留存
演练方案、影像资料、评估总结等材料。组织全员开展应急自救、
互救、险情处置实操培训，重点培训事故上报法定时限和程序，
确保每名员工熟知应急处置流程和报告要求。坚决杜绝事故发生
后不会处置、不懂上报的情况。
