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2025年10月20日16时14分左右，焉耆河北巴州生态产业园的某煤业有限公司140万吨煤洗选厂建设项目2#煤棚施工现场，新疆某建设工程有限公司作业人员在钢材堆放区作业时发生一起一般物体打击事故，造成1人死亡，直接经济损失120万元。
依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）及《新疆维吾尔自治区生产安全事故报告和调查处理实施办法》（自治区人民政府令第196号）相关规定，2025年10月21日，县人民政府成立由焉耆工业园区管委会、县应急管理局、公安局、人社局、工会等部门组成的《新疆某建设工程有限公司“10·20”一般物体打击事故调查组》（以下简称“事故调查组”），并邀请县纪委监委、检察院同步介入监督。
事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则和“四不放过”要求，通过现场勘验、询问谈话、调查取证、技术分析和综合研析，查明了事故发生经过，查清了事故原因，认定了事故性质和责任，提出了事故处理和整改防范措施建议。
经调查认定，新疆某建设工程有限公司“10·20”一般物体打击事故是一起员工违规作业导致的一般生产安全责任事故。
一、事故基本情况
（一）事故发生企业基本情况
施工单位：
（二）涉事故项目基本情况
建设单位：
项目概况：
施工合同：
事故发生前生产经营情况
某煤业有限公司140万吨煤洗选厂建设项目2#煤棚2023年取得施工许可证以后因资金问题没有施工完成，今年继续施工。自2025年10月12日开始，新疆某建设工程有限公司在未向住建部门报备的情况下组织员工进入焉耆河北巴州生态产业园某煤业有限公司140万吨煤洗选厂建设项目2#煤棚钢结构建设项目开展吊装、焊接、维修预埋件、倒料、使用登高车安装细杆、拼接钢梁、安装钢柱。
2025年10月20日，新疆某建设工程有限公司组织吴某、张某、党某、张某、董某、刘某等6名员工，在某煤业有限公司140万吨煤洗选厂建设项目2#煤棚施工现场开展维修预埋件、钢柱安装、细杆安装、倒料作业。
二、事故发生经过及应急救援情况
（一）事故发生经过
2025年10月20日15时40分，新疆某建设工程有限公司员工吴某、党某、张某、董某、张某和刘某6人在某煤业有限公司140万吨煤洗选厂建设项目2#煤棚南侧安装钢柱和细杆。
在安装钢柱期间，张某发现卸错一根钢柱导致无法安装，就找了一辆装载机吊装钢柱。在吊装的过程中张某发现U型吊环较小，就让刘某送过来一个大U型吊环。张某换好大U型吊环后将吊装带挂到装载机上就开始吊装。
在吊装的过程中，2人站在钢件堆的一根钢柱上，由刘某现场指挥、张某观察吊装带承重情况。在将钢柱吊到空地上准备放下的时候，张某就下去扶准备放到空地上的钢柱。此时由于刘某在钢柱上来回走动导致脚下钢柱晃动，致使身后钢件堆上竖立的一根重983.6公斤的檩托板朝下的钢梁滚落砸中刘某并将其压倒，张某俯身扶钢柱过程中，突然听到金属碰撞异响，抬头后未发现刘某，随即前往钢件堆放区域查看，发现一根钢梁将刘某压倒在钢件堆空槽中。
（二）应急救援情况
16时14分，张某发现刘某被钢梁砸中，立即呼喊现场人员救援，并拨打120急救电话和110报警电话。同时向新疆某建设工程有限公司总经理查某报告现场情况，查某立即向焉耆工业园区管委会安全生产监督管理局、县应急管理局报告。
16时45分左右，120急救车和110先后到达现场，经医护人员现场对刘某诊断后送往医院。随后县公安局民警到达现场开展勘查；16时50分，县领导带领焉耆工业园区管委会、县应急管理局、住建等部门负责人赶赴现场了解事故发生情况，安排善后处置等工作；16时56分，县应急管理局书面上报至巴州应急管理局应急指挥中心。
（三）应急救援评估
事故发生后，焉耆县人民政府迅速启动事故应急救援预案，此
次事故应急救援处置规范有序，整体舆情平稳，未引发群体性社会
事件，社会秩序稳定，未造成不良社会影响。
（四）善后工作
新疆某建设工程有限公司积极与死者家属沟通，安抚家属情绪，10月28日与家属达成赔付协议，家属情绪稳定。
三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失
（一）伤亡人员情况
事故共造成1人死亡。
死者：
（二）直接经济损失
经核定，事故直接经济损失120万元。
四、事故原因和事故性质
（一）事故发生的原因
1.直接原因
死者刘某违反《吊装作业操作规程》，未与吊装区域保持5米以上的安全距离，且擅自攀爬至钢件堆钢柱上指挥并走动导致脚下钢柱晃动，致使身后钢件堆上方竖立的一根钢梁滚落砸中并压倒。
2.间接原因
（1）企业未制定《钢材堆放安全管理制度》，对现场材料堆放安全监管缺失，未及时纠正违规堆放行为。
（2）企业安全交底缺失。未对死者等现场人员开展针对性的材料堆放安全交底，导致死者不了解违规攀爬钢材堆的风险。
（3）作业现场安全管理混乱，在现场无安全管理人员情况下，使用装载机开展吊装作业。
（4）安全防护措施缺失。未按规范要求在钢材堆放区设置防滚落挡块和“禁止攀爬”“小心滚落”警示标识等防护设施。
（二）事故性质
新疆某建设工程有限公司“10·20”一般物体打击事故是一起员工违规作业导致的一般生产安全责任事故。
五、事故发生单位主要问题
（一）制度缺失，未安全交底。
（二）现场管理混乱，安全措施未落实。
（三）恢复施工前未向发证机关报告，未及时向发证机关上报核验施工许可证。
六、有关部门主要问题
（一）焉耆工业园区管委会：
（二）园区安监局：
（三）园区规划建设环保局
（四）县住建局：
七、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议
（一）建议免于追究责任人员
1.
（二）对相关责任人员的处理建议
2.
3.
4.
（三）对相关人员处理建议
1.
2.
3.
（四）对事故责任企业的处理建议
新疆某建设工程有限公司未组织制定并实施本公司《钢材堆放安全管理制度》；在进行吊装危险作业时未安排专门安全管理人员进行现场安全监督；违规使用装载机进行吊装倒料作业；未对钢材堆放区设置防滚落挡块和“禁止攀爬”“小心滚落”警示标识等防护设施。违反《中华人民共和国安全生产法》第四条、第四十三条、第四十四条第（一）款[]规定，建议由县应急管理局依法依规进行处理。
某煤业有限公司，140万吨煤洗选厂建设项目2#煤棚施工恢复前未向县住建局报告；建筑工程施工许可证过期，未及时向县住建局上报核验施工许可证。建议由县住建局依法依规处理。
（五）给予相关单位的处理建议
1.
2.
3.
4.
查。
八、整改措施
（一）企业层面整改和防范措施
1.汲取事故教训落实安全生产主体责任。
2.建立吊装作业审批监管流程。
3.加强现场安全管理，拒绝职工违章作业行为。
（二）监管部门层面整改和防范措施
1.强化动态巡查及时反馈。
2.紧盯施工现场及时消除隐患。
3.专项排查整治中止施工工程复工行为，强化安全生产监管。
（三）政府层面整改和防范措施
1.开展警示教育。
2.加强临时登高、吊装等危险作业场所隐患排查整治。
3.督促企业加强安全培训，高质量推进安全生产三年治本攻坚行动。


