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库车轮台县群星建筑有限责任公司“7·14”一般
起重伤害事故调查报告
2024 年 7 月 14 日，克轮复线 2 号阀室至英买力天然气管道
工程库车段施工工地（314 国道 755 公里+300 米处往新和方向处），
发生一起起重伤害事故，造成 1 人死亡，直接经济损失约 80 万
元。
2024 年 7 月 14 日，库车市人民政府根据《中华人民共和国
安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院
令第 493 号）、《新疆维吾尔自治区安全生产事故报告和调查处
理实施办法》（自治区人民政府令第 196 号）第十一条之规定，
批准成立了由应急管理局、发改委、公安局、总工会、人社局等
有关单位，并邀请市纪委监委、检察院相关人员组成的库车市轮
台县群星建筑有限责任公司“7·14”一般起重伤害事故调查组。
事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事
求是、注重实效”的原则，通过调查询问、调查取证查明了事故
发生的经过、原因和直接经济损失情况，分析了事故责任，认定
了事故性质，提出了对有关责任单位、人员的处理和事故防范措
施建议。经调查认定，该起事故是一起因违章作业造成的一般起
重伤害生产安全责任事故。现将调查情况报告如下：
一、事故基本情况
（一）事故发生单位概况
轮台县群星建筑有限责任公司：成立于 1986 年 4 月，位于
— 2 —
巴 州 轮 台 县 文 化 北 路 群 星 公 司 新 1 栋 6 层 603 室 ， 注 册 资 金
4216.894 万元，统一社会信用代码：91652822229520266H，法人
代表陈某某，《安全生产许可证》编号（新）JZ 安许证字〔2005〕
000822，具备房屋建筑工程施工总承包、市政公用工程总承包、
水利水电工程施工总承包、建筑装修装饰工程专业承包、道路专
业承包、土石方工程专业等贰级建筑施工资质。公司目前拥有各
类技术人员 266 人，其中中级职称 82 人，高级职称 6 人。
（二）施工项目概况
克轮复线 2 号阀室至新和末站天然气管道工程，由东向西敷
设，管道主体伴行已建英轮管道，沿线途经库车市、新和县。首
站（克轮复线 2 号阀室）至末站（新和末站），线路起点为 AA001
号桩，终点为 BA0057 号桩，管径 D711mm，设计压力 10MPa，
管材规格为 D711*11.9/14.2/15.9mmL450M 螺旋缝/直缝埋弧焊钢
管 PSL2。线路水平长度约为 49.183km，其中单出图约 2.82km，
一般线路段约 46.363km。管道沿线设置 1 座站场，2 座阀室，单
出图高速公路穿越处 2 处。本工程一般段线路长度约 46.363km，
经过区域以雅丹地貌、丘陵、戈壁、农田为主，农田段主要包含
粮 田 、 果 园 、 灌 溉 水 渠 、 田 间 土 路 、 路 边 防 林 带 ， 长 度 达 18.6
公里。
（三）涉事工程设备情况
新 29 工 12650 履带式液压挖掘机，型号：3WE235E-3，发
动机型号：QSB7，机械类型：工程机械，生产日期：2021 年 6
月。
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（四）事故发生经过
7 月 14 日 9 时许，轮台县群星建筑有限责任公司安全员李某
驾驶车辆带领员工罗某某、雷某某、斯某某、雷某某、张某某到
达 施 工 现 场 （ 库 车 市 玉 奇 吾 斯 塘 乡 314 国 道 塔 沙 加 油 站 以 北 约
300 米处）开始作业，随后李某前往其他工段巡查。截止 11 时许
通过履带式液压挖掘机下放 5 根水泥涵管。11 时 10 分许罗某某
等人开始校准，事发前已校准 4 根水泥涵管，13 时 40 分许对第
5 根水泥涵管进行校准，当时罗某某、雷某某位于凹槽内水泥涵
管的西北侧约 1m 处，斯某某位于凹槽内水泥涵管南侧约 0.3m 处，
雷某某在凹槽上方平台操作新 29 工 12650 履带式液压挖掘机进
行微调起吊，在吊起第 5 根水泥涵管 30-50cm 时，水泥涵管发生
左右摆动，斯某某躲避不及时被水泥涵管挤压，14 时 4 分许罗某
某拨打了 120 急救电话。
（五）事故现场情况
经调查，现场位于库车市玉奇吾斯塘乡阔什吐尔村以北 3 公
里处燃气施工工地，经过库车市 X314 乡道、G30 吐和高速以北
戈壁滩，现场见一条与 G30 吐和高速北侧平行相距 500m 的土路，
在土路北侧 20 米处见一处施工工地，现场见一条长约数公里，
深约 5m、宽约 3m 的凹槽，在凹槽内见一根空心圆柱形水泥质地
的涵管，涵管直径约 1.8m、宽 2m，5 个涵管首尾相连放置在凹
槽内，涵管距底部两侧内壁约 50cm 左右，在最西侧涵管上见施
工遗留的布材质橘色牵引绳，牵引绳上未见异常。
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事故现场情况
（六）人员伤亡和直接经济损失情况
1.事故造成的人员伤亡
此次事故造成 1 人死亡。死者斯某某，男，维吾尔族，36 岁，
身份证号：65292619XXXXXX443X，户籍所在地：新疆拜城县老
虎台乡科台克吐尔村 X 组 XX 号，系轮台县群星建筑有限责任公
司普工，7 月 14 日 20 时 52 分许，经市人民医院抢救无效死亡。
2.事故造成的直接经济损失情况
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此次事故直接经济损失初步估算 80 万元。
（七）当日天气情况
2024 年 7 月 14 日，天气晴，最高温度 32℃，最低温度 21℃，
东风 2 级。
二、事故应急处置情况
（一）事故信息接报及响应情况
7 月 14 日 15 时 5 分许，库车市公安局 110 接到报警，接警
后，指令玉奇吾斯塘派出所赶赴现场。23 时 10 分许，库车市应
急管理局接到事故消息后，立即派人前往事故现场，与公安机关
刑侦大队民警一同开展事故现场勘查。该事故造成 1 人死亡，系
一般事故，市应急管理局根据《生产安全事故报告和调查处理条
例》要求，将事故的时间、内容上报至地区应急管理局。
（二）事故现场应急处置情况
14 时 4 分许罗某某拨打了 120 急救电话，14 时 22 分许罗某
某 在 X341 国 道 路 口 接 到 赶 来 的 120 救 护 车 ， 14 时 25 分 许 120
救护车将斯某某送往市人民医院抢救。
（三）事故应急处置评估
120 急救中心、110 报警平台接到报告后，开展应急处置及时，
责任落实到位；相关部门接报后，均派员赶赴事故现场，及时启
动事故应急处置措施，开展应急处置工作，在事故应急处置中无
衍生事故。
三、事故原因分析
（一）直接原因分析
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1.员工斯某某安全意识淡薄，违反操作规程站在水泥涵管承
插口空隙进行操作，引发本次事故。
2.施工现场违规使用履带式液压挖掘机作为吊装设备，进行
管道承接口对口安装，起吊中未对涉事管道采取固定措施，致使
斯某某遭受涉事管道摆动后撞击，引发本次事故。
（二）事故间接原因
1.涉事设备停放在事故现场，该设备为履带式液压挖掘机，
事 发 时 作 业 人 员 雷 某 某 采 用 履 带 式 液 压 挖 掘 机 而 未 采 用 汽 车 吊
进行管道安装作业，使用履带式液压挖掘机铲斗齿作为吊钩，未
见有闭锁装置（防脱钩装置），违反了 GB/T6067.1-2010《起重
机械安全规程第 1 部分：总则》第 4.2.2.3 条[1]之规定。
2.事发时在事故现场指挥吊装作业的技术员罗某某未取得司
索工特种作业资格证书，挖掘机驾驶员雷某某未取得起重机操作
人员特种作业资格证书，违反了 JGJ276-2012《建筑施工起重吊
装工程安全技术规范》第 3.0.2 条 [2]之规定。
3.事发时第 5 根管道正在起吊，即第 5 根管道在撞击斯某某
之前已处于离地状态，同时斯某某站在第 5 根管道中间的危险部
位，此过程技术员罗某某未制止斯某某靠近吊物，因此罗某某和
斯某某均违反了 JGJ276-2012《建筑施工起重吊装工程安全技术
规范》第 3.0.6 条[3]之规定。
[1] GB/T6067.1-2010《起重机械安全规程第 1 部分：总则》第 4.2.2.3 条“当使用条件或操作方法会导致重物意外脱
钩时，应采用防脱绳带闭锁装置的吊钩。”
[2] JGJ276-2012《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》第 3.0.2 条“起重机操作人员、起重信号工、司索工等特种
作业人员必须持特种作业资格证书上岗。”
[3] JGJ276-2012《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》第 3.0.6 条“当构件吊起时，所有人员不得站在吊物下方，
并应保持一定的安全距离。”
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4.在吊装作业时，违反了 GB6067.1-2010《起重机械安全规程》
第 17.2.5 条 [4]之规定，导致第 5 根管道失去平衡后摆动撞击斯某
某，引发本次事故。
（三）有关责任单位存在的主要问题
1.轮台县群星建筑有限责任公司，安全管理混乱，在克轮复
线 2 号阀室至英买力天然气管道工程-施工 1 标段项目施工过程中，
员工未经三级安全教育培训上岗作业、未开展隐患排查治理、在
起吊作业过程中未按照《移动式起重吊装作业许可管理实施细则》
违规要求使用挖掘机吊装水泥涵管，在吊装过程中未按规定开具
《吊装作业许可证》，未安排监护人员、指挥人员，在吊装过程
中未设置警戒线、警示标志牌未撤出作业可能影响范围内人员进
行吊装作业。
2.库车市玉奇吾斯塘乡人民政府，负有辖区安全生产监管职
责，未正确履行辖区安全生产监管职责，对辖区建筑施工地起重
作业安全生产监管不力，未能发现辖区施工工地起重作业安全隐
患，对事故发生负有监管不力的责任。
四、事故性质认定
经事故调查组认定，排除人为故意、身体疾病等因素及雷电、
雨雪、洪水等易由自然灾害引发的生产安全事故，库车轮台县群
星建筑有限责任公司“7·14”一般起重伤害事故是一起因违章操作
造成的一般生产安全责任事故。
五、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议
[4] GB6067.1-2010《起重机械安全规程》第 17.2.5 条“a）2）载荷刚被吊离地面时，要保证安全，而且载荷在吊索
具或提升装置上要保持平衡；g）起重机械进行回转、变幅和运行时，要避免突然的起动和停止。吊运速度应控制
在使物品的摆动半径在规定的范围内。当物品摆动有危险时，应做出标志或限定的轮廓线。”
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（一）因在事故中死亡免于追究责任人员
1.斯某某，男，群众，系轮台县群星建筑有限责任公司普工，
安全意识淡薄、未经安全教育培训上岗作业，在开展吊装作业过
程中未采取防护措施，违反操作规程站在两节承插管段空隙进行
作业，导致发生本次事故，对本起事故负直接责任。鉴于其在事
故中死亡，建议不予追究其责任。
（二）事故有关责任人员处理建议
1.陈某某，男，系轮台县群星建筑有限责任公司法人、董事
长，作为安全生产第一责任人，安全生产履职不力，未及时组织
制定完善本单位起重作业的规章制度、操作规程及应急救援预案，
未能督促检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，
导致发生亡人事故，事故发生后，未在规定时间内上报事故情况，
造成事故迟报。建议由市应急管理局根据《中华人民共和国安全
生产法》第九十五条第一项 [5]之规定，对其处上一年年收入百分
之四十的罚款。
2.刘某，男，系轮台县群星建筑有限责任公司项目经理，未
严格落实安全生产规章制度和操作规程，对作业人员缺乏安全生
产教育和培训，作业现场安全管理混乱，吊装作业中未安排专业
监护人员进行现场监护，未落实生产安全事故隐患排查治理制度，
督促、检查施工现场安全生产工作不力，导致发生亡人事故。建
议由市应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六
[5] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生
产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一
年年收入百分之四十的罚款。”
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条[6]之规定，对其处上一年年收入百分之二十的罚款。
3.李某，男，系轮台县群星建筑有限责任公司项目安全员，履
行安全管理职责不力，未认真开展项目工段安全生产检查工作,
未采取技术、管理措施及时发现并消除本次生产安全事故隐患，
对本起事故发生负有管理责任。建议由市应急管理局根据中华人
民共和国安全生产法》第九十六条之规定，对其处上一年年收入
百分之二十的罚款。
（三）政府监管部门相关责任人处理建议
1.张某某，男，中共党员，系库车市玉奇吾斯塘乡党委委员、
武装部长，落实属地安全监管职责不力，未按要求摸清辖区项目
施工地的底数，未将建设项目施工地纳入监管范围开展安全检查。
建议依据《中华人民共和国公职人员政务处分法》第十二条 [7]之
规定，责令其作出书面检查处理。
（四）事故有关责任单位处理建议
1.轮台县群星建筑有限责任公司，建议由库车市应急管理局
依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项
[8]、《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理
部令第 14 号）第十四条第（二）项 [9]之规定给予行政处罚。
[6] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条“生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定
的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊
销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有
关规定追究刑事责任。”
[7] 《中华人民共和国公职人员政务处分法》第十二条“公职人员违法行为情节轻微，且具有本法第十一条规定的
情形之一的，可以对其进行谈话提醒、批评教育、责令检查或者予以诫勉，免予或者不予政务处分。”
[8]《中华人民共和国安全生产法》 第一百一十四条“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依
法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百
万元以下的罚款；”
[9]《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第（二）项“事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以
罚款：（二）造成 1 人死亡，或者 3 人以上 6 人以下重伤，或者 300 万元以上 500 万元以下直接经济损失的，处
50 万元以上 70 万元以下的罚款；”
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六、事故防范措施
为深刻吸取事故教训，进一步强化安全生产工作，有效防范
类似事故再次发生，提出如下措施建议：
（一）轮台县群星建筑有限责任公司应深刻汲取事故教训，
严格落实企业安全生产主体责任，建立、健全本单位安全生产规
章制度和操作规程，加强对员工安全教育和培训，保证从业人员
具备起重作业必要的安全知识和能力，督促员工严格遵守安全生
产规章制度和操作规程，建立健全生产安全事故隐患排查治理制
度，及时发现并消除事故隐患，并配齐专门人员，信号员对吊装
作业现场进行管理和指挥。
（二）轮台县群星建筑有限责任公司加强企业安全管理工作，
全面排查整改作业场所存在的安全隐患，加强安全巡查，加强对
施工现场统一协调、管理，及时发现和制止违规违章作业。
（三）各生产经营单位应严格落实企业安全生产主体责任，
按照安全生产法律法规有关要求，建立健全安全生产责任制，要
围绕“人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不良因素和管理
缺陷”等因素，加强作业人员的安全教育培训工作，特别是安全操
作技能和安全防范措施的培训，保证作业人员具备必要的安全生
产知识，进一步加强安全生产管理，定期组织安全检查、隐患排
查，及时发现并消除事故隐患，增强事故预防和应急处理能力。
（四）强化属地监管，加强对辖区内企业安全监管，切实履
行属地安全监管责任，要突出事故隐患排查治理、危险作业管理
等重点工作，坚决杜绝违章指挥、违章作业、违反劳动纪律等行
为，防止类似事故再次发生。
