海安胡集江苏爱凯基科技有限公司“4·21”
一般机械伤害事故调查报告

2026年4月21日18时33分，位于海安市高新区胡集街道的江苏爱凯基科技有限公司生产车间，发生一起机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失约193万元。
市政府授权成立由市应急管理局牵头，市公安局、总工会、纪委监委、高新区管委会、胡集街道办事处等单位组成的海安胡集江苏爱凯基科技有限公司“4·21”一般机械伤害事故调查组（以下简称事故调查组），同时邀请安全生产专家参加事故调查。
一、事故基本情况
（一）事故发生相关单位及人员、设备概况
1.事故发生相关单位
[bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK19][bookmark: _GoBack]江苏爱凯基科技有限公司（以下简称爱凯基公司），法定代表人吴**。
2.事故发生相关人员
（1）刘**，爱凯基公司总经理，主要负责人。
（2）代**，本起事故设备操作人员。
（3）罗**，本起事故死亡人员。
3.事故发生设备及相关情况
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]汽车玻璃切磨机YHCG***（银河加工中心）B机（以下简称B机），B机生产线由3名员工负责，罗**担任主操手，成**负责入料口入料，刘*荣负责出料口出料。
（二）事故发生经过
[bookmark: OLE_LINK32][bookmark: OLE_LINK31][bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK21]17时57分，B机生产线开始新批次产品的生产，罗**（当天成为主操手工作的第一天）微信联系代**帮忙指导生产、调试设备。18时32分，代**、罗**在B机西侧检查第一块成品玻璃，并进行分析讨论。18时33分，代**从生产线西侧走到操作台处，吩咐成**在入料口放置一片原料玻璃，而此时罗**从出料口传输带南侧空隙处进入并蹲在B机内部（其头部在B机大臂衔架下方的吸盘气缸与支架横梁之间），代**启动生产线按钮后，B机大臂衔架带动吸盘气缸由东向西运行，罗**的头部被运行的吸盘气缸与固定的支架横梁挤压受伤死亡。
（三）人员伤亡和直接经济损失情况
事故造成罗**死亡，直接经济损失约193万元。
[bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK27]（四）安全管理情况
[bookmark: OLE_LINK37][bookmark: OLE_LINK38]爱凯基公司建立了全员安全生产责任制，制定了汽车玻璃切磨机操作规程，对从业人员进行了安全培训教育并考试，开展了安全风险双重预防机制，设备上张贴有相应的安全警示标志。
（五）其他情况
1.事发设备安装了4扇连锁安全门，技术防护措施能有效运行。
[bookmark: OLE_LINK34][bookmark: OLE_LINK33]2.事发前，罗**是从出料口传输带南侧空隙处挤入，空隙的宽度约40厘米。
二、事故原因分析
（一）直接原因分析
1.B机设置的安全防护栏有缺陷，设备出料口传输带南侧留有空隙。
[bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK24]2.罗**安全意识薄弱，违反安全操作规程，未从设有连锁保护装置的安全防护门进入设备内部，而从防护栏缺陷处进入设备危险区域。
3.代**安全意识薄弱，违反安全操作规程，未确认设备运行区域安全状态便启动设备。
（二）间接原因分析
[bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK25]爱凯基公司安全生产主体责任落实不力，设备调试、检修等高风险作业环节缺乏有效的现场监护和安全确认机制；对B机设备调试未开展针对性的安全生产风险辨识和管控，未及时消除安全生产事故隐患；未能教育和督促从业人员严格执行本单位的安全操作规程，未能保证从业人员具备必要的安全生产知识和技能。
三、对有关责任人员和责任单位的处理建议
（一）因在事故中死亡免予追究责任人员
罗**，安全意识薄弱，违反安全操作规程，未从设有连锁保护装置的安全防护门进入设备内部，对此起事故的发生负有直接责任。
处理建议：鉴于罗**在此起事故中已经死亡，免于追究其责任。
（二）对事故有关责任人员的刑事处罚建议
代**，安全意识淡薄，违反安全操作规程，未确认设备运行区域安全状态便启动设备，对此起事故的发生负有主要责任。
处理建议：由司法机关对其依法实施刑事责任追究。
（三）对责任人员的行政处罚建议
刘**，爱凯基公司主要负责人、总经理，未履行安全生产第一责任人职责，未健全并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，对此起事故的发生负有领导责任。
处理建议：由市应急管理局依据安全生产法律法规规定，给予其罚款的行政处罚。
（四）对责任单位的行政处罚建议
爱凯基公司安全生产主体责任落实不到位，对人员安全生产教育和培训不到位，未保证员工具备必要的安全生产知识和技能，致使人员安全意识淡薄；未能有效落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除作业现场存在的事故隐患，对此起事故的发生负有责任。
处理建议：由市应急管理局依据安全生产法律法规规定，给予其罚款的行政处罚。
海安胡集江苏爱凯基科技有限公司“4·21”一般机械伤害事故调查组
（应急管理局代章）
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