[bookmark: _GoBack]太平洋海洋工程（舟山）有限公司“6·17”
一般生产安全事故调查报告
















目录
一、事故基本情况及设备概况	1
二、事故发生经过、救援和报告情况	3
三、 人员伤亡、设备损坏和直接经济损失	5
四、 事故现场勘查情况	5
五、 事故发生的原因和事故性质	7
六、 事故责任认定和处理建议	7
七、安全防范措施	10
八、有关调查证据	10










2025年6月17日09点09分左右，在位于浙江省舟山市定海区小沙街道长白海工路*号的太平洋海洋工程（舟山）有限公司（以下简称：太平洋海工）发生了一起厂（场）内专用机动车辆与行人发生碰撞并造成1人死亡的事故。经区政府同意，由市市场监管局定海分局牵头，区应急管理局、区公安分局、区总工会等部门组成了事故调查组，并邀请区检察院派员参加，对该起事故进行了调查。
[bookmark: _Toc544146625_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc1085875296_WPSOffice_Level1]一、事故基本情况及设备概况 
（一）事故发生相关单位情况
太平洋海洋工程（舟山）有限公司（以下简称：太平洋海工），成立于2006年10月13日，企业类型：有限责任公司（外国法人独资），统一社会信用代码为91330******3584766，住所：浙江省舟山市定海区小沙街道长白海工路*号，法定代表人:周某某，经营范围主要包括：海洋工程专用设备设计、制造与销售，散杂货船、集装箱船、油船等一般船舶的维修、建造、销售、海洋平台及船舶改造。
周某某平时不在中国境内，基本不参与公司日常管理。由贺某某负责日常运营管理与安全生产管理。
舟山市海昊船舶工程有限公司（以下简称：海昊船舶），成立于2016年11月24日，企业类型：有限责任公司，统一社会信用代码9133******28K6JF7D，住所：舟山市定海区人民北路，法定代表人：孙某某，经营范围主要为船舶修造提供打磨、涂装、喷砂、钣金服务；船舶装潢；船舶设备销售、安装、维修、保养等。海昊船舶承包太平洋海工H1039冷库制作和安装工程以及H1039全船家具制造安装及内装工程。
孙某某平时不负责公司日常运营管理，由孙某某负责日常运营管理工作。
（二）事故相关设备设施情况 
涉事厂（场）内专用机动车辆使用单位: 太平洋海洋工程（舟山）有限公司；制造单位：杭叉集团股份有限公司；产品名称：内燃平衡重式叉车；使用登记证编号：车11浙LA01371（23）；设备代码：51103309022011110039；产品型号：CPCD100-RG16；车架编号：GR1001-111055146；车牌号码：场厂内浙L.01281；额定载重量：10t；空车自重13 t； 2023年11月由舟山市特种设备检测研究院检验合格，下次检验日期为:2025年11月。
（三）相关人员情况
1.贺某某，男，汉族，1976年10月出生，家庭住址：舟山市定海区千岛怡岛路。身份证号码：42242******030001X，任太平洋海工营运总经理，安全总监。
2.张某某，男，汉族，1983年8月出生，家庭住址：浙江省舟山市白泉镇金星路钟家路。身份证号码：33090******8282919，任太平洋海工运输主管，车辆安全管理员。
3.葛某某，男，汉族，1970年1月出生，现住址：浙江省舟山市定海区干览镇下沙头153号。身份证号码：37292******1042351，任太平洋海工叉车班组长。
4.张某某，男，汉族，1971年7月出生，现住址：浙江省舟山市定海区小沙街道长白海工路1号员工宿舍7幢514室。身份证号码：13222******7041517，系太平洋海工叉车工。
5.孙某某,男，汉族，1982年10月出生，现住地：舟山市定海区人民北路32号401室。 身份证号码：230421******
063118，任舟山市海昊船舶工程有限公司总经理。
[bookmark: _Toc1888781531_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc1421690766_WPSOffice_Level1]二、事故发生经过、救援和报告情况
（一）事故发生经过
2025年6月17日早上09时，张某某（叉车司机）驾驶叉车叉着空调从7号门座式起重机向6号门座式起重机方向行驶，将空调放置于6号门座式起重机下方，然后空车状态返回维修车间。叉车行驶在厂区规定的机动车专用道内。09点09分左右，肖某某（死者）从码头人行道（绿色通道）突然向右变向，向码头机动车专用道方向行走。先后穿越码头人行道和机动车专用道之间的黄色警示线区域。肖某某行走至码头机动车专用道后继续前行，撞上向前行驶的涉事叉车。肖某某被涉事叉车撞倒并碾压过身体，倒于码头地面上。涉事叉车于3秒后停车。事发时涉事叉车左侧处于码头警示线区域右侧约1.15米处，事故现场未发现有制动痕迹，行驶速度约为4km/h。
（二）事故救援和报告情况
事故发生后，张某某（叉车司机）通过单位对讲机将事故情况报告给张某某（运输主管）。09点11分打电话给张某某告诉叉车轧到肖某某。09点15分打电话给孙某某（安全部科长）告诉事故情况。葛某某（叉车副班组长）第一个到达现场。张某某、孙某某、贺某某（安环部部长）到达事故现场，肖某某被送上公司自备的救护车。09点20分左右，贺某某（总经理）到达现场，下达指令将肖某某送往中国人民解放军东部战区海军医院就诊。09点53分，肖某某被送到中国人民解放军东部战区海军医院。
11点50分，肖某某经抢救无效宣告死亡。肖某某的居民死亡医学证明（推断）书显示死亡原因：失血性休克、创伤性休克。
10点20分，太平洋海工的涂自清通过微信向小沙街道应急管理办公室（应急消防管理站）副站长邢某某才报送事故情况。并于11:15分提交事故情况报告。
3、 [bookmark: _Toc374199731_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc623490761_WPSOffice_Level1]人员伤亡、设备损坏和直接经济损失
（一）人员伤亡情况。死者肖某某，女，38 岁，汉族，身份证号码：36073******5261248，住址：江西省赣州市会昌县小密乡莲塘村芒冬坑，系海昊船舶员工。
（二）设备损坏情况。叉车设备无损坏。
（三）直接经济损失情况。包括人员伤亡后支出的费用、善后处理费用、财产损失价值等，人员伤亡和善后处理费用约165万元。
4、 [bookmark: _Toc2057775505_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc1918376920_WPSOffice_Level1]事故现场勘查情况
（1）本次事故涉事叉车司机：张某某；性别：男；身份证号：13222******7041517；持N1操作证，证书有效期至2026年10月。
（2）通过视频发现，事故现场位于太平洋海洋工程（舟山）有限公司舾装码头机动车专用道上，事故发生碰撞区域位于叉车门架左侧靠下部。
（3）涉事叉车为杭叉集团股份有限公司2011年11月出厂，设有司机室，产品名称：内燃平衡重式叉车；设备型号：CPCD100-RG16；发动机编号：11142214；使用登记证编号：车11浙LA01371(23)，下次检验日期：2025年11月；车牌号码：场厂内浙L.01281；额定载重量;10t;空载最大起升高度：3m;空车自重：13t。经过现场勘查，涉事叉车安全性能符合要求。
（4）涉事叉车外侧周边装有5个接近报警雷达，当叉车与周边障碍物接近2.85m左右时，司机室内部能听到重复语音报警，以电子语音播报米数。报警雷达语音报警有延迟，接近至0.4m以内会语音报警停车，但以一定速度靠近至叉车碰撞点时出现既不报米数，也不报停车的情况。
（5）涉事叉车司机室上部正面、司机室上部后面、司机室内部装有3个视频记录摄像头，3个摄像头视频记录卡均损坏，事故发生时视频未记录。
（6）该涉事叉车有司机室，叉车司机坐于座位正常操作叉车时，司机室A柱遮挡司机视线存在视野盲区，叉齿门架位于司机室前部，同样遮挡司机视线，存在视野盲区。经过现场测量：司机室A柱截面长度约18cm、宽度约5cm，叉齿门架截面长度约40cm、宽度约20cm，司机室座位宽度约40cm，司机室座位左侧边沿离叉齿门架左侧边沿距离约10cm,司机室座位左侧边沿离司机室A柱外侧距离约45cm,司机室座位前沿离司机室前侧边沿距离约60cm,叉齿门架离司机室前侧边沿距离约50cm，按叉齿门架垂直地面测量。
（7）涉事叉车有较大视野盲区，肖某某（身高约155cm左右）与涉事叉车相撞点，刚好在司机（身高约170cm左右）视野盲区内。
（8）该叉车在行驶过程中，码头作业环境复杂，障碍物较多，致使该叉车的接近报警雷达处于持续报警中。涉事叉车司机无法识别行人接近叉车的报警信号。
5、 [bookmark: _Toc2102003796_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc2147181331_WPSOffice_Level1] 事故发生的原因和事故性质
（一）直接原因
肖某某安全意识淡薄，在码头人行道行走时未注意观察来往车辆，突然变向进入码头机动车专用道，撞上正在行驶的涉事叉车并被碾压。
张某某驾驶叉车时未全面观察机动车专用道周边环境，未尽到注意观察义务。
（二）间接原因
太平洋海工叉车作业区域现场管理不到位，未采取有效措施消除行人横穿机动车专用道存在的碰撞风险；厂区道路安全管理不到位，安全管理制度落实不到位。
（三）事故性质
此次事故中，肖某某在行进中改变方向，进入码头机动车专用道后，突然闯入叉车行进路线，对事故负有责任。张某某未尽到注意观察义务，对事故负有责任。太平洋海工叉车作业区域现场管理不到位，厂区安全道路管理不到位，对事故负有责任。综上，事故调查组认定太平洋海工“6·17”事故是一起一般生产安全责任事故。
6、 [bookmark: _Toc1192992107_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc1889051755_WPSOffice_Level1]事故责任认定和处理建议
（一）肖某某。违反太平洋海工制定的《厂区道路交通安全管理规定》[footnoteRef:1]，安全意识淡薄，未注意观察来往车辆，从人行道变向，穿越黄色警示线区域后，闯入机动车专用道。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[footnoteRef:2]，对事故负有责任。鉴于肖某某在事故中已死亡，建议免于追究其事故责任。 [1:  《厂区道路交通安全管理规定》6.6.1，“行人应走专用人行通道或紧靠路边行走。”6.6.2，“横过道路时，请走斑马线，没有斑马线的路段应看清道路左右来往车辆，在确保安全的情况下，方准通过。”]  [2:  《中华人民共和国安全生产法》第五十七条，“从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。 ”] 

（二）张某某。在行驶过程中未尽到注意观察义务，未能及时发现肖某某闯入叉车行驶路线，违反了《厂区道路交通安全管理规定》[footnoteRef:3]，导致事故发生。违反《中华人民共和国特种设备安全法》第十四条[footnoteRef:4]、《特种设备安全监察条例》第三十九条第二款[footnoteRef:5]、《特种设备作业人员监督管理办法》第二十一条第三项[footnoteRef:6]相关规定，对事故负有责任。建议由市场监督管理部门按《中华人民共和国特种设备安全法》第九十二条[footnoteRef:7]规定，吊销张某某叉车作业人员证书。 [3:  《厂区道路交通安全管理规定》6.4.4，“j）驾驶员在行驶中应集中精神，谨慎驾驶，密切注意车辆、行人动态，不超速行驶。”]  [4:  《中华人民共和国特种设备安全法》第十四条规定，“特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员应当按照国家有关规定取得相应资格，方可从事相关工作。特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员应当严格执行安全技术规范和管理制度，保证特种设备安全。”]  [5:  特种设备安全监察条例》第三十九条第二款规定，“特种设备作业人员在作业中应当严格执行特种设备的操作规程和有关的安全规章制度。”]  [6:  《特种设备作业人员监督管理办法》第二十一条第（三）项规定，“特种设备作业人员应当遵守以下规定：（三）严格执行特种设备操作规程和有关安全规章制度；”]  [7:  《中华人民共和国特种设备安全法》第九十二条规定，“违反本法规定，特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员不履行岗位职责，违反操作规程和有关安全规章制度，造成事故的，吊销相关人员的资格。”] 

（三）贺某某。太平洋海工特种设备主要负责人。未采取有效措施消除行人横穿机动车专用道存在的碰撞风险，叉车作业区域安全管理不到位，未有效履行本单位特种设备安全领导职责，未有效落实特种设备安全责任制，违反了《中华人民共和国特种设备安全法》第十三条第一款[footnoteRef:8]，对事故负有领导责任。建议由市场监督管理部门按《中华人民共和国特种设备安全法》第九十一条第一项[footnoteRef:9]，予以行政处罚。 [8: 《中华人民共和国特种设备安全法》第十三条第一款规定，“特种设备生产、经营、使用单位及其主要负责人对其生产、经营、使用的特种设备安全负责。”]  [9: 《中华人民共和国特种设备安全法》第九十一条规定，“对事故发生负有责任的单位的主要负责人未依法履行职责或者负有领导责任的，依照下列规定处以罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分：（一）发生一般事故，处上一年年收入百分之三十的罚款；”] 

（四）太平洋海工。叉车作业区域安全管理不到位，厂区道路安全管理不到位，安全管理制度落实不到位。违反了《中华人民共和国特种设备安全法》第七条[footnoteRef:10]，对事故负有责任，建议由市场监督管理部门按《中华人民共和国特种设备安全法》第九十条第一项[footnoteRef:11]的规定，予以行政处罚。 [10: 《中华人民共和国特种设备安全法》第七条规定，“特种设备生产、经营、使用单位应当遵守本法和其他有关法律、法规，建立、健全特种设备安全和节能责任制度，加强特种设备安全和节能管理，确保特种设备生产、经营、使用安全，符合节能要求。”]  [11: 《中华人民共和国特种设备安全法》第九十条第一项规定，“发生事故，对负有责任的单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故，处十万元以上二十万元以下罚款；”] 

（五）张某某。太平洋海工运输主管，车辆安全管理员。
叉车司机安全生产教育不到位，对事故负有责任。责成太平洋海工按单位规定进行处理。
（六）周某某。太平洋海工法定代表人。周某某不参与太平洋海工日常经营管理，对本次事故不承担相应责任。
太平洋海工对张某某的处理结果要及时上报市场监督管理部门。    
[bookmark: _Toc191432704_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc1178917421_WPSOffice_Level1]七、安全防范措施 
（一）太平洋海工发生事故，给社会带来一定的负面影响。太平洋海工要深刻汲取事故教训,举一反三，认真落实安全生产主体责任，加强厂区内安全生产管理，叉车安全行驶管理，以及厂区内员工安全生产教育培训，采取有效措施确保生产安全，杜绝生产安全事故再次发生。 
（二）小沙街道办事处要坚持“党政一岗双责、齐抓共管、 失职追责”的原则，严格落实属地领导责任，指导和督促相关部门认真履行监管责任，督促企业安全生产管理人员加强日常监管，有效预防和坚决遏制此类事故发生。
[bookmark: _Toc745678006_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc709127762_WPSOffice_Level1]八、有关调查证据
（一）调查笔录。
（二）事故技术分析报告。
（三）太平洋海工营业执照复印件、不动产产权证。
（四）太平洋海工特种设备安全管理组织架构图、安全
管理机构人员情况表，太平洋海工特种设备安全管理人员任命文件以及安全总监、安全员任命文件。特种设备使用单位安全主体责任制度，《场（厂）内专用机动车辆安全总监职责》《场（厂）内专用机动车辆安全员守则》。
（五）太平洋海工《特种设备事故专项应急预案》、太平洋海工《叉车安全操作规程》《场（厂）内专用机动车安全管理制度》《厂区道路交通安全管理规定》《职业健康安全环境奖惩条例》《2024年12月安全处罚统计（施工队）》《2025年5月安全处罚统计（施工队）》《2025年6月安全处罚统计（施工队）》。
（六）海昊船舶营业执照复印件，太平洋海工与海昊船舶签订的厂内承包合同2份，以及职业健康安全环境协议1份。海昊船舶安全生产管理制度1份，海昊船舶安全生产主要负责人情况说明1份。
（七）太平洋海工对张某某（叉车司机）安全教育培训记录、太平洋海工2025年2月17日复工培训签到表，2025年1月-6月叉运班组班前安全交底表，2025年5月22日至2025年6月29日的起重运输部安全交底早会签到表以及海昊船舶对肖某某（死者）的安全教育培训记录、海昊船舶2025年6月期间的每日工作安排微信记录5份。
（八）太平洋海工叉车司机张某某特种设备作业证及叉车司机张某某酒精测试照片，张某某手机流量记录表。
（九）涉事叉车的特种设备使用登记证、特种设备使用登记表、使用标志、定期检验报告、日点检/运行记录表、保养记录表（月度）、保养记录表（季度）。
（十）太平洋海工贺某某、张某某特种设备安全管理人员证书。
（十一）太平洋海工向小沙街道应急管理办公室（应急消防管理站）副站长邢某某才报备事故的微信记录。
（十二）肖某某身份证复印件、劳动合同、诊断证明书、居民死亡医学证明（推断）书、居民死亡殡葬证。
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