田家庵朝阳街道淮橡新村“7·6”一般

高坠事故调查报告相关法律依据明细

一、本次事故中所引用的法律法规

（一）《中华人民共和国安全生产法》
第五十七条:从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

第三十条：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

第四十三条：生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

（二）《安徽省物业管理条例》

第五十七条 物业服务企业应当按照物业服务合同的约定提供物业服务，并且履行下列义务：（一）及时向业主、物业使用人告知安全、合理使用物业的注意事项；（五）发现有安全风险隐患的，及时设置警示标志，采取措施消除安全隐患或者向相关单位报告。

第七十四条：物业服务企业应当按照有关物业服务规范和标准提供服务，加强物业共用部位、共用设施设备运行状况的日常检查。

第七十五条第一款：物业服务企业应当按照物业服务合同中关于安全防范的约定，落实安全防范措施，做好物业管理区域内的安全防范工作。物业服务企业未履行物业服务合同义务或者履行合同义务不符合约定，导致业主、物业使用人人身、财产受到损害的，应当依法承担相应的法律责任。

第一百一十一条：县级以上人民政府物业管理主管部门和其他有关部门、街道办事处（乡镇人民政府）应当将物业服务企业、物业服务质量评估机构及其从业人员、业主委员会成员违反法律、行政法规及本条例规定的行为及其行政处罚信息记入信用信息记录，依照法律、行政法规的规定予以公示，实施失信联合惩戒。

（三）《高处作业分级》（GB 3608-2025）

3.1：高处作业：在距离坠落高度基准（3.2）2m及2m以上的高度，且存在发生坠落可能的作业。
3.2：坠落高度基准面：可能坠落范围（3.3）内最低处的水平面。
3.3：可能坠落范围：以作业位置为中心，以可能坠落范围半径（3.4）为半径划成的与水平垂直的柱形空间。
3.4：可能坠落范围半径：为确定可能坠落范围（3.3）而规定的相对于作业位置的一段水平距离。注：可能坠落范围半径用米表示，其大小取决于与作业现场地形、地势或建筑物分布等有关的基础高度（3.5）。
3.5：基础高度：hb 以作业位置为中心，6m为半径，划出的垂直于水平面的柱形空间内的最低处与作业位置间的度差。注：基础高度的单位为米，基础高度与作业现场的地形、地势或建筑物分布等有关。

（四）《物业管理区域安全管理规范》（DB34 / T4390-2023）
4.7.3：3.作业前作业人员应佩戴安全防护装备，作业设备、作业平台、安全带的固定点应牢固。
4.7.3：1.作业前应办理高处作业许可证。
