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古雷开发区沙西“7·28”一般物体打击事故

调查报告
2025年7月28日上午9时许，漳州市古雷港经济开发区沙西镇某村发生一起物体打击事故。工人李※狮在吊装榕树过程中被榕树砸到受伤，经送医院抢救无效死亡。

为迅速查清事故经过、原因和损失，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的相关规定，以及漳州古雷港经济开发区办公室《关于成立古雷开发区沙西“7·28”一般物体打击事故调查组的通知》，区管委会依法成立了沙西“7·28”一般物体打击事故调查组，由区应急管理局、农林水局、建设局、行政执法局、社会发展局，区工会、古雷公安分局、沙西镇和港区第一医院等单位人员组成。

事故调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，注重发挥各部门职能作用，运用科学手段分析论证，通过现场勘验、人员问询，调查取证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人的处理建议，分析了事故暴露出的问题，提出了事故防范措施建议。

经调查，调查组认定：古雷开发区沙西“7·28”一般物体打击事故是一起因施工作业人员违规操作且安全意识淡薄，组织人员现场指挥管理不到位导致的一般生产安全事故。

一、事故基本情况

（一）事故相关人员概况

1.李※和，男，59岁，住址：福建省※※※※※※※※※，为本次施工作业雇主。

2.李※狮，男，49岁，住址：福建省※※※※※※※※※，为本次施工作业人员及事故死者。

3.李※元，男，52岁，住址：福建省※※※※※※※※※，为本次施工作业人员。

4.黄※保，男，51岁，住址：福建省※※※※※※※※，为本次施工作业农用车司机，农用车车牌号：※※※※※※。
5.谢※杰，男，39岁，住址：福建省※※※※※※※，受漳州古雷港※※※※有限公司（以下简称※※公司）雇佣，为本次施工挖掘机驾驶员。

6.林※海，男，41岁，住址：福建省※※※※※※※※※※，※※公司副经理及现场施工管理。

7.林※伟，男，47岁，住址：福建省※※※※※※※※※，※※公司法定代表人。
（二）事故相关设备概况

1.液压挖掘机（详见图1），车牌号：※※※※※※※※，发动机号820018，车架编号:0E1110209L3PC0435，产品型号:SY215C，机器编号:SY0215CB01538，所有人：漳州古雷港※※※※有限公司。
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图1 液压挖掘机示意图
2.拖拉机（详见图2），车牌号：※※※※，机身(底盘)号码/挂车架号码：L45BENRUOD1C04784，发动机号码：1DQ301D00068，品牌和型号：龙溪LX-2737，总质量：4410千克，核定载质量：1000千克，登记日期：2018年07月16日，发证日期：2021年07月19日，所有人：黄※保。
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图2 拖拉机示意图
（三）事故发生雇主及背景概况

李※和，长期雇佣※※※※村民李※狮、※※※※村民李※元从事园林树木种植培育等临时工作。2025年7月28日，由于放置榕树的地块要平整，需要将李※和在沙西镇某村购买的榕树运走，李※和雇佣李※狮、李※元到事故现场迁移榕树，临时雇佣农用车司机黄※保，并请在现场平整土地的※※公司挖掘机司机谢※杰参与榕树搬运（详见图3）。
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图3 榕树搬运示意图
（四）事故其他相关单位概况
漳州古雷港※※※※有限公司，统一社会信用代码：※※※。法定代表人：林※伟。类型：有限责任公司。成立日期：2012年3月28日。注册资本：伍佰万元整。登记机关：漳州古雷港经济开发区市场监督管理局。企业住所：※※※※※※※※。经营许可范围：“许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：土石方工程施工；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；家政服务；建筑材料销售；建筑工程机械与设备租赁；塑料制品销售；包装材料及制品销售；五金产品零售；五金产品批发；机械设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。
（五）事故发生经过

2025年2月，李※和经中间人介绍，于沙西镇某村一处回迁房安置地购买一株榕树培养。2025年7月28日，因回迁房安置地进入土地平整阶段，李※和雇佣李※狮、李※元、黄※保到事故现场迁移榕树，期间李※和请※※公司在现场平整土地的挖掘机司机谢※杰帮忙搬运榕树。期间，谢※杰向现场管理林※海副经理手机报告。7月28日上午9时许，李※狮使用自带的绑绳，在李※元的帮助下，将榕树绑好后挂至谢※杰驾驶的挖掘机挖斗的斗齿上，由谢※杰将榕树吊起，等待黄※保驾驶农用车装载榕树。黄※保驾驶农用车倒车途中，后斗与榕树根部发生碰撞，导致绑绳从挖掘机斗齿上脱落，榕树砸到李※狮，致其受伤倒地。现场人员立刻拨打120电话及报警，李※狮送至古雷港区第一医院后，抢救无效死亡。

（六）人员伤亡与直接经济损失情况

事故造成1人死亡，具体如下：

李※狮，男，49岁，受雇佣在沙西镇某村迁移榕树，在作业现场被榕树砸中身亡。

事故直接经济损失95万元。

二、事故应急处置情况

（一）事故信息接报及相应情况

2025年7月28日上午9时许，110接到警情并由沙西镇派出所到场处置，同时沙西镇相关领导了解到事故情况，到现场维持秩序，协调相关人员，做好死者善后工作。经公安部门调查，排除刑事案件可能，死者家属对结果无异议。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，在场人员立即拨打120电话，送至港区第一医院进行抢救无效后李※狮死亡。

（三）善后处理情况

组织者李※和积极主动做好家属安抚和善后工作，目前已与死者家属达成协议，赔付款项已到位，死者尸体已火化安葬，死者家属无其他异议。

三、事故原因分析

经综合调查询问、现场勘验，分析事故原因如下：

（一）直接原因

在李※和的安排下，谢※杰违规使用挖掘机吊装榕树，且李※狮自带的用于吊装榕树绑绳及牵引绳长度不够，在黄※保驾驶的农用车倒车装载榕树时，榕树从挖掘机斗齿上脱落砸到李※狮致其死亡是本次事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.组织者李※和安全意识淡薄，不具备安全生产知识，未能识别作业现场安全事故风险，安排挖掘机违规吊装榕树，在吊装作业时未设置警戒线，未组织现场人员撤至安全距离。

2.作业人员李※狮安全意识淡薄，在自带的绑绳长度不够的情况下，仍凭借以往经验用其吊装榕树，并在吊装时站于榕树底下，将自身暴露在不安全位置。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）免于追究责任人员

李※狮，男，49岁，作为本次事故中参与现场作业的人员，安全意识淡薄，在自带的绑绳长度不够的情况下，仍凭借以往经验用其吊装榕树，致使榕树受碰撞后脱落，导致了事故发生。因其已在事故中死亡，建议免予追究其事故责任。

（二）对事故有关责任人员的处理建议

1.李※和，男，59岁，作为本次事故中作业的雇主，李※和不具备指挥吊装作业的技能和知识，未能辨识作业现场存在的安全事故风险，未能在吊装时设置警戒线或警戒距离，未组织作业人员撤至安全区域，对本起事故应负主要责任。建议由区应急局依法依规对其进行行政处罚。

2.谢※杰，男，39岁，作为本次事故中参与作业的挖掘机司机，违反操作规程违规使用挖掘机开展吊装工作。建议由古雷公安分局依法进行处理。

（三）对事故其他相关单位和人员的处理建议
1.漳州古雷港※※※※有限公司，统一社会信用代码：※※※※※※※。未严格落实本单位的安全生产规章制度和操作规程，未严格落实本单位安全生产教育培训制度，挖掘机驾驶员谢※杰未经岗前培训即上岗，未及时发现谢※杰违规吊装的行为并及时制止。建议由区建设局、执法局依法进行处理。

2.林※海，男，41岁，作为※※公司在事故发生场地的现场管理副经理，履行现场管理职责不到位，未能及时发现谢※杰在协助李※和搬运榕树过程中违反挖掘机操作规程吊装榕树。建议由区建设局会同执法局依法进行处理。

五、事故防范和整改措施

为深刻吸取事故教训，避免类似事故的再次发生，提出如下防范及整改措施：

（一）漳州古雷港※※※※有限公司

要深刻吸取事故教训，分析事故成因，总结经验教训。一要加强安全培训教育工作。要全面落实安全生产教育培训制度，对施工人员，特别是临时雇佣人员，务必完成岗前安全教育培训方可进场作业；二要加强施工现场管理。要强化施工现场安全生产管理和监督检查，及时发现作业人员违反操作规程作业的行为并及时予以制止，及时排查发现施工场地内存在的各类安全风险隐患并及时整改；三要制定同类事故隐患的防范方案。严格实施本单位的安全生产制度及操作规程，切实履行生产经营单位主体责任。

（二）沙西镇政府

沙西镇政府应吸取事故教训举一反三，针对性开展事故安全警示教育，围绕安全风险辨识、安全设施配备等内容开展一轮安全检查，加强有关从业人员的宣传教育，加大日常监管力度，进一步落实属地责任。

（三）区农林水局

区农林水局要针对此次事故，按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的责任要求，进一步强化行业监管责任，持续加强在辖区范围内开展涉及园林绿化生产经营行为的单位的管理和指导，防止类似事故再次发生。

（四）区建设局

区建设局要加强与属地的配合，指导乡镇加强对小散工程和零星作业的监督检查和宣传培训力度，提高从业人员安全能力水平，增强从业人员安全意识，防止类似事故再次发生。
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