
莆田市秀屿区宇航木业有限公司“3·2”事故调查报告
2022年3月2日，莆田市秀屿区宇航木业有限公司发生一起1人死亡事故，直接经济损失120万元。
事故发生后，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）规定，区政府研究成立“莆田市秀屿区宇航木业有限公司“3·2”事故调查组”,由区政府副区长林志洪任组长，区应急局局长丁高伟任副组长，成员由区应急局、区人社局、区总工会、市公安局秀屿分局、区工信局、木材加工区管委会分管领导组成。按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过勘查事故现场、调阅有关资料、询问相关人员，查明了事故发生经过、主要原因，认定了事故性质和责任。

调查认定，莆田市秀屿区宇航木业有限公司“3·2”事故是一起一般生产安全责任事故。

一、事故有关情况
   （一）事故发生企业概况
莆田市秀屿区宇航木业有限公司（以下简称“宇航公司”），成立于2019年04月09日，类型：有限责任公司（自然人独资），住所：福建省莆田市秀屿区东峤镇前沁村前沁1109号（木材加工区内），法定代表人：陈燕平，负责人：洪碧山，注册资本：壹佰万圆整，统一社会信用代码：91350305MA32MQXG6N，注册登记机关：莆田市秀屿区市场监督管理局，营业期限至2049年04月08日，经营范围：锯材加工；木片加工；单板加工；胶合板制造；其他人造板制造；建材批发。公司于2020年12月从笏石工业园区搬迁至现址，公司现址系租用莆田市宏利木业有限公司场地，租期自2021年1月1日至2025年12月31日止，月租金9061元。公司现有员工13人。
（二）事故发生车间、设备情况

宇航公司木材粉碎车间位于厂区西侧，东西走向，单层，钢制框架和砖混混合结构，彩钢瓦屋面，长36m，宽13m，面积468㎡,层高最高点5.5m，最低点5m。事故现场位于该车间东北角切片机和切片机控制柜操作平台上，距东侧围墙15.3m，南侧围墙12m,西侧围墙21m，北侧为长条木料堆放区。
造成事故的设备为福建省闽武机械有限公司生产的“闽武”牌鼓式切片机（以下简称“设备”），长8700mm，宽1030mm，高1330mm，型号MXS-216型，刀辊直径600mm，飞刀数量2片，进料口尺寸210mmX500mm刀辊转速400600r/min,加工削片长度20-40mm,生产能力5～8t/h，主电机功率55kw，进料电机功率4kw，喂料口电机功率2.2kw，重量3500kg。该设备布置于木材粉碎工棚的东北角，根据现场查勘情况，设备自带的电源为三相，工作电压380V。
（三）死者情况
事故受害人王某某，男，苗族，住址：贵州省威宁彝族回族苗族自治县*****，公民身份号码：522427************，2022年2月18日受雇于宇航公司从事木材打片相关工作。2022年3月2日因事故死亡。
二、 事故发生经过和救援情况
（1） 事故发生经过
2022年3月2日上午6时许，宇航公司员工王某某、苏某某和张某某作为一组在事故设备鼓式切片机上进行打片作业，王某某负责木材进料，苏某某、张某某负责搬运木料至斜面拿块平台及传送皮带上。上午7时50分左右，因切片机进料口出现木料卡顿，无法顺利进入粉碎，王某某用脚踹击木料，不慎脚被卷入粉碎机内，在齿辊的绞碾以及挤压下，导致伤害和窒息死亡。
（二）事故救援情况
张某某、苏某某在听到拿块平台上传出“啊”的一声惊叫，便转身发现受害人王某某一只脚被卷进切片机内，切片机还在转动。张某某急忙去按传送带停止按钮，苏某某跑去关闭切片机的电源。随后呼喊死者不应，便呼喊其他人员帮忙。7时53分，公司安全员郑某某听到呼喊后赶到事故现场，先后拨打110、120、119报警。8时左右，秀屿公安分局东峤派出所民警到达事故现场，并开展调查取证和现场维稳工作。8时15分，120到达事故现场，经诊断受害人王某某已无生命体征；119救援人员到达事故现场后破拆切片机，转移出受害人王某某遗体。
区应急局领导和木材加工区管委会干部接到事故报告后第一时间赶赴现场，指导应急救援和善后处置工作。
3、 事故原因分析
（一）事故直接原因
　 　受害人安全意识淡薄，违章操作，在切片机运作的情况下，靠近设备危险部位，用脚踹踢堵塞的木料，导致被旋转的齿辊扯卷进设备致死，是造成本起事故的直接原因。
（二）事故主要原因
1.宇航公司木材切片机的人员操作平台与木料传送带设置在同一平面，设置不安全，且操作人员与传送带、设备可动零部件之间未设防护栏，是事故发生的主要原因之一。

2.宇航公司未按规定落实安全检查和隐患排查，未能及时发现、排除隐患，导致人员操作平台长期设置在不安全位置，同时未有效落实相关作业安全操作规程，未能严格监督作业人员遵守单位安全操作规程，是事故发生的主要原因之一。

3.宇航公司落实安全生产主体责任不到位，未制定健全的安全生产管理制度，对从业人员安全教育培训不到位，是事故发生的主要原因之一。
四、有关单位的主要问题　
木材加工区管委会未牢固树立安全发展理念，存在重经济发展、轻安全生产现象，源头治理把关不严，安全入园门槛低；开展安全生产专项整治三年行动工作不深入，对企业落实安全生产主体责任、隐患排查治理、安全生产教育培训督促不到位。    
五、对事故有关责任单位及责任人员的处理建议
　  （一）不予追究责任的人员

王某某违章操作，是本起事故的主要责任人，应负本起事故的主要责任。鉴于其已死亡，不予追究。
（二）事故单位责任的认定及处理建议
1.莆田市秀屿区宇航木业有限公司落实安全生产主体责任不到位，将控制柜操作平台设置在不安全位置且控制柜操作平台与传送带、设备可动零部件之间未设防护栏；未制定健全的安全生产管理制度，对从业人员安全教育培训不到位；未有效落实相关作业安全操作规程，未能严格监督作业人员遵守单位安全操作规程，对事故发生负有责任，建议由区应急局依据《安全生产法》等相关法律规定，对莆田市秀屿区宇航木业有限公司予以行政处罚。

2.莆田市秀屿区宇航木业有限公司的主要负责人洪碧山，未履行《安全生产法》规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故，建议由区应急局依据《安全生产法》等相关法律规定，对洪碧山依法予以行政处罚。
（三）有关单位和公职人员的处理建议
1．取消木材加工区管委会安全生产年度评先评优资格，责成其向秀屿区人民政府作出深刻检查。
2.余黎勇，男，中共党员，木材加工区管委会干部，挂钩莆田市秀屿区宇航木业有限公司安全生产工作，未认真履行挂钩干部职责，督促挂钩企业落实隐患排查治理、安全生产教育培训、宣传教育工作不到位，负有一定责任，建议由秀屿区监委给予问责。
3.陈游锐，男，九三学社秀屿区支社副主委，木材加工区管委会副主任，挂钩莆田市秀屿区宇航木业有限公司，指导、督促企业落实安全生产主体责任不到位，负有领导责任，根据《莆田市秀屿区安全生产警示通报和约谈制度》, 建议由区政府分管领导对其进行约谈处理。
六、事故防范和整改措施
　　为了深刻汲取事故教训，举一反三，防止事故发生，事故调查组提出以下防范和整改措施：
（一）严格落实企业主体责任。莆田市秀屿区宇航木业有限公司要深刻吸取事故教训，全面落实企业安全生产主体责任，加强全员安全教育培训和隐患排查治理，进一步增强从业人员的安全意识，制定完善企业安全生产管理制度和岗位操作规程，督促员工遵守操作规程，全力消除违规作业现象。

（二）强化安全生产红线意识。木材加工区管委会要牢固树立科学发展、安全发展理念，始终坚守“发展决不能以牺牲人的生命为代价”这条红线，进一步落实属地管理责任和督促企业落实主体责任。要把好企业入园安全关，坚决整治一批、关停一批安全管理水平低下的企业，有效防止事故发生。
（三）深入开展安全生产大检查。各镇、园区要深刻吸取事故教训，举一反三，全面深入开展安全生产大检查，进一步强化各方安全生产责任落实，要通过查隐患、抓整改和集中打击、整治一批当前表现突出的非法违法、违规违章行为，着力解决安全生产工作中的薄弱环节和突出问题，为迎接党的二十大胜利召开营造安全稳定环境，
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