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金湾平沙烽火海洋网络设备有限公司“12·8”一般机械伤害事故调查报告

2023年12月8日21时40分，位于平沙镇的烽火海洋网络设备有限公司发生一起机械伤害事故，造成1人受伤，直接经济损失78.6万元。
事故发生后，区政府依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，成立了由区应急管理局局长彭雅松任组长，区科技工业信息化局、区人力资源社会保障局、高栏港公安分局、区总工会、平沙镇政府等单位组成的金湾平沙烽火海洋网络设备有限公司“ 12·8”一般机械伤害事故调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查工作，并邀请区纪委监委同步开展追责问责审查调查工作。
事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证和询问有关人员，查明了事故发生的经过和原因、认定了事故性质，提出了对有关责任人员的处理建议及防范整改措施。

经调查认定：金湾平沙烽火海洋网络设备有限公司“12·8”一般机械伤害事故是一起因当事人擅自用手直接整理转动中的放线架加强件，被放线架卷入导致的一般生产安全责任事故。现将有关情况报告如下：

事故基本情况
事故有关单位情况

烽火海洋网络设备有限公司[
]（以下简称“烽火海洋公司”）。统一社会信用代码：91440400MA4UKH7J73；公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)；法定代表人：谢某臻。安全负责人：何某友。

事发车间概况

生产车间返修区域，该区域主要放置收放线设备，作业内容是倒缆、返修和处置废弃的加强件。

事故发生经过和应急处置情况

事故发生经过

12月8日20时30分，烽火海洋公司返修岗位工人郭某亮进入生产车间返修区域，与松套工人杨某鹏一同开始处理盘具上废弃的钢丝垫层加强件。

21时40分，郭某亮用手整理正在转动的放线架上的加强件，加强件松散开并勾住郭某亮，将其卷入放线架，甩摔在地造成郭某亮受伤。一旁的杨某鹏发现后立即按下紧急制动开关，并将郭某亮从放线架下拉出。

21时46分，杨某鹏拨打120，并电话通知生产部班组长陆某祥发生事故。

21时48分，陆某祥到达事故现场，再次拨打120询问并按照指示对伤者进行急救处理，后向生产经理相某键报告了事故情况，并前往公司路口等待120医护人员。
22时5分，120救护车到达现场，并将伤者送往珠海市第五人民医院进行救治。

23时30分，烽火海洋公司安全管理员罗某勋将事故情况报告平沙镇应急办。

24时0分，110到达现场，警察对在场人员进行问询并对现场进行了勘察。
以上过程，经对相关人员进行调查询问、查阅档案资料及查看监控视频得出。
事故应急处置情况

12月9日0时9分，区应急管理局值班室接到市应急管理局通报事故信息。

0时14分至0时22分，区人民政府值班室按照《广东省安全生产条例》第五十七条的规定，通知区卫生健康局和平沙镇政府工作人员到事发现场开展事故善后和处置。区应急管理局派出执法大队工作人员前往事故现场进行核查，并组织开展应急处置工作。

0时40分至1时5分，区应急管理局、区卫生健康局和平沙镇政府工作人员到达事故现场。

1时29分，区应急管理局向市应急管理局值班室报告事故核查信息。

以上过程，经查阅档案资料及值班值守记录得出。

应急救援评估结论

经综合评定，事故发生后，各单位及时上报事故情况，及时参与救援行动，本次事故应急处置及时，应急响应程序合法，符合生产安全事故报告和应急处置相关规定。

善后处置情况

事故发生后，烽火海洋公司及时安排医治，与当事人郭某亮家属协商善后事宜，于2024年1月11日签订了《协议书》。2023年12月23日，烽火海洋公司代郭某亮向区人社局提交了工伤认定申请，2024年1月9日，郭某亮的受伤被认定为工伤。1月22日，该公司为郭某亮提交了追加工伤认定申请（死亡），1月26日， 该受伤案件被认定为工伤（死亡）。
人员伤亡和直接经济损失情况

伤者郭某亮，男，26岁，身份证号为：53262**********375，云南广南县人。郭某亮于2022年2月22日与烽火海洋公司签订劳动合同，在烽火海洋公司生产部担任返修岗位生产操作职务，主要从事返修线生产操作工作。郭某亮在本起事故中受伤（开放性颅脑损伤特重型，根据《疾病证明书》)。郭某亮于2024年1月18日死亡，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第十三条第二款[
]，本起事故为受伤事故。
根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721）

及《国家安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》（安监总政法〔2013〕115号）等规定，经事故单位统计、属地政府确认，事故调查组核定直接经济损失为78.6万元。
事故现场情况

现场勘验及测量结果分析

事故发生地点位于珠海市高栏港经济区中信科路77号烽火海洋公司生产车间返修区域。事故调查组现场勘验情况如下：事发工位设备为普缆护套返修线，设备设置有紧急制动开关，设备旁张贴有返修岗位安全操作规程、作业指导书，现场张贴有“旋转部件，勿触摸”、“当心机械伤害”安全警示标志。

事故原因和事故性质

直接原因

事故调查组经过现场勘察、事故现场相关人员谈话问询等调查取证和分析论证工作，可以确定该起事故的起因物为其他机械（3.12参照《企业职工伤亡事故分类GB 6441-1986》表A3），致害物为其他机械（3.14.22参照《企业职工伤亡事故分类GB 6441-1986》表A4），伤害方式为人撞固定物体（5.01.1参照《企业职工伤亡事故分类 GB 6441-1986》表A5），不安全行为为机器运转时用手整理加强件（7.01.16参照《企业职工伤亡事故分类 GB 6441-1986》表A7）。

事故调查组认为，本起事故的直接原因是：当事人郭某亮在加强件返修作业过程中，擅自用手直接整理转动中的放线架加强件，被放线架卷入，随后与地面发生碰撞导致受伤。
相关单位安全管理情况

烽火海洋公司。制定了各岗位《安全操作规程》《机械设备安全管理制度》、设备操作《作业指导书》及各项安全生产管理制度，其中规定：“放线架转动时，作业人员与放线架须保持1米以上的安全距离”。成立了烽火海洋公司安全生产管理小组，设置专职安全员每日对作业现场进行安全生产检查，每月开展一次全厂事故隐患排查治理行动，对安全检查发现的隐患整改进行登记备案，形成整改闭环，对新入职的员工进行岗前安全三级教育培训及每月在岗安全培训。

相关部门安全监管情况

区应急管理局。一是2023年对烽火海洋公司开展执法检查1次，发现事故隐患1项，已现场整改。二是2023年9月5日委托第三方安全技术服务机构对烽火海洋公司开展安全生产专项专家问诊检查，发现事故隐患4项，均已整改完毕。三是2023年4月至5月组织举办安全发展大讲堂活动，对辖区企业主要负责人和安全生产管理人员开展安全管理业务知识培训；2023年11月23日组织召开事故警示教育会，对烽火海洋公司主要负责人及安全生产管理人员均参会。
平沙镇政府。一是2023年以来对烽火海洋公司进行安全检查7次，共发现事故隐患7项，其中包括重大事故隐患1项（未对承包单位的安全生产工作进行定期检查）并督促整改完成。二是对辖区企业组织举办多项安全生产宣传教育活动。1月11日召开生产安全事故警示会议，2月16日、3月14日召开生产安全事故警示会，5月6日开展安全生产和交通安全宣传活动，5月25日开展安全生产主题专项会议。烽火海洋公司主要负责人及安全生产管理人员均参会。

事故性质认定

调查组通过现场勘验，对相关人员进行询问，对事故原因及            
性质进行综合分析，认定该事故是一起一般机械伤害类生产安全责任事故。
事故责任认定以及处理建议

建议免予追究责任人员

郭某亮。烽火海洋公司返修工人，本起事故中，在加强件返修作业过程中，擅自用手直接整理转动中的放线架加强件，被放线架卷入，随后与地面发生碰撞导致受伤，对事故发生负有直接责任。鉴于郭某亮已于2024年1月18日死亡[
]，建议不再追究相关责任。

事故防范和整改措施建议
（一）烽火海洋公司要深刻吸取事故教训，一是要从根本上认识到本起事故造成的严重后果，加大力度建立健全并真正落实好本单位全员安全生产责任制，确保作业人员明确各岗位安全生产职责，严格落实各项安全生产规章制度和岗位安全操作规程。二是要加强作业现场安全管理，对排查的隐患积极整改，并对隐患部位重点持续关注，巩固整改效果，形成事故隐患排查整改闭环。三是要加大安全生产培训力度，督促作业人员掌握本岗位安全操作规程。要及时、如实向从业人员告知安全风险和事故隐患，增强作业人员安全意识。现场管理人员要认真检查作业人员的操作规范及防护用品佩戴情况，制止作业人员违规违章操作行为，防范人为疏导导致事故发生。

（二）平沙镇政府要认真履行属地监管责任，一是要加强对烽火海洋公司一类企业的监督检查力度，重点抓好机械设备维护保养、机器操作岗位员工培训情况和劳保用品穿戴情况等方面的检查，及时发现并督促整改存在的安全隐患。二是继续开展各类安全生产宣传教育活动，督促企业做好一线作业人员安全教育培训，增强作业人员的安全意识和技能。
（三）建议区安委办将此次事故向辖区企业通报警示，以本起事故为反面典型，督促辖区企业深刻汲取教训，举一反三，树牢安全生产红线意识和底线思维，坚持“两个至上”原则，努力提升安全保障能力，切实防范和遏制生产安全事故发生。

            金湾平沙烽火海洋网络设备有限公司“12·8”

                一般机械伤害事故调查组                 

                          2024年2月5日       
[�] 行业：批发业；注册资本：42,095.0026万元；公司地址：珠海市高栏港经济区中信科路77号。经营范围包含：光纤光缆、特种通信线缆制造和销售；光通信相关产品制造和销售等。


[�] 《生产安全事故报告和调查处理条例》第十三条第二款：“自事故发生之日起30日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。� HYPERLINK "https://baike.baidu.com/item/%E9%81%93%E8%B7%AF%E4%BA%A4%E9%80%9A%E4%BA%8B%E6%95%85" \t "https://baike.baidu.com/item/%E7%94%9F%E4%BA%A7%E5%AE%89%E5%85%A8%E4%BA%8B%E6%95%85%E6%8A%A5%E5%91%8A%E5%92%8C%E8%B0%83%E6%9F%A5%E5%A4%84%E7%90%86%E6%9D%A1%E4%BE%8B/_blank" �道路交通事故�、火灾事故自发生之日起7日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。”


[�]本起事故发生在2023年12月8日，郭某亮于2024年1月18日医治无效死亡。《生产安全事故报告和调查处理条例》第十三条第二款：“自事故发生之日起30日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。� HYPERLINK "https://baike.baidu.com/item/%E9%81%93%E8%B7%AF%E4%BA%A4%E9%80%9A%E4%BA%8B%E6%95%85" \t "https://baike.baidu.com/item/%E7%94%9F%E4%BA%A7%E5%AE%89%E5%85%A8%E4%BA%8B%E6%95%85%E6%8A%A5%E5%91%8A%E5%92%8C%E8%B0%83%E6%9F%A5%E5%A4%84%E7%90%86%E6%9D%A1%E4%BE%8B/_blank" �道路交通事故�、火灾事故自发生之日起7日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。”





