[bookmark: _Hlk186010585]两江香港置地衿湖翠林售楼部“3·15”
[bookmark: _GoBack]一般物体打击事故调查报告

2026年3月15日，位于两江新区云英路某号附某号的某售楼部施工过程中发生一起物体打击事故，造成1人死亡，直接经济损失120万元。
接到事故报告后，区应急管理局、区住房城乡建委、区公安分局、某街道等部门和单位人员立即赶赴现场了解情况处置，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《重庆市安全生产条例》有关规定，经区政府授权，成立由区应急管理局牵头，区政府办公室、区住房城乡建委、区总工会、区公安分局等单位人员组成的两江某售楼部“3·15”一般物体打击事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请区纪委监委、区检察院派员参加调查工作。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，经调查取证和综合分析，查明了事故发生经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对相关责任单位和责任人的处理意见和防范措施建议。
经调查认定，两江某售楼部“3·15”物体打击事故是一起因作业人员违章冒险作业，装修施工负责人安全生产资金投入不到位而导致的一般生产安全责任事故。
[bookmark: _Toc229147483][bookmark: _Toc172190257]一、事故基本情况
[bookmark: _Toc172190258][bookmark: _Toc229147484]（一）项目概况
位于重庆市两江新区云英路某号附某号的两江新区某售楼部由袁某某、黄某某共同共有，于2024年5月17日取得不动产权证书（渝（2024）两江新区不动产权第000****41号），房屋建筑面积1665.37㎡，用于零售商业用地/商业服务。业主袁某某于2024年7月25日向物业单位某物业服务（重庆）有限公司递交了装修备案登记表，申请自装。进场前，物业单位对袁某某进行了装修交底并签订了《安全消防责任书》《商铺装修注意事项》。
[bookmark: _Toc172190259][bookmark: _Toc229147485]（二）事故发生单位及相关单位概况
业主兼装修施工负责人：袁某某（自然人），身份证号：512223********261X。
[bookmark: _Toc172190260]物业单位：某物业服务（重庆）有限公司
[bookmark: _Toc229147486]（三）合同签订情况
卢某某，系袁某某聘用的装修施工人员，袁某某与卢某某未签订书面施工合同，双方仅作口头约定：袁某某安排卢某某协助寻找2名工人到现场进行拆除墙体作业，工人薪酬400元/天，由袁某某支付。
[bookmark: _Toc172190261][bookmark: _Toc229147487]（四）事故发生单位安全管理情况
袁某某负责施工现场安全管理，现场配备了安全帽、安全带、手套、口罩及脚手架等，袁某某对卢某某进行了安全技术交底，未对其他工人进行安全技术交底。袁某某组织该项目装修施工后，未聘请第三方专业机构或人员进行墙体拆除施工的安全评估及现场勘查，未制定墙体拆除施工的方案或措施，未投入保证项目施工所必需的安全资金。
[bookmark: _Toc172190262]某物业服务（重庆）有限公司制定了安全管理制度，编制了突发事件应急预案，办理了装修备案登记，签订了装修管理服务协议，约定了装修注意事项及安全事宜，开展了装修入场前的沟通交底，并组织人员不定时对装修施工区域开展安全巡查，对发现的安全隐患及时督促整改。
[bookmark: _Toc229147488]（五）事故发生经过
2026年3月15日8时许，作业人员卢某某和李某某驾车到达两江新区某路某售楼部，两人一起上至二层，查看了需要拆除的墙体，共两面，一面高约1米，一面高约4.8米。卢某某告知李某某先拆除较矮的墙，较高的墙需搭脚手架从上往下拆除，安排完毕后卢某某前往一层，使用切割机拆除墙柱内的钢筋，李某某留在二层拆除墙体。
8时30分许，袁某某到达现场，在二层看见李某某正在对墙体下方进行掏掘，已砸出直径约40公分的孔洞，袁某某告诉李某某要由上至下拆墙，李某某答复立马去取脚手架，随后袁某某离开，前往其它楼层检查。
8时50分许，袁某某在前往负一层过程中，听见墙体倒塌声音，随后，现场工人黎某某找到他，并告知墙体倒塌将李某某砸压。两人一起上至二层，看见李某某倒在地上，膝盖以下部位被倒塌的墙体压砸，头部、嘴角正流血，袁某某立即呼叫李某某，其有意识，无法说话。
[bookmark: _Toc229147489][bookmark: _Toc172190263]（六）事故现场情况
事故现场位于两江新区某售楼部二层。该房屋为原某售楼部，建筑面积1665.37㎡，倒塌墙体高4.8米、宽4.5米，墙体倒塌中心处有一滩血迹，血迹周边有一把椅子、一顶红色安全帽、一件上衣。据现场人员介绍，作业人员在二层墙体拆除过程中，被倒塌的墙体砸压，经医护人员现场抢救无效死亡。
[bookmark: _Toc229147490][bookmark: _Toc172190264]（七）事故造成的人员伤亡和直接经济损失
1.人员伤亡情况
本次事故造成1人死亡。死者：李某某，男，**岁，四川安岳人；生前家庭住址：四川省安岳县某镇某村某组某号；身份证号：511023********5617；系业主袁某某雇佣的工人。
2.直接经济损失
本次事故直接经济损失120万元。
[bookmark: _Toc229147491][bookmark: _Toc172190265]二、事故应急处置及评估情况
[bookmark: _Toc229147492][bookmark: _Toc172190266]（一）事故信息接报及响应情况
事故发生后，袁某某和黎某某、卢某某等现场人员第一时间到场处置。某物业服务（重庆）有限公司现场值班经理周某某接报后赴现场，同时向某街道进行了报告，某街道向区应急管理部门报告了事故情况。区应急管理局、区住房城乡建委、区公安分局、某街道等得到事故报告后，立即启动应急响应，同时派人赶到事故现场进行处置。
[bookmark: _Toc229147493][bookmark: _Toc172190267]（二）事故现场应急处置情况
李某某被墙体砸压后，袁某某立即拨打了120急救电话，并与黎某某一起在场守护等待救援。9时10分许，医护人员到达现场对李某某进行抢救，李某某经现场抢救无效死亡。
[bookmark: _Toc172190268][bookmark: _Toc229147494]（三）事故应急处置评估
接到事故信息后，区应急管理局、区住房城乡建委、区公安分局、某街道等部门和单位第一时间赶赴现场进行处置，现场处置、应急救援及善后处置得当，未造成负面舆情，无不稳定情况。
[bookmark: _Toc229147495][bookmark: _Toc172190269]三、事故原因和事故性质
[bookmark: _Toc229147496][bookmark: _Toc172190270]（一）直接原因
作业人员在房屋装修施工现场进行墙体拆除时，被倒塌的墙体砸压死亡是事故发生的直接原因。
[bookmark: _Toc172190271][bookmark: _Toc229147497]（二）间接原因
袁某某作为装修施工负责人，未严格落实安全生产主体责任，主要表现为：未对墙体拆除施工进行安全评估及现场勘查，未制定墙体拆除施工的方案、措施，未投入保证项目施工所必需的安全资金。
[bookmark: _Toc229147498]四、监管部门履职情况
[bookmark: _Hlk228175913][bookmark: _Toc172190274]区住房城乡建委按职责不定期对物业服务企业公共设施设备及物业管理安全工作检查，截止2026年3月15日，区住房城乡建委共开展物业小区安全检查**家次，下发整改通知书**份，并督促物业服务企业整改，履行了物业管理安全监管职责。本次事故调查中，未发现区住房城乡建委履职不到位的情况。
[bookmark: _Toc229147499]五、建议不予处罚的单位和人员
某物业服务（重庆）有限公司及相关人员。经调查，其按照规定对该项目办理了装修备案登记；与业主袁某某签订了装修管理服务协议，约定了装修注意事项及安全事宜；开展了装修入场前的沟通交底；组织人员不定时对装修施工区域开展安全巡查，对发现的安全隐患及时督促整改。在本次事故调查中，未发现物业单位安全管理不到位的情况，对此次事故不负有责任，建议不予处理。
[bookmark: _Toc172190276]六、对有关责任人员和责任单位的处理建议
（一）建议免于责任追究的人员
李某某，在某售楼部二层进行墙体拆除期间，未遵循墙体拆除应从上至下逐层拆除的相关标准（《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》（GB55034-2022）第3.5.14条第1项“拆除作业应符合下列规定：1拆除作业应从上至下逐层拆除，并应分段进行，不得垂直交叉作业”），违章冒险从墙体下方掏掘，被倒塌的墙体砸压死亡，导致事故发生，对本次事故负有责任，鉴于李某某已在事故中死亡，建议不再追究其责任。
[bookmark: _Toc229147500]（二）建议给予行政处罚的人员
袁某某，某售楼部业主，同时作为某售楼部装修项目的施工负责人，安全生产费用投入不到位，未投入保证项目施工安全所必需的资金，导致事故发生。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十三条的规定，对本次事故负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十三条，参照《重庆市应急管理系统行政处罚裁量权基准》的规定，建议由区应急管理局对其作出罚款的行政处罚。
[bookmark: _Toc172190277][bookmark: _Toc229147501]七、事故整改和防范措施
各单位要深刻汲取事故教训，避免事故再次发生，应从以下方面采取防范措施：
（1） 施工负责人袁某某要加强作业人员的安全教育培训，进一步提高从业人员的安全意识。要保证施工安全所必须的资金投入，加强作业现场的安全管理，督促作业人员严格执行国家法律法规规章和安全要求。要加强隐患排查，及时发现和消除存在的安全隐患及违反安全规定的行为，做到文明作业、科学管理，确保安全。
（二）某物业服务（重庆）有限公司要落实房屋装修装饰安全管理责任，认真履行检查发现、劝阻、报告、协助查处职责。要积极向业主、施工单位、工人宣传购买工伤保险。施工前要建立区域内住宅装饰装修管理台账和档案，与装修施工单位签订安全管理服务协议并进行安全告知。要审查施工单位编制的各项施工方案和措施，并督促施工单位严格按照方案施工，施工期间加强巡查检查，发现装饰装修违法行为，及时劝阻制止并拍照存档，并向社区、街道报告情况，积极配合相关职能部门查处住宅装修装饰违法行为。
（三）区住房城乡建委要督促物业单位宣传装饰装修中的事故案例，督促业主及装修单位购买工伤保险；督促物业单位加大对业主装修的安全巡查力度，及时劝阻、制止并报告住宅装饰装修过程中的违法行为。



两江某售楼部“3·15”一般物体打击事故调查组
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