



金融街嘉粼融府某幢1单元1-1房
“12·12”一般高处坠落事故调查报告
2025年12月12日，一名工人在位于礼嘉半岛金海大道的金融街嘉粼融府某幢1单元1-1房上下负二层至一层的钢架楼梯期间，失稳坠落至负二层地面，造成1人死亡，直接经济损失85万元。
接到事故报告后，区应急管理局、区住房中心、区公安分局等部门和单位人员立即赶赴现场了解情况处置，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《重庆市安全生产条例》有关规定，重庆市两江新区成立了由区应急管理局牵头，区政府办、区住房中心、区总工会、区公安分局等单位派人组成的金融街嘉粼融府某幢1单元1-1房“12·12”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请区纪委监委、原渝北区检察院派员参加调查工作。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，经调查取证和综合分析，查明了事故发生经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对相关责任单位和责任人的处理意见和防范措施建议。
经调查认定，金融街嘉粼融府某幢1单元1-1房“12·12”高处坠落事故是一起因施工单位未及时消除现场隐患而导致的一般生产安全责任事故。
[bookmark: _Toc172190257][bookmark: _Toc219729963]一、事故基本情况
[bookmark: _Toc172190258][bookmark: _Toc219729964]（一）项目概况
金融街嘉粼融府某幢1单元1-1房装修，需对墙面进行开槽。重庆施尔芬装饰设计工程有限公司承接该房屋装饰装修项目后，将该项目安排给项目经理李*组织施工，李*安排工人到装修现场作业。
2025年12月12日9时21分许，现场作业工人在上下负二层至负一层的钢架楼梯期间，失稳从钢架楼梯上坠落至负二层地面，经现场抢救无效死亡。
[bookmark: _Toc219729965][bookmark: _Toc172190259]（二）事故发生单位及相关单位概况
业主：黄*妍（自然人）
[bookmark: _Toc172190260]装饰装修施工单位：重庆施尔芬装饰设计工程有限公司（以下简称施尔芬装饰公司）；统一社会信用代码：9150***X3；类型：有限责任公司（法人独资）；地址：重庆市江北区观音桥街道建新西路17号喵儿石创艺特区37幢第3层1号；法定代表人：刘**；成立日期：2019年12月30日；经营范围：许可项目：建设工程施工；施工专业作业。一般项目：园林绿化工程施工，普通机械设备安装服务，建筑材料销售，建筑装饰材料销售。
物业单位：金融街物业股份有限公司重庆分公司
[bookmark: _Toc219729966]（三）合同签订及安全生产管理约定情况
2025年11月18日，业主黄*妍（甲方）与施尔芬装饰公司（乙方）签订《装饰装修工程施工合同》，甲方将该房屋的装饰装修工程发包给乙方，合同金额37.5万元，工期360个工作日。合同约定：“乙方负责安全施工，承担因自身原因在施工过程中造成自身的安全事故责任。”
[bookmark: _Toc219729967][bookmark: _Toc172190261]（四）事故发生单位安全管理情况
施尔芬装饰公司建立了安全生产操作规程，制定了安全生产责任、安全生产教育培训、职业安全健康管理、安全隐患排查治理、安全生产奖励惩罚等制度，编写了安全生产事故应急救援预案，开展了施工前安全技术交底，每周召开安全例会总结讲评安全工作，配备了兼职安全生产管理人员，不定期开展安全巡查。
2020年1月20日，施尔芬装饰公司印发《项目经理任命书》，任命李*为公司的项目经理，全面负责项目的执行与交付工作，该任命自2020年1月20起生效。
施尔芬装饰公司每次承接装饰项目工程后，都会与项目经理签订《装饰工程承包合同》，便于公司对项目的结算和管理。2025年12月4日，施尔芬装饰公司（甲方）与李*（乙方）签订金融街嘉粼融府某幢1单元1-1房《装饰工程承包合同》，合同金额241287.81元。
[bookmark: _Toc172190262][bookmark: _Toc219729968]（五）事故发生经过
2025年12月12日8时许，作业人员彭*和叶**到达礼嘉半岛金海大道金融街嘉粼融府某幢1单元1-1房，彭*负责负二层室内墙面开槽，叶**负责负二层钢架楼梯附近墙面开槽。
8时30分许，二人下至房屋负二层，准备工具开始开槽作业。8时40分许，叶**因更换切割机刀片，自行无法拆除，遂到彭*作业的房间，让彭*帮忙，彭*让其到一层使用空调师傅留下的设备进行处理，于是叶**离开，彭*继续开槽作业（作业噪音较大）。
[bookmark: _Hlk218590063]9时10分许，空调师傅张国*和李*强到达房屋一层，二人准备完毕后从钢架楼梯下行，李*强停留在负一层检查空调安装线路，张国*继续下行至钢架楼梯最后一个转角处，发现负二层地面趴着一人，头部朝下，旁有血迹，听见另一房间内有开槽声，随后前往作业房间叫出彭*一起查看倒地工人情况。彭*看见倒地工人为叶**，拍背呼喊，叶**无反应，并发现其头部有伤口。
[bookmark: _Toc172190263][bookmark: _Toc219729969]（六）事故现场情况
事故现场位于礼嘉半岛金海大道金融街嘉粼融府某幢1单元1-1房负二层。该房屋套内施工面积485.48㎡，现场钢架楼梯宽1.55m，低处离地面3.4m，高处离地面3.7m，负二层至一层钢架楼梯两侧无安全防护，楼梯旁墙面处有一台手动切割机，地面有一处血迹，血迹旁有一顶红色帽子。据现场人员介绍，作业人员在上下负二层至一层钢架楼梯期间，失稳从钢架楼梯上坠落至负二层地面死亡，坠落高度3.7m。
[bookmark: _Toc172190264][bookmark: _Toc219729970]（七）事故造成的人员伤亡和直接经济损失
1.人员伤亡情况
本次事故造成1人死亡。死者：叶**，男，57岁，四川**人；生前家庭住址：四川省**县马*镇；身份证号：51**735；系项目经理李*安排的作业人员。
2.直接经济损失
本次事故直接经济损失85万元。
[bookmark: _Toc172190265][bookmark: _Toc219729971][bookmark: _Toc172190269][bookmark: _Toc219729975]二、事故原因和事故性质
[bookmark: _Toc172190270][bookmark: _Toc219729976]（一）直接原因
作业人员在上下无临边防护的钢架楼梯期间失稳，从钢架楼梯上坠落至负二层地面死亡是事故发生的直接原因。
[bookmark: _Toc219729977][bookmark: _Toc172190271]（二）间接原因
施尔芬装饰公司作为装饰装修施工单位，未严格落实安全生产主体责任，主要表现为：现场隐患消除不及时，未及时消除施工现场钢架楼梯未设置临边防护的事故隐患。
[bookmark: _Toc219729980][bookmark: _Toc172190276]三、对有关责任人员和责任单位的处理建议
[bookmark: _Toc219729981]（一）建议给予行政处罚的单位
[bookmark: _Hlk199259975][bookmark: _Hlk198044022]重庆施尔芬装饰设计工程有限公司，作为生产经营单位，未及时消除施工现场钢架楼梯未设置临边防护的事故隐患，导致事故发生。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款的规定，对本次事故负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项，结合《重庆市安全生产行政处罚裁量基准（试行）》的规定，建议由区应急管理局对其处52万元罚款的行政处罚。
[bookmark: _Toc219729982]（二）建议给予行政处罚的人员
[bookmark: _Hlk199260591]刘**，重庆施尔芬装饰设计工程有限公司的法定代表人，安全生产工作主要负责人，对本单位的安全生产工作督促、检查不力，未及时消除生产安全事故隐患，导致事故发生。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项的规定，对本次事故负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项的规定，建议由区应急管理局对其处上一年年收入40%罚款的行政处罚。
[bookmark: _GoBack]
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