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忠县忠州磨盘村5组横洞洞口

“1·20”一般起重伤害事故调查报告

2025年1月20日，忠县忠州街道磨盘村5组横洞洞口用钢模板封洞的施工过程中，发生一起起重伤害事故，造成1名工人死亡，直接经济损失117.5万元，事故发生后相关单位隐瞒不报。
2025年2月5日，重庆市应急管理局接群众举报后将举报件转县应急管理局调查处理，2025年2月6日经县应急管理局执法人员走访摸排属实。
根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）和《重庆市安全生产条例》等法律法规，经县政府（忠府〔2019〕44号）授权，成立由县应急管理局牵头，县政府办公室、县公安局、县总工会、县交通运输委、忠州街道办事处等单位派员组成的忠县忠州磨盘村5组横洞洞口“1·20”一般起重伤害事故调查组（以下简称事故调查组），负责事故调查工作，并邀请县检察院参加，邀请县纪委监委机关介入调查。
事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”及“一案双查、三责同追、四不放过”的原则，通过现场勘验、调查取证等，查明了事故经过、原因、人员伤亡和损失情况，认定了事故性质，并针对事故原因及存在的问题，提出了事故防范措施建议。

经调查组调查认定，忠县忠州磨盘村5组横洞洞口“1·20”一般起重伤害事故是一起一般生产安全责任事故，且事故有关单位存在瞒报行为。现将有关情况报告如下：
一、事故基本情况
（一）工程概况及相关单位概况
1.工程概况

该项目工程位于重庆市忠县，该工程含隧道横洞工程、隧道施工工程，隧道正洞长为2100米，隧道风洞长为147米。作业期限：2022年11月25日到2025年9月6日，共计1016日。巴山村隧道横洞工程施工内容：斜井开挖、正洞开挖、初期支护、二次衬砌、防水与排水、洞口工程等全部劳务工作内容。

2.相关单位情况

建设单位：***有限责任公司[
]
监理单位：四川***建设监理有限公司[
]
总承包单位：***集团有限公司[
]

施工单位：***工程有限公司
分包单位：济南**桥隧工程劳务有限公司[
]
（二）事故发生单位概况
济南智威桥隧工程劳务有限公司（以下简称“济南智威桥隧公司”），成立于2008年10月24日，注册地址：山东省济南市****，注册资本：**万元整。公司取得了安全生产许可证、建筑业企业资质证书等。

（三）事故项目合同签订情况
1.施工合同签订情况：2022年10月26日，***有限责任公司与***集团有限公司签订了施工合同，该合同约定工程承包范围：DK47+550.4至DK80+989.2，工期为54个月。
2.监理合同签订情况：2022年10月26日，***有限责任公司与四川***建设监理有限公司签订了监理合同，合同约定监理工程范围为新建正线里程DK0+000至DK255+800的站前、站后工程。

3.分包合同签订情况：2022年10月10日，***集团有限公司项目经理部与济南智威桥隧公司签订了分包合同，该合同约定专业分包范围：隧道横洞工程。
（四）事故发生单位安全管理情况
济南智威桥隧公司成立了安全工作领导小组，组长为丁**，副组长为林**、刘**，组员为林**、林**、杨**。
济南智威桥隧公司制定了《安全生产责任制》《安全生产事故隐患排查治理制度》《安全生产事故报告处理制度》等11个安全生产管理制度，《经理安全责任》《技术员安全责任》《安全员责任》等16项安全责任制度，以及《架子工安全操作规程》《挖掘机安全操作规程》等27项安全操作规程，并为工人进行集中安全知识教育培训和专项安全知识考试。

（五）事故发生经过

2025年1月16日，因临近过年，该项目相关参建单位**有限责任公司、四川**建设监理有限公司、***工程有限公司召开会议停工放假。2025年1月17—18日，业主单位、监理单位等管理人员相继离开项目部，***工程有限公司留下个别管理人员处理收尾性协调工作。
2025年1月18日，济南智威桥隧公司临时组织当地村民罗**、石**等人开展隧道口封洞作业。1月18—19日，罗**和石**（死者）在济南智威桥隧公司的安排下负责清理场坪、打扫清洁卫生。

1月20日，济南智威桥隧公司为防止附近村民在过年停工期间擅自进入隧道内发生事故，遂组织罗**和石**两人到忠县隧道横洞洞内浇筑混凝土，李**和谭**两人到洞内进行焊接作业，从事临时密封隧道洞口作业。***公司安全员袁**巡查期间，发现济南智威桥隧公司有4名工人在作业，得知全过程保护性封洞不存在危大工程，且该临时保护作业能避免停工后假期外来人员入内，确有必要。袁**对在场工人开展了安全教育和技术交底，并让济南智威桥隧公司严格开展好安全管理工作，***公司安全管理人员袁**持续在该隧道内开展巡查检查过程到中午后离开，因该密封洞口系过年前临时性保护现场作业，非项目程序性施工工作安排，也非施工合同和监理合同范围内工作安排，***公司遂未向监理单位和业主单位报告。
当日下午李**和谭**又继续到洞内进行焊接作业，罗**和石**继续到隧道洞内打混凝土，罗**和石**在16时打混凝土结束后，两人一起到值班室抽烟休息。济南智威桥隧公司安全管理人员林*在16时10分再次安排石**和罗**一组到巴山村隧道横洞洞口，协助吊车司机吊运钢模板（长6.57米、宽2.25米、厚0.1米，最大重量不超过800斤）进行封洞过程中，吊装采用常规方式吊运钢模板进行封洞（经交通运输部门和专家确认，该吊装作业为非危大工程），吊装期间吊机所用的U型吊钩断裂，导致钢丝绳滑落，所吊钢模板坠落将工人石**砸倒在地受伤，经送忠县人民医院抢救无效，于17时39分宣布死亡。

（六）人员伤亡和直接经济损失

石**，男，汉族，*岁，身份证号码：512223************。家庭住址重庆市忠县***，系济南智威桥隧公司工人，在该起事故中死亡。

该起事故直接经济损失主要包括死亡补助金、丧葬费等共计117.5万元。

（七）事故现场勘查情况

事故现场位于忠县巴山村隧道横洞洞口。因事故单位隐瞒事故，事故现场已被破坏，无法进行现场勘查。

事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025年1月20日16时10分许事故发生时，施工单位***工程有限公司和监理单位四川**建设监理有限公司管理人员不在场。济南智威桥隧公司现场安全员林**立即打电话向公司负责人林**报告事故情况，并拨打120请求救援。同时林**用皮卡车将受伤工人石**迅速往工地外面转运施救，在途中与忠县人民医院“120”救护车相遇，随同将伤者石**转运至“120”救护车上，17时39分石**在忠县人民医院抢救无效死亡。林**将死者石**的尸体送至忠县灯树殡仪馆进行存放，等待善后处理。

2025年1月21日，济南智威桥隧公司负责人林**、吊车老板***与死者亲属达成死亡赔偿协议，济南智威桥隧公司接到事故报告后，未向业主单位、施工单位、监理单位等企业和负有安全生产监督管理职责的部门报告该事故，济南智威桥隧公司存在瞒报生产安全事故的行为。

（二）医疗救治和善后情况

事故发生后，济南智威桥隧公司现场安全员林**立即打电话向林**报告事故情况，并拨打120请求救援。同时林**用皮卡车将伤者石**送往忠县人民医院，途中将石**转运到忠县人民医院的救护车上，17时39分石**在忠县人民医院抢救无效死亡。
2025年1月21日，济南智威桥隧公司与石**的亲属达成一次性赔偿协议，由济南智威桥隧公司向石**的亲属一次性死亡赔偿共计117.5万元。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，济南智威桥隧公司现场安全员林**立即拨打了120急救电话，忠县人民医院派遣“120”救护车迅速赶赴事故现场进行救治。在石**死亡后，济南智威桥隧公司及时安抚死者家属情绪，妥善完成了善后赔偿等工作，社会面平稳可控，事故应急处置工作总体得当，但存在瞒报事故的行为。
三、事故原因分析

（一）直接原因分析
人的不安全行为：一是吊车司机***未按照《起重机司机安全操作规程》[
]进行吊装作业（非危大工程）；二是协助吊装作业的工人石**安全意识淡薄，吊装钢模板时在起重臂下停留和行走。

物的不安全状态：U型吊钩老化锈蚀，存在断裂致吊物坠落风险。
（二）间接原因分析
济南智威桥隧公司存在如下问题，一是未发现U型吊钩老化锈蚀易断裂的安全隐患，存在未采取技术、管理措施及时发现并消除事故隐患；二是未严格督促落实吊车司机按照《起重机司机安全操作规程》作业（非危大工程）；三是未按照相关规定对新进工人罗**、石**进行安全教育培训。
（三）其他可能因素排除

事故调查组通过事故现场查看、询问调查等综合分析，该事故排除人为故意伤害、突发灾害因素等影响。

四、事故单位存在的主要问题
济南智威桥隧公司，作为该工程项目的具体施工单位，未落实安全生产主体责任。一是未发现U型吊钩老化锈蚀易断裂的安全隐患，存在未采取技术、管理措施及时发现并消除事故隐患；二是未严格督促落实吊车司机按照《起重机司机安全操作规程》作业；三是未按照相关规定对新进临时工人罗**、石**进行安全教育培训。
五、参建单位的工作开展情况

（一）***有限责任公司
***有限责任公司作为该隧道工程的建设单位，一是签订协议，该公司与***集团有限公司签订了施工合同，该《施工合同》明确了工程内容、承包方式、合同价格、工程质量等内容和双方的权利和义务，同时签订了《安全生产协议书》，明确了双方安全管理责任，与四川**建设监理有限公司签订了监理合同。二是统一协调管理，***有限责任公司对施工过程中的安全管理及时协调、积极对接，2024年6月至2025年1月协调期间，协调***有限公司和济南智威桥隧公司的安全管理工作4次，解决了安全管理突出矛盾问题。并在每月组织施工单位、监理单位和劳务单位召开安全、质量和进度会议1次，推进同意协调管理。三是现场管理，2024年6月至2025年1月期间，每月指挥长带队至少检查1次，共计7次，检查发现安全隐患问题共计29个，隐患整改29个，隐患整改率100%。
***有限责任公司作为建设单位，已履行《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款“生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改”规定的职责。

综上，事发期间系过年前停工阶段，***有限责任公司管理人员不在现场，且***有限责任公司按规开展了相关管理工作，***有限责任公司与本次事故无因果关系，对本次事故不负责，不承担事故责任。

***集团有限公司
***集团有限公司作为该隧道工程的总包单位，开展了如下安全管理工作。一是成立安全生产领导小组。2022年10月8日成立了项目部，项目部成立了安全生产领导小组，组长为裴**、刘*勇，副组长为刘*伟、韩**、孙**、尹**、姚**、刘*武。安全生产领导小组办公室设在安全环保部，办公室主任由部门负责人担任，负责安全生产领导小组的日常事务。二是制定安全生产管理制度和安全生产操作规程。制定了《安全生产管理办法》《全员安全生产责任制》《安全生产内页资料管理办法》《安全教育培训管理办法》《班前讲话制度》《安全技术交底制度》《安全员管理办法》等52个安全管理制度以及7项140类工种《安全生产操作规程》。三是开展安全教育培训。2024年7月至2025年1月期间，***集团有限公司每月制定安全生产培训计划并分批次开展安全教育警示会，参加安全、质量和进度会议7次，强化管理人员安全教育水平。三是现场安全管理，2024年7月至2025年1月期间，项目部安全检查组长每月带队检查至少1次，共计7次，检查发现安全隐患共计305个，隐患整改305个，整改率100%。
综上，事发期间系过年前停工阶段，***集团有限公司管理人员不在现场，且***集团有限公司按照相关规定开展了安全管理工作，事故发生后也未收到该事故的报告，***集团有限公司管理工作与本次事故无因果关系，对本次事故不负责，不承担事故责任。
（三）***工程有限公司
***工程有限公司作为该隧道工程的实际施工单位，印发了《关于成立项目经理部的通知》（公司发展〔2023〕21号）文件，明确项目经理部一分部由***工程有限公司组建，代表集团公司负责项目经理部一分部的生产经营活动。
***工程有限公司开展了如下安全管理工作，一是教育培训，每月制定安全生产培训计划并分批次开展安全教育警示会，2024年6月至2025年1月，组织开展了安全教育培训工作8次，日常对忠州磨盘村5组横洞工程劳务公司施工班组进行了教育培训，培训内容包括安全防护用品使用要求、场内机械设备安全管理要求、日常安全管理、车辆运输安全等内容。二是隐患排查，***工程有限公司每周安排安全环保部牵头对施工场所进行安全质量隐患排查，并按期通报、限期整改，2024年6月至2025年1月，***工程有限公司共检查发现135个隐患，其中涉及济南智威桥隧公司作业人员的安全隐患23个，均已完成整改。三是现场安全管理，***工程有限公司管理人员按照要求每天于非危大工程作业点巡查，每天于危大工程作业点开展施工监测和巡查工作。2025年1月18—19日的施工系济南智威桥隧公司在项目整体停工后的临时性封洞保护作业，非项目程序性施工工作，济南智威桥隧公司未向***工程有限公司报告。2025年1月18—19日，济南智威桥隧公司安排人员开展洞内清扫等作业，***工程有限公司巡查期间未发现。2025年1月20日***工程有限公司巡查期间发现，巴山村隧道内正从事因该封洞保护作业客观需要，***工程有限公司依照公司管理规定，对封洞施工人员开展了安全教育培训和技术交底，对现场持续开展安全巡查至中午，并要求济南智威桥隧公司加强管理工作，1月20日下午***工程有限公司管理人员按照施工现场管理规定，于事故项目其他位置开展巡查，对本次横洞洞口的事故不知情。
综上，事发阶段处于年前停工阶段临时性的防止村民进入发生事故的保护性措施，事发作业点非危大工程，***工程有限公司依照规定开展了安全管理工作，且事发后****工程有限公司未收到该事故的报告。***工程有限公司的管理工作与本次事故无因果关系，对本次事故不负责，不承担事故责任。
（四）四川**建设监理有限公司
四川**建设监理有限公司作为该项目的监理单位，开展了如下工作。一是建立项目监理部。建立了监理项目部，制定了安全生产管理办法，派驻了项目监理人员，每月由监理项目部监理工程师带队开展监理工作。二是制定管理制度，制定了监理规划、监理实施细则，对施工过程中的不同工点、不同作业规范了相应监理管理方式。三是按规开展监理工作。按照监理日志和监理规划的内容，总监、专监定期对施工现场危大工程进行旁站，对普通作业工程进行巡视，并形成监理日志，对现场存在的安全隐患签发文件进行通报，施工日起至2025年1月16日对忠州磨盘村5组横洞项目进行安全监理期间，发现安全隐患均已整改完毕。
事发作业工点非危大工程，事发阶段为过年前的临时性保护措施，非项目程序性施工工作安排。且该阶段处于停工阶段和项目部全体人员放假阶段，四川**建设监理有限公司未在现场对此事故情况不知情，且四川**建设监理有限公司监理人员日常按规开展了相应监理工作。综上，四川**建设监理有限公司的管理工作与本次事故无因果关系，对本次事故不负责，不承担事故责任。
六、行业监管部门的履职情况
（一）*交通运输委

2024年7月至2025年1月期间，*交通运输委针对该项目共组织召开安全、质量和进度会议共计4次。日常安全检查共计4次，发现安全隐患共计17条，下达安全隐患整改通知单共计5份，其中执法文书分别为：交执质〔2024〕***号、交执质〔2024〕***号、交执质〔2024〕***号、交执质〔2024〕***号和交执质〔2024〕***号。安全隐患整改复查5次，隐患整改率100%。行政处罚共计15次，行政处罚罚款共计4.94万元。

*交通运输委每次对该项目进行日常安全检查后，严格督促施工单位、监理单位、建设单位各司其职。首先由施工单位严格按照安全隐患整改通知单上的突出问题，安排专人落实具体整改措施进行整改，所有突出问题整改完成后再形成具体的整改报告上报监理单位。其次由监理单位对施工单位的整改报告落实情况进行现场整改复查，整改复查合格后上报建设单位。最后由建设单位统一函告*交通运输委。*交通运输委严格督促各参建单位按照职责对检查发现的突出问题全部闭环整改到位，消除了安全隐患。
综上，未发现*交通运输委存在履职不到位的行为。
（二）*交通运输委

*交通运输委按照“属地管理”原则，一是定期组织在建项目参加安全例会4次，累计听取在建项目安全工作开展情况报告1次。二是开展施工现场安全监督检查60次，排查并责令整改安全隐患148条，下发整改通知书54份，整改率100%；开展季度综合督查检查4次，工程货运车辆运输安全及施工道路安全隐患排查整治20余次，扬尘及噪声污染检测整治10余次，依法查处施工现场临时用电不规范、安全防护缺失等违法行为4起，行政处罚罚款2.2万元。
综上，未发现*交通运输委存在履职不到位的行为。
七、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议追究刑事责任的人员

***，吊车司机，未严格落实起重臂下不得有人停留和行走的操作规定，违反了《起重机司机安全操作规程》，对事故发生负有直接责任，建议移送司法机关追究刑事责任。
（二）对事故有关责任单位和责任人员的行政处罚建议

1.济南智威桥隧工程劳务有限公司，一是未发现U型吊钩老化锈蚀易断裂的安全隐患，存在未采取技术、管理措施及时发现并消除事故隐患；二是未严格督促落实吊车司机按照《起重机司机安全操作规程》作业；三是对新进临时工人罗**、石**未按照相关规定进行安全教育培训。对本次事故发生负有责任，且在事故发生后隐瞒不报。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[
]、第四十一条第二款[
]、第四十四条第一款[
]和《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条第一款[
]的规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[
]之规定，建议由县应急管理局对济南智威桥隧公司处罚款的行政处罚；同时依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第一项[
]和《生产安全事故罚款处罚规定》第十三条第一款第一项[
]之规定，建议由县应急管理局对济南智威桥隧公司处罚款的行政处罚。

2.林**，济南智威桥隧工程劳务有限公司主要负责人，未及时督促检查本单位的安全生产工作，未消除工人违规吊装作业的事故隐患，对本次事故发生负有责任，且事故发生后隐瞒不上报。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项[
]和《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条第一款[
]的规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[
]的规定，建议由县应急管理局对林**处罚款的行政处罚；同时依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第一项[
]和《生产安全事故罚款处罚规定》第十二条[
]的规定，建议由县应急管理局对林**处罚款的行政处罚。
3.林**，济南智威桥隧工程劳务有限公司安全生产管理人员，检查现场作业工程不力，未消除违规吊装作业的安全隐患，对本次事故发生负有责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项[
] 的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[
]的规定，建议由县应急管理局对林**处罚款的行政处罚。

八、事故防范和整改措施建议

为深刻汲取本次事故教训，预防和避免类似事故再次发生，针对本次事故的特点，特提出以下防范措施建议：

（一）济南智威桥隧工程劳务有限公司应汲取事故教训，落实主体责任。要提高安全隐患排查和治理能力，对发现的隐患及时采取技术、管理等措施，消除事故隐患。加强对从业人员的安全教育培训和技术交底，针对性告知作业中的危险因素、防范措施，加强现场安全监管，督促作业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程，提高安全管理和安全作业的意识，严格依法依规报告生产安全事故，杜绝各类事故发生。
（二）***集团有限公司应汲取事故教训，举一反三。要以该事故为警示，加强对施工单位和分包单位的安全监管，特别要加强各类运输车辆、机械设备的使用管理，将安全管理工作落到实处，加大安全生产隐患排查力度，杜绝各类事故发生。
（三）***工程有限公司应汲取事故教训，强化现场安全管理。要加强运输车辆、施工机械设备的使用管理，落实各项操作规程，并严格督促分包单位将安全管理工作落到实处，加大安全生产隐患排查力度，杜绝各类事故发生。

（四）四川**建设监理有限公司应汲取事故教训，落实监理责任。要加强项目的安全监督管理，进一步提高监理人员责任心，确保相关施工规范、标准的落实，保证施工活动安全有序开展，杜绝重质量轻安全现象的发生。

（五）***有限责任公司应汲取事故教训，落实业主责任。要举一反三，针对性开展一次安全警示教育。强化现场安全管理，强化施工队伍作业环节全过程安全管理，杜绝各类事故发生。
（六）交通运输委应汲取事故教训，落实行业监管责任。按照相关法律法规和职能职责要求，*交通运输委要加强该工程建设项目的行业安全管理，督促施工企业落实安全生产主体责任和强化相关法律法规知识培训学习，坚决防范该工程建设项目发生生产安全事故。

*交通运输委持续推进安全生产治本攻坚三年行动，动态清零重大事故隐患。督促指导企业学好用好重大事故隐患判定标准，严格建立并落实企业内部举报奖励制度，坚决防范该工程建设项目发生生产安全事故。
忠县人民政府事故调查组

2025年9月25日
[�] 统一社会信用代码：9150010***********，成立日期：2010年8月10日，法定代表人：张*，注册资本：**万元，经营范围：各类工程建设活动，公共铁路运输，房地产开发经营，餐饮服务，旅游业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准），国内货物运输代理，酒店管理，物业管理，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。


[�] 统一社会信用代码：915101***********，成立日期：2022年7月14日，法定代表人：邓*，注册资本：**万元整，住所：成都市**********；经营范围：铁路工程、公路工程、市政公用工程、房屋建筑工程、水利水电工程、机电安装工程及其相关工程的建设监理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司具有监理甲级资质。


[�] 统一社会信用代码：911200***********，成立日期：1985年3月6日，法定代表人：闫**，注册资本：**万元人民币，住所：天津市******；经营范围：铁路、房屋建筑、水利水电、公路、市政公用、港口与航道各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务；桥梁、隧道、公路路面、机场场道工程专业承包壹级；资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务及项目管理和相关的技术与管理服务等。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。公司取得了安全生产许可证，公司具有总承包特级资质。


[�] 营业执照统一社会信用代码 913701***********，成立日期：2008年10月24日，法定代表人：贾**，注册资本：**万元整，经营范围：隧道、桥梁、土石方工程；建筑劳务分包；公路路基工程专业承包；水利水电工程施工总承包；钢结构工程专业承包；建筑装修装饰工程专业承包；市政公用工程施工总承包；园林绿化工程；建筑机械设备租赁以及其他按照法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需要经营许可的项目。


[�] 《起重机司机安全操作规程》：一般要求：（5）起吊时，起重臂下不得有人停留和行走，起重臂、物件必须与架空线保持安全距离。


[�]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程， 掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。


[�]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。


[�]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。


[�]《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条第一款：事故报告应当及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。


[�]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。


[�]《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第一项：事故发生单位及其有关人员有下列行为之一的，对事故发生单位处100万元以上500万元以下的罚款；对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入60%至100%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）谎报或者瞒报事故的。


[�]《生产安全事故罚款处罚规定》第十三条第一款第一项：事故发生单位有《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第一项至第五项规定的行为之一的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处100万元以上150万元以下的罚款。


[�]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。


[�]《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条第一款：事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。


[�]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。


[�]《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第一项：事故发生单位及其有关人员有下列行为之一的，对事故发生单位处100万元以上500万元以下的罚款；对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入60%至100%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）谎报或者瞒报事故的。


[�]《生产安全事故罚款处罚规定》第十二条：事故发生单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员有《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条规定的行为之一的，处上一年年收入60%至80％的罚款；贻误事故抢救或者造成事故扩大或者影响事故调查或者造成重大社会影响的，处上一年年收入80%至100％的罚款。


[�]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。


[�]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。








