济南智威桥隧工程劳务有限公司

“3·8”一般物体打击事故调查报告
2023年3月8日上午9时35分，济南智威桥隧工程劳务有限公司在进行模板拼装过程中，发生一起物体打击生产安全事故，造成1人死亡，直接经济损失约125万元。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）、《重庆市安全生产条例》之规定和县政府（忠府〔2019〕44号）授权，由县应急管理局牵头，县公安局、县住建委、县总工会、县交通局、忠州街道组成的济南智威桥隧工程劳务有限公司“3·8”物体打击事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请县检察院、县纪委监委派员参加。

调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的要求和“一案双查”、“三责同追”和“四不放过”的原则，经过调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和事故防范及整改措施建议。现将有关情况报告如下：

一、工程及事故发生单位概况

（一）工程概况
2022年11月26日，*****集团有限公司项目经理部与济南智威桥隧工程劳务有限公司签订忠州街道磨盘村地方乡村道路拓宽加固工程项目承包协议，暂定合同价款:230万元。
建设单位：*****集团有限公司项目经理部

施工单位：济南智威桥隧工程劳务有限公司

（二）事故单位概况

济南智威桥隧工程劳务有限公司成立于2008年10月24日，注册地址：山东省济南市*******，注册资本：**万元整。公司取得了安全生产许可证、建筑业企业资质证书等。
二、事故发生经过、应急救援和事故报告情况

（一）事故发生经过及应急救援情况

2023年3月8日上午8时，济南智威桥隧工程劳务有限公司作业人员林**、周**、林**、林*、林*、谭**等在进行既有乡村道路挡护进行施工作业，上午9时35分，施工人员将已拼装完成的模板（宽2米，长10米）进行吊运安装作业，当模板完成左端螺栓孔对齐，并固定一颗螺栓后，下端螺栓孔无法对接固定，驾驶员林**在操作挖掘机调整吊装模板位置时，挖掘机液压油密封圈破损，致使大臂压力不足，挖掘机大臂突然下坠，导致正在吊装的模板拉脱已安装完成的模板，且用于固定已安装完成的模板的螺杆被拆除，导致模板上端连接螺栓断裂，模板松动掉落砸中一旁正在进行施工作业的谭**后脑。事故发生后，安全员周**立即拨打120救援电话，10时18分忠县人民医院急救人员到达现场，后经抢救无效死亡。

（二）死者基本情况

死者谭**，男，汉族，家住重庆市忠县***，身份证号：512223*******，系济南智威桥隧工程劳务有限公司模板工。

（三）事故报告情况

2023年3月8日事故发生后，济南智威桥隧工程劳务有限公司向***集团有限公司项目经理部向县公安局、县应急管理局等单位及时报告了事故。济南智威桥隧工程劳务有限公司积极和死者家属进行协商，达成了赔偿协议，对死者谭**的家属一次性赔偿125万元。赔偿金包括死亡赔偿金、丧葬费、供养亲属抚恤金等相关费用，现已全部赔付到位。
三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

该事故造成谭**死亡，直接经济损失约125万元。
四、事故发生的原因和事故性质

（一）事故发生的原因

1.事故的直接原因
济南智威桥隧工程劳务有限公司驾驶员林**在操作挖掘机调整吊装模板位置时，挖掘机液压油密封圈破损，致使大臂压力
不足，挖掘机大臂突然下坠，导致正在吊装的模板拉脱已安装完成的模板，模板掉落砸中正在旁边进行施工作业的工人谭**。

2.事故的间接原因

济南智威桥隧工程劳务有限公司未落实安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施；固定内外模板的螺杆被拆除，模板没有固定支撑，吊装中未及时消除事故隐患。
（二）事故性质

本次事故是一起由于济南智威桥隧工程劳务有限公司安全管理不到位，事故隐患排查不彻底造成的一起生产安全责任事故，事故等级为一般事故。

五、事故责任认定及处理建议

（一）谭**，未严格遵守本单位的安全操作规章，导致发生事故，对本次事故负有直接责任，鉴于已在事故中死亡，建议免于刑事责任追究。
（二）济南智威桥隧工程劳务有限公司，忠州街道磨盘村地方乡村道路拓宽加固工程项目施工单位，未落实安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款
之规定；固定内外模板的螺杆被拆除，模板没有固定支撑，其行为违反了《组合钢模板技术规范》（GB∕T50214-2013）5.3.7
之规定，对事故的发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项
之规定，建议忠县应急管理局给予济南智威桥隧工程劳务有限公司罚款的行政处罚。

（三）林**，济南智威桥隧工程劳务有限公司忠州街道磨盘村地方乡村道路拓宽加固工程项目负责人，没有及时督促检查本单位的安全生产工作，消除生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项
之规定，应对本次事故发生承担责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项
之规定，建议由忠县应急管理局给予林**罚款的行政处罚。

（四）建议济南智威桥隧工程劳务有限公司按照公司安全生产规章制度对涉及本次事故的其他相关责任人员进行处理。

（五）建议*****集团有限公司项目经理部按照公司安全生产规章制度对涉及本次事故的相关责任人员进行处理。
（六）调查中未发现相关部门履职不到位的情况，建议不予纪律责任追究。
六、事故防范和整改措施
为深刻汲取本次事故的教训，预防和避免类似事故再次发生，针对本次事故的特点，特提出以下防范措施建议：

（一）***集团有限公司项目经理部应深刻吸取此次事故的教训，进行一次深入的安全隐患大排查，对发现的安全隐患，立即落实整改，在建设施工作业中，定期开展安全检查，及时整改排查安全隐患。

（二）济南**桥隧工程劳务有限公司应进一步落实企业安全生产主体责任。一是严格按照法律法规等规定，结合本项目实际施工作业情况，落实施工单位安全责任，务必将安全技术交底工作落到实处，加强对从业人员的安全教育培训工作，加强应急预案演练，提高现场施工作业人员的安全意识，督促从业人员严格执行各类安全生产管理制度及安全操作规程，使从业人员具备辨识作业环境所存在危险因素的能力；二是对已搭建的模板进行全面检查，如发现横杆间距、支撑管架间距等不符合施工规范之处时，立即整改，对未加装螺杆的位置，及时按照规范加装螺杆；三是认真落实施工设计要求，按照施工方案进行施工作业，避免违规作业；四是应加强机械设备维护、保养、检测，并做好记录。
（三）忠县**局要按照相关法律法规要求，加强职责范围内交通建设项目的安全监管，督促企业落实安全生产主体责任。

济南智威桥隧工程劳务有限公司
“3·8”物体打击事故调查组

                       2023年6月26日
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� 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款  生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。


� 《组合钢模板技术规范》（GB∕T50214-2013）5.3.7  安装墙柱模板时，应随时支撑固定。


� 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。


� 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项  生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。


� 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项  生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。







