天津市德辰包装制品有限公司

“12·8”一般机械伤害事故调查报告

2020年12月8日中午12时许，我局接小淀镇政府报告，天津市德辰包装制品有限公司发生一起机械伤害事故，造成1人死亡。经调查，2020年12月8日上午9时许，天津市德辰包装制品有限公司在组织调试印刷设备时，印刷机突然运动将两名职工夹住，造成1人死亡，1人受伤。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，经区政府批准，成立了天津市德辰包装制品有限公司“12·8”一般机械伤害事故调查组（以下简称事故调查组），由区应急管理局任组长单位，区应急管理局、公安北辰分局、区人力资源和社会保障局、区总工会等相关部门负责同志为成员，全面开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验和调查取证，查明了事故发生的经过、直接原因和间接原因、人员伤亡和财产损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议。同时，针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：
一、事故单位基本情况

天津市德辰包装制品有限公司，成立日期：2010年4月29日，法定代表人：王东，注册资金：150万元，企业类型：有限责任公司，注册地址：天津市北辰区小淀镇津围公路东（大孚投资集团院内），统一社会信用代码：91120110767604854R，经营范围：包装装潢印刷品印刷；其他印刷品印刷；纸制品、塑料制品、包装机械及零部件、印刷耗材、印刷机批发兼零售。

二、事故发生经过和事故救援情况

2020年12月8日上午8时30分许，天津市德辰包装制品有限公司职工刘xx进入公司印刷机内部为印刷滚筒贴上生产所需的模板，同时其安排该公司职工侯x去调节印刷机刀具和各部分压轮的位置。9时许，侯x调节好刀具位置之后，进入印刷机内部调节印刷机各部分之间的压轮时，印刷机突然开始向工作方向运行将刘xx和侯x挤压在印刷机之中。

事故发生后，在印刷机附近搬运纸板的员工郑浩宇发现两人被夹住后，立即将设备断电，同时呼喊车间内同事开展营救，现场职工立即拨打了“120”和“110”报警，货车司机王海驾驶叉车将印刷机分开，其他工人将刘xx、侯x救出，随后“120”急救人员到场将二人送至天津市北辰医院进行救治，公司法定代表人王东向小淀镇政府报告了事故情况。11时许，刘xx经医院抢救无效死亡。侯x被印刷机刀具划伤，于12月8日至25日定期前往北辰医院门诊换药至伤痊愈。

公安部门接报后，立即向区政府和消防救援部门报告了事故情况。公安、应急、消防救援部门和小淀镇政府有关部门领导立即带领工作人员赶赴事故现场，组织事故调查和善后工作。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

该起事故共造成1人死亡，1人受伤，直接经济损失（医疗、丧葬、抚恤金等费用）120万元。

死者：刘xx，男，44岁，四川省广元市人。

伤者：侯x，男，30岁，山东省成武县孙寺镇人。

四、技术分析

事故调查组组织专业技术人员和电气专家对事故设备进行了分析检测，技术鉴定结论为：

发生事故的印刷机为四色六组印刷机，机器型号为YSKM-1400*2400-L，整机重量3000kg，机器从头部至尾部主要分为送纸部、印刷部、开槽部三部分，设备尾部的开槽部连接自动叠纸机。该设备机体合拢按钮为长按制动型，正常情况下，操作人员不按动按钮的情况下，设备本体不会运动。

经专业技术人员和电气专家对事故设备的控制面板进行拆卸检测，由于设备长期运行产生的振动导致该四色六组印刷机侧面车壁开合控制中机体合拢按钮内部信号线路螺丝松动，造成机体合拢内部信号线路松动，按钮出现失灵情况，在操作人员停止按动按钮的情况下机体接收错误信号导致机体自动进给（机体向工作方向运行），作业人员未及时撤出，造成了挤压事故发生。

五、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

天津市德辰包装制品有限公司印刷设备由于长期振动导致设备内部信号线路螺丝松动，造成内部信号线路松动，运行按钮出现失灵，致使机体向工作方向运行是事故的直接原因。

（二）间接原因

1. 天津市德辰包装制品有限公司未落实本单位事故隐患排查制度，未采取技术、管理措施，对印刷设备内部信号线路螺丝松动，运行按钮失灵的事故隐患问题没有及时发现并消除。
2. 天津市德辰包装制品有限公司未制定并实施本单位安全生产教育培训计划，未对死者刘xx进行任何安全教育培训，就上岗作业。

3. 天津市德辰包装制品有限公司未建立本单位安全生产责任制，未逐级逐岗签订安全生产责任书。

（三）事故性质

经调查认定，天津市德辰包装制品有限公司“12·8”一般机械伤害事故是一起生产安全责任事故，事故等级为一般事故。

五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

（一）天津市德辰包装制品有限公司

天津市德辰包装制品有限公司未落实本单位事故隐患排查制度，未采取技术、管理措施，对印刷设备内部信号线路螺丝松动，造成内部信号线路松动，运行按钮失灵的事故隐患问题没有及时发现并消除；未制定并实施本单位安全生产教育培训计划，未对死者刘xx进行任何安全教育培训就上岗作业；未建立本单位安全生产责任制，未逐级逐岗签订安全生产责任书，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款、第四款，第三十八条第一款和《天津市安全生产条例》第十四条的有关规定，导致事故发生，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项的规定，对天津市德辰包装制品有限公司处以人民币贰拾万元整（200000元）的行政罚款。

王东作为天津市德辰包装制品有限公司的法定代表人，未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，未对死者刘xx进行任何安全教育培训，未督促、检查本单位的安全生产工作，对印刷设备内部信号线路螺丝松动，造成内部信号线路松动，运行按钮失灵的事故隐患问题没有及时发现并消除，未建立本单位安全生产责任制，导致事故发生，对事故发生负有责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第十八条第（一）项、第（三）项和第（五）项。事故发生后，只向公安部门汇报了事故情况，未向应急管理部门汇报事故情况，违反了《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第九条第一款的规定，存在漏报情节。对王东的两项违法行为作出如下处罚：一是依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（一）项的规定，对王东处以上年收入30%的罚款；二是依据《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》（国家安全生产监督管理总局令第13号）第十一条第（二）项的规定，对王东处以上年收入的40%的罚款；根据《安全生产违法行为行政处罚办法》（国家安全生产监督管理总局令第15号）第五十三条的规定，合并处罚，建议区应急管理局依法对王东作出处上一年收入的70%罚款（全年收入48000元），计叁万叁仟陆佰元整（33600元）行政罚款。
六、事故防范和整改措施

按照事故发生“四不放过”原则，责令天津市德辰包装制品有限公司立即采取以下措施：

（一）切实加强本单位作业人员的安全教育培训，建立安全教育培训档案，提高作业人员的安全意识和自我保护能力，确保施工作业人员熟悉并严格执行本单位安全生产规章制度和岗位安全操作规程；未经安全教育培训和考试合格的不得上岗作业。

（二）组织有关人员开展全面的安全生产隐患排查，加强生产车间的安全管理，加大对生产车间安全生产隐患排查和治理工作，及时发现和清除安全生产事故隐患，严防事故发生，确保生产安全。同时建议在调试印刷机时加设防护支架，保障即使设备失控，操作人员依然不会受到伤害等安全措施。
（三）制定本单位全部工作岗位及从业人员的安全生产责任制，逐级、逐岗位签订安全生产责任书，健全本单位安全生产责任制考核机制，定期对安全生产责任制落实情况进行监督考核。

（四）立即召开职工大会，通报事故情况，吸取事故教训，引以为戒，防止类似事故再次发生。

