天津市特朗机械设备有限公司“7·15”

一般起重伤害事故调查报告

2020年7月15日17时许，我局接公安北辰分局电话，天津市特朗机械设备有限公司发生一起事故，造成1人死亡。经初步调查，事故企业在使用10T桥式起重机进行吊装作业时工件发生倾倒将作业工人压倒在地上造成其死亡。经函询区市场监督管理局，其复函认定该起事故不属于特种设备事故。
依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》和《天津市安全生产条例》等有关法律法规规定，经区政府批准，2020年7月19日成立了天津市特朗机械设备有限公司“7·15”一般起重伤害事故调查组（以下简称“事故调查组”），由区应急管理局局长王志勇任组长，公安北辰分局、区人力资源和社会保障局、区总工会等相关部门为成员，全面开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验和调查取证，查明了事故发生的经过、人员伤亡和财产损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位的处理建议。同时，针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、事故相关单位基本情况

天津市特朗机械设备有限公司成立于2014年6月10日，位于北辰区小淀镇小淀村工业园区3号路支路，注册资金1000万元，统一社会信用代码91120113300779167F，法定代表人王维铁。主要经营范围：机械设备及配件制造、设计、技术开发、销售、维修；机加工；模具设计、制造；焊接件制造、加工；金属材料、建筑材料、五金配件、电线电缆、润滑油脂批发兼零售；电器设备技术开发；电器柜制造、销售。

二、事故发生经过和事故救援情况

2020年7月15日下午15：40时许，天津市特朗机械设备有限公司组织钳工宋兴旺、王顺操作10T桥式起重机将锻压机立柱吊起侧立放置在车间地面上后，用10T桥式起重机把攻丝机吊起放置到立柱内侧，用攻丝机的磁力吸盘将攻丝机固定在立柱上进行攻丝作业。攻丝作业结束后，王顺将10T桥式起重机遥控手柄交给宋兴旺，准备去断开攻丝机与立柱的磁力连接。在王顺没有断开攻丝机与立柱磁力连接的状况下，宋兴旺就开始操作起重机遥控手柄将攻丝机吊起。攻丝机被吊升时立柱发生倾倒，将宋兴旺压在地上。事故发生后，王顺立即向车间主任陈以利报告，陈以利拨打了“120”和“110”报警，并组织工人将工件吊起救出宋兴旺。约30分钟后，“120”急救人员赶到现场，经“120”急救人员确认，宋兴旺当场死亡。

公安部门接报后，立即向区政府和应急管理部门报告了事故情况。公安、应急、市场部门和小淀镇政府立即安排人员赶赴事故现场，组织事故救援和调查工作。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

该起事故共造成1人死亡，死者宋兴旺，男，58岁，汉族，家住天津市南开区人，直接经济损失（医疗、丧葬、抚恤金等费用）110万元。

事故技术分析

事故发生后，区事故调查组责令天津市特朗机械设备有限公司组织专业技术人员成立事故原因技术分析组，对事故原因进行分析。

经分析事故10T桥式起重机为手柄无线控制，操作人员无需操作证，设备检验日期为2020年3月20日，设备状况完好。发生事故时，王顺负责吊钩，宋兴旺负责操作遥控手柄，宋兴旺在攻丝机吸盘对支柱没有退磁的情况下，就操作10T桥式起重机起吊工件，吊升工件瞬间产生的拉力将工件带倒，造成宋兴旺被砸身亡。

五、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

天津市特朗机械设备有限公司工人宋兴旺在工人王顺没有搬开攻丝机磁力搬手，磁力吸盘对锻压机立柱没有退磁的状况下，就操作10T桥式起重机遥控手柄提升攻丝机，导致锻压机立柱倾倒砸在其身上是导致事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1. 天津市特朗机械设备有限公司未组织制定本单位攻丝作业的安全生产规章制度和操作规程。

2.未对王顺和宋兴旺进行安全生产教育和培训、未建立安全生产教育和培训档案，未如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员、培训课时以及考核结果等情况。

3.未建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，未对事故隐患问题及时发现并消除。

4.未安排专门人员对吊装作业现场进行安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。
（三）事故性质

经调查认定，天津市特朗机械设备有限公司“7·15”一般起重伤害事故是一起生产安全责任事故，事故等级为一般事故。

六、事故责任的认定和处理建议

（一）事故责任单位及责任人的行政处理
天津市特朗机械设备有限公司未建立本单位攻丝作业安全生产规章制度和操作规程；未对王顺和宋兴旺等工人进行安全生产教育和培训、未建立安全生产教育和培训档案，未如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员、培训课时以及考核结果等情况；未建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，未及时发现并消除事故隐患；未安排专门人员对吊装作业现场进行安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款、第四款，第三十八条第一款和第四十条规定，导致生产安全事故发生，造成1人死亡，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项规定，对天津市特朗机械设备有限公司处以人民币贰拾万元整（200000元）的行政罚款。

王维铁作为天津市特朗机械设备有限公司的法定代表人，未组织制定本单位攻丝作业的安全生产规章制度和操作规程；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，导致生产安全事故发生，造成1人死亡，对事故发生负有责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第十八条第（二）项、第（三）项和第（五）项的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（一）项规定，依法对王维铁处上一年收入的30%罚款（全年收入60000元），计壹万捌仟元整（18000元）。

（二）建议给予相关监管责任人员的处理
小淀镇政府作为属地政府，对事故责任单位负有监管责任。此次事故发生，体现出属地监管责任落实不到位，对天津市特朗机械设备有限公司未建立本单位攻丝作业安全生产规章制度和操作规程；未对王顺和宋兴旺等工人进行安全生产教育和培训等隐患问题没有检查发现。建议由区安委会办公室对小淀镇政府主要负责同志进行约谈，分管负责同志在镇政府办公会议上作出检查。

小淀镇政府落实事故处理意见后，请于七日内将佐证材料报区安委会办公室。

区市场监督管理局作为行业主管部门，在本行业领域安全生产日常检查中不够深入。虽然根据相关法律法规规定遥控操作的龙门吊其操作人员不再需要取证，教育培训工作由企业自身负责，但是作为行业监管部门，隐患排查工作仅侧重于特种设备本身，缺少对岗位操作规程和人员教育培训等内容的检查，未能督促企业全面落实企业主体责任。建议由区安委会办公室依据有关规定对区市场监督管理局分管负责同志进行约谈处理。

    七、事故防范和整改措施
按照事故发生“四不放过”原则，切实加强企业安全生产的严格管理，严防安全生产事故再次发生，责令天津市特朗机械设备有限公司立即采取以下四项措施：

一是全面梳理本单位各项工艺流程，严格按照各项规章制度和国家标准规定，建立健全本单位全面作业项目的安全生产规章制度和岗位操作规程；
二是切实加强本单位操作人员的安全教育，建立安全教育培训档案，提高作业人员的安全意识和自我保护能力，确保操作人员熟悉并严格执行本单位安全生产规章制度和岗位安全操作规程；未经安全教育培训和考试合格的不得上岗作业；

三是组织有关人员开展全面的安全生产隐患排查，加强作业现场的安全管理，加大隐患整改力度。

四是立即召开职工大会，通报事故情况，吸取事故教训，引以为戒，防止类似事故再次发生。



