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上海市崇明区应急管理局文件

 沪崇应急〔2020〕59号               签发人：沈利
关于上海三江精密锻造有限公司“6·5”物体打击重伤事故处理情况的请示
上海市崇明区人民政府：

2020年6月5日14时30分左右，在位于上海市崇明区城桥镇滨洪路398号的上海三江精密锻造有限公司（以下简称三江公司）锻压车间发生一起物体打击重伤事故，造成1人重伤。
    受上海市崇明区人民政府委托，我局组成事故调查组，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令），开展了该起事故的调查工作，形成了《上海三江精密锻造有限公司“6·5”物体打击重伤事故调查报告》。现将事故调查报告呈上，请予批复。
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附件：上海三江精密锻造有限公司“6·5”物体打击重伤事故调查报告
                           上海市崇明区应急管理局

                           2020年12月30日

联络人：施斌    联络方式：13003215180

	上海市崇明区应急管理局办公室              2020年12月30日印发


附件
上海三江精密锻造有限公司“6·5”物体

打击重伤事故调查报告
2020年6月5日14时30分左右，在位于上海市崇明区城桥镇滨洪路398号的上海三江精密锻造有限公司锻压车间（以下简称三江公司）发生一起物体打击重伤事故，造成1人重伤。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等法律法规的规定，受上海市崇明区人民政府委托，上海市崇明区应急管理局牵头，会同区总工会、上海市公安局崇明分局、上海市崇明工业园区组成上海三江精密锻造有限公司“6·5”物体打击重伤事故调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查工作，并邀请区监察委派人参加。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、综合分析等，查明了事故发生的经过、直接原因和间接原因、人员伤亡和财产损失情况，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任人员、责任单位的处理建议。同时，针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施建议。现将调查情况报告如下：

一、事故单位基本概况

上海三江精密锻造有限公司，企业类型：有限责任公司（自然人独资或控股）；住所：上海市崇明区城桥镇滨洪路398号；法定代表人：陈裕生；成立日期：1992年6月12日；经营范围：精密锻件、汽车配件、摩托车配件、精密模具设计、加工、制造、销售，机械设备加工、制造，五金件加工、制造、销售。

二、事故发生经过及事故救援情况

（一）事故发生经过

2020年6月5日，锻造车间主任顾建刚安排陆涛班组生产门铰链，生产门铰链需要安装门铰链切边模。下午14点30左右，陆涛用叉车将门铰链切边模铲到冲床工作台面上（工作台面离地高度80厘米左右），然后由作业人员蔡卫国协助将门铰链切边模拉到工作台位置，当时由于门铰链切边模下模底板上固定孔位置与工作台上固定孔位置略有偏差，陆涛要求蔡卫国协助将门铰链切边模略向右移动，蔡卫国在用手拉门铰链切边模移动时，门铰链切边模侧倒在工作台内侧，擦到了蔡卫国的右手手掌。

（二）事故救援情况

事故发生后，现场其他作业人员向三江公司负责人报告事故情况，三江公司负责人接报后，立即启动生产安全事故应急预案，将蔡卫国送至上海市新华医院崇明分院紧急救治。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）事故伤亡情况

根据上海市新华医院崇明分院病历诊断结果为蔡卫国右手手软组织疾患（右手背挫裂伤）、肌腱损伤（右手肿胀伸肌腱部分断裂）、腕和手开放性损伤伴骨折（第3掌骨开放性骨折）。［根据《事故伤害损失工作日标准》（GB/T15499-1995）］，本起事故造成1人重伤。

（二）事故直接经济损失

本起事故造成直接经济损失约人民币8万元。

四、现场勘查情况

（一）现场勘查情况

1.事故现场位于上海市崇明区城桥镇滨洪路398号的上海三江精密锻造有限公司锻压车间。                                                      

2.事故发生在一台J31160闭式单点160吨压力机。                                                      

3.门铰链切边模，上模底板为42厘米×42厘米×6厘米，冲头固定板25厘米×12厘米×5厘米，冲头17厘米×15厘米×6厘米，下模底板50厘米×40厘米×5厘米，下模32厘米×20厘米×10厘米，脱料板45厘米×20厘米×2厘米，切边模重约150公斤。                                                                 
五、事故发生的原因和事故性质

（一）事故发生的原因

1.直接原因

三江公司作业人员蔡卫国在安装门铰链切边模时，用手拉叉车叉脚上的门铰链切边模，导致门铰链切边模移位过程中侧倒在工作台内侧，是本起事故发生的直接原因。

2.间接原因

（1）班组长陆涛驾驶叉车，在移动叉脚上的门铰链切边模时要求蔡卫国协助，未明确操作方法及使用工具，操作和指挥不当。

（2）陆涛未取得叉车驾驶证驾驶叉车，违章驾驶。

（3）车间主任顾建刚安排未取得叉车驾驶证的陆涛驾驶叉车。

（4）三江公司对作业现场监督管理不力，对作业人员违章作业行为未及时发现和制止。

（二）事故性质

 经事故调查组调查认定，这是一起生产安全责任事故。

六、责任认定及处理建议

（一）对事故责任人员的责任认定和处理建议

1.蔡卫国，三江公司锻造工。安全意识不强，用手拉门铰链切边模移位过程中，危险作业，对事故发生负有责任。

2.陆涛，三江公司锻造车间班组长。未取得驾驶证驾驶叉车，且在移动叉脚上门铰链切边模时操作和指挥不当，对事故发生负有责任。
3.顾建刚，三江公司车间主任。指令未取得叉车驾驶证的人员驾驶叉车，对事故发生负有责任。

4.黄明昌，三江公司安全员。对作业人员缺乏安全教育培训，且对作业现场监管不力，对事故发生负有管理责任。

责成三江公司对上述人员按照本单位有关规定进行处理，处理结果报区应急管理部门备案。

（二）对事故责任单位的责任认定和处理建议

三江公司车间负责人指令未取得驾驶证的作业人员驾驶叉车，违反安全规定，建议区应急管理部门对三江公司给予其行政处罚。

七、事故防范措施建议

（一）三江公司要认真吸取事故教训，加强对员工的安全生产教育培训，不断增强员工的安全意识和自我保护意识，提高作业人员防范事故的能力。

（二）三江公司要吸取事故教训，加强对特种作业人员的监督管理，要求特种作业人员必须按照国家规定经专门的安全作业培训并取得相应资格方可上岗作业。

（三）三江公司要加强对生产现场的安全检查和监督管理力度，杜绝无证人员的冒险违章行为，及时消除安全隐患。

附：1.直接经济损失明细

    2.人员伤亡情况

    3.事故调查组名单

4.事故现场照片

上海三江精密锻造有限公司

                 “6·5”物体打击重伤事故调查组

2020年12月30日
附件1
上海三江精密锻造有限公司

“6·5”物体打击重伤事故直接经济损失明细

	项目
	医疗支出费用
	善后处理费用
	财产损失价值

	费用

（万元）
	3
	 5
	0

	合计

（万元）
	8


附件2
上海三江精密锻造有限公司

“6·5”物体打击重伤事故人员伤亡情况
姓名：蔡卫国；性别：男；年龄：60岁；籍贯：江苏；家庭地址：上海市崇明区建设镇白钥村旭升925号；伤害程度：右手手软组织疾患（右手背挫裂伤）、肌腱损伤（右手肿胀伸肌腱部分断裂）、腕和手开放性损伤伴骨折（第3掌骨开放性骨折）。蔡卫国目前已出院在家。
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