
特殊情形一般事故调查报告

	事故时间
	2024年4月11日
	事故地点
	上海市静安区延长路149号

	事故发生单位
	上海吉威电子系统工程有限公司
	注册地址
	中国（上海）自由贸易试验区锦绣东路2777弄36号701-706室

	统一社会信用代码
	913100007514647460
	事故类型
	高处坠落

	伤者信息
	姓名
	年龄
	性别
	籍贯
	身份证号码
	所属单位

	
	吴**
	**
	男
	汉
	321025************
	临时用工

	
	
	
	
	
	
	

	伤情鉴定结论
	被鉴定人吴**本次事故伤害的损失工作日已达105日，企业职工伤害程度评定为重伤。
	伤情鉴定单位
（需具有国家规定资质）
	司法鉴定科学研究院

	事故基本情况及事故性质   
	[bookmark: tiao_30_kuan_1_xiang_5]2024年12月18日，接安全生产举报件，静安区上海大学延长路校区发生一起生产安全事故，事故造成一人重伤。

	事故发生单位
概况
	发包单位：上海大学。
施工单位：上海吉威电子系统工程有限公司（以下简称吉威公司），法定代表人高新明，注册资本美元1761.9万，公司类型为有限责任公司(外国法人独资)，成立时间2003年6月30日。建筑业企业资质证书：机电工程施工总承包一级。
劳务单位：泰州润蒙机电安装有限公司（以下简称润蒙公司），法定代表人朱春芳，注册资本人民币500万元，公司类型为有限责任公司（自然人独资），成立时间2020年6月4日。经营范围：各类工程建设活动;消防设施工程;住宅室内装饰装修;施工专业作业;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;建筑劳务分包。

	事故发生经过和事故救援情况
	吉威公司承揽上海大学延长校区美术学院组团制冷空调设备及其配套材料工程项目，项目施工劳务发包给润蒙公司。2024年4月11日下午2时许，在上海大学延长路校区美术学院，吉威公司安排吴**在2楼过道吊顶的综合管道上放电缆线，该处层高3米左右，吴**驾驶登高升降车，开到电缆桥架处，然后攀爬至桥架上方，站在桥架上进行穿线。因移动过程中，吴**觉得不方便，擅自解开安全带移动，一边穿线，一边在桥架上走动，在移动过程中吴**从桥架上跌落受伤。事发后，吴**被送至第十人民医院救治。经诊断，吴**胸12椎体压缩性骨折。吉威公司、润蒙公司与吴**积极协商，支付了手术治疗费用及后续赔偿费用。目前吴**已复工。

	事故造成的人员伤亡和直接经济损失
	重伤一人，伤者吴**（户籍地址为江苏省泰兴市****）。
约人民币50万元，主要包括支付伤者的医疗费、部分事故善后处理事务性费用等。

	事故发生的原因及其他问题
	事故发生直接原因：作业人员吴**（自然人）安全意识淡薄，违反操作规程进行高处作业，不具备涉事作业所需的资格，未佩戴、使用符合国家标准或行业标准的劳动防护用品。
事故发生间接原因：吉威公司项目经理马书林未落实生产经营单位项目负责人安全生产工作职责，未督促、检查安全生产工作，未及时排查项目现场生产安全事故隐患。

	事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议
	吴**（自然人），违反操作规程进行高处作业，不具备涉事登高作业所需的安全知识，未佩戴、使用符合国家标准或行业标准的劳动防护用品。吴**对“4.11”高处坠落重伤事故发生负有责任，建议实际用人单位依照企业内部管理规定予以处理。
马书林，吉威公司项目经理。未落实生产经营单位项目负责人安全生产工作职责，未检查本单位安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患；未制止和纠正施工人员违反操作规程的行为。马书林对“4.11”高处坠落重伤事故发生负有责任，建议区应急局依法予以行政处罚。

	事故防范和整改措施
	吴**要深刻吸取“4.11”高处坠落重伤事故的惨痛教训，在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。吴**应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。
马书林要深刻吸取“4.11”高处坠落重伤事故的惨痛教训，应当切实履行本单位安全生产规章制度和操作规程，组织实施本单位安全生产教育和培训计划，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。
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