
两江童家溪重庆赛鑫工贸有限公司“8·1”一般厂内车辆致害事故调查报告

2026年8月1日17时左右，在两江新区童家溪镇重庆赛鑫工贸有限公司厂区内，该公司车辆渝ABU7531轻型厢式货车在倒车过程中，造成1人死亡，直接经济损失约112万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《重庆市安全生产条例》的相关规定，经区政府授权，成立了由区应急管理局牵头，区政府办公室、区公安分局、北碚区公安分局、区总工会、区经济信息委、童家溪镇等单位派员参加的两江童家溪重庆赛鑫工贸有限公司“8·1”一般厂内车辆致害事故调查组（以下简称事故调查组），同时，邀请区纪委监委机关、区检察院参加事故调查工作。事故调查组经过现场勘查、调查取证，查明了事故原因，认定了事故性质，提出了对事故责任单位及责任人的处理意见和事故防范措施建议。

事故调查组认定，两江童家溪重庆赛鑫工贸有限公司“8·1”一般厂内车辆致害事故是一起因驾驶员未按照操作规范安全驾驶、文明驾驶，行人未按规定路线行走，企业管理不到位造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位情况
重庆赛鑫工贸有限公司，统一社会信用代码：91500109781591260X；类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；注册资本：壹佰万元贰角伍分；住所：重庆市北碚区童家溪镇园区一路20号；法定代表人：吴XX；成立日期：2005年12月06日；经营范围：生产、销售摩托车配件、汽车配件、机械配件、耐火材料；销售建筑材料、炼钢炉料、钢材、五金交电、化工材料、日用百货；货物进出口；普通货运。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]

（二）事故单位安全管理及相关情况
1．相关人员情况

吴XX，女，身份证号码：500106198908XXXXXX，住址：重庆市两江新区童家溪镇XXXXXX,系重庆赛鑫工贸有限公司总经理、主要负责人。
李XX，男，身份证号码：512928196701XXXXXX，住址：重庆市两江新区童家溪镇XXXXXX，系重庆赛鑫工贸有限公司驾驶员。

胡XX，男，身份证号码：511027197308XXXXXX，住址：重庆市两江新区童家溪镇XXXXXX，系重庆赛鑫工贸有限公司计划员兼安全员。

邓XX，男，身份证号码：510922199207XXXXXX，住址：四川省射洪县XXXXXX，系重庆赛鑫工贸有限公司驾驶员，杨XX之子。
杨XX，女，55岁，身份证号码：510922197104XXXXXX，住址：四川省射洪县XXXXXX，系重庆赛鑫工贸有限公司的门卫兼保洁员，已在本次事故中死亡。

2．事故单位安全管理情况

重庆赛鑫工贸有限公司拥有员工约80人，设置有一名兼职安全员，负责公司安全管理工作，重庆赛鑫工贸有限公司制定有《厂区车辆安全管理制度》《车间动火作业安全管理制度》《冲压及机械设备安全管理制度》《隐患排查治理管理制度》《安全生产值班值守及信息报送制度》《员工安全教育培训管理制度》等制度，制定有《全员安全生产责任制》，明确了各岗位职责，未建立安全风险分级管控制度，未按照《隐患排查治理管理制度》开展隐患排查工作，无每日和每周的隐患排查记录，仅有每月安全隐患排查记录，无教育培训计划，无对员工的入职三级安全教育培训记录。
事故相关检验鉴定情况

1．重庆市安心司法鉴定中心《司法鉴定意见书》（渝安心鉴〔2026〕车检鉴字第1286号）鉴定意见：未发现渝ABU7531号轻型厢式货车间接视野装置、倒车灯及行驶、传动、转向和制动系统性能有效。

2. 重庆市安心司法鉴定中心《司法鉴定意见书》（渝安心鉴〔2026〕车速鉴字第661号）鉴定意见：渝ABU7531号轻型厢式货车在事故发生时的行驶速度应为9km/h。

（三）事故发生经过
2026年8月1日17时左右，李XX驾驶渝ABU7531轻型厢式货车送完货回到公司，把车停在园区外面的路边便打算下班，其走了几米后感觉车停在厂区外面不安全，于是就准备把渝ABU7531轻型厢式货车停到厂区大门正对通道尽头白批（半成品）上货点旁边的空地，李XX在倒车进去的时候没有注意到在通道内行走的杨XX，在快到停车点的时候李XX感觉车子压到了什么东西，于是立即停车后下车查看，其看到杨XX趴在车底盘中部，杨XX喊了一句“拉我一下”便没有再说话了，李XX把杨XX从车辆侧边拉出来，见其脸上没有血色，当时便意识到杨XX可能伤得很重，正在此时李XX见到杨XX儿子邓XX在中间通道处，于是对邓XX喊“小邓快来，我把你妈撞倒了”，随后李XX就打电话给安全员胡XX报告了事故，现场人员拨打了120和110，120车到现场后把杨XX送到沙坪坝区人民医院抢救，杨XX经抢救无效死亡。重庆市公安局北碚区分局物证鉴定所《鉴定文书》（渝公碚鉴（病理）[2026]22号）鉴定意见为：杨XX符合巨大暴力作用致颅脑、脊柱及胸腔脏器损伤死亡。
（四）事故现场勘验情况
事故现场位于两江新区童家溪镇重庆赛鑫工贸有限公司厂区内，在厂区大门正对的通道停放有一辆轻型厢式货车，车牌号为渝ABU7531，车头朝大门（如图一所示），轻型厢式货车下方有一只粉红色拖鞋（系杨可菊生前所穿），车辆左侧堆放有杂物。厂区内的监控设备记录了事发经过，监控截图如图三所示。
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图一 渝ABU7531货车后面      图二 渝ABU7531货车侧面
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图三  监控截图
（五）人员伤亡及损失情况
该事故造成杨可菊1人死亡，直接经济损失约112万元。
二、事故应急处置及评估情况
（一）事故信息接报及响应情况
事故发生后，现场人员立即报告了事故，并拨打了120和110报警，事故单位按照规定程序报告了事故，区应急管理局接到事故报告后会同童家溪镇、童家溪派出所等单位人员到现场处置。

（二）事故现场应急处置情况
事故发生后，事故单位及时拨打了120，并将伤者送医抢救，区应急管理局、童家溪镇、童家溪派出所等单位人员到现场后，对事故现场进行了勘察，并要求施工单位暂停该车辆的使用，做好现场隐患排查工作。

（三）医疗救治及善后情况
杨XX经送沙坪坝区人民医院抢救无效于2026年8月1日18时19分宣布死亡。8月3日，重庆赛鑫工贸有限公司与死者家属达成赔偿协议，未造成群体性事件等不良影响，社会秩序面总体可控。
（四）事故应急处置评估
接事故报告后，区应急管理局、童家溪镇、童家溪派出所等部门接到信息后反应迅速，第一时间赶往现场调查和核实事故信息，督促施工单位做好善后工作，未引发次生、衍生事故，未造成不良社会影响。
三、事故原因分析
（一）直接原因
驾驶员违规驾驶。渝ABU7531轻型厢式货车驾驶人李XX驾车倒车时疏忽大意未及时发现后方背向行走的杨XX，倒车时车速超过《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》（GB4387-2008）6.4.2[
]规定的限速（限速5km/h,实际9km/h）的规定，是造成事故的直接原因。

（二）间接原因

1. 厂区内未按规定设置交通标志。厂区内未设置交通标志，无限速标志、禁行标志等，未明确划分人行通道和车行通道，导致员工通行混乱，其行为违反了《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》（GB4387-2008）6.1.3[
]之规定。
2. 未认真督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。重庆赛鑫工贸有限公司未认真督促员工严格执行《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》（GB4387-2008）6.4.2的限速规定，未督促员工按公司禁行要求通行，导致事故发生。
3. 未建立安全风险分级管控制度、隐患排查不到位。重庆赛鑫工贸有限公司未建立安全风险分级管控制度、未认真开展隐患排查工作，未及时发现并消除厂区内未按规定设置交通标志、驾驶员在厂区内超速倒车和员工未按规定线路通行的安全隐患。

四、相关部门履职情况

事故调查组按照相关规定，开展了“一案双查”、“三责同追”的相关工作。经查阅相关资料，区经济信息委认真落实了行业安全监管责任，定期召开了安全工作会，今年以来累计召开14次安全工作会，每月编制有安全监督检查计划，并按照计划开展了安全生产监督检查工作，截止8月25日，累计开展执法检查649次，覆盖企业588家，排查安全隐患1864条，并对发现的隐患向企业下发了《责令限期整改指令书》和《整改复查意见书》等执法文书督促企业整改，对3家工业企业违法行为进行了立案调查，同时对244家新纳入监管的企业开展摸底评估，建立了企业安全生产技术档案。开展了安全警示教育约谈、推进重点领域专项整治、协同镇街开展了指导督促等工作。

童家溪镇根据监管职责对规模以下企业、个体经营企业等开展了日常监管工作，并组建了企业安全生产工作微信群，并将辖区企业（含规模以上企业）负责人纳入统一管理，开展了安全生产法规宣传、风险警示提示、安排布置各项安全生产工作、答疑企业安全生产问题等工作，对企业开展了安全生产相关培训，并在区划调整后，组织安全专家对管辖范围内的同兴工业园区、五星工业基地的所有企业开展了摸底排查工作，掌握基本情况，重点开展了排查重大事故隐患等工作。

事故调查组未发现区经济信息委和童家溪镇相关监管人员履职不到位的情况。

五、有关人员和单位的责任认定和处理建议

（一）建议免于追究责任的人员

杨XX，女，身份证号码：510922197104XXXXXX，系重庆赛鑫工贸有限公司门卫兼保洁员。杨XX未按公司规定的通行线路通行，在公司规定的禁行路段通行导致事故发生，对事故发生负有责任，鉴于其已经在事故中死亡，建议免于追究其责任。

（二）建议给予追究刑事责任的人员
李XX，男，身份证号码：512928196701XXXXXX，系重庆赛鑫工贸有限公司驾驶员，李XX驾车倒车时疏忽大意未及时发现后方背向行走的杨XX，倒车时车速超过《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》（GB4387-2008）6.4.2规定的限速（限速5km/h,实际9km/h）的规定，对事故发生负有责任，其行为涉嫌犯罪，建议将李XX移送司法机关处理。

（三）建议给予行政处罚的单位和人员

1．重庆赛鑫工贸有限公司作为生产经营单位，未在厂区内设置交通标志，无限速标志、禁行标志等，未明确划分人行通道和车行通道，导致员工通行混乱，其行为违反了《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》（GB4387-2008）6.1.3的规定，未认真督促员工严格执行限速规定和禁行规定，未建立安全风险分级管控制度、未认真开展隐患排查工作，未及时发现并消除厂区内未按规定设置交通标志、驾驶员在厂区内超速倒车和员工未按规定线路通行的安全隐患。以上行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十条[
]、第四十四条第一款[
]和第四十一条第一款和第二款[
]之规定，重庆赛鑫工贸有限公司对本次事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[
]，参照《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二项[
]和《重庆市应急管理系统行政处罚裁量权基准》第二部分裁量细则9.1 一般生产安全事故行政处罚基准表之规定，建议由区应急管理局给予重庆赛鑫工贸有限公司行政处罚。

2．吴XX，女，身份证号码：500106198908XXXXXX，作为重庆赛鑫工贸有限公司总经理、主要负责人，未及时发现并消除厂区内未按规定设置交通标志、驾驶员在厂区内超速倒车和员工未按规定线路通行的安全隐患，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项[
]的规定，对事故发生负有管理责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[
]之规定，建议由区应急管理局给予吴XX行政处罚。

六、事故防范和整改措施建议

为认真吸取事故教训，避免和预防类似事故再次发生，特提出以下防范措施建议：

（一）重庆赛鑫工贸有限公司应认真、全面落实安全生产责任制，按规定在厂区内设置好交通标志，加强对从业人员的教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，认真教育督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施，加强现场隐患排查和治理工作，及时发现并消除工人违章行为，防止类似事故再次发生。

（二）区经济信息委应认真履行行业监管职责，加强对全区工贸行业的监管工作，加大规模以上企业厂区的标准化建设监督管理工作，督促企业做好厂区内交通标志的设置和教育培训工作，同时做好对各镇街安全生产相关工作的指导，强化工作措施，督促企业和镇街做好安全生产管理工作，根据行业特点，研究制定重点部位监管措施，并指导镇街做好规模以下企业的相关监管工作，有效防范类似事故的发生。

两江童家溪重庆赛鑫工贸有限公司“8·1”一般厂内车辆致害事故调查组 

2026年9月23日  

遗留的拖鞋








[�] 《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》6.4.2：机动车行驶下列地点、路段或遇到特殊情况时的限速要求应符合表4的规定“……进出厂房、仓库、车间大门、停车场、加油站、上下地中衡、危险地段、生产现场、倒车或拖带损坏车辆时，最高行驶速度5千米每小时”。


[�] 《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》6.1.3：厂内道路应根据交通量设置交通标志，其设置、位置、形式、尺寸、图案合伙颜色等必须符合GB5768的规定。


[�] 《中华人民共和国安全生产法》第二十条：生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。


[�] 《中华人民共和国安全生产法》四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。


[�] 《中华人民共和国安全生产法》四十一条第一款：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。


[�] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。


[�] 《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二项：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款。


[�] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。


[�] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。









