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小店区北格镇流涧村武某生“4·26”

一般物体打击事故调查报告

开篇和事故性质认定
4月26日8时50分许，焦某耐驾驶货车到北格镇流涧村翔实工程服务部送货，在装卸过程中被货物挤压受困，经太原市中心医院抢救无效死亡。直接经济损失126万元。

事故发生后，4月29日,区政府依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等有关法律法规规定，成立小店区北格镇翔实工程服务部“4·26”事故调查组，区委常委、副区长担任组长，成员单位由区应急管理局、区交通局、区市场局、公安小店分局、区总工会、北格镇人民政府组成。同时调查组还聘请3名专家参与事故调查，并邀请区纪委监委派人参加事故调查工作。

调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、调查询问、查阅资料、技术咨询等工作，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡等情况，并提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议和事故防范措施建议。经调查组认定，该起事故是一起因驾驶人焦某耐被存货区受力不稳倾倒的电缆保护管挤压至货车与存货区中间，造成的一般生产安全责任事故。现将情况报告如下：
事故基本情况

（一）事故经过

2024年4月15日左右，武某生个人联系杭州圣昊管道有限公司（以下简称圣昊管道公司），采购内径200mm的MPP溶解管750米。4月23日，圣昊管道公司联系合作运输公司杭州富阳盛元物流有限公司（以下简称盛元物流公司）运输货物，盛元物流公司通过“运满满”网络平台与驾驶员焦某耐建立联系，协商价格后，由焦某耐运输货物前往山西。4月26日8时50分，驾驶人焦某耐驾驶货运汽车（冀DE8030）根据货主武某生安排到北格镇流涧村翔实工程服务部厂区围墙外青龙西巷路边卸货。在装卸过程中驾驶人焦某耐为着急接下一单配货，提前找现场翔实工程服务部库房管理员梁某喜签收货单为由，不听现场人员指挥和劝阻私自下车，在经过车体左侧后轮处被突然倾倒的溶解管挤压至与货车中间，于当日经太原市中心医院进行抢救无效死亡。
（二）相关人员及单位基本情况

1.焦某耐，男，身份证号：132127XXXXXXXX0119，行驶证2018年11月20日注册，车辆类型：重型仓栅式货车，使用性质：货运；驾驶证有效期至2025年04月23日，从业资格证档案编号：00XXXX47；道路运输证号：130XXXXX1634，2018年11月1日核发，经营范围：普通货运。
河北省邯郸市广平县人，江苏满运软件科技有限公司天津分公司“运满满”平台货物运输注册人，4月24日经“运满满”平台承揽杭州圣昊管道有限公司货物运输事宜，并签订货物运输交易协议（网络协议），约定驾驶员焦某耐只提供运输服务，不包括装卸现场相关内容。

4月26日将货物运输至指定地点后联系安排卸货，司机（焦某耐）全程不参与卸货事宜，卸货期间司机不听现场人员指挥和劝阻私自下车，在经过车体左侧后轮处被突然倾倒的溶解管挤压至与货车中间，于当日经太原市中心医院进行抢救无效死亡。

2.武某生，男，身份证号：140103XXXXXXXX3010，太原市杏花岭人。平时以个人名义承揽一些场地的通水、通电、通气和平整场地，主要完善各类手续、材料供应等有关工作，名下未注册企业。

2024年4月15日，武某生以个人名义与厂家（圣昊管道有限公司）订购了MPP电缆保护管（总量：700米，材质：MPP管，内径200mm，长度：6米/根），4月24日圣昊管道公司委托承运单位（盛元物流有限公司）运输至小店区流涧村，由于货物提前到达，原卸货场地（太原市清徐县徐沟镇丰润村）的道路封闭状态，无法进场。武某生于25日上午协调翔实工程服务部主要负责人梁某根使用该公司门口青龙巷路边空地作为临时免费存放货物场地，确定卸货地点后武某生私下与翔实工程服务部库房管理员梁某喜联系找工人帮忙卸货，约定产生费用由武某生直接向工人支付，梁某喜从中未收取任何相关费用。

3.梁某喜，男，身份证号：140322XXXXXXXX571X，太原市小店区翔实工程服务部库房管理员，阳泉市盂县人，平时主要负责公司的收发货工作以及厂区内的设备管理。

4月25日，武某生让其帮忙找2个工人卸货，由于货物存放场地未收取费用，梁某喜帮忙找的临时卸货人员费用由武某生直接支付工人，计划人工费500元，当天下午，杭州圣昊管道有限公司负责人（王某阳）受武某生委托到现场查看场地，并转达武某生要求，卸货期间必要时使用吊车，让梁某喜帮忙提前准备好吊车，机械使用费计划1500元，约定费用由武某生负责支付，同时约定卸货期间司机不参与卸货。
4.太原市小店区翔实工程服务部（以下简称翔实工程服务部），统一社会信用代码92140105MAD2MX2T2E；类型：个体工商户；经营者：梁某英；组成形式：个人经营；成立日期：2023年10月31日，经营场所:山西省太原市小店区北格镇流涧村青龙西巷1号院4、5室；登记机关：太原市小店区行政服务审批管理局；经营范围：一般项目：建筑工程机械与设备租赁;机械设备租赁：非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）等。

4月25日，武某生与翔实工程服务部的负责人梁某根协调使用该公司厂区围墙外青龙巷路边空地作为临时免费存放货物场地，经同意后，武某生私下联系梁某喜找人帮忙卸货。经核查该公司租赁地块土地性质原为养殖用地，此次事故中货物卸载存放位置位于该公司门口青龙巷路边空地，不属于该公司场地。
5.杭州富阳盛元物流有限公司，类型：有限责任公司（自然人独资）；统一社会信用代码：91330183328248392N；法定代表人：骆某能；成立日期：2015年04月15日；营业期限：2015年04月15日至2035年04月14日止；住所：杭州富阳区大源镇广源大道1号第5幢B301；登记机关：杭州市富阳区市场监督管理局；注册资本：叁佰万元整；经营范围：道路货物运输、道路运输站（场）经营、货物装卸。

2024年4月24日，杭州圣昊管道公司委托富阳盛元物流公司发货，盛元物流公司通过“运满满”平台和驾驶人焦某耐建立联系，经协商运输费用4400元后，由焦某耐驾驶货车（冀DE8030）从杭州圣昊管道有限公司送货到太原市小店区流涧村。

6.杭州圣昊管道有限公司，类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；统一社会信用代码：91330183082146897N；法定代表人：李某松；成立日期：2013年11月26日；营业期限：2013年11月26日至2033年11月25日；住所：浙江省杭州市富阳区东洲街道大岭山路209号第1幢、第2幢；注册资本：叁仟零伍拾捌万元整；经营范围：生产、销售；电力电缆保护管、市政管道、PE给水管、通信管、消防管道、塑料管件；登记机关：杭州市富阳区市场监督管理局。

2022年1月1日，杭州圣昊管道公司与杭州富阳盛元物流公司签订货物运输合同，合同有效期从2022年1月1日至2025年12月31日。2024年4月15日，武某生通过电话形式向杭州圣昊管道公司提交订单，未签订书面合同或协议。
二、事故应急处置及评估情况
事故发生后，现场装卸工人立即清理挤压焦某耐的MPP熔接管，并拨打了120急救电话和119报警电话，十分钟后，120、119到达现场展开救援。随后将伤者送往医院进行抢救。同时，小店区政府安排相关部门赶赴现场组织协调救援等工作，同时督促武某生和翔实工程服务部及相关单位进行善后处置工作，此次事故未造成对环境的影响和其它社会不良影响。
三、善后处置、人员伤亡和经济损失情况
事故发生后，区政府立即督促落实善后工作，要求涉事责任人与责任单位主动对接死亡人员家属，积极妥善处理善后工作，于4月30日与死者家属达成赔偿协议。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定统计，核定事故造成的直接经济损失为126万元。

	姓 名
	性别
	年龄
	身份证号
	户  籍
	伤亡情况

	焦某耐
	男
	42
	132127xxxxxxxx0119
	河北省邯郸市广平县广平镇
	死亡


四、事故原因及性质
（一）现场勘查
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（车辆卸载停放位置为青龙巷道路）
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（太原市小店区翔实工程服务部场区示意图）    （货物存放位置为翔实工程服务部场区外）
事故现场位于太原市小店区北格镇流涧村青龙西巷路西侧路南。
（二）直接原因

货车司机未听从现场卸货人员的指挥和劝阻，在卸货过程中违规下车进入作业区域，且下车时间是正在解第二吊吊带时，被突然倾倒的溶解管挤压是导致事故发生的直接原因。

（三）间接原因

1.现场管理措施不到位。自然人武某生私下联系梁某喜找工人和机械帮忙卸货并支付产生的费用。卸货过程中未评估卸货区情况、未设置警戒区域，未有效制止非作业人员进入作业现场。
2.临时用工人员培训不到位。武某生未对临时用工人员进行安全教育培训和安全技术交底，未配备必要的安全防护用品。
3.安全教育落实不到位。该事故中司机（焦某耐）安全意识淡薄，未听从现场人员指挥和劝阻，擅自进入危险作业区域，杭州圣昊管道有限公司、杭州富阳盛元物流有限公司、江苏满运软件科技有限公司天津分公司未对司机进行系统的安全教育培训，未对在外司机履行安全告知义务。
4.安全监管责任不到位。北格镇政府、流涧村村委会日常安全排查不到位，巡查中未及时发现和制止卸货期间未设置警戒区域、未佩戴安全帽等不安全行为。

五、对有关责任人员和单位的处理意见

1.焦某耐，男，42岁，群众，货车（冀DE8030）驾驶人，未听从现场人员指挥和劝阻，擅自进入卸货作业区域，被挤压受困，造成事故发生。依据《中华人民共和国刑法》第一百三十四条
之规定，由于在事故中死亡，建议对其免予追究刑事及行政责任。
2、武某生，男，42岁，群众，该事故卸货环节中直接责任人，私自联系找人帮忙卸货，未到现场组织卸载作业，且未明确现场责任人，未督促现场落实的安全管理措施，未能及时制止无关人员进入作业区域，未对作业人员组织安全知识培训，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第493号》第三十七条
之规定，建议由小店区应急管理局对其给予罚款的行政处罚。

3.梁某喜，男，37岁，群众，受武某生委托组织卸货，未能有效辨识风险和划分作业警戒区域，对现场非作业人员私自进入作业区域情况没有及时有效管控，建议由太原市小店区翔实工程服务部根据公司规定给予处理，并将情况上报事故调查组备案。

4.杭州富阳盛元物流有限公司，负责该事故中的运输服务，虽约定驾驶员焦某耐只提供运输服务，不包括装卸现场相关内容。但对货运司机安全出行未尽到安全告知义务，建议向上级主管部门或监管部门作出深刻检讨，并将情况上报事故调查组备案，同时抄送杭州市富阳区应急管理部门。

5.太原市小店区翔实工程服务部，该公司对所属人员管理不善，员工私自联系卸载货物事项，建议向北格镇人民政府做出深刻检查，并将情况上报事故调查组备案。

6.北格镇流涧村村委会，日常安全排查不到位，巡查中未及时发现和制止卸货期间未设置警戒区域、未佩戴安全帽等不安全行为，建议向北格镇人民政府做出深刻检查，并将情况上报事故调查组备案。
7.小店区北格镇人民政府，对下属村居日常安全排查不细致、不深入的问题发现不及时，安排日常检点不到位，建议向小店区人民政府作出深刻检讨，并将情况上报事故调查组备案。
六、事故主要教训

（一）事故单位对货车装卸工作安全风险辨识不足，未按规定严格落实教育培训和安全内容。
（二）全员岗位责任制落实不细，未及时组织人员安全教育培训，作业人员安全意识淡薄，警戒区域防范不到位，导致现场驾驶员（非卸货作业人员）进入卸货区域引发事故。
（三）现场安全管理不到位，日常安全监督检查落实不到位，现场管理和隐患排查治理不深入。

七、事故整改和防范措施

（一）深入排查整治隐患。各相关单位要依法加强对临时作业点的安全监督管理，督促落实各项安全措施，坚决杜绝违规作业行为；施工单位或组织人员要认真开展安全宣传教育工作，及时发现和消除安全隐患，确保安全施工。

（二）加强安全监督管理。要严格落实属地监管职责，社区、网格要全覆盖开展摸排整治工作，加大对自然人承揽项目及搬运、装卸载的管理，杜绝类似事故再次发生。

（三）开展安全宣传教育。引导居民选聘具备安全生产条件的单位开展有关作业活动，教育居民自觉遵守安全法律法规，树立法律意识，签订合同明确各自安全责任；围绕容易发生事故的行业领域、关键薄弱环节，加强事故的警示宣传，提高全民的安全意识。
（四）完善责任制度体系。各有关供货、收货、货物运输单位要认真落实安全生产主体责任，进一步规范各项承运行为，依法依规履行告知备案义务，严格履行安全生产职责；加强对货物装卸过程中重点部位和薄弱环节的监督检查，及时发现和制止施工现场存在的安全隐患，督促作业单位严格执行国家法规和有关安全技术规范，确保安全生产。

2024年8月19日   
货物堆放位置








�《� HYPERLINK "http://xingfa.org/" \o "中华人民共和国刑法全文" �中华人民共和国刑法�》第一百三十四条【重大责任事故罪;强令违章冒险作业罪】在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役;情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。


�第三十七条　事故发生单位对事故发生负有责任的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处10万元以上20万元以下的罚款；（二）发生较大事故的，处20万元以上50万元以下的罚款；（三）发生重大事故的，处50万元以上200万元以下的罚款；（四）发生特别重大事故的，处200万元以上500万元以下的罚款。





