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娄烦静游太原市康培园林绿化工程有限公司
“6.6”一般坍塌事故调查报告
2023 年6 月 6 日 9 时30 分许，太原市康培园林绿化工程有
限公司在娄烦县静游镇下静游村背坡咀不稳定斜坡应急处置削
坡工程中发生坍塌事故，造成 1 人死亡。
依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报
告和调查处理条例》（国务院令第493 号）等有关法律、法规
规定，经娄烦县政府批准成立事故调查组，依法进行了调查，
提出处理意见并经县政府批准同意，现将事故调查情况公示如
下：
一、事故发生经过
2023 年 6 月6 日上午 7 时许，太原市康培园林绿化工程有
限公司削坡工程项目部机械管理员李某和挖掘机司机李某某、
郝某、吕某进入施工现场，检查机械状况，7 时 20 分许，施工
单位安全员安某到达现场，与机械管理员李某一起对施工现场及
周边进行安全巡查，二人巡查后未发现异常情况。7 时 40 分李
某安排三台挖掘机和一辆拉土车进入工地开始施工。9 时 30 分
许，项目负责人贾某到达现场，与安某、李某一起巡查施工进
度及现场安全状况，贾某发现 1192m-1200m 标高之间有一道断
裂线，并有小土块掉落，预计有滑坡风险，即让李某赶紧撤离
施工人员，李某用对讲机指挥挖掘机司机及拉土车紧急撤离。
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当时施工现场削坡作业点平台上共有三台挖掘机，一台刷坡（李
某某，在北），一台施工（郝某，在南），吕某（死者）驾驶
的挖掘机处于李某某、郝某俩者挖掘机之间。南、北方向两台
挖掘机听到指令分别顺台阶向南、北两翼撤离，处于中间的挖
掘机及司机吕某在撤离过程中被坍塌的山体掩埋。
事故发生后，项目负责人贾某立即组织现场人员进行救援。
现场人员通过掐人中、呼喊等方式进行施救，见吕某无反应，
贾某拨打 120 电话求救。为缩短救治时间，贾某和 120 救护车
约定，他们开车往医院方向走，120救护车往事发地走，两车在
中途相遇，120 急救人员对伤者吕某进行一系列急救处置后，发
现伤者已无生命体征，医务人员宣布死亡。
二、事故性质
根据《生产安全事故报告和调查处理条例》有关规定，调
查组结合事故情节认定：娄烦静游太原市康培园林绿化工程有
限公司“6.6”坍塌事故是一起一般生产安全责任事故。
三、处理结果
1.吕某，男，37 岁，群众，太原市康培园林绿化工程有限
公司挖掘机司机，经综合分析，对事故的发生负有直接责任，
因已死亡不予追究。
2.安某，男，35 岁，群众，太原市康培园林绿化工程有限
公司削坡工程项目安全员，对事故的发生负有主要责任。依据
《中华人民共和国安全生产法》第九十六条对其进行了处罚。
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3.李某，男，51 岁，群众，太原市康培园林绿化工程有限
公司削坡工程项目机械管理员，对事故的发生负有主要责任。
依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条对其进行了处
罚。
4.贾某，男，41岁，群众，太原市康培园林绿化工程有限
公司削坡工程项目主要负责人，对事故的发生负有领导责任。
依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五对其进行了处罚。
事故发生后，未及时上报，依据《中华人民共和国安全生
产法》第一百一十条第一、二款对其进行了处罚。
5.郝某，男，64岁，群众，山西鑫昌工程项目管理有限公
司总监代表，专业监理工程师，对事故的发生负有监理责任。
依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条对其进行
了处罚。
6.太原市康培园林绿化工程有限公司，作为施工单位，安
全责任压的不实，对施工项目部督促指导不到位，管理不到位。
依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条对其进行
了处罚。
7.山西鑫昌工程项目管理有限公司，对高边坡施工作业的
危险认识不足，对施工作业过程中的边坡监测及检查监理不到
位，现场监理人员未能及时发现隐患，责令其向静游镇人民政
府作出深刻书面检查。
8.静游镇人民政府，在工程发包过程中对下静游村背坡咀
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不稳定斜坡应急处置削坡工程施工作业危险认识不足，对现场
安全工作以包代管，完全依托监理公司负责现场安全工作，未
派专人进行现场监管，鉴于在事故善后处理中积极督促康培公
司主动消除不良社会影响，责令静游镇政府向县政府做出书面
检查。
