常州大华物业服务有限公司“2•15”高坠事故调查报告
来源：常州市天宁区人民政府　常州市天宁区·政府信息公开(事故调查)
原文链接：https://www.cztn.gov.cn/html/cztn/2023/CNACLQCN_0411/33115.html
发布时间：2023-04-11　抓取时间：2026-10-14

— 1 —
常州大华物业服务有限公司
“2•15”高坠事故调查报告
2023 年2 月15 日10 时40 分许，天宁街道一住宅小区的物
业服务公司组织修剪树木过程中，保洁员聂某某站在门式脚手架
二层中间站板（高度约2.6米）上，用长锯修剪树枝时，因树枝
落向门式脚手架，带动门式脚手架倾覆，导致聂某某坠落至地面，
经120 送往常州市第二人民医院抢救，于 12 时许抢救无效宣布
死亡。
依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和
调查处理条例》等有关规定，常州市天宁区人民政府成立由区应
急管理局为组长单位，天宁街道办事处、区住建局、区总工会和
公安天宁分局为成员单位的事故调查组，对此次事故开展调查。
事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实
事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取
证和专家论证，查明了事故发生的经过、直接原因和间接原因、
人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质，分清了事故
责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事
故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施建议。现将有关情
况报告如下。
一、事故企业概况
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常州大华物业服务有限公司（以下简称“大华公司”），统
一社会信用代码：9132041155462646XF，公司类型：有限责任公
司（自然人投资或控股），法定代表人：田某某，注册资本：50
万元，注册地址：常州市新北区太湖中路21 号 303 室，服务地
址：国泰新都小区。经营范围：物业管理服务；园林绿化养护与
工程施工；卫生保洁服务；房屋修缮；垃圾清运；家政服务；室
内外装饰工程的设计与施工；建筑材料、装饰材料的销售。
二、事故发生简要经过及事故应急救援和善后处理情况
（一）事故发生简要经过
2023年2月15日8时30分许，大华公司按工作计划，由住
宅小区物业项目部负责人何某某带领勤杂工朱某某、崔某某和水
电维修工邹某、时某某4人，使用门式脚手架和柄长约2米的锯
子等工具修剪树木。其中，朱某某负责修剪树木，崔某某和邹某、
时某某3人负责清理树枝。
9 时许，邹某、时某某2 人先后因业主水电维修等需求离开
修剪作业现场后，因修剪作业人员不够，朱某某在征得何某某同
意后，通知修剪区域的卫生包干区清洁工聂某某来清理树枝、打
扫卫生。
10时许，在修剪作业进行至该小区2栋北侧停车场区域后，
何某某返回物业办公室查找车主联系方式并通知挪车，并留在物
业办公室准备午饭。在后续的修剪作业过程中，移动脚手架位置、
朱某某下到地面休息时，聂某某自行爬上门式脚手架参与到修剪
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工作中，朱某某阻止未果。
10 时40 分许，当修剪作业进行到该小区某一单元门口时，
聂某某第二次爬上脚手架修剪树木，此时聂某某站立处垂直高度
约2.6米（如右图示）。因锯断的一根树枝在下坠过程中砸到脚
手架，导致脚手架晃动。此时，在地面清理树枝的崔仁全等人试
图支撑住脚手架未果，脚手架倾倒，聂某某因站立不稳、重心失
衡，面朝下摔落至地面。事故发生后，大华公司第一时间拨打12
0急救，并将其送至常州市第二人民医院抢救，于当日12时许经
抢救无效宣布死亡。
（二）事故应急救援和善后处理
事故发生时，朱某某第一时间拨打120急救并报告何某某，
立即组织开展应急处置。120 急救车到达后，将聂某某送往常州
市第二人民医院抢救。
接事故通报后，区应急管理局、天宁街道办事处、区住建局、
区总工会、公安天宁分局等单位派员赶赴事故现场，进行了现场
勘验和处置，要求事故单位立即停止事发区域修剪作业，并全力
做好事故的善后处理工作。
2023 年2 月16 日，大华公司与死者家属签订和解协议，善
后工作得到妥善处置。
三、事故造成的人员伤亡和经济损失情况
（一）人员伤亡情况
死亡1人。死者聂某某，男，汉族，80岁，安徽省寿县人，
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身份证号：342XXXXXXXXXXXX092。
（二）事故类型：高处坠落。
（三）直接经济损失：40万元。
（四）事故等级：一般事故。
四、事故原因和事故性质
结合现场勘验和询问笔录情况分析判断如下：
（一）直接原因
聂某某（死者），大华公司在该住宅小区物业项目部保洁员，
安全意识淡薄，在未经允许、未佩戴安全帽做好安全防护的情况
下擅自爬上脚手架（站立位置垂直高度约2.6米）修剪树木，因
未预判树枝坠落方向，锯掉的树枝砸倒脚手架，导致其自身摔落
至地面。聂某某的不安全行为、脚手架和树枝的不安全状态是造
成本起事故的直接原因。
（二）间接原因
1.大华公司，安全生产管理制度执行不严格，全员安全生产
责任制落实不到位，项目部负责人离开修剪作业区域未指定现场
安全责任人；修剪树枝使用的门式脚手架高宽比为3.4/0.9＝3.7
8>2.5，不符合《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-201
6）6.3.11落地式操作平台高宽比不应大于2.5：1之规定，且无
加固、稳定措施；脚手架顶部缺少栏杆，不符合《建筑施工高处
作业安全技术规范》（JGJ80-2016 ）4.1.1坠落高度基准面2米
及以上进行临边作业时，应在临空一侧设置防护栏杆之规定；利
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用脚手架登高临边开展树木修剪作业未员工佩戴劳动防护用品，
不符合《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016 ） 3.
0.5高处作业人员应按规定正确佩戴和使用高处作业安全防护用
品、用具之规定。大华公司管理工作存在的漏洞，是造成本起事
故的间接原因之一。
2.何某某，大华公司该住宅小区小区物业项目部负责人，执
行安全生产管理职责不到位，离开修剪作业区域未指定现场安全
责任人；未充分预判利用门式脚手架登高修剪树木存在的安全风
险，未督促作业人员戴好安全帽做好安全防范措施。大华公司管
理人员履职不到位，也是造成本起事故的间接原因之一。
（三）事故性质
事故调查组认定常州大华物业服务有限公司“2·15”高坠事
故是一起一般生产安全责任事故。
五、责任认定和处理建议
（一）对责任人员的处理建议
1.聂某某（死者），大华公司该住宅小区物业项目部保洁员，
安全意识淡薄，在未经允许、未充分预判安全风险、未佩戴安全
帽做好防护措施的情况下，擅自登上脚手架进行树木修剪作业，
因其锯掉的树枝砸倒脚手架，导致其自身摔落至地面，对该起事
故负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，不再予以追究。
2.何某某，大华公司该住宅小区物业项目部负责人，执行安
全生产管理职责不到位，离开修剪作业区域未指定现场安全责任
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人，未充分预判利用门式脚手架登高修剪树木存在的安全风险，
未督促作业人员戴好安全帽做好安全防范措施，对该起事故的发
生负有责任。建议由常州市天宁区应急管理局依法予以行政处罚。
（二）对事故责任单位的处理建议
大华公司执行安全生产管理制度不严格，落实岗位安全生产
责任制不到位，组织人员利用门式脚手架登高修剪树木，未按照
《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016 ）4.1.1、6.
3.11之规定要求搭设脚手架并做好安全防护措施，未采取防高坠、
防倾倒措施；未按照《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ8
0-2016 ）3.0.5之规定要求督促员工佩戴安全帽等劳动防护用品，
对事故的发生负有责任。建议由常州市天宁区应急管理局依法予
以行政处罚。
六、整改和防范措施建议
（一）大华公司要深刻吸取事故教训，举一反三查找隐患问
题，建立健全全员安全生产责任制，规范员工行为。严格落实安
全生产相关法规制度和安全风险分级管控和隐患排查治理双重预
防工作机制，严格规范各类危险作业行为，消除生产安全事故隐
患，严格落实劳动保障法规制度，坚决杜绝各类事故再次发生。
（二）天宁区住房和城乡建设管理局要进一步加强宣传教育，
加大行业监管力度，规范同类型企业单位提高安全生产意识，科
学开展物业服务行为，推广市安委办高处作业“1+N”作业法，加
强各类涉及危险作业的经营行为，坚决杜绝同类事故再次发生。
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（三）天宁街道办事处要进一步加强网格化监管作用，进一
步扩大“两员”教育培训覆盖面，提高安全生产监管质效，大力
推广市安委办高处作业“1+N”作业法，遏制高坠事故高发态势，
努力消除各类事故隐患。负责督促事故单位抓好整改工作落实。
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