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2021年9月9日10时35分许，位于灵芝街道的杭绍台高速公路工程绍兴金华段机电工程第HST-JD03标段发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。
根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）规定和越城区人民政府授权，由区应急管理局牵头，会同区公安分局、区建设交通局、区总工会和灵芝街道办事处等区级部门和单位，同时邀请市交通运输局和区纪委（监委）共同组成事故调查组，全面开展事故调查处理工作。
事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘察、调查取证、查阅资料和综合分析，查明了事故经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了对事故相关责任单位和责任人的处理意见、防范措施及整改建议。现将调查情况报告如下：
一、工程项目及相关单位基本情况
（一）工程概况
杭绍台高速公路工程绍兴金华段机电工程第HST-JD03标段（以下简称：杭绍台机电03标段），主要工作内容为杭绍台高速公路工程绍兴金华段，起讫桩号为K0+000～K115+350范围内收费系统的施工完成、试运行及相应的培训与测试、缺陷责任期缺陷修复及保修期保修等。杭绍台机电03标段事发位置位于K6+020处。建设单位为绍兴市交通建设有限公司（以下简称：市交建公司）；施工总承包单位为北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称：云星宇公司）；设备供应单位为扬州市路安新型材料有限公司（以下简称：路安公司）；监理单位为北京泰克华诚技术信息咨询有限公司（以下简称：泰克华诚公司）。
（二）相关单位基本情况
1.路安公司。 
2.云星宇公司。
3.市交建公司。
4.泰克华诚公司。
二、人员伤亡及直接经济损失
（一）死者基本情况
马庆平，男，汉族，身份证号：321084********7412，住址：江苏省高邮市天山镇********，为路安公司工作人员。
（二）直接经济损失
事故造成的善后处理、财产等直接经济损失费用合计约130万元。
三、事故经过及救援情况
因事发现场无视频监控，事故调查组结合询问笔录及现场勘查情况，对事故经过情况描述如下：
2021年9月9日，材料供应商（路安公司）厂长屠国喜派王明圣、马庆平与葛芝宝3人来杭绍台高速项目查看现场，复核构配件与现场门架的尺寸，看是否符合安装要求。到达杭绍台高速裕民路附近的K6+020点位后，马庆平与葛芝宝2人爬上门架前去进行复核工作，王明圣留在桥面上进行其他工作。上午10时30分左右，马庆平从门架上滑倒掉落在地面上，葛芝宝发现后大声呼叫王明圣，见王明圣没有反应后，葛芝宝从门架上爬下来，跑到王明圣边上告知其马庆平从门架上掉落。随后王明圣上前查看，发现马庆平此时趴在路面上，头在南、脚在北，已经不省人事了，王明圣立即拨打120急救电话，拨打120急救电话时为10时36分，并打电话通知了路安新材料的老板朱士炳和厂长屠国喜。10时48分许，120救护车赶到事故现场，将马庆平送往了绍兴市中心医院，后在医院经抢救无效死亡。越城区应急管理局在接到110平台接转的警情后，及时组织人员赶赴事故现场，了解事故伤亡等相关情况，联合灵芝街道办事处勘查事故现场，做好现场保护，并要求相关单位立即停止施工。同时第一时间向区两办和市应急管理局上报了事故信息。
四、事故勘查相关情况
1.经现场勘查发现，事发项目位于杭绍台高速裕民路附近，事发位置位于杭绍台高速路路面上，死者马庆平是从门架上摔落至高速路面，门架上有一侧无防护措施。
2.门架离地高度约5.5米左右，据了解马庆平当时戴了安全帽和安全带，但安全绳没有挂在门架上，调查人员到达现场时，马庆平的安全帽仍在高速路面上。
五、事故原因分析
（一）直接原因
调查组结合现场勘查、查阅台账、相关人员询问笔录等对事故原因分析论证，认为造成事故的直接原因是：马庆平安全意识淡薄，未辨识现场不安全因素，违反《建筑施工高处作业安全技术规范》3.0.5等规定，未正确使用安全带等防护用品，最终导致事故发生。
（二）间接原因
1.现场安全管理不到位。路安公司未与相关人员签订劳动合同，在组织人员进行现场复核等相关工作前，未开展针对性安全交底和岗前教育。在进行高处临边作业时，未在临空侧设置临时防护措施，未督促作业人员正确使用安全带等防护用品。云星宇公司对路安公司安全管理不到位，在路安公司进行现场复核时未安排人员进行现场管理，未及时发现并排除现场安全事故隐患。
2.安全监理不到位。泰克华诚公司对施工现场安全生产缺乏有效管理，未及时发现并督促施工单位排除现场安全事故隐患。
3.市交建公司未有效发挥建设单位全面管理作用，对施工、监理单位安全管理不到位。
4.市交通工程管理中心对该项目的安全生产监管存在漏洞和薄弱环节，督促建设、施工、监理等相关单位的隐患排查整治不够彻底。
六、事故性质认定
经事故调查组调查认定，这是一起因从业人员安全意识淡薄，未正确使用安全防护用品，相关单位安全管理不到位导致的一般生产安全责任事故。事故类别为高处坠落。 
七、事故责任认定及处理建议
（一）建议免于责任追究人员 
马庆平，死者。
(二)路安公司及责任人处理意见
1.路安公司。
2.朱士炳，法定代表人。
（三）云星宇公司及责任人处理意见
1.云星宇公司。
2.梁耀，项目经理。
3.姚明忠，安全员。
（四）泰克华诚公司及相关人员处理意见
1.泰克华诚公司。
2.孙卫平，项目总监。
（五）市交建公司及相关人员处理意见
略
（六）市交通工程管理中心相关人员处理意见
略
八、防范措施及建议
针对事故暴露出的问题，为深刻汲取事故教训，举一反三，有效防范和坚决遏制类似事故发生，提出以下建议措施。
（一）
（二）
（三）
（四）
 
 
 
 
 扬州市路安新型材料有限公司
 “9·9” 高处坠落事故调查组
2021年11月11日

