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一、事故概况
2024 年 3 月 25 日，嘉善县应急管理局接到警情联动反馈，
位于嘉善县干窑镇范泾村虎啸浜的一处临河场地内发生一起事
故，接到报案后，嘉善县应急管局立即前往调查。
根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第
493 号）和《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政
府令第 310 号）等有关法律法规，嘉善县人民政府于 3 月 26 日
成立由县应急管理局、县公安局、县人力社保局、县市场监管局、
县总工会等有关部门人员组成的事故调查组，县应急管理局副局
长杨永春任组长，并邀请县纪委监委、县检察院派员参加。
经调查认定：嘉善致信工程机械租赁有限公司“3·25”事
故是一起因物体打击造成的一般生产安全责任事故。
二、事故基本情况
（一）事故发生单位概况
1. 嘉善致信工程机械租赁有限公司
嘉善致信工程机械租赁有限公司，位于嘉兴市嘉善县干窑镇
**村**浜************，2017 年 5 月 17 日成立，企业类别为有
限 责 任 公 司 ， 法 定 代 表 人 ： 杨 申 华 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
91330421*********，经营范围：一般项目：机械设备租赁；建
筑工程用机械销售；建筑材料销售。许可项目：建设工程施工；
建设工程设计。主营业务：房屋建设工程、水利工程等的项目的
坑基维护，员工 70 人，分 5 个工班。
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事故发生区域为嘉善致信工程机械租赁有限公司南侧一空
置临河场地内，该场地东西长度约 80 米，南北宽度约 6 米，部
分地块硬化，部分种植有绿化，场地内无建筑物，堆放有钢管等
材料。场地周围具体环境如下：东侧为道路及田地，南侧为嘉善
中安驾校训练场地，西侧为红旗塘河道，北侧为农居房。
（二）事故发生单位安全管理情况
1.基础管理情况
嘉善致信工程机械租赁有限公司基本保证了安全生产投入，
配备了兼职安全生产管理人员，对员工进行了基本的安全教育，
建立了基本的安全生产规章制度。但未对新入职员工开展岗前教
育和培训；未教育和督促员工严格执行本单位的安全生产规章制
度和操作规程；未告知员工作业场所和工作岗位存在的危险因素、
防范措施以及事故应急措施；未落实隐患排查治理工作，作业现
场安全管理较为混乱。
2.事故防范措施和法规标准的贯彻执行
嘉善致信工程机械租赁有限公司主要负责人未建立健全并
落实本单位全员安全生产责任制；未组织制定并实施本单位安全
生产教育和培训计划；未组织制定本单位的生产安全事故应急救
援预案；未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双
重预防工作机制；未督促、落实本单位的安全生产工作，未及时
消除安全生产事故隐患。
（三）事故发生经过
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当时事发情况为：2024 年 3 月 25 日 7 时许，嘉善致信工程
机械租赁有限公司员工唐文明、张忠开、唐小晋，吊机船主钟明
伟，自卸型拖拉机车主吴培学 5 人，由嘉善致信工程机械租赁有
限公司安排，在公司南侧的临河空地上进行吊装作业，将废弃的
树干树枝由水泥船上吊运至车上并运走。当日 10 时 03 分许，吊
机在吊运树枝时，吊机抓手抓着的废弃树枝勾到岸上南侧的树梢，
在重力惯性的作用下，吊运的树枝刮蹭到位于车头上的唐小晋，
导致其从车头位置跌落地面而受伤。
（四）事故现场情况
发生事故的区域为嘉善致信工程机械租赁有限公司南侧一
空置临河场地内，靠近西侧河流处。该场地东西长度约 80 米，
南北宽度约 6 米，部分地块硬化，部分种植有绿化，场地内无建
筑物，堆放有钢管等材料。（事发区域示意图见图 1，事发区域
现场图见图 2、图 2-1，图 2-2）。
图 1：事发区域示意图（ 为事故发生区域）
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图 2：现场图
图 2-1：现场图
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图 2-2：现场图
（五）人员伤亡和直接经济损失情况
1、人员伤亡基本情况
事故造成 1 人死亡。死者：唐**，男，汉族，1969 年 6 月 7
日 出 生 ， 住 址 ： ** 市 ** 区 ** 镇 ** 村 * 组 ** 号 ， 身 份 证 号 ：
******19690607****，2023 年 10 月入职，系嘉善致信工程机械
租赁有限公司杂工。
2、直接经济损失
事故造成 1 人死亡，事故造成直接经济损失约 1390000 元（罚
金未统计）。
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（六）其他情况
2024 年 3 月 25 日星期一，嘉善天气：小到中雨，西北风，
风力 6-7 级，全天气温 11℃-25℃，日出时间：06:55，日落时
间：17:10。
三、事故应急处置及评估情况
（一）事故信息接报及响应情况
2024 年 3 月 25 日 10 时 05 分许，嘉善致信工程机械租赁
有限公司运输部经理王振告知公司负责人沈兵锋有人受伤，沈兵
锋立即赶往现场处置。同时，现场工作人员唐文明拨打了 120。
（二）事故现场应急处置情况
2024 年 3 月 25 日 10 时 15 分许，救护车和干窑派出所先
后到达现场，医护人员进行了现场施救，随后将唐小晋送往嘉善
县第一人民医院进行救治。
（三）医疗救治和善后情况
2024 年 3 月 25 日，唐小晋被送往嘉善县第一人民医院重
症监护室救治，因头部损伤严重于当日中午救治无效死亡。2024
年 3 月 29 日，嘉善致信工程机械租赁有限公司与伤者家属达成
调解协议。
（四）事故应急处置评估
嘉善致信工程机械租赁有限公司事故发生后处置程序基本
正确、规范，处置措施执行到位，及时救援了受伤人员并上报事
故信息。
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四、事故原因分析
（一）直接原因分析
事故直接原因：嘉善致信工程机械租赁有限公司员工唐文
明、张忠开、唐小晋，吊机船主钟明伟，自卸型拖拉机车主吴培
学 5 人，由嘉善致信工程机械租赁有限公司安排，在公司南侧的
临河空地上进行吊装作业，处理废弃树干树枝。当日 10 时 03 分
许，吊机在吊运树枝时，吊机抓手抓着的废弃树枝勾到岸上南侧
的树梢，在重力惯性的作用下，吊运的树枝刮蹭到位于车头上的
唐小晋，导致其从车头位置跌落地面受伤，后经抢救无效死亡。
（二）其他可能因素排除
通过事故现场勘查、询问和事故现场视频资料分析排除人为
故意破坏、突发灾害因素等影响。
（三）间接原因分析
1、制度执行不严
吊机船船主钟明伟未制定并落实起重设备安全操作规程，
在作业过程中违反吊装作业安全管理规定，未确保作业范围内人
员安全的情况下，盲目进行吊装作业。
嘉善致信工程机械租赁有限公司未落实专人现场指挥管理，
未对员工开展岗前教育和培训，未教育和督促员工严格执行本单
位的安全生产规章制度和操作规程，未告知员工作业场所和工作
岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。
2、管理混乱
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嘉善致信工程机械租赁有限公司主要负责人未建立健全并
落实本单位全员安全生产责任制，未组织制定并实施本单位安全
生产教育和培训计划，未组织制定本单位的生产安全事故应急救
援预案，未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双
重预防工作机制，未督促、落实本单位的安全生产工作，未及时
消除安全生产事故隐患。
五、有关责任单位存在的主要原因
（一）事故单位
1. 嘉善致信工程机械租赁有限公司
嘉善致信工程机械租赁有限公司未落实专人现场指挥管理，
未对员工开展岗前教育和培训，未教育和督促员工严格执行本单
位的安全生产规章制度和操作规程，未告知员工作业场所和工作
岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。
六、对有关责任人员和责任单位的处理意见
（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员
唐小晋，男，嘉善致信工程机械租赁有限公司杂工，个人安
全意识淡薄，忽视工作岗位存在的危险因素，不正确佩戴头盔，
并在吊机作业范围内作业，对事故的发生负有责任。因在事故中
死亡，依法免予追究责任。
（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议
1、杨申华
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嘉善致信工程机械租赁有限公司主要负责人杨申华，男，未
履行安全生产管理职责，对安全生产疏于管理，未建立健全并落
实本单位全员安全生产责任制，未组织制定并实施本单位安全生
产教育和培训计划，未组织制定本单位的生产安全事故应急救援
预案，未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重
预防工作机制，未督促、落实本单位的安全生产工作，未及时消
除安全生产事故隐患，对事故的发生负有责任。上述行为违反了
《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）项、第（三）
项、第（五）项和第（六）项的规定，建议由嘉善县应急管理局
依照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项及《生
产安全事故罚款处罚规定》第十九条第（一）项的规定，给予行
政处罚。
2、钟明伟
吊机船船主钟明伟未制定并落实起重设备安全操作规程，未
辨识作业周边存在的危险因素，在吊装作业范围内有人的情况下，
盲目进行吊装作业，对事故的发生负有责任。上述行为违反了《安
全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（一）项的规定，
建议由嘉善县应急管理局依照《安全生产违法行为行政处罚办法》
第四十五条的规定，给予行政处罚。
3、嘉善致信工程机械租赁有限公司
嘉善致信工程机械租赁有限公司，未落实专人现场指挥管理，
未对员工开展岗前教育和培训，未教育和督促员工严格执行本单
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位的安全生产规章制度和操作规程，未对工作业场所和工作岗位
存在的危险因素进行辨识，未告知从业人员防范措施及事故应急
措施，对事故的发生负有责任。上述行为违反了《中华人民共和
国安全生产法》第二十八条第一款和第四十四条第一款的规定，
建议由嘉善县应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第
一百一十四条第（一）项及《生产安全事故罚款处罚规定》第十
四条第（二）项的规定，给予行政处罚。
七、事故主要教训
企业安全管理工作主体责任落实不到位，对安全生产疏于管
理，作业现场管理混乱，未严格督促从业人员遵守公司管理制度
和操作规程，执行本单位的安全生产规章制度，未按计划落实对
员工的岗前培训，未确保安全生产规章制度的遵守和安全措施的
落实。
八、事故整改和防范控制措施
企业要深刻吸取这起事故教训，严格按照《中华人民共和国
安全生产法》、《浙江省安全生产条例》等法律法规，履行各项
安全生产法定职责，按照“一必须、五到位”的要求，严格落实
安全生产主体责任。要强化源头治理，建立健全并严格落实安全
生产责任制，认真开展对从业人员的安全生产教育培训工作，加
强作业现场安全管理，督促从业人员严格遵守公司管理制度和操
作规程，严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，
确保操作规程的遵守和安全措施的落实。
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属地要严格落实安全生产监管责任，举一反三，加强对生产
经营单位落实主体责任、安全生产教育、风险因素辨识、作业现
场管理等情况的日常监管，加大对吊装作业、电焊作业、有限空
间等特种作业的执法检查力度，督促生产经营单位及其从业人员
严格遵守各项安全生产规定，严防安全生产事故的发生。
