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金华市骏达箱包有限公司“12•29”机械伤害
事故调查报告
 
2017年12月29日8时许，位于金华市经济技术开发区罗埠镇的金华市骏达箱包有限公司注塑车间发生一起机械伤害事故，造成1人死亡。死者洪建富，男，39岁，汉族，浙江省金华市婺城区蒋堂镇莲塘村人。
事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，经报请市人民政府批准，成立了由市安全监管局牵头，市监察委、市公安局、市总工会及金华经济技术开发区安全监管局等职能部门组成的事故联合调查组，并邀请市检察院派员参加（调查组成员名单见附件）。经现场勘查、调查取证及查阅相关资料，查明了事故发生的经过、原因、应急救援等情况，认定了事故性质和责任，提出了对相关责任单位、人员的处理建议和整改措施。现将有关情况报告如下：
一、基本情况
（一）金华市骏达箱包有限公司
金华市骏达箱包有限公司（以下简称骏达公司）成立于2009年，地址：金华市婺城区罗埠镇振东街18号，注册资本：10万元整，法定代表人:柯小斌，经营范围：箱包、手袋、休闲桌椅、玩具、文具、服装、鞋、帽、金属饰品、布艺饰品、纺织品的生产、批发、零售等。
（二）金华瑞丽实业有限公司
金华瑞丽实业有限公司（以下简称瑞丽公司）成立于1995年，新厂房地址：金华市婺城区罗埠镇振西街188号，注册资本：1000万元整，法定代表人：张德富，经营范围：纺织开发；纺织品、针织品、服装、装饰品、玩具、儿童车、箱包制造、销售等。
（三）厂房租赁情况
2016年11月27日，骏达公司租用瑞丽公司位于振东街18号面积为6452.06m2的老厂房用于生产经营，双方签订厂房租用合同，租用期限为5年，即从2017年1月28日起至2022年1月27日止。
二、事故发生经过及救援情况
2017年12月29日7时30分许，骏达公司注塑车间班组长张勇金，操作工洪锦荣、陈水龙和洪建富到车间上班，张勇金负责配料，洪锦荣、陈水龙和洪建富各操作一台捏合机。具体工作是把橡皮泥原材料发泡粉、PVA、甘油、色浆、硼酸、硼砂投入捏合机缸体，先用蒸汽进行加热，再进行搅拌，最后将橡皮泥取出，整个工艺流程约需90分钟。洪建富负责操作靠近车间北门的捏合机，8时许，洪建富在未关闭机器的情况下，右手伸入机器剥离粘附在内壁上的橡皮泥，导致其右手手臂被捏合机搅拌桨卷入，其上半身也被带入，其头部、胸腹部不同程度遭受挤压。8时15分许，张勇金发现洪建富上半身已被卷进捏合机，就立即上前关掉捏合机电源，并叫洪锦荣和陈水龙一起将洪建富从捏合机中拉出。分管安全副总经理张旭祥闻讯后赶到现场，迅速拨打了120急救电话。30分钟后急救车到达现场，医护人员将洪建富送往金华市中心医院抢救，后经抢救无效于当日11时死亡。
三、事故原因分析
（一）直接原因
骏达公司注塑车间操作工洪建富安全意识淡薄，在未关闭捏合机电源的情况下，违章操作，右手伸入正在运转的捏合机缸体内处理橡皮泥，导致其身体被卷入机器并挤压伤害致死，是此次事故发生的直接原因。
（二）间接原因
1. 骏达公司未切实落实企业主体责任，未健全企业安全生产责任制，未有效落实安全生产教育培训制度，未对作业设备采取有效的安全防护措施，未有效开展生产安全事故隐患排查治理。
2. 骏达公司法定代表人柯小斌作为公司主要负责人，未认真履行安全生产工作法定职责，未有效督促、检查本单位的安全生产工作，未认真组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，及时消除生产安全事故隐患。
3. 骏达公司分管安全副总经理张旭祥未能认真检查本单位的安全生产状况，未认真组织开展员工的安全生产教育和培训，及时排查生产安全事故隐患。
4. 骏达公司安全员陈敬伟未能认真履行安全员岗位职责，日常检查巡查工作落实不到位，未及时排查企业生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议，未认真组织开展和如实记录员工的安全生产教育和培训情况。
5. 骏达公司注塑车间主任兼安全员应海东未认真做好车间安全管理工作，落实日常安全生产教育和培训不到位，未及时发现车间设施设备存在的安全隐患并提出改进建议。 
6. 骏达公司注塑车间班组长张勇金未认真履行岗位安全职责，对所属员工岗前教育不到位，未及时发现捏合机运行时存在的安全隐患并提出改进建议，未及时制止违反操作规程的行为。
7. 瑞丽公司作为厂房出租方，未与骏达公司签订专门的安全生产管理协议，对骏达公司的安全生产工作统一协调、管理不到位。
8. 罗埠镇政府未认真履行安全生产属地监管职责，对辖区内企业安全生产监管工作不够深入、细致，未充分发挥网格化安全监管的作用，网格化措施不够具体和完善，未切实督促企业严格落实安全生产主体责任，未认真组织开展辖区内企业生产安全事故隐患排查治理。
四、事故性质
经调查认定，骏达公司“12•29”机械伤害事故是一起生产安全责任事故。
五、事故责任分析及处理意见
（一）骏达公司注塑车间操作工洪建富，安全意识淡薄，在作业过程中违反操作规程，在未关闭捏合机电源的情况下，右手伸入正在运转的机器内处理橡皮泥，导致其身体被卷入机器并挤压伤害致死，应对本起事故负直接责任，鉴于其已在事故中死亡，故免予追究责任。
（二）骏达公司未切实落实企业主体责任，未健全企业安全生产责任制，对从业人员的培训管理不到位，对本单位的生产安全事故隐患排查治理不到位，未对机器设备采取全面有效的安全防护措施，未层层签订安全生产责任书，应对本起事故负有责任，建议金华市安全监管局依法对该公司作出行政处罚。
（三）骏达公司法定代表人柯小斌未能有效督促、检查落实本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，未认真组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，对本起事故的发生负领导责任，建议金华市安全监管局依法对其作出行政处罚。
（四）骏达公司分管安全副总经理张旭祥、安全员陈敬伟和注塑车间主任兼安全员应海东未认真履行安全生产管理岗位职责，对生产安全事故隐患排查治理不够全面、细致，未全面检查企业车间的安全隐患并提出改进建议，未认真组织开展并如实记录员工的安全生产教育和培训，对本起事故发生负有一定责任，责成骏达公司对以上三人作出相应处理，并报事故调查组备案。
（五）骏达公司注塑车间班组长张勇金未认真履行岗位安全职责，对所属员工岗前教育不到位，未认真排查捏合机运行时存在的安全隐患，未及时制止违反操作规程的行为。对本起事故发生负有一定责任，责成骏达公司对其作出相应处理，并报事故调查组备案。
（六）瑞丽公司未与骏达公司签订专门的安全生产管理协议，对骏达公司的安全生产工作统一协调、管理不到位，对本起事故发生负有一定责任。建议金华市安全监管局依法对该公司作出行政处罚。
（七）罗埠镇政府未认真履行安全生产属地监管职责，对辖区内企业安全生产监管工作不够深入、细致，未充分发挥网格化安全监管的作用，网格化措施不够具体和完善，未切实督促企业落实安全生产主体责任，未认真组织开展辖区内企业生产安全事故隐患排查治理，对本起事故的发生负有一定责任。建议罗埠镇政府向金华经济技术开发区管委会做出书面检查，并报事故调查组备案。
六、整改措施
（一）骏达公司
1. 深刻吸取此次事故教训，对本单位开展一次安全大检查、大排查，针对公司安全生产方面存在的薄弱环节要立即予以整改，切实消除各类安全生产隐患。要进一步建立健全本单位安全生产责任制和各类规章制度，加大安全生产投入，改进设备设施，提高安全管理水平，主动落实安全生产保障措施，严防生产安全事故的发生。
2. 企业负责人和安全生产管理人员应履行安全生产法定职责，严格遵守安全生产相关法律法规，掌握安全生产管理知识，建立安全生产隐患排查治理制度，加强现场安全管理和日常检查，对检查中发现的问题及时加以整改。
3. 严格落实企业安全生产三级安全培训教育制度，要加强企业负责人、安全生产管理人员和特殊岗位人员的资格培训。定期开展安全生产警示教育和应急演练，增强车间、班组及一线员工的安全素养和自我保护意识，提高员工风险识别和防范能力。
（二）瑞丽公司
与骏达公司签订专门的安全生产管理协议,进一步明确各自的安全生产职责，加强对骏达公司的安全生产工作统一协调、管理。
（三）罗埠镇政府
1. 要认真吸取本次事故的深刻教训，切实履行安全生产属地监管职责，对辖区内的企业认真开展安全生产大排查、大整治。充分发挥网格化管理在安全监管中的作用，做到分工明确，责任到人。加强辖区内企业生产安全事故隐患排查治理工作和监督检查力度，确保安全生产形势稳定向好。
2. 加强《中华人民共和国安全生产法》和《中华人民共和国职业病防治法》等安全生产领域相关法律法规的宣贯工作。要举一反三，采取召开事故现场会等形式，督促企业严格落实安全生产主体责任，督促企业加强从业人员的安全生产教育和培训工作，提高从业人员的安全意识和事故防范能力；督促企业严格落实各项安全生产制度，加大安全生产投入，以技术手段来提高企业安全防范能力。
 
 金华市骏达箱包有限公司“12•29”
机械伤害事故调查组
2018年1月23日

 
 
