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六安市裕安区淠河大桥“2019.9.17”
一般高坠事故调查报告
2019 年 9 月 17 日上午 9 时 15 分左右，裕安区境内 312 国
道淠河大桥桥梁北段，在桥面拆除作业过程中，发生一起高坠死
亡 1 人事故，造成直接经济损失约 138 万元。依据《安全生产法》
《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）《安
徽省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令 232 号）等
有关法律法规，经市政府授权，组织成立由六安市应急管理局牵
头，市总工会、市公安局、市交通运输局、裕安区人民政府派员
参加的 312 国道裕安区淠河大桥“2019.9.17”高坠事故调查组，并
邀请市纪委监委派员参加，同时选调 2 名相关行业安全专家参与
事故调查。
事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实
效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查取证和综合分析，
查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡等情况，认定了事故性
质和责任，提出相关处理建议。现将有关情况报告如下：
一、事故基本情况
（一）项目概况
本项目属于 G312 六安段（六安西互通至大顾店）改建工程
第一合同段（以下简称“G312 六安第一合同段”），位于六安市裕
安区境内，起点 G35 济广高速六安西互通，起迄里程 K0+000～
K4+900，全长 4.9km，主要建设内容包括桥涵拆除、路基地面、
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路面工程、排水工程、防护工程、桥梁工程、涵洞工程、交通机
电工程、照明工程、安全设施工程、环境保护与景观工程等项目。
本项目全线利用老路改建，原水泥混凝土路面采用打裂压稳
处理，桥梁为拆除老桥重建。本项目采用一级公路标准，一般路
段设计速度为 80km/h。淠河大桥段采用市政断面，宽 42.5m，设
计速度采用 60km/h。
2018 年 5 月 31 日六安市交通运输局作为招标人，发布该项
目招标公告，2018 年 8 月 6 日中铁三局集团有限公司中标，2018
年 9 月 15 日原六安市公路管理局（六安市交通运输局二级机构）
与中铁三局集团有限公司签订施工合同，监理单位为安徽省高等
级公路工程监理有限公司。
（二）事故相关单位情况
1.建设及安全监管单位：项目建设及安全监管单位为六安市
交通运输局，由其二级机构原六安市公路管理局签订施工合同。
2018 年 12 月 20 日，市交通运输局印发《关于调整六安市交通
运输局加快推进国省干线公路建设指挥部成员的通知》（六交办
〔2018〕114 号），成立以市交通运输局主要负责人为指挥长的
加快推进国省干线公路建设指挥部。指挥部下设办公室，具体负
责国省干线公路建设日常工作，配合指挥部做好项目前期、施工
环境协调和督促指导施工现场管理等工作，其人员从市交通运输
局直属各单位抽调组成，与原单位工作脱钩。指挥部办公室下设
工程部、合同部、现场办等职能部门;其中，现场办具体负责项
目建设现场监督管理，G312 六安段（六安西互通至大顾店）建
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设工程现场办共有正式工作人员 9 名，驻点项目施工现场，重点
抓好建设项目质量、安全、环保、进度管理和合同履约管理监督
等工作。
2.施工单位：中铁三局集团有限公司（以下简称 “中铁三局
公司”），成立于 1985 年 12 月 25 日，住所为山西省太原市迎泽区
迎泽大街 269 号， 法定代表人刘*龙 ，注册资本叁拾伍亿圆整，统
一社会信用代码：91140000110104513E，建筑业企业资质证书编
号:D114063492,安全生产许可证编号： （晋）JZ 安许证字 〔2011〕
000153-4/2。2018 年 9 月 15 日与原六安市公路管理局签订施工
合同，约定工期为 700 日历天，合同价款为¥1.71372191 亿元。
2018 年 8 月 30 日中铁三局 G312 六安第一合同段项目经理部组
织机构成立，项目部驻地位于 G312 国道旁（东兴建材有限公司
院内） ，项目经理为马*平 ，执行经理王* 。项目施工管理由中铁
三局公司运输工程分公司负责。
3.劳务分包单位：河南运生建筑劳务有限公司（以下简称“河
南运生劳务公司”），成立于 2015 年 10 月 15 日，住所为安阳市
城乡一体化示范区安濮南线高庄镇政府院内南楼二楼 2 号， 法定代
表人赵*生 ，注册资本壹仟万圆整，统一社会信用代码 ：
91410500MA3X47KW2D ， 建 筑 业 企 业 资 质 证 书 编 号 ：
D341092754，安全生产许可证编号：（豫）JZ 安许证字〔2016〕
061133。2018 年 12 月 16 日与中铁三局公司 G312 六安第一合同
段项目经理部签订建设工程施工劳务分包合同，劳务分包内容为
T 梁、箱梁钢筋加工绑扎、混凝土浇筑等工程劳务分包作业，合
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同暂定总价为¥1044.303507 万元。2019 年 5 月 17 日与中铁三局
公司运输工程分公司签订补充协议，合同内容部分变更，新增加
既有桥梁拆除钢筋混凝土工程量 26417 立方米，合同总金额调整
为¥1270.958715 万元。
4.监理单位：安徽省高等级公路工程监理有限公司，成立于
1996 年06 月 20 日， 住所为安徽省合肥市蜀山区望江西路 99 号
安高城市广场办 7 楼， 法定代表人陈*明 ，注册资本壹仟壹佰伍
拾 贰 万 贰 仟 柒 佰 圆 整 ， 统 一 社 会 信 用 代 码
：91340000148972826B。2018 年 9 月 10 日与原六安市公路管理
局签订监理合同，监理人计划开始监理日期为 2018 年 7 月，监
理服务期限为 700 日历天加 24 个月，其中施工阶段（含施工准
备阶段）监理 700 日历天，验收与缺陷责任期阶段监理 24 个
月。监理费¥983.094000 万元。
二、事故发生经过、应急救援及善后处理情况
（一）事故发生经过、应急救援及善后处理
2019 年 9 月 17 日上午，淠河大桥旧桥右幅（北半幅）拆
除现场，第二孔T梁间湿接缝已经切割完成后， 工人王*生（在事
故中死亡， 河南运生劳务公司员工） 和侯*合（河南运生劳务公
司员工）负责对2#墩顶处横隔板穿绳锯作业。其中侯*合负责给
王*生扶梯子， 王*生借助梯子通过破除的梁端孔洞 （平面尺寸
90×75cm，见图 1）到达 2#墩盖梁顶面， 对梁端横隔板实施穿绳
锯作业。上午 9 点 15 分左右，王*生通过梯子（见图 2）下梁
端孔洞，将安全带（见图 3）挂钩向原桥面预留钢筋上挂设的
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过程中，失去重心，从梯子上坠落距桥面约 12 米的水泥混凝土
承台面。
事故发生后， 侯*合立即呼喊工友下桥查看王*生情况，劳
务工作队负责人李*军听到呼喊后， 也下桥查看情况， 看到王*生
躺在水泥混凝土承台面上头部流血， 李*军立即拨打了120急救电
话，约9点50分救护车到场后，李*军和项目部生产副经理梁*龙
一起跟车送王*生去市第二人民医院急救，11点左右经抢救无效
宣告死亡。 事后， 王*生亲属与河南运生劳务公司于2019 年 9 月
20 日达成赔偿协议，王*生遗体于 2019 年 9 月 21日被火化。
图 1 梁端孔洞平面尺寸 90×75cm
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图 2 事故发生时梯子架设方式和坠落距离照片
图 3 安全带照片
（二）事故伤亡情况
王*生，男，51 岁，安徽省霍邱县长集镇人，身份证号码：
3424**********2576，河南运生劳务公司中铁三局公司 G312 六
安第一合同段项目劳务工人。 事故发生后， 经六安市第二人民医
院抢救无效后死亡。
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（三）事故信息报告情况
9 月 17 日 9 点 15 分左右，事故发生后，中铁三局公司 G312
六安第一合同段项目部未及时向市交通运输局和属地安全监管
部门报告，直至 9 月 17 日晚 20 时左右才向市交通运输局公路建
设指挥部办公室电话报告事故情况。
三、事故原因和性质认定
（一）直接原因
王*生违反绳锯作业规程 ，未提前挂好安全带实施高处作
业，从爬梯坠落至距桥面 12 米的水泥混凝土承台面，是事故发
生的直接原因。
（二）间接原因
1.河南运生建筑劳务有限公司。一是安全管理体系不完善。该
项目劳务工作队伍未配置专职或者兼职的安全生产管理人员。二是
安全教育培训不足。劳务公司对新招录的劳务人员安全教育培训不
足，高处作业人员不具备相应资格，班组班前安全教育制度不落实，
拆桥作业人员安全意识淡薄。三是对劳务作业人员监督不力。劳务
作业人员违反安全生产规章制度和安全操作规程作业。
2.中铁三局集团有限公司。一是安全制度措施不完善。项目
部未健全完善高处作业审批制度，对高处作业人员的安全保护措
施不足，现场采取的绳锯操作规程不完善，存在缺陷。二是教育
培训不到位。未能将劳务作业人员纳入公司统一管理，对新进入
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项目部的劳务作业人员管控不严，高处作业人员不具备相应资
格，对作业人员三级安全教育和培训不到位，安全技术交底不到
位，拆桥作业人员未经安全生产教育和培训合格上岗作业。三是
现场安全监督不到位。高处作业前，未开展检查验收，对绳锯作
业安全监督不力，未及时发现并制止施工作业人员的违章行为。
3.安徽省高等级公路工程监理有限公司。对施工现场安全巡
视不到位，未及时发现施工现场作业人员的违规作业行为；对项
目部安全教育培训不到位的问题失察，未及时发现施工单位高处
作业人员无证上岗行为。
（三）事故性质
经调查认定，六安市裕安区淠河大桥“2019.9.17”高坠事故是
一起一般生产安全责任事故。
四、责任认定和处理建议
（一）建议给予行政处罚的人员（7 人）
1.赵*生，河南运生劳务公司主要负责人，对承包的 G312
六安第一合同段预制梁工程劳务分包工程安全管理不到位，劳务
分包项目安全管理体系不健全，对施工现场督促、检查不力，未
及时发现劳务作业人员无证上岗和违规作业行为，对事故的发生
负有主要领导责任。依据《安全生产法》第九十二条第一项规定，
由六安市应急管理局给予其处上一年年收入 30%的罚款。
2.李*军，河南运生劳务公司 G312 六安第一合同段预制梁
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工程劳务分包单位项目负责人，对劳务作业人员教育培训不到
位，对劳务人员违章作业行为监督制止不力，对事故的发生负有
主要领导责任。依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十
五条第一项的规定，由六安市应急管理局给予其警告，并处人民
币 10000 元的罚款。
3.李*良，河南运生劳务公司 G312 六安第一合同段预制梁
工程劳务作业班班长，对新招录的劳务作业人员安全教育培训不
到位，对劳务人员违章作业行为监督制止不力，对事故的发生负
有重要责任。依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五
条第一项的规定，由六安市应急管理局给予其警告，并处人民币
8000 元的罚款。
4.马*平，中铁三局公司 G312 六安第一合同段项目经理，
负责项目部全面工作，作为项目安全生产的第一责任人，安全管
理不到位，组织开展隐患排查治理和安全教育培训工作不力，对
事故的发生负有主要领导责任，同时，马新平未按照法律法规规
定时限向交通运输管理部门和安全生产监督管理部门上报事故
信息。依据《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第
十三条第一项、《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条
第一项的规定，由中铁三局公司按照干部管理权限给予其记大过
处分，报市应急局备案；同时，由六安市应急管理局给予其警告，
并处人民币 10000 元的罚款。
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5.王*，中铁三局公司 G312 六安第一合同段项目执行经理，
配合协助项目经理做好项目全面工作，安全管理不到位，组织开
展隐患排查治理和安全教育培训工作不力，对事故的发生负有重
要领导责任。依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五
条第一项的规定，由六安市应急管理局给予其警告，并处人民币
8000 元的罚款。
6.梁*龙，中铁三局公司 G312 六安第一合同段项目生产副经
理、安全总监，分管项目安全生产工作，安全管理不到位，开展隐
患排查治理和安全教育培训工作不力，对事故的发生负有主要责任。
依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项的规定，
由六安市应急管理局给予其警告，并处人民币6000 元的罚款。
7.陈*，中铁三局公司 G312 六安第一合同段安全环保部部
长，安全管理不到位，开展隐患排查治理和安全教育培训工作不
力，对事故的发生负有主要责任。依据《安全生产违法行为行政
处罚办法》第四十五条第一项的规定，由六安市应急管理局给予
其警告，并处人民币 5000 元的罚款。
（二）建议给予处理的人员（2 人）
8.杨*兵，G312 六安段（六安西互通至大顾店）建设工程
现场办副主任、工程部部长、第一合同段联系人（市交通运输局
从原市交通质监局抽调的人员 ），具体负责 G312 六安段（六安
西互通至大顾店）建设工程第一合同段的质量、安全、环保等监
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督管理工作，未及时发现第一合同段施工项目部安全教育培训不
到位、高处作业人员不具备资格、劳务施工人员违规作业等问题，
对项目施工现场巡查不力，对事故发生负有直接责任。依据《关
于对党员领导干部进行诫勉谈话和函询的暂行办法 》（中办发
〔2005〕30 号）第三条和第十二条有关规定，由市交通运输局
给予诫勉谈话处理。
9.杜*，市交通运输局加快推进国省干线公路建设指挥部办
公室副主任、G312 六安段（六安西互通至大顾店）建设工程现
场办主任（市交通运输局从原市公路局抽调的人员），负责 G312
（六安西互通至大顾店）项目现场监督管理工作，未及时发现第
一合同段施工项目部安全教育培训不到位、高处作业人员不具备
资格、劳务施工人员违规作业等问题，对事故发生负有领导责任。
依据《中国共产党问责条例》第七条和第八条有关规定，由市交
通运输局对其通报批评。
（三）建议给予行政处罚的单位（3 家）
10.河南运生建筑劳务有限公司，安全管理体系不完善，未
对劳务项目工作队配置专职或者兼职的安全生产管理人员，高处
作业人员不具备相应资格，对新招录的劳务人员安全教育培训不
足，班组班前安全教育制度不落实，未及时发现劳务作业人员违
反安全生产规章制度和安全操作规程作业行为，对这起事故负有
主要责任。依据《安全生产法》第一百零九条第一项规定，由六
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安市应急管理局对其处罚款三十万元。
11.中铁三局集团有限公司，项目部未健全完善高处作业审
批制度，对高处作业人员的安全保护措施不足，施工现场采取的
绳锯操作规程不完善，存在缺陷；未能将劳务作业人员纳入公司
统一管理，对新进入项目部的劳务作业人员管控不严，高处作业
人员不具备相应资格，对作业人员三级安全教育和培训不到位，
安全技术交底不到位，拆桥作业人员未经安全生产教育和培训合
格上岗作业；高处作业前，未开展检查验收，对绳锯作业安全监
督不力，未及时发现并制止施工作业人员的违章行为，对这起事
故负重要责任。依据《安全生产法》第一百零九条第一项规定，
由六安市应急管理局对其处罚款二十五万元。
12.安徽省高等级公路工程监理有限公司，对项目部安全教
育培训和安全技术交底不到位的问题失察，未及时巡查发现施工
单位高处作业人员无证上岗行为 ;对施工现场安全巡视不到位，
未及时发现施工现场作业人员的违规作业行为，对这起事故负有
责任。依据《安全生产法》第一百零九条第一项规定，由六安市
应急管理局对其处罚款二十万元。
五、事故防范措施建议
为深刻吸取这起事故的经验教训，防范此类事故再次发生，
提出以下整改防范措施：
（一）河南运生建筑劳务有限公司。一要进一步健全完善劳
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务项目安全管理体系，结合实际，完善安全生产责任制，加强对
劳务工作队伍的监督和管理。二要加强劳务作业人员安全教育和
培训，提高劳动者的安全意识，严禁无证上岗。三要加大施工现
场一线员工的管理，杜绝劳务人员违规违章冒险作业。
（二）中铁三局集团有限公司。一要健全完善项目管理制度，
全面梳理项目管理制度规定，进一步建立健全高处作业审批、安
全教育培训、隐患排查治理、事故信息报告等制度规定，强化制
度落实。二要加强教育培训。吸取该起事故教训，开展一次全面
的事故警示教育培训；将劳务作业人员纳入公司统一管理，对新
进入项目部的劳务作业人员严格把关，严格员工三级安全教育培
训工作，建立劳务作业人员花名册，并报监理、业主单位备案，
持续强化安全教育培训，确保安全管理人员、特种作业人员等持
证上岗。三要加强施工现场安全管理，建立并实施风险分级管控
和隐患排查治理双重预防机制，强化施工现场分险和隐患管控，
严厉打击工人违规违章施工行为。
（三）安徽省高等级公路工程监理有限公司。一要加强对施
工单位“三类”人员教育培训工作监督，确保所有施工单位所有参
建人员接受教育。二要加强对施工单位有关人员资格监督检查，
发现无证上岗情形的，一律责令施工单位进行整改。三要加大施
工现场的安全巡视，发现安全隐患和问题，及时督促施工单位整
改到位。
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抄送：裕安区人民政府，市交通运输局，市公安局，市总工会。
