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安徽省政府批复《马钢炼铁总厂脱硫装置“2022·2·6”较大坍塌事故调查报告》。调查报告认定，该起事故是一起较大生产安全责任事故。
2月6日，马鞍山钢铁股份有限公司炼铁总厂（南区）带式焙烧机工程脱硫装置除尘器灰斗发生一起较大坍塌事故，造成4人死亡、2人受伤。事故的直接原因是，在事故灰斗底部堵塞且顶部严重漏灰的情况下，相关人员违章指挥、违反操作规程作业，检修人员在此情况下，冒险开展事故灰斗清堵作业。
事故的间接原因是，建设过程中相关参建单位质量管理不到位，在施工管理过程中对特种作业人员资格审核把关不严，事故灰斗部分位置焊接存在缺陷；业主单位在项目托管运营过程中对外包单位疏于管理，隐患排查治理不及时、不到位；地方政府相关部门履行安全监管职责不到位。
调查报告指出，公安机关已对2名涉嫌重大责任事故罪的人员采取刑事强制措施。相关部门对7家企业、20名企业有关责任人给予相应的行政处罚。纪检监察机关依纪依规依法对马鞍山市3个单位和3名干部进行追责问责。（陈晨）
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