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G35济广高速岳潜段“2015.2.5”较大道路交通事故调查报告 
2015-06-05 11:02文字大小：[ 大 中 小 ] 我要纠错背景色：        
2015年2月5日5时30分左右，G35济广高速岳潜段上行线K762+810米处，辽AC8W51面包车（核载7人，实载6人）追尾皖N94771（皖NK668）牵引挂车，造成辽AC8W51面包车内4人死亡、2人受轻伤。
依据《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，并报请安庆市政府批准，2015年4月2日，由市安监局牵头成立了由市监察局、市公安局、市总工会、市交通运输局、岳西县政府及市公安局交警支队、市公路管理局等部门单位人员组成的安庆市政府关于G35济广高速岳潜段“2015.2.5”较大道路交通事故调查组，同时邀请安庆市人民检察院派员参加事故调查工作。
事故调查组通过科学严谨、依法依规、实事求是、周密细致的现场勘察、调查取证、综合分析和专家论证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位及责任人员的处理建议和事故防范及整改措施。现将有关情况报告如下：
一、事故当事人及车辆情况
（一）当事人基本情况
1、詹文喜
2、万冬
3、曾立平
4、刘年勇
5、刘牡红
6、曾知象
7、刘艳真
（二）事故车辆基本情况
1、皖N94771/皖NK688挂 重型半挂车：
车辆所有人：六安市东方运输服务有限公司，车辆颜色：红色，品牌型号：陕汽牌SX4257NR3242，车辆识别号（略），发动机号1611D117527，使用性质：货运，初次登记日期：2012年4月16日，检验有效期至2015年5月31日，该车核定载货60吨，事发时实载67.6吨，投保单位为中国人民财产保险股份有限公司。
2、辽AC8W51号小型普通客车：
车辆所有人：曾立平，车身颜色：黄色，厂牌编号：长安牌SC6418D4，车辆类型：小型面包车，使用性质：非营运，发动机号：（略），该车核定载客7人，事发时实载6人。
二、事故发生基本经过和应急救援情况
2015年2月4日23时56分，安徽省六安市霍山县驾驶人詹文喜驾驶皖N94771/皖NK688挂重型半挂车从霍山收费站驶入济广高速，沿霍山至岳西方向行驶。2月5日凌晨1时许，车辆挂车第一轴右侧两轮胎先后爆胎，遂将车辆停放在济广高速上行线K762+810米处右侧应急车道上，车辆占压行车道约0.3米，车辆驾驶员詹文喜未开启危险报警闪光灯、未按规定放置反光标识（反光标识距挂车实测距离30.2米）、未报警。在现场停留一个小时左右后乘坐皖NA3397货车返回霍山。凌晨3时16分，省高速集团高界高速管理处安全和路产科二中队中队长苏良和周仕华路面巡逻时发现了该故障车辆，在增加了几个反光警示锥桶后，向高界高速管理处监控中心进行了报告。凌晨5时11分左右，市公安局交警支队高速五大队刘吉庆和何祥虎路面巡逻时发现该事故车辆，占用了部分行车道，将随车携带的反光警示锥桶摆放在故障车100米左右位置（不符合<中华人民共和国道路交通安全法>第六十八条规定的150米以外），随即向高界高速管理处监控中心进行了报告，要求省公路管理局高速路政支队六潜大队路政人员天亮后增加警示。凌晨5时30分许，万冬驾驶辽AC8W51号小型普通客车行驶至上述位置时碰撞到皖N94771/皖NK688挂重型半挂车尾部，造成该车驾驶人万冬、乘坐人员曾立平、刘年勇、刘牡红当场死亡，曾知象、刘艳真受伤。经调查，辽AC8W51号车于2015年2月4日8时34分由沈阳红旗台收费站上高速，至事发地行驶约1600余公里，全程高速行驶，用时21小时，由万冬和曾立平轮换驾驶。
接到报告后，省公安厅、省公安厅交警总队高速支队、省高速集团、市安监局、市公安局交警支队领导和岳西县政府领导及相关部门人员先后赶到事故现场，指导开展事故处理和善后工作。
三、有关部门和机构对事故认定与鉴定情况
（一）事故现场道路情况
现场位于济广高速上行线K762+810米处，属高等级公路。道路由南向北走向，南往安庆市岳西县方向，北往六安市霍山县方向，双向封闭式通行，道路中心有绿化隔离，道路相关交通标志、标线齐全，该路段限速为80 km/h。事发地行政区划归属安庆市岳西县。
（二）天气情况
事发时天气晴好，气温0-6℃。
（三）司法鉴定情况
1、安徽全诚司法鉴定中心关于辽AC8W51号小型普通客车与皖N94771(皖NK688挂)号重型厢式半挂货车交通事故技术鉴定意见书，鉴定意见：（1）辽AC8W51号小型普通客车前部与皖N94771(皖NK688挂)号重型厢式半挂货车后部左侧发生碰撞；（2）辽AC8W51号小型普通客车事故发生时的行驶速度在87km/h-95km/h；（3）皖N94771(皖NK688挂)号重型厢式半挂货车后部尾灯因碰撞损坏，事发时是否处于有效工作状态不能确定，其后部反光标识不符合国家标准GB7258-2012《机动车运行安全技术条件》的规定。
2、安徽信立司法鉴定所出具的血中乙醇、尿样鉴定检验报告书：检验结果显示辽AC8W51号小型普通客车驾驶人万冬静脉血液中乙醇含量为0.001mg/100ml，证实其在事发时驾驶车辆未饮酒，其尿检结果呈阴性反应，证实其未注射、吸食毒品。
四、事故发生原因
（一）直接原因
辽AC8W51号小型普通客车驾驶人万冬事发时行驶速度超过限速标志标明的最高时速，遇情况疏于观察，未能采取有效措施确保交通安全，是造成本次事故发生的直接原因之一。
詹文喜驾驶载物超过核定载质量且尾部反光标识不符合国家标准（GB7258-2012《机动车运行安全技术条件》）的车辆，当车辆爆胎后，将车辆停放在高速公路右侧应急车道并占用部分行车道，且未开启危险报警闪光灯、未按规定设置警告标志和报警是导致本次事故发生的直接原因之一。
（二）间接原因
重型货车在高速爆胎停靠应急车道，占用行车道，省高速集团高界高速管理处安全和路产科及安庆市公安局交警支队高速五大队发现后，虽采取了一定的警示及防范措施，但采取的措施不完善、未起到避免事故的效果，是本次事故发生的间接原因。
五、事故性质
经调查组综合分析认定：G35济广高速岳潜段“2015.2.5”较大道路交通事故是一起因小型普通客车驾驶人员违反交通安全法律法规、重型半挂货车占用行车道、未按规定设置警告标志、未及时报警、有关职能部门对故障车辆所采取的防范措施不到位而导致的责任事故。
六、对有关责任人员和单位的处理建议
（一）
（二）
（三）
（四）
（五）
（六）
（七）
（八）
（九）
七、事故教训和防范措施
一是加强驾驶人安全驾驶宣传教育。
二是加强路面巡逻，规范故障车辆的临时停靠。
三是加大重点路段、重点时段安全巡查。
四是严密路面管控，强化夜间巡逻。
五是早预警、早应对、早处置，强化交通应急管理。
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