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 2024年7月15日16:55许，明发阳光青城1号地块17#楼非机动车坡道钢结构雨棚安装作业时发生1起高处坠落事故，造成1人死亡。直接经济损失约为225万元。 
 事故发生后，县委、县政府高度重视，主要领导、分管领导分别要求积极做好善后处置工作，尽快查明事故原因，厘清责任，举一反三，全面排查化解各类风险隐患。 
 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等规定，7月18日，青阳县政府成立了由青阳县应急局牵头的事故调查组。组长由青阳县应急管理局主要负责人担任，青阳县公安局、青阳县人力资源和社会保障局、青阳县住房和城乡建设局、青阳县总工会、青阳县应急管理局、蓉城镇人民政府等单位有关工作人员任成员，同时邀请青阳县纪委监委、青阳县人民检察院派员参加。 
 事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过现场勘查、资料调阅、人员问询等方式，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和事故相关单位及相关人员的责任，提出了对事故有关责任人员及责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范和整改措施建议。 
 经调查认定，该起事故是一起因作业人员违章操作，未按规定佩戴劳动防护用品，造成的一般生产安全责任事故。 
 一、基本情况 
（一）事故项目概况
1.明发阳光青城1号地块四期（6#、7#、8#、17#、18#楼）
 由明发集团青阳城市开发有限公司开发建设，项目总建筑面积73760平方米，于2021年1月5日取得青阳县自然资源和规划局核发的6#、7#、8#楼建设工程规划许可证（建字第341723202100001号），于2021年8月30日取得17#、18#楼建设工程规划许可证（建字第341723202100041号），于2021年10月19日取得青阳县住房和城乡建设局核发的6#、7#、8#、17#、18#建筑工程施工许可证（编号341723202110190801）后开始施工。2024年7月11日明发集团青阳城市开发有限公司组织开展了6#、7#、8#、17#、18#楼单体竣工验收。 
2.明发青阳阳光青城1号地块6-9#、15-18#楼坡道、疏散楼梯、采光井雨棚制作及安装工程
 因业主反映住宅楼下非机动车坡道雨天湿滑，明发集团青阳城市开发有限公司为便于群众出行，决定为住宅楼下非机动车坡道加装钢结构雨棚。事故发生地为明发阳光青城一号地块17#楼下非机动车坡道，该住宅楼下坡道钢结构雨棚安装不在原规划和施工图设计文件内。 
（二）事故相关单位概况
1.明发集团青阳城市开发有限公司，
2.南京就来装饰工程有限公司，
 该公司具有建筑幕墙工程专业承包贰级资质，建筑业企业资质证书编号：D232526900，有效期至2027年6月13日；具备安全生产许可证，证书编号为（苏）JZ安许证字〔2024〕001828，有效期为2024年4月26日至2027年4月25日。其主要负责人姜*光具有建筑施工企业主要负责人安全生产考核合格证书，编号为苏建安A（2023）0026356，有效期为2023年11月23日至2026年8月15日。 
（三）安全管理情况
1.明发集团青阳城市开发有限公司，
2.南京就来装饰工程有限公司，
（四）事故发生经过
 7月14日下午，明发青阳阳光青城1号地块雨棚安装工程现场负责人杨*联系工人钟*，要求其安排联系几名工人7月15日去17#楼非机动车坡道安装雨棚玻璃。随后，钟*联系工友左*信，左*信联系其工友王*友，王*友又联系其工友余*朋。 
 7月15日7时许，左*信、王*友、余*朋到达施工现场开始钢结构雨棚顶部玻璃安装作业； 
 9时许，钟*来到施工现场查看，随后离开； 
 16时55分许，余*朋在安装玻璃时从雨棚顶跌落至非机动车坡道并滚落至坡道底部，左*信、王*友立即来到余*朋身边，发现余*朋躺倒在地已无意识，身旁跌落着安全帽，左*信立即拨打120并电话通知钟*； 
 17时07分，120救护车到达现场将余*朋送往青阳县人民医院抢救； 
 18时12分，青阳县人民医院确认余*朋死亡。 
（五）事故现场情况
 调查组经现场勘查，并结合事发时现场救援人员描述等信息综合分析：事故现场位于17#楼非机动车坡道钢结构雨棚安装工程施工现场，正在进行雨棚顶部玻璃安装。雨棚顶端与余*朋跌落处高度差为4.95米，事故发生时，余*朋未规范佩戴安全帽，未按规定佩戴安全绳。 

  

（六）人员伤亡和直接经济损失情况
 事故造成余*朋1人死亡。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）核定，直接经济损失约为225万元。 
 死者：余*朋，男，57岁，身份证号码：422126********5053，家庭住址：青阳县木镇镇。 
（七）事故发生时天气情况
 据青阳县气象局监测资料，7月15日16时至17时之间，青阳县城区天气为多云，最低气温32.3℃，最高气温32.7℃，最大风速为西北风0.8m/s。 
 二、事故应急处置及评估情况 
（一）事故信息接报情况
 7月15日19时30分许，青阳县应急管理局接青阳县公安局警情通报，负责人迅速赶到事故现场进行初步勘查并了解情况。 
 7月15日20时50分许，青阳县应急管理局电话向池州市应急管理局和青阳县委、县政府报告事故情况。 
 7月15日21时30分，青阳县应急管理局以事故快报单、事故报告形式，分别向池州市应急管理局和青阳县委、县政府报告事故情况。 
（二）事故现场应急处置情况
1.自救互救情况。
2.政府及相关部门应急处置情况。
（三）医疗救治和善后情况
 送达青阳县人民医院后，医务人员全力组织抢救，15日18时12分，余*朋经抢救无效死亡。17日，南京就来装饰工程有限公司与余*朋家属签订善后赔付协议。 
（四）事故应急处置评估
 事故调查组对事故应急处置评估认为：事故接报后，青阳县政府有关部门负责同志立即赶赴事故现场，迅速了解事故情况，全面分析研判可能发生的各类危害，科学做好应急处置工作，应急响应及时、组织指挥有效、善后处理平稳有序，未发生舆情事件。 
 三、事故原因分析 
（一）直接原因分析
 现场作业人员余*朋高处作业时未规范佩戴安全帽、未按规定佩戴安全绳等劳动防护用品，作业过程中失足坠落死亡。 
（二）事故相关检验检测和鉴定情况
 根据青阳县人民医院门诊病历显示，余*朋死亡原因为“高处坠致多发伤”。 
（三）其他可能因素排除
 经现场勘查、向知情人调查询问，无人为故意及天气因素影响可能。 
（四）间接原因分析
南京就来装饰工程有限公司，
青阳县住房和城乡建设局，
 四、对有关责任人员和责任单位的处理建议 
（一）因在事故中死亡免予追究责任人员
余*朋，
（二）建议给予行政处罚人员
姜*光，
（三）建议给予行政处罚单位
南京就来装饰工程有限公司，
（四）对有关工作人员的处理建议
张*，
（五）对有关部门的处理建议
青阳县住房和城乡建设局，
 五、事故整改和防范措施 
（一）南京就来装饰工程有限公司。
（二）明发集团青阳城市开发有限公司。
（三）青阳县住房和城乡建设局。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
