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 2023年9月5日12:40许，位于青阳县蓉城镇的尚学府项目建筑工地发生1起车辆伤害事故，造成1人死亡。直接经济损失约240万元。 
 事故发生后，市县领导高度重视，市政府主要领导、分管领导作出批示，县委县政府主要领导、分管领导分别提出明确要求，要求做好善后处置工作，尽快查明事故原因，厘清责任，举一反三，全面排查化解各类风险隐患。 
 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等规定，9月7日，青阳县政府印发了《青阳县人民政府关于同意成立青阳蓉城尚学府项目“9·5”一般车辆伤害事故调查组的批复》（青政秘〔2023〕70号），组长由青阳县县应急管理局主要负责同志担任，成员由青阳县公安局、青阳县人力资源和社会保障局、青阳县住房和城乡建设局、青阳县总工会、青阳县应急管理局等单位有关同志组成，同时邀请青阳县纪委监委派员对事故调查工作进行监督。 
 事故调查组认真贯彻落实市、县领导批示精神和工作要求，坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过现场勘查、资料调阅、人员问询等方式，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和事故相关单位及相关人员的责任，提出了对事故有关责任人员及责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范和整改措施建议。 
 经调查认定，青阳蓉城尚学府项目“9·5”一般车辆伤害事故是一起因混凝土泵车操作人员违章操作，导致1名人员死亡的一般生产安全责任事故。 
 一、基本情况 
（一）事故项目概况
 项目名称：青阳建投·尚学府1＃-14＃楼及地下车库工程； 
 建设单位：青阳县建投置业有限公司； 
 施工单位：江苏武进建工集团有限公司、池州市智盛建设投资有限公司联合体； 
 监理单位：安徽省建科建设监理有限公司； 
 项目地址：青阳县蓉城镇南部新城天河湾西侧B地块； 
 总建筑面积：120009.36平方米。 
 2022年12月2日，青阳建投·尚学府1＃-14＃楼及地下车库工程由青阳县发展和改革委员会以青发改〔2022〕454号批准建设。2023年5月31日，青阳县建投置业有限公司办理了建设工程规划许可证，发证机关为青阳县自然资源和规划局，字号为建字第341723202300026号。2023年8月3日，青阳县建投置业有限公司办理了建筑工程施工许可证，发证机关为青阳县住房和城乡建设局，编号为341723202308030101。2023年8月3日，该工程正式开工建设。 
（二）事故相关单位概况
1.青阳县建投置业有限公司。
2.江苏武进建工集团有限公司。
3.池州市智盛建设投资有限公司。
4.安徽省建科建设监理有限公司。
5.安徽柘鑫建设集团有限公司。
6.青阳县宏港建材有限公司。
 青阳县建投置业有限公司、青阳县宏港建材有限公司均为青阳县建设投资集团有限公司（青阳县属国有企业）下属全资子公司。 
（三）相关合同情况
1.工程监理合同
 2023年3月9日，青阳县建投置业有限公司对该工程监理项目公开挂网招标。2023年4月10日，安徽省建科建设监理有限公司中标为监理单位。2023年5月5日，青阳县建投置业有限公司与安徽省建科建设监理有限公司签订工程监理合同。 
2.工程总承包合同
 2023年5月12日，青阳县建投置业有限公司对该工程公开挂网招标。2023年6月8日，江苏武进建工集团有限公司、池州市智盛建设投资有限公司联合体中标为该工程施工总承包单位。2023年6月18日，青阳县建投置业有限公司与江苏武进建工集团有限公司、池州市智盛建设投资有限公司联合体签订工程总承包合同。 
3.劳务分包合同
 2023年8月28日，池州市智盛建设投资有限公司青阳分公司与安徽柘鑫建设集团有限公司签订劳务分包合同。分包内容为：建投尚学府1-8#、12-14#、门楼、配电房B及相应部位的地下室劳务分包作业。 
4.作业人员合同
 2023年8月8日，安徽柘鑫建设集团有限公司与汪某喜签订劳务合同，并安排汪某喜在建投尚学府项目作业。 
（四）相关单位安全管理情况
1.江苏武进建工集团有限公司、池州市智盛建设投资有限公司。
2.青阳县宏港建材有限公司。
（五）事故发生经过
 9月4日11时56分，夏某润（池州市智盛建设投资有限公司7#楼施工员）通过微信与青阳县宏港建材有限公司调度员施某椿对接7#楼底板后浇带混凝土浇筑作业的时间、方量、混凝土等级等内容。 
 9月5日10时许，郑某（青阳县宏港建材有限公司泵车操作员）驾驶混凝土泵车皖R47***到达尚学府项目7＃楼施工现场，施某椿（青阳县宏港建材有限公司调度员）也同时到达现场。 
 10时30分许，夏某润、邵某（池州市智盛建设投资有限公司安全员）、王某平（安徽省建科建设监理有限公司总监代表）、袁某龙（安徽省建科建设监理有限公司专业监理工程师）、张某（安徽省建科建设监理有限公司专业监理工程师）对泵车安全情况进行了检查，邵某、张某签发了泵车安全验收单。随后邵某离开现场，郑某展开泵车四条支腿，左前支腿和右前支腿及右后支腿用的均是枕木，左后支腿用的是钢板，开始混凝土泵送作业。郑某负责遥控操作泵车，朱某宝（浇筑点布料人员）负责振动泵打泵，汪某喜（浇筑点布料人员）负责手持末端软管布料作业。 
 11时10分许，张某离开现场。 
 11时40分许，张某返回现场，王某平、袁某龙离开现场。 
 12时40分许，泵车臂架伸展到东向约43.8米时，泵车突然向左前方侧倾，末端软管打中汪某喜腹部，汪某喜躺倒在地，此时泵车臂架再次压在汪某喜腹部。郑某遥控操作泵车将臂架抬起，朱某宝将汪某喜从臂架下背至施工单位现场车辆皖R46***上，由施工单位送往青阳县人民医院救治。 
 21时12分，青阳县人民医院确认汪某喜死亡。 
（六）事故现场情况
 调查组经现场勘查，并结合事发时现场救援人员描述等信息综合分析：事故现场位于尚学府项目7＃施工现场，正在进行混凝土泵送作业。事发时，泵车距离浇筑点直线距离约43.8米，左前泵腿下方未按安全操作规程安装橡胶垫，除方木外未见铺设其它支撑物，方木被泵腿压碎。 
  
  
 
（七）人员伤亡和直接经济损失情况
 事故造成汪某喜1人死亡。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）核定，直接经济损失约为240万元。 
 死者：汪某喜，男，63岁，身份证号码：340224********1215，家庭住址：安徽省青阳县杨田镇*********。 
（八）事故发生时天气情况 
 据青阳县气象局监测资料，9月5日12时至13时之间，蓉城镇天气小雨，最低气温27.8℃，最高气温30.8℃，极大风速7.4m/s。 
 二、事故应急处置及评估情况 
事故信息接报情况
 21时12分，青阳县人民医院确认汪某喜死亡。 
 青阳县应急管理局初步收集事故相关信息后，向池州市应急管理局和青阳县委、县政府报告。 
事故现场应急处置情况
1.企业救援情况。
2.政府及相关部门应急处置情况。
（三）医疗救治和善后情况
 送达青阳县人民医院后，相关医务人员对汪某喜进行检查，各项指标均较为正常。16时50分许，汪某喜伤情恶化，青阳县人民医院立即组织专家会诊，全力抢救。21时12分，青阳县人民医院确认汪某喜经抢救无效死亡。9月6日，事故单位与死者家属达成善后赔付协议。 
（四）事故应急处置评估
 事故调查组对事故应急处置评估认为：事故接报后，青阳县政府有关部门负责同志立即赶赴事故现场，迅速了解事故情况，全面分析研判可能发生的各类危害，科学做好应急处置工作，应急响应及时、组织指挥有效、善后处理平稳有序。 
 三、事故原因分析 
直接原因分析
 事故直接原因是：现场泵车操作员未按《建筑施工机械与设备混凝土泵和泵车安全使用规程》（GB/T 39757—2021），在安置泵车支腿时未按照制造商的使用说明书和作业安全方案，在支腿的底座下垫上有足够强度和尺寸的扩展垫板以减小接地比压，导致泵车向左前方侧倾。 
间接原因分析
1.青阳县宏港建材有限公司。
2.江苏武进建工集团有限公司、池州市智盛建设投资有限公司。
3.安徽省建科建设监理有限公司。
4.青阳县建设投资集团有限公司。
5.青阳县住房和城乡建设局。
6.蓉城镇人民政府。
 四、对有关责任单位和责任人员的处理建议 
（一）青阳县住房和城乡建设局。
（二）青阳县建设投资集团有限公司。
（三）青阳县宏港建材有限公司。
（四）江苏武进建工集团有限公司。
（五）池州市智盛建设投资有限公司。
（六）郑某。
（七）吴某中。
（八）邵某。
（九）张某。
（十）王某强。
（十一）张某。
 五、事故整改和防范措施 
（一）青阳县宏港建材有限公司。
（二）江苏武进建工集团有限公司、池州市智盛建设投资有限公司。
（三）安徽省建科建设监理有限公司。
（四）青阳县建设投资集团有限公司。
（五）青阳县住房和城乡建设局。
（六）蓉城镇人民政府。
 
 
