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广德金鑫食品有限公司“6.3”物体打击事故
调查报告
2021 年 6 月 3 日 20 时 28 分，广德金鑫食品有限公司发生一
起因蒸汽发生器故障导致的物体打击事故，致 1 人死亡。
依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和
调查处理条例》（国务院令第 493 号）《安徽省生产安全事故报
告和调查处理办法》（省政府令第 232 号）等有关法律法规规章，
6 月 4 日，广德市人民政府成立了由市应急局牵头，市公安局、
市市监局、市总工会等组成的广德金鑫食品有限公司“6.3”物体
打击事故调查组（以下简称“事故调查组”），同时邀请市纪委
监委、市人民检察院派员参加，并委托安徽省特种设备检测院对
该蒸汽发生器进行技术鉴定。
事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”
和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查询问、检测鉴定，查
明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认
定了事故性质和责任，分析了事故暴露出的问题，提出了加强和
改进工作的措施建议。现将有关情况报告如下。
一、基本情况
（一）事故发生单位概况
广德金鑫食品有限公司（以下简称“事故发生单位”），成立
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于 2009 年 10 月 14 日，登记地址为安徽省广德市邱村镇工业集
中区，法定代表人为邹某某，统一社会信用代码 91341822695711
537M，注册资本 1000 万元，公司经营范围包括生猪养殖、销售，
牲畜屠宰、副产品销售及冷藏储备、白肉批发、零售。
（二）死者情况
龚某某，男，汉族，51 岁，身份证号：330523********475
3，浙江省安吉县人，个体户，户籍地为浙江省安吉县 ***65 号。
（三）相关人员情况
邹某某，男，汉族，52 岁，身份证号：342523********7911，
安徽省广德市人，事故发生单位法定代表人，户籍地为广德市邱
村镇 ***62 号。
邹某某，男，汉族，58 岁，身份证号：342523********793
8，安徽省广德市人，事故发生单位蒸汽发生器操作工，户籍地
为广德市邱村镇 ***149 号。
阳某某，男，汉族，47 岁，身份证号：342523********073
7，安徽省广德市人，个体户，户籍地为广德市桃州镇***6 号。
乐某某，男，汉族，50 岁，身份证号：320423********797
9，安徽省广德市人，蒸汽发生器销售代理商，现居地广德市邱
村镇***8 号。
（四）蒸汽发生器情况
该设备名称为燃油（气）蒸汽发生器，制造单位为浙江地中
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海新能源设备有限公司1，制造日期 2019 年 11 月 7 日，产品合格
证日期 2019 年 11 月 7 日，产品编号 Y1001906-154F，型号 LSS
0.7-0.7-Y（Q），设计水容量为 29.5L，燃料种类为天然气，额定
蒸发量 0.7t/h，额定蒸汽压力为 0.7MPa。
二、事故发生经过、报告和应急救援处置情况
（一）事故发生经过
2019 年 10 月 31 日，事故发生单位采购了浙江地中海新能源
设备有限公司制造的燃油（气）蒸汽发生器 1 台。11 月上旬由销
售代理商乐某某完成了该蒸汽发生器的安装与调试，并对操作工
邹某某进行使用操作培训。完成安装调试后，蒸汽发生器便投入
使用。
2021 年 6 月 3 日 19 时许，因事故发生单位生产需要，邹某
某将蒸汽发生器启动运行后离开。20 时 25 分，蒸汽发生器房顶
部安全阀排汽管有蒸汽溢出，且蒸汽溢出量逐渐增大。20 时 28
分 32 秒，蒸汽发生器发生超压爆炸。爆炸造成该设备炉膛上口
本体检查孔内隔热板孔盖飞出，冲破蒸汽发生器正上方瓦房房
顶，导致房顶破损、瓦片飞散，其中一块破碎瓦片飞至距离设备
1 成立于 2012 年 06 月 26 日，注册地位于浙江省丽水市水阁工业区仙霞路 112 号、116 号，法
定代表人为黄泉恩，统一社会信用代码 913311005985308307。经营范围包括许可项目：特种设备
制造；特种设备安装改造修理；技术进出口；进出口代理；货物进出口(依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：特种设备销售；
烘炉、熔炉及电炉制造；烘炉、熔炉及电炉销售；炼油、化工生产专用设备销售；炼油、化工生产
专用设备制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
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图 1 受损的蒸汽发生器厂房内部
东南方向 35.5 米的厂区院内，击中当时在此等候采购猪肉的龚某
某头部，龚某某随即倒地。
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图 2 事故现场位置简图
（二）直接经济损失情况
按照《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-198
6）统计，本次事故直接经济损失为 152 万元。
（三）事故应急救援处置情况
当晚 20 时 29 分，在此等候采购猪肉的阳某某发现龚某某倒
地不起便上前呼喊，随后便对其进行了掐人中和胸部按压的简单
施救，期间周围人员拨打了 110、120。20 时 44 分，邱村派出所
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民警到达现场查看了人员情况并对现场进行了勘查。20 时 55 分，
120 救护车到达现场，将龚某某送往广德市中医院进行抢救；23
时，龚某某因抢救无效死亡。
2021 年 6 月 4 日，经广德市邱村镇人民调解委员会调解，事
故发生单位与死者亲属达成调解协议。
三、蒸汽发生器鉴定情况
2021 年 6 月 24 日，事故调查组委托安徽省特种设备检测院
对事故蒸汽发生器进行技术鉴定。安徽省特种设备检测院经事故
现场勘察、蒸汽发生器本体宏观检查及相关失效分析等，于 11
月 30 日向事故调查组出具《蒸汽发生器事故技术鉴定报告》，
推断该蒸汽发生器发生事故的直接原因为超压报警及联锁停炉
保护装置失效、安全阀因阀瓣与阀座粘连未起座，导致蒸汽发生
器超压爆炸；间接原因为上集箱上管板长期超温，材料组织劣化，
强度下降。
四、事故发生的原因和事故性质
（一）事故发生的原因
广德金鑫食品有限公司未按要求对蒸汽发生器的安全附件、
安全保护装置进行定期校验（检定、校准）、定期试验（包括：
定期对低水位报警及联锁、超压报警及联锁、炉膛熄火保护进行
功能性试验，对安全阀进行定期校验及手动排放，对压力表及压
力控制器定期检定及连接管定期冲洗，对燃烧器进行定期检查
等），导致使用的蒸汽发生器超压报警及联锁停炉保护装置失效、
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安全阀阀瓣与阀座粘连未起座，蒸汽发生器发生超压爆炸，是本
起事故的直接原因。
广德金鑫食品有限公司未建立落实安全生产责任制，未按规
定实施隐患排查治理，未及时消除生产安全事故隐患，职工安全
教育培训不到位，是本起事故的间接原因。
（二）事故性质
该起事故是一起一般生产安全责任事故。
五、事故责任认定及处理建议
（一）建议给予行政处罚的单位和人员
（1）广德金鑫食品有限公司，在使用蒸汽发生器的过程中，
未按照要求对安全设备进行经常性维护、保养，未定期检测，对
该起事故发生负有主要责任，违反《中华人民共和国安全生产法》
相关规定，建议由市应急管理局依法予以行政处罚。
（2）邹某某，未依法履行主要负责人安全生产管理职责，
未建立、健全安全生产责任制，未及时消除生产安全事故隐患，
对该起事故发生负有领导责任，违反《中华人民共和国安全生产
法》相关规定，建议由市应急管理局依法予以行政处罚。
六、事故防范和整改措施
（一）广德金鑫食品有限公司。要认真贯彻落实《中华人民
共和国安全生产法》等相关法律法规要求，对设备进行经常性维
护、保养，并定期检测，保证正常运转，并做好相关记录。进一
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步完善安全生产规章制度，强化作业现场安全管理，全面构建安
全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，认真汲取事
故教训，确保生产安全。
（二）广德市农业农村局。要认真履行行业安全监管职责，
加强安全生产监管力量建设，扎实开展对有关安全生产的法律法
规和安全生产知识的宣传，增强行业企业的安全生产意识。督促
行业企业结合自身实际，认真汲取事故教训，全面排查事故隐患，
切实提升行业企业安全生产水平。
（三）广德市邱村镇人民政府。要全面履行属地安全监管职
责，进一步加强对辖区内企业的安全监管工作，加大对违法行为
的执法力度；认真组织相关企业及部门开展事故警示教育，进一
步提升企业的安全风险意识，推动企业不断强化和落实安全生产
主体责任。
