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2018年1月19日18时30分左右，安徽亚鑫重工铸造有限公司轧钢二车间发生一起物体打击事故，事故造成一人受伤,伤者王某先后被送郎溪县人民医院、溧阳市人民医院进行治疗，经抢救无效于1月22日15：30死亡。
安徽亚鑫重工铸造有限公司负责人葛某处理好王某后事后，于1月25日上午11时20分左右，到郎溪县安监局报告“1·19”物体打击事故，接到该报告后，县安监局立即向县政府、市安监局汇报事故情况。县政府分管领导、梅渚镇政府、县安监局、公安局、监察委、经信委、人社局、总工会、市监局等单位领导赶到事故现场，了解事故情况，1月29日，县政府指定由县安监局牵头，县公安局、监察委、经信委、人社局、总工会、市监局、梅渚镇政府等单位组成事故调查组，并设立综合、技术勘验、监察、维稳后勤4个小组，对该事故进行调查处理。事故调查组经过对事故现场勘查、查阅相关资料、对有关当事人调查取证，查清了事故发生的经过、事故发生的原因，认定了事故性质、事故责任，并对相关责任单位及责任人提出了建议处理意见。现将调查情况报告如下：
一、事故单位概况
 安徽亚鑫重工铸造有限公司位于郎溪县梅渚工业园，占地面积110亩，公司成立于2016 年，现有员工 130余人，厂房35000平方米，主要设备德国摩根轧机和300轧机各一套，年产20万吨扁钢。
  二、事故经过和治疗过程
 2018年1月19日18:30分左右，机修工王某在轧钢车间开动LD0064号起重机将堆放成品扁钢吊运到汽车上，吊运过程中吊包架子撞击王某胸腹部，王某跌倒，在场的丁某、岳某赶到王某跌倒现场时，王某已自己站立起来，丁某、岳某等人于2018年1月19日19时20分左右将王某送郎溪县人民医院治疗，当天晚及1月20日上午做二次CT，结果为王某L3、4、5左侧横突骨折，腹部、脐周触痛明显。经王某家属要求，1月20日12时21分左右转至溧阳市人民医院，经查小肠破裂，进行小肠部分切除+肠挫裂伤修补术，因炎症指标感染严重，经抢救无效，于1月22日15：30死亡。
  三、事故造成的人员伤亡
 此次事故造成王某一人受伤，经抢救无效死亡。王某，系安徽亚鑫重工铸造有限公司合同工。
 四、事故原因和性质
 （一）直接原因
 王某在轧钢二车间进行起重机吊运作业时，站立位置与起重机间距离较近，按错起重机操作按纽，造成起重机吊包架子撞击其胸腹部后受伤，因小肠破裂手术后感染严重，经抢救治疗无效死亡。王某违章作业是导致这起事故发生的直接原因。  
 （二）间接原因
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（三）事故性质
综合事故调查情况分析，安徽亚鑫重工铸造有限公司“1·19”物体打击事故是一起因企业安全生产主体责任不落实、安全生产教育培训不到位、作业人员违章作业而导致的安全生产责任事故。
五、对有关责任人和责任单位的处理建议
（一）对有关责任人的处理建议
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（二）对事故单位的处理建议
 
六、事故防范及整改措施
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