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福 建 祥 龙 塑 胶 有 限 公 司 “11·11” 一 般 机 械 伤 害 死 亡
事 故 调 查 报 告
2022 年11 月11 日，福建祥龙塑胶有限公司工人在厂内开
展设备维修作业期间发生一起机械伤害事故，造成 1 人死亡。
事故发生后，市委、市政府高度重视,要求认真开展善后工作,
抚慰死者家属,尽快查明事故原因,追究相关单位、人员的事故
责任。根据《中华人民共和国安全生产法》、国务院《生产安
全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定，经福清市
政府授权，由市应急管理局牵头，市效能办、公安局、总工会、
工信局及融侨经济开发区管委会等单位成立福建祥龙塑胶有限
公司“11·11”一般机械伤害死亡事故调查组（以下简称事故
调查组），开展事故调查工作，并邀请市纪委监委参加。事故
调查组委托相关行业领域专家对该起事故相关因素进行技术鉴
定，并通过现场勘查、询问和调取档案材料等多方取证，查明
了事故原因、人员伤亡和经济损失情况，认定了事故性质，提
出了对有关责任人员和责任单位的处理意见和事故防范措施建
议。现将有关情况报告如下：
一、与事故有关的单位和个人
（一）福建祥龙塑胶有限公司
福建祥龙塑胶有限公司（以下称祥龙公司）。统一社会信
用代码：91350181705154296P，类型：有限责任公司，住所：
福清市融侨经济技术开发区福玉路， 注册资本：11017 万元人民
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币，法定代表人：李国民，成立日期：1998 年05 月29 日，营
业期限：1998 年 05 月29 日至2038 年05 月28 日，经营范围：
一般项目:塑料制品制造;塑料制品销售;技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的
项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:各类工
程建设活动;建设工程设计(依法须经批准的项目,经相关部门
批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准)。
（二）蔡某某
蔡某某，男，汉族，1998 年生，福建省福清市人，在本起
事故中死亡，2022 年5 月30 日入职祥龙公司，任职电工岗位，
据祥龙公司提供相关材料显示，蔡某某仅持有“福建省职业技
能鉴定指导中心”颁发的职业资格证书（职业资格：维修电工，
技能等级：四级/中级技能，证书编号：1613001048400412），
该证书未通过应急管理部网站核验。
（三）林某某
林某某，男，汉族，1978 年生，住址：福建省福清市人，
祥龙公司副总经理、生产安全主要负责人。
二、事故现场勘察情况
（一）事发相关设备基本情况
事故发生于祥龙公司挤出给水车间 A10 机台扩口机，设备
名称：硬管 ϕ16~ϕ50 双管放口机，生产商：中山南荣塑胶机械
工业有限公司，生产管径：ϕ16~ϕ50，放口方式：加热硬管用放
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口模扩口冷却， 气缺压力： ≥4kg/cm2， 动力电源：3ᶲ×AC380V
×50HZ， 控制电源：1ᶲ×AC220V×50HZ， 信号电源：DC24V。
三、事故发生经过、救援及善后处理
（一）事故发生经过及救援过程
2022 年11 月11 日，祥龙公司挤出给水车间 A10 机台扩口
机设备发生故障，车间主任周某政对该设备断电后上报林某某
申请维修， 随后祥龙公司安排设备科工务蔡某某来维修该设备。
当日11:40 许，蔡某某来到挤出给水车间开始对该扩口机开展
维修作业；13:40 许， 周某政到达车间时发现蔡某某头伸进扩口
机中，脖子被机器卡住，并处于昏迷状态，且设备处于通电状
态，周某政见状立即将设备电源关掉，然后呼叫附近工友参与
救援，此时有工友拨打了 120 急救电话，随后工人们通过拆解
等方式将蔡某某从设备中救出，但此时蔡某某已无生命体征，
后续救护车到达现场后，经现场诊断确认蔡某某已死亡。
（二）事故善后情况
事故发生后，祥龙公司积极推动善后工作。经协调，祥龙
公司与死者家属达成善后赔偿协议，双方达成谅解，死者遗体
已火化。
四、事故造成的人员伤亡与经济损失
本起事故造成 1 人死亡，经济损失约 150 万元。
五、事故原因和性质
（一）事故直接原因
经现场勘察和询问调查，蔡某某未遵守祥龙公司《厂区设
备检修作业安全操作规程》，在未对设备断电情况下开展维修
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作业，属于违规作业，造成蔡某某将头伸进设备中时设备意外
启动，导致脖子被设备卡住受伤，最终因伤势过重当场死亡，
是事故发生的直接原因。
（二）事故间接原因
1.作业现场安全管理责任落实不到位。祥龙公司对于此次
设备维修作业，未按照该公司《厂区设备检修作业安全操作规
程》制定相应检修方案并安排专门人员对作业现场监督管理，
未及时发现并制止蔡某某违规作业的行为， 最终导致事故发生，
是事故发生的间接原因之一。
2.安全生产培训教育责任落实不到位。祥龙公司未按照规
定对蔡某某开展安全生产教育、培训并考核，未详细核实员工
特种作业操作证有效性，未如实记录员工安全生产培训教育及
考核情况，导致员工安全意识淡薄，违反操作规程，是事故发
生的间接原因之二。
（三）事故性质
经调查认定， 福建祥龙塑胶有限公司 “11·11” 一般机械伤
害死亡事故是一起一般生产安全责任事故。
六、事故有关责任人员和单位的处理意见与建议
（一）福建祥龙塑胶有限公司。该公司安全生产培训教育
责任落实不到位，未按照规定对蔡某某开展安全生产教育、培
训并考核，未详细核实员工特种作业操作证有效性，未如实记
录员工安全生产培训教育及考核情况， 导致员工安全意识淡薄，
违反操作规程；对于此次设备维修作业，该公司未按照《厂区
设备检修作业安全操作规程》制定相应检修方案并安排专门人
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员对作业现场监督管理，未及时发现并制止蔡某某违规作业的
行为，最终导致事故发生，对该起事故负有重要责任，建议由
福清市应急管理局依法对其进行行政处罚。
（二）林某某。作为祥龙公司副总经理、生产安全主要负
责人，安全生产管理职责履行不到位，未按规定按计划组织开
展本单位员工安全生产教育和培训工作；作业安全现场管理责
任落实不到位，对于此次设备维修作业，未按照《厂区设备检
修作业安全操作规程》制定相应检修方案并安排专门人员对作
业现场监督管理，未及时发现并制止蔡某某违规作业的行为，
最终导致事故发生，对该起事故负有管理责任，建议由福清市
应急管理局依法对其进行行政处罚。
（三）蔡某某。作为设备维修作业人员，安全意识淡薄，
蔡某某未遵守祥龙公司《厂区设备检修作业安全操作规程》，
在未对设备断电情况下开展维修作业，属于违规作业，造成其
将头伸进设备中时设备意外启动，脖子被设备卡住受伤，最终
因伤势过重当场死亡，属于违规作业，对该起事故负有直接责
任，鉴于其在本起事故中死亡，建议免于追究其事故责任。
七、防范措施
（一）祥龙公司要深刻反思，举一反三，结合事故发生原
因， 立即开展自查自纠工作， 全面开展安全隐患排查治理工作，
认真做好总结反馈，切实提升安全事故管控水平。特别是要严
格把控员工培训教育，对发现的违反规章制度行为要采取严厉
措施，确保及时消除各类安全隐患，严格防范各类事故发生。
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（二）融侨经济技术开发区管委会要全面落实安全生产属
地管理责任，继续加大对企业宣传教育力度，深刻吸取该起事
故教训，严格督促企业做好员工安全生产教育培训工作，整改
各类安全隐患,确保我市安全生产形势持续稳定好转。
福建祥龙塑胶有限公司“11·11”
一般机械伤害死亡事故调查组
二〇二三年一月十八日
