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2024 年 9 月26 日下午15 时许，在厦门集美软件园三期 F26
地块园区道路上，发生一起车辆撞击人员的事故，造成 1 人死亡，
直接经济损失 97.5 万元。
厦门市安委会对该起事故调查实行挂牌督办。根据《中华人
民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国
务院 493 号令）等规定，经集美区人民政府批准，成立了由区应
急管理局牵头，集美公安分局、区总工会、区住建和交通局、灌
口镇政府参加的集美灌口厦门软件园三期 F26 地块“9·26”一
般车辆伤害事故调查组（以下简称事故调查组），依法开展事故
调查工作。事故调查组委托福建厦贸司法鉴定中心对事故原因进
行技术分析。
事故调查组按照“科学严谨、实事求是、依法依规、注重实
效” 和“四不放过”原则，通过现场勘查、调查询问、调取证
据、综合分析及专家技术分析论证，查明了事故发生经过、原因
和人员伤亡情况，认定了事故性质和事故责任，查清了事故企业
存在的问题，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故
防范措施建议。
事故调查组调查认定：集美灌口厦门软件园三期 F26 地块
“9·26”一般车辆伤害事故是一起因面包车意外碰撞检查井内
临时雇佣人员导致的生产安全非责任事故。
一、事故基本情况
（一）事故工程情况
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该工程全称为“厦门软件园三期 F26地块”，工程地点位于
集美区 11-04软件园三期横四路与西蔡一路交叉口西北侧地块。
项目总用地面积 45500.54 ㎡，总建筑面积约 133000 ㎡，其中最
大单体建筑面积为 89580 ㎡。主要建设内容包括：办公楼及相关
配套设施等。投资总额 55024万元，其中建安费 43982.74万元。
该项目 2022 年10 月 17日开工建设，2024 年 9 月完成预验收，
计划 2024 年 12 月7 日竣工。事故发生地点：园区西侧 2 号楼楼
下临时检查井。
（二）事故相关单位和人员情况
1.建设单位：厦门信息集团建设开发有限公司，成立于2016
年 4 月 15日，法定代表人：李某霖；注册地址：厦门市软件园
三期诚毅北大街 51 号10 楼；经营范围：许可项目：房地产开发
经营；住宅室内装饰装修；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；
电气安装服务；建设工程施工。一般项目：市政设施管理、园林
绿化工程施工、城市绿化管理等。
2.施工单位：中建一局集团东南建设有限公司，成立于 2020
年 5 月 22 日，法定代表人：杜某丹；注册地址：厦门市翔安区
莲亭路 818 号数字经济产业园一期 A11 楼 2 层；经营范围：房屋
建筑业；市政道路工程建筑；水源及供水设施工程建筑；河湖治
理及防洪设施工程建筑等。
3.监理单位：厦门基业衡信咨询有限公司。法定代表人：梁
某力；注册地址：厦门市南山路319 号之七；经营范围：许可项
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目：建设工程监理；单建式人防工程监理；建设工程施工；建设
工程设计。一般项目：工程管理服务；工程造价咨询业务；招投
标代理服务；采购代理服务等。
4.劳务分包单位：福建安仟贝建设工程有限公司。法定代表
人：张某宝；注册地址：厦门市湖里区火炬东路 17号 705室；
经营范围：项目许可：建设工程施工；检验检测服务；认证服务；
建设工程质量检测；雷电防护装置检测；室内环境检测；特种设
备检验检测；安全评价服务。一般项目：信息技术咨询服务；消
防器材销售；消防技术服务；安防设备销售等。
5.当事人林某聪:闽 DDA79**号面包车司机，男，汉族，福
建省晋江人，驾驶证初领日期 2021 年 5 月19 日，有效期止 2027
年 5 月 19日，准驾车型 C1。
（三）事故相关单位相互关系
1.2022 年 10 月 17 日，厦门信息集团建设开发有限公司和
中建一局集团东南建设有限公司签订厦门软件园三期 F26 地块
项目施工总承包（施工）合同，合同工期 783天，计划开业日期
2024 年 12 月7 日。
2.2022 年 10 月 11 日，厦门信息集团建设开发有限公司和
厦门基业衡信咨询有限公司签订建设工程监理合同，由厦门基业
衡信咨询有限公司负责该项目的监理服务。
3.中建一局集团东南建设有限公司和福建安仟贝建设工程
有限公司签订机电安装劳务分包合同，由福建安仟贝建设工程有
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限公司负责该项目的机电劳务施工。
（四）事故发生单位及相关单位安全管理情况
1.厦门信息集团建设开发有限公司成立了安全生产和消防
安全领导小组，督促落实安全生产管理措施，组织制定了安全生
产管理制度。在与中建一局集团东南建设有限公司以及厦门基业
衡信咨询有限公司签订的合同中明确约定了双方各自的安全职
责，签订安全安全生产责任书，并进行了安全教育培训。项目经
理康某宇对作业现场进行统一协调管理，公司定期对施工作业现
场进行安全检查。
2.中建一局集团东南建设有限公司成立了安全生产管理委
员会，督促落实安全生产管理措施，组织制定了安全生产管理制
度。在与福建安仟贝建设工程有限公司签订的安全生产管理协议
书中明确约定了双方各自的安全职责，进行安全技术交底和安全
教育培训。项目经理竹某华对作业现场进行统一协调管理，公司
定期对施工作业现场进行安全检查。
3.厦门基业衡信咨询有限公司制定项目监理细则，进行了安
全技术监理交底，定期组织安全巡检和安全例会，对发现的隐患
下发监理通知单。
4.福建安仟贝建设工程有限公司负责项目雨污水管网（含检
查井）的施工，所有检查井均已施工完毕，事故当天公司未安排
清理垃圾作业。检查井由室外水电班组具体负责，班组长康某志
负责施工人员的安排和现场管理。
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（五）事故发生经过
2024 年 9 月26 日 13时 30 分左右，福建安仟贝建设工程有
限公司室外水电班组长康某志碰到在工地外围捡垃圾的廖某根，
就让廖某根到工地内清理检查井的垃圾，清理出的垃圾归廖某根
所有并补贴部分报酬。因项目完成预验收后部分围墙已拆除，康
某志带领廖某根从工地东南面进入工地，到项目西侧内部道路上
清理检查井的垃圾。14时 20 分，面包车司机林某聪从货拉拉网
络平台接订单，驾驶闽DDA79**号面包车运送一批铰链到厦门软
件园三期 F26地块工地。14 时53 分，林某聪到达工地大门口，
打电话给厦门中祥顺建筑工程有限公司（精装修劳务分包单位）
施工员郑某燕。15时许，郑某燕到大门口收货，要求林某聪进
大门以后右转，沿着水泥路往前开，将货送到送到 1 号楼，自己
则从水泥路旁边的花圃直穿过去。郑某燕穿过花圃后跟在面包车
左侧往前走，到 2 号楼楼底时，林某聪停车按喇叭提醒前方挖掘
机，等到挖掘机让开后继续开车前进，面包车右前轮从检查井上
开过，车辆右前下摆臂与在检查井内捡拾垃圾的廖某根枕部发生
碰撞。林某聪车感到车身震动，下车查看时发现廖某根头部流血
躺在检查井内，赶紧倒车然后将廖某根从井里扶出，平放在旁边
的地面上。
（六）事故现场情况
1. 天气情况
阴转小雨，最高气温30℃， 最低气温 25℃，东北风2 级，
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相对湿度 89%，紫外线中等 ，空气质量 16。
2.闽 DDA79**号面包车基本情况
闽 DDA79**号面包车所有人：厦门绿色慧联汽车服务有限公
司，车身颜色：白，使用性质：非营运，住址：厦门市湖里区长
浩路 223 号东附楼10 楼 A 区1087 单元，车牌型号：远程牌，车
辆识别代号：LJ21BABB7M100****，检验有效期止2025 年 5 月
31 日，保险终止日期2025 年 4 月 16日。林某聪以每月2700 元
的租金向厦门绿色慧联汽车服务有限公司租赁该面包车。
根据福建厦贸司法鉴定中心司法鉴定意见书（闽厦贸司鉴中
心[2024]痕鉴（痕）字第 754号）：闽 DDA79**号面包车灯光系
统安全技术不符合车辆类型所对应的相关技术标准要求（左后防
雾灯失效）；转向、行车制动系统安全技术符合车辆类型所对应
的相关技术标准要求。其中，该车左后防雾灯不亮属事故前造成。
其余灯光系统装置齐全、紧固牢靠、灯泡完好有效，未见影响灯
光安全技术状况的异常碰撞痕迹和磨损痕迹。
（七）人员伤亡和直接经济损失
1.人员伤亡情况
廖某根，男，汉族，75 岁，四川省中江县人，在此次事故
中死亡。
2.直接经济损失情况
按照《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721）
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计算，此次事故造成直接经济损失 97.5 万元。
二、事故应急处置及评估情况
（一）事故信息接报及应急响应处置情况
事故发生后林某聪立即拨打了 110 和 120 急救电话，15时
09 分交警到达现场进行处置，设立警戒区，禁止无关人员进入
警戒区，并参与现场处置。15 时 15分左右，救护车到达现场，
急救人员现场判定廖某根当场死亡。在接到事故报告后，集美公
安分局、区应急管理局、区住建和交通局、灌口镇政府工作人员
赶赴现场，参与现场处置。
（二）医疗救治和善后情况
目前死者善后赔偿工作已经妥善处理完毕，赔偿款项已经到
位，死者遗体已经火化。
（三）事故应急处置评估
事故发生后，集美区委区政府及其相关部门负责同志赶赴现
场，反应迅速、措施得当，有效组织应急救援处置，未造成人员
伤亡和事故损失扩大；善始善终做好善后工作，目前相关善后事
宜处理完毕，未造成不良社会影响，事故应急处置较好。
三、事故原因分析
通过视频分析、现场勘验、检测鉴定，认定事故直接原因是：
林某聪驾驶闽DDA79**号面包车沿软件园三期F26地块内部道路
由北往南方向行至 2 号楼楼下检查井时，车辆右前摆与面朝南侧
直立或趋于直立在检查井内的廖某根枕部右侧发生碰撞，导致其
8
当场死亡。
（一）检测鉴定情况
1.集美公安分局刑事科学技术室出具的尸表检验《情况说
明》认为：“根据现场勘查和尸体检验情况初步分析，死因倾向
于头部被车辆撞击致重度颅脑损伤死亡”。
2.福建厦贸司法鉴定中心出具的《司法鉴定意见书》（闽厦
贸司鉴中心[2024]痕鉴（迹）字第 26号）鉴定意见：“闽 DDA79**
号面包车沿软件园三期 F26地块内部道路由北往南方向行驶，车
辆右前摆与面朝南侧直立或趋于直立在窑井处的廖某根枕部右
侧发生碰撞可以成立”。
（二）视频分析情况
根据事故现场监控视频显示，当视频画面播放至02:59:59PM
时，面包车沿内部道路由北往南方向行至距检查井不到 2 米处停
车，廖某根头部从检查井处“冒出”，03:00:06PM 时，面包车
继续行至检查井处时，右前部下沉、掉落。
四、事故性质认定
（一）根据福建厦贸司法鉴定中心出具的《司法鉴定意见书》
（闽厦贸司鉴中心[2024]痕鉴（迹）字第 26 号）的检验记录，
“前轮轮距最宽处约 158cm，轮胎宽度 18cm”、“窑井的直径约
为 73cm，窑井底部距地高为 113cm，窑井西边缘距道路西侧路沿
水平距离 150cm”可知林某聪驾驶面包车经过该路段时右前轮必
9
须从井上经过；“因窑井距地高 113cm，廖某根裸足身高 148cm，
则廖某根露出路面的距地高度约为 35cm”，结合视频画面显示
02:59:59PM 林某聪在距检查井不到 2 米处停车（此时林某聪停
车等候前方挖掘机让路）时，廖某根头部才从检查井处“冒出”，
此时坐在驾驶室的林某聪不具备看见位于车辆右侧下方位置廖
某根的客观条件。公安部门经现场勘验和调查询问后认定该事故
非刑事案件和交通事故。
（二）经查询劳动员工实名制系统、员工花名册、进场教育
记录，均未发现廖某根记录，结合相关人员的调查询问笔录可知
廖某根并非软件园三期 F26地块项目员工。福建安仟贝建设工程
有限公司室外水电班组长康某志临时叫廖某根到项目内部道路
清理垃圾，未向福建安仟贝建设工程有限公司和项目部报告，也
未经过工地大门实名制认证便进入工地内部。
综上分析认定，本事故是一起生产安全非责任事故。
五、对有关单位和人员的处理建议
（一）施工单位中建一局集团东南建设有限公司与事故发
生无直接因果关系，但存在因项目预验收后内部道路与市政道路
相连通导致外来车辆无法管控等问题，建议由厦门信息集团建设
开发有限公司对其进行处理。
（二）劳务分包单位福建安仟贝建设工程有限公司与事故
发生无直接因果关系，但存在检查井未设立警示标识和围栏、对
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康某志私自叫临时人员清理检查井未有效管控等问题，建议由区
住建和交通局按照行业相关规定处理。
（三）康某志，福建安仟贝建设工程有限公司室外水电班组
长，私自安排外人进场清理垃圾，未向公司报告且未进行有效管
理，建议由福建安仟贝建设工程有限公司按照公司相关规定处
理。
六、事故防范和整改措施
（一）福建安仟贝建设工程有限公司要进一步强化风险辨识
和隐患排查，在检查井增设移动围栏、反光锥、限速牌、安全警
示标语等交通防护措施，同时开展相关应急演练，提高作业人员
安全意识。
（二）中建一局集团东南建设有限公司要切实提高思想认
识，深刻汲取事故教训，举一反三，科学管控安全风险，对公司
所有项目开展自查自纠，通过交叉检查、聘请专业机构等方式进
一步强化隐患排查整治，规范项目建设管理，夯实企业的安全根
基。
（三）厦门信息集团建设开发有限公司要严格落实安全生产
主体责任，加强现场的统一协调、管理，厘清各参建单位的安全
生产职责，梳理网格化管理的责任区域和责任清单，把责任落实
到终端末梢，切实筑牢安全防线。
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（四）区建设主管部门要严格按照“三管三必须”要求，认
真履行行业安全生产监管职责，强化对主体工程以外的附属工
程、扫尾项目的安全监管，加大执法检查力度，对非法违法行为
要严厉查处，坚决杜绝此类事故的发生。
