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南京乐顺钢结构工程有限公司
8·25一般高处坠落事故调查报告
2021 年 8 月25 日 18时 00 分许，在海沧区新景西三路与新
景西二路交叉口西南侧海沧 H2021P01 地块内，南京乐顺钢结构
工程有限公司承包的临时钢结构工程施工现场发生一起高处坠
落事故，造成 1 名工人死亡。
接到事故报告后，海沧公安分局、区应急管理局和新阳街道
办等部门领导及工作人员先后赶到事故现场调查了解情况，并督
促相关单位妥善做好善后处置工作，维护社会稳定。
为认真做好事故调查处理工作，根据《厦门市海沧区人民政
府办公室关于授权区安监局建设局负责组织事故调查组进行生
产安全事故调查的通知》（厦海政办〔2007〕73 号）精神，区应
急局牵头组织海沧公安分局、区建设与交通局、区总工会和新阳
街道办等相关单位，成立“南京乐顺钢结构工程有限公司8·25
一般高处坠落事故调查组”进行调查。
事故调查组秉持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重时
效”的原则，通过现场勘验、调查取证、查阅施工单位相关资料、
综合分析等方法，查明了事故原因，认定了事故性质和责任，提
出了对事故单位、责任人员的处理建议和整改措施。现将调查情
况报告如下：
一、事故基本情况
（一）发生时间：2021 年 8 月25 日 18：00 许
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（二）发生地点：海沧区新景西三路与新景西二路交叉口西
南侧海沧 H2021P01 地块临时钢结构工程施工现场
（三）事故类别：高处坠落
（四）伤亡情况：1 人死亡。死者宋某春，男，汉族，籍贯
河南省扶沟县
二、事故相关单位及施工合同约定情况
南京乐顺钢结构工程有限公司（以下简称乐顺钢结构），
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，经营范围：钢结
构工程、室内外装饰工程等。
2021年8月1日，业主单位厦门联正悦投资有限公司与南
京乐顺钢结构工程有限公司签订了《临时零星钢结构工程施
工合同》，由乐顺钢结构负责该地块项目临时零星钢结构工
程的运输、安装、成品保护、缺陷责任期、质量保修期内的
维修养护。合同约定：乐顺钢结构按法律法规规定和本合同
约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工
程及人员、材料、设备和设施安全；采取施工安全措施，确
保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施
工造成的人身伤害和财产损失。
三、事故发生经过、救援及善后情况
2021年8月25日，南京乐顺钢结构工程有限公司安排工人
在海沧H2021P01地块项目售楼部西侧搭建钢构。下午18时许，
现场的3名工人收拾工具准备收工，王某和马某在北侧钢架上
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图 2：死者坠落点地面
图 3：死者使用安全带 图 4：死者使用安全帽
突然听到南侧“嘭”一声响，过去察看时发现同班组员工宋
某春头部流血侧躺在地上，呼之不应，随即报警。十几分钟
后120赶到现场，对宋某春进行现场救护后送往长庚医院。当
日19时43分，院方宣告宋某春抢救无效死亡。
8月27日，乐顺钢结构与死者家属协商达成赔偿协议，支
付死者丧葬补助金、供养亲属抚恤金、精神抚慰金、一次性
死亡补助金等全部费用共计132万元。8月28日，死者宋某春
火化，其家属全部返乡，整个善后处理平稳有序。
四、事故调查取证及综合分析
（一）现场勘验取证情况
8 月 25 日 21 时 19 分，区应急局接到
区“两办”值班电话后，立即组织人员赶
赴事发现场调查取证。事发钢结构建筑(如
图 1 所示）长 40 米、宽 6 米、高 6.5 米，建筑的长边沿南北走
向，短边沿东西走向，坐落于海沧 H2021P01 地块项目售楼部西
侧，新景西五路的东侧，顶部临空位置未见防止人员坠落的防护
措施，下方也未见坠落的防护缓冲措施。距钢结构南侧边沿下方
图 1:事发临时钢结构南侧
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约 5.8米处地面有一摊血迹；血迹上有一副安全带，安全带挂钩
上的保险扣处防护状态(如图 2、图 3 所示）；血迹北侧约 1.4 米
处有一只网格布胶底鞋，鞋带处于松驰状态；血迹北侧约 3 米处
有一顶红色塑料安全帽，安全帽外表未见裂痕或撞击痕迹，未发
现任何血迹，安全帽下颌带处于最大松驰度(如图 4 所示）;钢结
构西南角位置有一堆组合式脚手架的配件。
（二）相关单位安全管理情况
1.查阅联正悦公司各类安全管理制度，该公司就海沧
H2021P01 地块项目于 2021 年 8 月 11 日召开安全专项会议，组
织监理公司及各分包公司管理人员学习并转发关于预防高处坠
落、加强高处作业和临边洞口安全管理等文件内容；8 月 16 日
召开安全文明专题会议；8 月 26 日召开项目安全专题会议。以
上 3 次会议乐顺钢结构管理人员均有参会并签到。日常有对施工
现场开展安全生产巡查，督促施工方安全施工，8 月 24 日《安
全巡视记录》上乐顺钢结构管理人员有签字确认。
２.查阅乐顺钢结构提供的宋某春《新入场工人三级安全教
育记录卡》，公司项目部和班组长无教育人姓名和签名，《安全
交底记录》和《技术交底记录》均无交底人签名，书面教育资料
不全。
（三）查询建筑施工安全相关资料情况
根据《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）中
相关规定，工作面的边沿无围护设施或围护设施高度低于 800mm
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的高处作业为临边作业。事发钢结构高度高 6.5米，施工用脚手
架操作平台 5.7 米高，属于临边作业，应在临空处设置防护栏杆
和安全网。
（四）死者医学死亡证明和急诊病历
厦门长庚医院出具的《居民死亡医学证明（推断）书》记录：
宋某春死亡原因为高处坠落伤。宋某春的《急诊病历》记录：入
院前 20 分钟左右从约6 米高处摔下，头部着地，呼之不应，120
予建立静脉通路，持续心肺复苏送入我院急诊；《诊断证明书》
记录：呼吸心跳骤停，急性呼吸衰竭，闭合性颅脑损伤特重型，
肋骨骨折，创伤性血气胸，病患因上述病因于本院急诊求诊，经
抢救后于 2021 年 8 月25 日 19时 43 分宣布临床死亡。
（五）事故综合分析
综合现场勘验、事故现场照片、医院居民死亡医学证明、证
人证言及相关单位提供的资料等证据，分析如下：
1.业主单位联正悦公司与施工方乐顺钢结构就临时钢结构
工程项目有签订合同，约定施工安全由乐顺钢结构负责；联正悦
公司有对施工方管理人员进行安全教育和技术交底，有履行不定
期安全巡查、督促隐患整改等安全管理义务。
2.施工方乐顺钢结构临时钢结构施工未按照行业安全规定
设置临边作业安全防护设施，对死者宋新春安全教育培训记录不
规范、资料不全；宋某春施工收尾时未按规定正确使用劳动防护
用品，不慎高处坠落致死。
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综上，业主单位联正悦公司就海沧H2021P01地块项目临
时钢架工程履行了基本的安全生产职责；施工方乐顺钢结构
施工现场安全防护不到位，对员工安全教育培训流于形式，
收工时督促宋某春正确佩戴、使用劳动防护用品不到位。
五、事件的原因和性质
（一）直接原因
钢结构施工现场临边防护措施不到位，宋某春安全意识不
强，未正确使用劳动防护用品，收工时不慎从高处坠落。
（二）间接原因
乐顺钢结构对高处作业人员安全生产教育培训不到位，未督
促教育高处作业人员正确使用劳动防护用品。
（三）事故性质
经事故调查组认定，南京乐顺钢结构工程有限公司 8·25 高
处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。
六、事故责任认定及处理建议
（一）死者宋某春，在临边作业时安全意识不强，在没有充
分安全防护的情况下，未按规定正确使用安全带、安全帽等劳动
防护用品，不慎高处坠落致死，对死亡负有直接责任，鉴于其在
事故中死亡，建议不予追究事故责任。
（二）施工单位南京乐顺钢结构工程有限公司未落实企业安
全生产主体责任，组织高处作业施工过程中未设置安全防护设
施，现场安全管理及技术措施不落实，对高处作业人员安全生产
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教育培训不到位，未督促、教育高处作业人员严格按照规定正确
佩戴、使用劳动防护用品，对事故发生负有责任，建议由海沧区
应急管理局依法给予行政处罚。
（三）吴某系南京乐顺钢结构工程有限公司现场管理员，督
促、检查现场安全生产工作不力，未督促高空作业人员严格按照
规定正确佩戴、使用劳动防护用品，对事故的发生负有一定责任，
建议由南京乐顺钢结构工程有限公司按照企业规定对其进行处
理，并将处理结果上报至海沧区应急管理局。
（四）开发商厦门联正悦投资有限公司作为业主单位对施工
方乐顺钢结构管理人员有进行关于预防高处坠落、加强高处作业
和临边洞口安全管理等安全教育及技术交底，日常有履行不定期
安全巡查、督促安全隐患整改等安全管理义务，履行了基本的安
全生产责任，建议由行业主管部门督促加强安全管理。
七、整改防范措施
（一）南京乐顺钢结构工程有限公司应吸取该起事故教训，
严格落实企业安全生产主体责任，加强对从业人员的安全生产教
育和培训，有效提高从业人员的安全技能、安全意识和自身保护
能力，加强现场安全管理，切实将各环节安全措施落实到位，确
保现场施工安全。
（二）厦门联正悦投资有限公司应吸取事故教训，举一反三，
对企业的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，及
时督促整改，强化施工现场的监督检查，及时制止“三违”行为，
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严防类似事故再次发生。
（三）区安办将本起事故进行通报，行业主管部门要加强督
促辖区建设项目专项排查，要求企业对排查出来的隐患项目逐项
落实整改、限期整改，切实堵住安全管理漏洞，确保我区安全生
产形势稳定向好。
南京乐顺钢结构工程有限公司8·25
一般高处坠落事故调查组
2021 年 9 月23 日
