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白云龙归“4·25”一般起重伤害
事故调查报告
2026 年 4 月 25 日 10 时 43 分许，广州市白云区龙归街夏良
高桥东路南 51 号发生一起起重伤害事故，造成 1 人重伤。
事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国
务院令第 493 号）有关规定，区政府成立了由区应急管理局、白
云公安分局、区总工会、龙归街道办事处等相关单位组成的白云
龙归“4·25”一般起重伤害事故调查组（以下简称“事故调查
组”），负责对此次事故进行调查，并邀请广州市天河区人民政
府、广州市增城区人民政府和区检察院派员参加。事故调查组同
时组织了相关方面的专家对事故进行技术鉴定（分析）。根据有
关规定，事故调查组已将调查中涉及相关监管单位履职情况通报
纪检监察机关。
事故调查组按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效
的原则，经过现场勘查、技术鉴定（分析）、询问调查取证、综
合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡、应急救援处
置和直接经济损失等情况，对事故的性质进行了认定，提出了对
相关责任单位、责任人员的处理建议和整改措施建议。
经调查认定，白云龙归“4·25”一般起重伤害事故是一起
因作业场所存在事故隐患、作业人员违反安全规程、作业承包人
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安全生产管理缺失等原因造成的生产安全责任事故。
一、基本情况
（一）涉事作业基本情况
涉事作业为汽车起重机吊装作业，作业地点为广州市白云区
龙归街夏良高桥东路南 51 号，作业内容是将 1 台印刷设备（神
画牌 MJ5300UV 机，以下简称“UV 机”）从楼下地面吊装至 3
楼室内。
2026 年 4 月 8 日，广州铭印科技有限公司（以下简称“铭印
公司”）与广州鑫梦广告有限公司（以下简称“鑫梦公司”）协
商约定，铭印公司向鑫梦公司销售 1 台 UV 机，铭印公司负责运
送至鑫梦公司指定位置，且在安装、调试后交付。2026 年 4 月
24 日，铭印公司售后经理侯闪闪委托起重吊装个体从业人员韩水
波吊装涉事 UV 机，吊装费用为 1800 元（后因发生事故未实际
支付）。韩水波接受委托后，因自身原因无法实施该业务，转包
给同为起重吊装个体从业人员的赖运苟实施。赖运苟遂联系粤
ABQ009 汽车起重机所有人黄学茂，经协商双方约定，黄学茂以
1100 元的价格向赖运苟提供 1 台汽车起重机及 1 名司机到现场作
业。2026 年 4 月 25 日上午，黄学茂雇请的汽车起重机司机陈某
贵驾驶涉事粤 ABQ009 汽车起重机与赖运苟一同来到广州市白
云区龙归街夏良高桥东路南 51 号楼下进行涉事吊装作业。到达
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时，涉事 UV 机被装载在一辆货车车厢内，赖运苟在得到韩水波
口头承诺可由委托方报销叉车费用的情况下，自行垫付 500 元请
来一台叉车将涉事 UV 机从货车上卸下，然后进行连接吊具和指
挥起重吊装作业，陈某贵按照赖运苟的指挥操作汽车起重机进行
吊装。综上，因事故发生时涉事 UV 机尚未交付，其所有权仍属
铭印公司；涉事作业发包人为铭印公司，转包人为韩水波，涉事
作业承包人及组织实施者为赖运苟；赖运苟以租赁方式获得涉事
粤 ABQ009 汽车起重机（含司机）的使用权，出租人为黄学茂。
涉事各方以电话、微信等方式约定相关事项，未签订相关合
同或协议，未签订专门的安全生产管理协议，未明确各自的安全
生产管理职责。
（二）涉事单位及人员基本情况
1.赖运苟，男，41 岁，广东省东源县人，起重吊装个体从业
人员，涉事作业承包人，组织实施涉事作业，在现场进行连接吊
具和指挥起重吊装。
2.黄学茂，男，43 岁，广东省和平县人，涉事粤 ABQ009 汽
车起重机所有人，将汽车起重机（含司机）出租给赖运苟使用。
3.陈某贵，男，48 岁，广东省和平县人，黄学茂雇请的汽车
起重机司机，在涉事作业中操作粤 ABQ009 汽车起重机进行吊
装。
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4.韩水波，男，48 岁，广东省肇庆市人，起重吊装个体从业
人员，涉事作业转包人，从铭印公司承接涉事作业后，转包给赖
运苟。
5.铭印公司，涉事设备销售单位和涉事作业发包单位，将涉
事作业发包给韩水波。该单位法定代表人：王军；经营地址：广
州市增城区新塘镇荔新十二路 96 号 20 幢 101 号；经营范围：软
件和信息技术服务业。
6.侯闪闪，男，37 岁，河南省襄城县人，铭印公司售后经理，
系该单位直接负责发包涉事作业的主管人员。
7.赵某荣，男，30 岁，广东省化州市人，铭印公司售后工程
师，事发当日到铭印公司安装、调试涉事设备（事发时未开始该
项工作），在涉事作业过程中旁观并到吊物下方操作，在事故中
受伤。
（三）事故发生单位安全管理情况
赖运苟作为涉事作业承包人，对涉事作业安全管理缺失，未
执行依法制定的保障安全生产的国家标准，未安排专门人员进行
吊装作业现场安全管理，未采取技术、管理措施及时发现并消除
作业场所存在的事故隐患。
（四）事故发生经过
2026 年 4 月 25 日 9 时许，陈某贵驾驶粤 ABQ009 汽车起重
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机与赖运苟一同来到广州市白云区龙归街夏良高桥东路南 51 号
楼下，作业任务是将涉事 UV 机（神画牌 MJ5300）吊装至 3 楼
车间内。此前，UV 机销售单位铭印公司售后工程师赵某荣和潘
某言已按照本单位工作安排到达现场，工作任务是待 UV 机吊装
到位后进行安装和调试。粤 ABQ009 汽车起重机进场后，赵某荣
在楼下旁观。赖运苟先请来一台叉车将 UV 机从货车上卸至地面，
然后指挥陈某贵操作汽车起重机就位。之后，赖运苟选用并连接
钢丝绳等吊具，具体操作方式为：先将 2 条钢丝绳（公称直径分
别为 16mm 和 12mm）以及 1 个手动葫芦进行串接，然后并接 2
条吊带（每条长 3m），再将钢丝绳索扣挂扣在吊机挂钩上，将 2
条吊带索扣分别挂扣在 UV 机前方的 2 个吊环上；再用另 2 条吊
带（每条长 6m）连接吊机吊钩和 UV 机后方的两个吊环。之后，
赖运苟指挥陈某贵操作汽车起重机进行起吊。监控视频显示，10
时 41 分 51 秒，UV 机被缓慢吊起升高；10 时 42 分 2 秒，UV 机
升高至离地约 1.7 米时停下。据赖运苟陈述，其指挥陈某贵在起
吊后在该位置暂停，目的是要对 UV 机底部的 6 个支撑脚进行调
节（拧转收缩），使其低于底部的轮子，以便 UV 机在 3 楼落地
后可借助轮子推行。于是，在 UV 机悬停于离地约 1.7 米半空的
情况下，赖运苟来到 UV 机西北侧底部下方调节支撑脚。监控视
频显示，10 时 42 分 32 秒，赵某荣也来到 UV 机东北侧底部下方
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调节支撑脚。10 时 43 分 1 秒，悬停于半空中的 UV 机突然下坠，
将赵某荣压在下方。在另一侧的赖运苟被机体擦碰到头部，未受
伤害。
（五）事故现场情况
事故调查组组织相关方面的专家进行了事故现场勘查，情况
如下：
1.事故发生现场位于广州市白云区龙归街夏良高桥东路南
51 号（图 1、2）。现场因救援需要有部分移动。现场附近有监
控视频斜对事发场地，记录了事故发生情况（局部）。
图1事故发生现场（因救援有部分移动）
涉事 UV 机
涉事吊车
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图2事故发生现场（因救援有部分移动）
2.监控视频显示，2026 年 4 月 25 日 10 时 11 分 36 秒，赖运
苟指挥涉事粤 ABQ009 汽车起重机倒车至作业位置，赵某荣在旁
观看（图 3）。
UV 机吊装
目标位置
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图3 监控视频截图
3.监控视频显示，10 时 36 分 16 秒，赖运苟进行连接吊具。
（图 4）
图4 监控视频截图
赵某荣
赖运苟
赖运苟
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4.监控视频显示，10 时 41 分 51 秒，UV 机被缓慢吊起升高。
（图 5）
图5 监控视频截图
5.监控视频显示，10 时 42 分 2 秒，UV 机升高至离地约 1.7
米时停下，呈悬停状态。（图 6）
UV 机被缓慢吊起
升高。
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图6监控视频截图
6.监控视频显示，10 时 42 分 32 秒，在 UV 机悬停于离地约
1.7 米半空的情况下，赵某荣来到 UV 机东北侧底部下方调节支
撑脚。（图 7）
赵某荣
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图7监控视频截图
7.监控视频显示，10 时 43 分 1 秒，悬停于半空中的 UV 机
突然下坠，将赵某荣压在下方。（图 8）
图8监控视频截图
8.涉事 UV 机铭牌显示，该设备重量为 7100kg（图 9）。
UV 机突
然下坠。
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图9 涉事UV机铭牌
9.现场使用的吊具情况：1 个手动葫芦，额定载荷为 3t（图
10）；2 条钢丝绳，公称直径分别为 16mm 和 12mm，其中公称
直径 12mm 的钢丝绳（结构类别 6×19-1770，纤维芯）完全断裂
（图 11、12）；4 条尼龙吊带，其中 2 条长 3m，2 条长 6m（图
13）。
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图10手动葫芦
图11串接的2 条钢丝绳
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图12完全断裂的钢丝绳（公称直径12mm）
图13尼龙吊带
10.据赖运苟、黄学茂陈述，现场所有吊具均为黄学茂所有，
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均由赖运苟现场选用并进行连接；涉事作业未安排专门人员进行
吊装作业现场安全管理，未对作业现场进行事故隐患排查。
11.据赖运苟陈述，其在选用钢丝绳时仅凭经验判断，未校核
验算钢丝绳的额定工作载荷和承载能力，未计算钢丝绳的安全系
数；其连接吊具的方式为：先将 2 条钢丝绳（公称直径分别为
16mm 和 12mm）以及 1 个手动葫芦进行串接，再并接 2 条吊带
（每条长 3m），然后将钢丝绳索扣挂扣在吊机挂钩上，将 2 条
吊带索扣分别挂扣在 UV 机前方的 2 个吊环上；再用另 2 条吊带
（每条长 6m）连接吊机吊钩和 UV 机后方的两个吊环。
（六）人员伤亡及直接经济损失情况
本起事故造成 1 人重伤。经统计，截至 2026 年 8 月 4 日，
本起事故已造成直接经济损失 485777.44 元，主要为医疗费用。
二、事故应急处置及评估情况
（一）事故信息接报、响应、现场应急处置和评估情况
事故发生后，现场附近有人员发现 UV 机压到人，大声呼叫，
陈某贵赶紧操作汽车起重机吊臂提升，在前端钢丝绳已断裂的情
况下，依靠后端的吊带将 UV 机尽量抬高，赖运苟与闻讯赶来的
潘某言一同将受伤的赵某荣从 UV 机前端底部移出来，发现赵某
荣口吐白沫，耳朵里流血，两条大腿被压断，右腿尤为严重，左
手三根手指折断。此时周围人员已拨打了 120 急救电话。约 10
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分钟后救护车赶到，医护人员对赵某荣进行紧急包扎处理后，将
其送至广州医科大学附属市八医院救治。
接报后，白云公安分局、区应急管理局、区市场监管局、龙
归街道办事处等单位迅速派员赶到现场开展应急处置工作。经评
估，应急处置得当，未造成次生事故。
（二）医疗救治和善后情况
事故发生后，赵某荣被送至广州医科大学附属市八医院医
治，2026 年 6 月 22 日转至广东工伤康复医院进行康复治疗，2026
年 7 月 20 日再次转入广州医科大学附属市八医院医治至今。
目前，涉事各方尚未就善后事宜达成一致。
三、事故原因分析
经广东华生司法鉴定中心鉴定，赵某荣因事故致右下肢毁损
伤，手术行右大腿截肢，左示指、中指掌指关节以远骨质缺失，
多处颅骨骨折等，其损伤评定为重伤二级。根据专家组出具的《白
云龙归“4·25”一般起重伤害事故技术鉴定（分析）报告》，
经综合分析，本起事故发生的直接原因为：
（一）使用安全系数远低于国家标准的钢丝绳吊索致作业
场所存在事故隐患。在涉事吊装作业中，赖运苟未校核验算钢丝
绳的额定工作载荷和承载能力，未计算钢丝绳的安全系数，仅凭
经验判断选用公称直径 12mm（结构类别 6×19-1770）钢丝绳作
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为单肢吊索进行吊物。对照 GB/T 20118-2025《钢丝绳通用技术
条件》附录 C，12mm 6×19-1770 钢丝绳最小破断拉力为 90.7kN，
所吊装的 UV 机总重量为 7100kg，最大拉力为 69.6kN，在此工
况下，安全系数为 90.7÷69.6≈1.3，远低于 GB/T 16762-2020《一
般用途钢丝绳吊索特性和技术条件》5.2.3 安全系数的取值[1]。涉
事作业使用安全系数远低于国家标准、承载能力严重不足的钢丝
绳作为单肢吊索进行吊物，未执行 GB/T 6067.1-2010《起重机械
安全规程》第 1 部分总则 17.2.3 b)[2]的规定，导致作业场所存在
吊索破断、吊物坠落的事故隐患。
（二）作业人员安全意识淡薄，违反安全规程在悬停载荷的
下方停留、操作。事发前，赖运苟指挥陈某贵操作吊机起吊不久
后暂停，在 UV 机悬停于离地约 1.7 米半空的情况下，赖运苟来
到 UV 机西北侧底部下方调节支撑脚。赖运苟安全意识淡薄，违
反 GB/T 6067.1-2010 《起重机械安全规程》第 1 部分总则 17.2.4
b)[3]的规定，在悬停载荷的下方停留、操作，将自身置于危险区
域内，且对赵某荣进入危险区域参与操作的行为未予以阻止，导
致赵某荣在钢丝绳吊索突然破断、吊物坠落时被砸中受伤。
四、有关责任单位和人员存在的主要问题
[1]GB/T 16762-2020《一般用途钢丝绳吊索特性和技术条件》5.2.3：单肢吊索额定工作载荷……安全系数，一般
取 5.
[2]GB/T 6067.1-2010 《起重机械安全规程》第 1部分总则 17.2.3: 系挂物品应符合下列要求:b) 物品要通过
吊索或其他有足够承载能力的装置挂在吊钩上;
[3]GB/T 6067.1-2010 《起重机械安全规程》第 1部分总则 17.2.4: 悬停载荷应符合下列要求:b)任何人不得在
悬停载荷的下方停留或通过;
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（一）赖运苟作为涉事作业承包人对作业现场安全生产管理
缺失
1.未执行依法制定的保障安全生产的国家标准。在涉事吊装
作业中，使用安全系数远低于国家标准、承载能力严重不足的钢
丝绳作为吊索进行吊物，且人员在悬停载荷的下方停留、操作，
未执行 GB/T 16762-2020《一般用途钢丝绳吊索特性和技术条件》
5.2.3 [4]、GB/T 6067.1-2010《起重机械安全规程》第 1 部分总则
17.2.3 b)[5]、17.2.4 b)[6]等保障安全生产的国家标准，违反了《中
华人民共和国安全生产法》第十一条第二款[7]的规定。
2.未安排专门人员进行吊装作业现场安全管理，违反了《中
华人民共和国安全生产法》第四十三条[8]的规定。
3.未采取技术、管理措施及时发现并消除作业场所存在的吊
索破断、吊物坠落的事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生
产法》第四十一条第二款[9]的规定。
（二）涉事作业发包单位未履行安全生产统一协调、管理职
[4]GB/T 16762-2020《一般用途钢丝绳吊索特性和技术条件》5.2.3：单肢吊索额定工作载荷……安全系数，一般
取 5.
[5]GB/T 6067.1-2010 《起重机械安全规程》第 1部分总则 17.2.3: 系挂物品应符合下列要求:b) 物品要通过
吊索或其他有足够承载能力的装置挂在吊钩上;
[6]GB/T 6067.1-2010 《起重机械安全规程》第 1部分总则 17.2.4: 悬停载荷应符合下列要求:b)任何人不得在
悬停载荷的下方停留或通过;
[7]《中华人民共和国安全生产法》第十一条第二款 生产经营单位必须执行依法制定的保障安全生产的国家标准
或者行业标准。
[8]《中华人民共和国安全生产法》第四十三条 生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急
管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守
和安全措施的落实。
[9]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查
治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工
大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有
安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。
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责
铭印公司作为涉事作业发包单位，未与作业承包人韩水波签
订专门的安全生产管理协议，未约定各自的安全生产管理职责，
且未对承包人的安全生产进行统一协调、管理，未对作业现场进
行安全检查，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条
第二款[10]的规定。
（三）涉事作业转包人未履行安全生产统一协调、管理职责
韩水波作为涉事作业转包人，未与作业承包人赖运苟签订专
门的安全生产管理协议，未约定各自的安全生产管理职责，且未
对承包人的安全生产进行统一协调、管理，未对作业现场进行安
全检查，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二
款[11]的规定。
（四）作业设备出租人未履行安全生产统一协调、管理职责
黄学茂将涉事粤 ABQ009 汽车起重机出租给赖运苟使用，未
与承租人签订专门的安全生产管理协议，未约定各自的安全生产
管理职责，且未对承租人的安全生产进行统一协调、管理，未对
作业现场进行安全检查，违反了《中华人民共和国安全生产法》
[10]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款 生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经
营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全
生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现
安全问题的，应当及时督促整改。
[11]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款 生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经
营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全
生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现
安全问题的，应当及时督促整改。
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第四十九条第二款[12]的规定。
五、对有关责任单位和人员的处理建议
（一）建议予以行政处罚的单位和人员
1.赖运苟，涉事作业承包人，未执行依法制定的保障安全生
产的国家标准，未安排专门人员进行吊装作业现场安全管理，未
采取技术、管理措施及时发现并消除作业场所存在的事故隐患，
违反了《中华人民共和国安全生产法》第十一条第二款[13]、《中
华人民共和国安全生产法》第四十三条[14]、《中华人民共和国安
全生产法》第四十一条第二款[15]的规定，对事故的发生负有责任，
根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第
（一）项[16]的规定，建议由区应急管理局依法对其予以行政处罚。
2.铭印公司，涉事作业发包单位，未与作业承包人签订专门
的安全生产管理协议，未约定各自的安全生产管理职责，且未对
承包人的安全生产进行统一协调、管理，未对作业现场进行安全
[12]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款 生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经
营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全
生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现
安全问题的，应当及时督促整改。
[13]《中华人民共和国安全生产法》第十一条第二款 生产经营单位必须执行依法制定的保障安全生产的国家标准
或者行业标准。
[14]《中华人民共和国安全生产法》第四十三条 生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急
管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守
和安全措施的落实。
[15]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查
治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工
大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有
安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。
[16]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要
求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万
元以上一百万元以下的罚款；
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检查，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款
[17]的规定，根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第
二款[18]的规定，建议由区应急管理局对该单位及其直接负责的主
管人员侯闪闪予以行政处罚。
3.韩水波，涉事作业转包人，未与作业承包人签订专门的安
全生产管理协议，未约定各自的安全生产管理职责，且未对承包
人的安全生产进行统一协调、管理，未对作业现场进行安全检查，
违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款[19]的规
定，根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款[20]
的规定，建议由区应急管理局对其予以行政处罚。
4.黄学茂，涉事粤 ABQ009 汽车起重机出租人，未与承租人
签订专门的安全生产管理协议，未约定各自的安全生产管理职
责，且未对承租人的安全生产进行统一协调、管理，未对作业现
场进行安全检查，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十
[17]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款 生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经
营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全
生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现
安全问题的，应当及时督促整改。
[18]《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款 生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全
生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安
全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员
处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。
[19]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款 生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经
营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全
生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现
安全问题的，应当及时督促整改。
[20]《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款 生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全
生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安
全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员
处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。
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九条第二款[21]的规定。根据《中华人民共和国安全生产法》第一
百零三条第二款[22]的规定，建议由区应急管理局对其予以行政处
罚。
（二）其他建议
事故如涉及其他法律责任，建议由当事各方通过法律途径解
决。
六、事故整改和防范措施建议
为深刻吸取本次事故教训，举一反三，及时堵塞漏洞，防止
类似事故发生，依照事故调查处理“四不放过”的原则，提出事
故防范和整改措施建议如下：
（一）建议龙归街道办事处针对本起事故暴露出的问题，举
一反三，以案说法，开展警示教育，加强对辖区内生产经营单位
的巡查检查，压实安全生产主体责任，严防事故发生。
（二）赖运苟要深刻吸取事故教训，强化安全生产意识，加
强作业安全管理，严格执行保障安全生产的国家标准、行业标准，
进行吊装作业必须安排专门人员进行现场安全管理，并采取技
术、管理措施及时发现并消除作业场所存在的事故隐患，严防事
[21]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款 生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经
营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全
生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现
安全问题的，应当及时督促整改。
[22]《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款 生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全
生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安
全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员
处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。
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故发生。
（三）铭印公司、韩水波、黄学茂要严格履行安全生产统一
协调、管理责任，明确约定各方安全生产职责，并对承包、承租
单位的作业现场进行安全检查，发现安全问题及时督促整改，严
防事故发生。
（公开挂网时间：长期）
