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2025年7月25日15时35分许，在江北区建新北路16号茂业天地F02层F01002X、F02004X商铺，重庆安迅工程技术有限公司在组织进行消防通风管道拆除作业过程中，发生一起坍塌事故，导致作业人员许**头部受伤，经重庆市急救医疗中心抢救无效，于2025年7月27日13时16分许死亡，直接经济损失115万元。
事故发生后，江北区政府根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《重庆市安全生产条例》等有关法律法规之规定，成立了由江北区应急管理局牵头，区政府办公室、区公安分局、区商务委、区总工会等为成员的江北观音桥重庆安迅工程技术有限公司“7·25”一般坍塌事故调查组（以下简称调查组），并邀请了区人民检察院、区商圈办派员参与事故调查工作。调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，经过现场勘查、调查取证，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质、责任单位及个人，并提出了处理意见及防范事故再次发生的措施建议。
经调查认定，江北观音桥重庆安迅工程技术有限公司“7·25”一般坍塌事故是一起因作业人员许**未正确佩戴和使用劳动防护用品、擅自改变拆除方式，事故单位安全生产教育培训不到位，作业现场安全管理不到位，未及时发现和消除事故隐患造成的一般生产安全责任事故。
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