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重庆万州重庆付沟石材有限公司
“3·6”一般机械伤害事故调查报告
2025 年 3 月 6 日 7 时 20 分许，重庆付沟石材有限公司作
业人员何某某在作业时衣物被卷入碎石机下方输送带滚筒，致
其受伤后死亡。
事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产
安全事故报告和调查处理条例》《万州区人民政府关于委托开
展一般生产安全事故调查的批复》的规定，成立了由区应急管
理局牵头，区政府办公室、区公安局、区总工会等单位组成的
重庆万州重庆付沟石材有限公司“3·6”一般机械伤害事故调查
组（以下简称：事故调查组），负责事故调查工作，同时邀请
万州区检察院参与事故调查。
事故调查组通过科学严谨、依法依规、实事求是、周密细
致的调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人
员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故的性质和责任，提出
了对有关责任人员及责任单位的处理建议，总结了事故教训，
提出了防范和整改措施建议。
经事故调查组调查认定，重庆万州重庆付沟石材有限公司
“3·6”一般机械伤害事故是一起因企业未切实落实安全生产主
体责任，作业人员违规冒险作业导致的生产安全责任事故。现
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将有关情况报告如下。
一、事故基本情况
（一）事故单位概况
重庆付沟石材有限公司（以下简称：付沟石材公司），住
所：重庆市万州区天城镇付沟村 4 组；成立日期：2013 年 4 月
22 日，类型：有限责任公司，法定代表人：王海；统一社会信
用代码：91500101065695114G；经营范围：一般项目：加工，
销售石材。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）
（二）事故发生经过
2025 年 3 月 6 日 7 时许，付沟石材公司作业人员陈某、程
某某、何某某到达付沟石材公司砂石加工线作业，陈某负责驾
驶铲车从渣石堆将碎石转运至碎石机附近，程某某在碎石机上
方的入料口处加料，何某某在碎石机输送带附近清理垃圾和观
察碎石机运行情况。
根据现场监控（监控时间比北京时间慢 8 分钟，以下时间
均为北京时间），7 时 15 分 38 秒，何某某第一次进入破碎机
下方输送带滚筒附近，7 时 15 分 59 秒返回；7 时 16 分 42 秒，
何某某第二次进入破碎机下方输送带滚筒附近，7 时 17 分 39
秒返回；7 时 18 分 36 秒，何某某手拿黑色抹布第三次进入破
碎机下方输送带滚筒附近，7 时 20 分 17 秒返回；7 时 20 分 35
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秒许，何某某手拿黑色抹布第四次进入破碎机下方输送带滚筒
附近，未见其返回。
7 时 25 分许，站在破碎机上方作业的程某某发现何某某未
在作业岗位，便关停生产线寻找何某某。8 时许，付沟石材公
司安全员黄某某到达现场与程某某一道寻找何某某。8 时 32 分
许，程某某在破碎机下方的输送带滚筒旁找到何某某，便立即
打电话通知黄某某，黄某某到现场后看见何某某仰面斜躺在输
送带滚筒旁，双手背在身后，左手衣袖挂在输送带滚筒的螺丝
上，随即黄某某就立即将何某某挂在输送带滚筒上的衣物撕烂，
与程某某等现场人员将何某某从破碎机下方的输送带滚筒旁抬
到破碎机旁的路面上。8 时 50 分许，120 抵达现场，现场确认
何某某已死亡。
（三）事故现场情况
事故现场位于重庆市万州区天城街道付沟村 4 组付沟石材
公司砂石加工线（见图一），现场有一台用于粉碎渣石的碎石
机，碎石机由电箱控制，碎石机下方通过滚筒连接输送带，输
送带共有两条，宽度为 0.6m。
事发地点为碎石机下方的输送带滚筒旁，输送带滚筒未设
置防护措施，破碎机旁和下方均有通道进入输送带滚筒附近（见
图二），地面有一防尘口罩，系作业人员何某某佩戴，输送带
滚筒上有被卷入滚筒的衣物，系何某某作业时所穿衣物（见图
— 4 —
三）。
碎石机与皮带输送机控制混合安装在一个箱体内（见图
四），控制由一个手动隔离开关控制外接电源，由一个 600A
（RTO-600A 德力西产品）陶瓷熔断器作保护，利用交流接触
器连接分别控制碎石机与皮带输送机。
图一
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图二
图三
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图四
（四）人员伤亡情况
何某某，男，汉族，出生于 1964 年 10 月 13 日，公民身份
号码：512***********0679，住址：重庆市万州区，系付沟石材
公司作业人员，在本次事故中死亡。
（五）事故单位安全管理情况
1. 安全管理机构设置情况
付沟石材公司未设置安全管理机构，由其法定代表人王某
对公司进行安全管理，黄某某担任公司安全员协助王某对公司
开展安全管理工作；付沟石材公司成立了安全生产领导小组，
由王某担任组长，黄某某、李某担任组员。
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2. 安全管理制度建立情况
付沟石材公司建立了《安全生产会议管理制度》《安全教
育培训制度》《安全检查制度》《机电设备管理制度》《生产
设施设备检修、维修和保养的安全管理制度》《防火禁烟管理
制度》《消防管理制度》等制度。
3. 现场管理情况
事故现场位于付沟石材公司砂石加工线碎石机下方的输送
带滚筒，输送带滚筒未设置防护设施，付沟石材公司采取口头
告知的方式告知作业人员不要在设备运行期间到输送带滚筒附
近作业。
4. 员工教育培训情况
付沟石材公司对新入职作业人员开展了口头安全告知，未
对新入职作业人员开展入职安全教育培训并经考核合格后再上
岗作业。
5. 生产工艺流程
砂石生产线通过控制柜控制各个工序的设备，由控制柜自
动控制设备运转完成。
生产工序流程图
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（1）给料：由铲车将碎石（板材加工的边角料）堆场的石
料转运到入料口，下料工完成下料后由振动给料机均匀、持续
的送入初级破碎设备。
（2）破碎：经给料机均匀、持续送入到颚式破碎机的石
料，由颚式破碎机进行初级破碎，破碎后由皮带输送机输送至
振动筛。
（3）筛分：经过颚式破碎机加工之后的原料需经过振动
筛进行多层筛分，筛分后合格原料由皮带输送机送入下一级制
砂机，筛分不合格的原料由皮带输送机送回原料仓。
（4）制砂：经筛分合格后的石料要送入到制砂机内高效
细碎、制砂，得到成品机制石砂，成品机制石砂由皮带输送机
送至下一级振动筛分。
（5）筛分：经过制砂机细碎、制砂后送入的砂石经过振动
筛进行多层筛分，得到不同规格的建筑石砂（机砂 0~5mm；米
石：5~10mm、10~26mm）。
（6）皮带转运：将筛分后不同规格的建筑石砂（机砂
0~5mm；米石：5~10mm、10~26mm）由皮带输送机将不同规
格的建筑石砂输送至不同的规格堆场。
二、事故应急处置及评估情况
（一）事故现场应急处置情况
2025 年 3 月 6 日 7 时 25 分许，作业人员程某某发现何某
某未在工作岗位的异常后立即停机，随后与安全员黄某某在生
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产线寻找何某某，8 时 32 分许，程某某找到何某某，现场作业
人员拨打了“120”，随后黄某某组织人员将何某某从碎石机下
方救出，一边进行急救一边等待“120”。
（二）事故信息接报及响应情况
2025 年 3 月 6 日 8 时 32 分许，作业人员程某某发现何某
某后立即打电话向黄某某汇报，黄某某于 8 时 35 分许打电话向
王某汇报，王某于 8 时 50 分许通过电话向区天城街道汇报事故
情况，天城街道办事处于 9 时 38 分向区应急管理局汇报事故情
况。天城街道办事处、区公安局天城派出所、区应急管理局先
后赶到现场开展事故处置工作。
（三）医疗救治和善后情况
1．医疗救治情况
事故发生后，“120”医护人员在现场对何某某进行抢救，
何某某经抢救无效死亡。
2．善后处置情况
何某某死亡后，付沟石材公司与死者家属进行协商并于
2025 年 3 月 11 日签订了《人民调解协议书》，付沟石材公司
向死者家属支付一次性赔偿金、精神抚慰金、误工费等 110 万
元。
（四）事故应急处置评估
事故发生后，先期响应迅速、现场处置得当、救援行动开
展有序，救援过程未发生次生衍生事故，相关部门反应迅速、
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响应及时。经评估，本次事故信息报送及时，应急处置得当。
三、事故原因分析
（一）事故相关检验检测和鉴定情况
2025 年 3 月 6 日，事故调查组依法委托重庆市万州司法鉴
定所对何某某死亡原因进行鉴定，重庆市万州司法鉴定所于 3
月 20 日出具司法鉴定意见书（万司鉴〔2025〕法医鉴字第 087
号）鉴定意见为：何某某死亡原因符合胸部损伤致机械性窒息
死亡。
（二）直接原因
1.依据现场勘验及事故调查组专家组出具的事故原因分析
意见，作业现场的皮带输送机安全检修通道和碎石机下部卸料
口进出安全通道无防人员误入机电联锁保护装置与安全隔离防
护措施，无法防范设备运行期间作业人员进入破碎机卸料口下
部的皮带输送机滚筒处的情况；皮带输送机安全装置不符合《带
式输送机安全规范》[1]规定，滚筒无安全防护措施，衣物有被
卷入输送带滚筒的风险。
2.据调查，付沟石材公司已向作业人员告知设备运行期间
禁止进入碎石机下方作业的管控措施，作业人员何某某在明知
碎石机和皮带输送机运行转运过程中存在机械伤害风险的情况
下仍进入破碎机卸料口下方。
[1] 《带式输送机安全规范》（GB14784-2013）4.1.2 滚筒的防护：滚筒的防护应采用防护罩（板）或防夹楔。
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综上所述，付沟石材公司皮带输送机滚筒未按规范设置安
全防护措施，作业人员何某某在设备运行期间擅自冒险进入破
碎机卸料口下部的皮带输送机滚筒处致其被输送带滚筒卷入后
死亡是本次事故的直接原因。
（三）间接原因
1. 付沟石材公司未采取有效的安全风险管控措施消除事
故隐患。根据现场勘验，付沟石材公司砂石生产线碎石机滚筒
未设置安全防护措施，存在作业人员被输送带滚筒卷入的事故
隐患；根据调查询问笔录，付沟石材公司仅采取口头告知的方
式禁止作业人员到运行的碎石机滚筒附近作业的安全管控措
施，不能有效消除作业人员被输送带滚筒卷入的事故隐患。以
致作业人员在碎石机运行期间到输送带滚筒附近作业时，被转
动的输送带滚筒卷入，导致此次事故发生。
2. 付沟石材公司未落实公司安全教育培训制度。根据付沟
石材公司《安全教育培训制度》[2]，新进厂员工要开展不少于
48 小时的三级安全教育培训，经考核合格后方可上岗，并且每
年接受再培训的时间不少于 20 小时。根据付沟石材公司安全管
理台账，未见企业对作业人员开展安全教育培训资料和记录。
以致作业人员安全意识薄弱，作业环境和岗位安全风险辨识能
力不足，在碎石机运行期间到输送带滚筒附近作业，导致此次
[2] 《安全教育培训制度》第二条 新进厂员工必须按照规定进行企业、班组三级安全教育培训，时间不少于 48
小时，经考核合格后方能上岗，并建立安全教育台账，认真做好培训记录。每年接受再培训的时间不少于 20 小
时。
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事故的发生。
四、有关责任单位及人员存在的主要问题
（一）付沟石材公司作为事故单位未落实安全生产主体责
任。未采取有效的安全风险管控措施消除事故隐患；未落实公
司安全教育培训制度。
（二）付沟石材公司作业人员何某某，未听从安全管理人
员安全告知，在设备运行期间擅自冒险进入破碎机卸料口下部
的皮带输送机滚筒处作业。
（三）付沟石材公司法定代表人王某，未及时采取有效的
措施消除事故隐患；未落实公司安全教育培训制度。
（四）付沟石材公司安全员黄某某未及时发现并消除生产
安全事故隐患；未按照公司安全教育培训制度对作业人员开展
安全教育培训。
五、有关单位监管情况
区天城街道办事处履职情况如下：一是加强组织领导，完
善工作机制。成立了天城街道安全生产工作领导小组，每月召
开一次安全生产工作例会，分析安全生产工作形势，每季度组
织一次风险研判，协调解决重点难点问题。二是制定街道本年
度安全生产监督检查计划、工贸企业安全生产监督检查计划、
完善突发事件应急综合预案等，计划于 2025 年 3 月 26 日、9
月 26 日对付沟石材公司开展安全检查。三是落实监管职责，加
强监督监管。根据安全生产监督检查计划开展安全检查，2024
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年以来对辖区 75 家工贸企业开展 146 次日常安全检查，查处隐
患 60 个，整改 60 个，共处罚金 1400 元；突出检查重点，对危
化品使用、有限空间作业、特种设备运行等重点领域检查 62
次，发现隐患 30 起，整改 30 起；对非煤矿山检查 12 次，发现
问题 3 处，整改 3 处；两会期间，街道主要领导带队对辖区重
点企业检查发现隐患 21 处，现场整改 7 处，下达限期整改通知
书 7 份；系统录入九小场所 441 家，开展安全检查 1058 次，督
促店铺商家安全隐患自查自改 1121 次。四是加强安全生产教
育，增强安全意识。组织开展“安全生产月”“119 消防宣传
月”等活动超 60 场次，累计投放资料 1 万余份，发布安全有关
信息 3500 余条。
六、有关责任人员和责任单位的处理建议
（一）因在事故中死亡不予追究责任人员
何某某，男，群众，公民身份号码：51***********0679，
于 2024 年 9 月任职于付沟石材公司，担任企业作业人员。作为
企业作业人员未听从安全管理人员安全告知，在设备运行期间
擅自冒险进入破碎机卸料口下部的皮带输送机滚筒处作业，被
转动的输送机滚筒处卷入后致其本人死亡。其行为违反了《中
华人民共和国安全生产法》第五十七条[3]的规定，涉嫌重大责
任事故罪，但鉴于其在本次事故中死亡，建议不再追究刑事责
[3] 《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本
单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。
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任。
（二）对事故有关责任单位的行政处罚建议
付沟石材公司作为事故单位未落实安全生产主体责任。未
采取有效的安全风险管控措施消除事故隐患；未落实公司安全
教育培训制度，在本次事故中负有责任。其行为违反了《中华
人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[4]、第四十一条第
二款[5]之规定，建议区应急管理局依据《中华人民共和国安全
生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[6]、《生产安全事
故罚款处罚规定》第十四条第一款第（二）项[7]、《重庆市安
全生产行政处罚裁量基准（试行）》第九节 9.1.10[8]之规定，
给予付沟石材公司罚款人民币 52 万元（伍拾贰万元）的行政处
罚。
（三）对事故有关责任人员的处罚建议
[4] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，
保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作
技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人
员，不得上岗作业。
[5] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排
查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职
工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负
有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。
[6] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除
要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十
万元以上一百万元以下的罚款。
[7] 《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第一款：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以
罚款：（二）造成 1 人死亡，或者 3 人以上 6 人以下重伤，或者 300 万元以上 500 万元以下直接经济损失的，处
50 万元以上 70 万元以下的罚款。
[8] 《重庆市安全生产行政处罚裁量基准（试行）》 第九节 9.1.10：
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1. 王海，男，群众，公民身份号码：512***********3593，
付沟石材公司法定代表人，负责企业的全面工作。作为企业主
要负责人，未及时采取有效的措施消除事故隐患；未落实公司
安全教育培训制度，在本次事故中负有管理责任。其行为违反
了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）项、第
（五）项[9]之规定，建议区应急管理局依据《中华人民共和国
安全生产法》第九十五条第一款第（一）项[10]、《重庆市安全
生产行政处罚裁量基准（试行）》第九节 9.1.10 之规定，给予
王海处上一年年收入（王海 2024 年度收入为 9.8 万元）百分之
四十罚款的行政处罚，罚款人民币 3.92 万元（叁万玖仟贰佰元）。
2. 黄维胜，男，群众，公民身份号码：512**********0694，
于 2023 年 1 月担任付沟石材公司安全员，协助企业主要负责人
开展安全管理工作。作为企业安全员，未及时发现并消除生产
安全事故隐患；未按照公司安全教育培训制度对作业人员开展
安全教育培训，在本次事故中负有管理责任。其行为违反了《中
华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（二）项、第
（五）项[11]之规定。建议区应急管理局依据《中华人民共和国
[9] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职
责:（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排
查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；
[10] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生
产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上
一年年收入百分之四十的罚款。
[11] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款：生产经营单位的安全管理机构以及安全生产管理人员
履行下列职责：（二）组织或者参与本单位的安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（五）
检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。
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安全生产法》第九十六条[12]、《重庆市安全生产行政处罚裁量
基准（试行）》第九节 9.1.10 之规定给予黄维胜处上一年年收
入（黄维胜 2024 年度年收入为 6.285 万元）百分之二十五罚款
的行政处罚，罚款人民币 1.57125 万元（壹万伍仟柒佰壹拾贰
元伍角）。
七、事故整改和防范措施
为避免和预防类似事故再次发生，从此次事故中深刻吸取
教训，在今后的工作中，应从以下方面采取防范措施：
（一）付沟石材公司
应深刻汲取本次事故的教训，举一反三，切实落实安全生
产主体责任。要认真组织从业人员开展入职安全教育培训和日
常安全教育培训，确保从业人员具备必要的安全生产知识，熟
悉安全生产规章制度，熟练掌握安全生产操作规程；要对作业
场所开展全面隐患排查，及时排查并治理作业现场的事故隐患，
尤其要结合本次事故对存在机械伤害风险的检修通道、运行设
备安装安全防护装置；要制定碎石机、皮带输送机安全运行管
理制度和拾取废料作业的安全操作规程，完善事故应急处置措
施，加强现场管理力度，及时纠正作业现场违规行为，督促作
业人员按操作规程作业，从根源上遏制事故的发生。
[12] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法
规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停
或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依
照刑法有关规定追究刑事责任。
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（二）万州区天城街道办事处
要针对此次事故情况在辖区内监管企业内开展一次警示教
育，对事故单位进行通报批评，汲取事故教训；要进一步加大
检查执法力度；要结合此次事故特点在行业领域内开展一次安
全隐患大排查，对企业的安全防护装置、作业人员安全教育培
训等进行重点检查，对排查发现的问题要督促相关单位进行彻
底整改；同时要总结事故教训，加大宣传教育力度，并切实提
高辖区内各企业的安全生产意识、管理水平，确保辖区内安全
形势稳定。
