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福海县恒浩农业发展有限公司“7.24”物体打击一般事故调查报告技术专篇

2019年7月24日,福海县阔克阿尕什乡布尔勒克村福海县恒浩农业发展有限公司因安装提升机过程中发生一起物体打击事故，造成一人死亡。事故调查技术专篇如下：
一、事故发生经过和应急救援情况
2019年7月24日11时30分，福海县恒浩农业发展有限公司刘玉虎等四人安装色选机的提升机部分，在将已立起提升机修正到具体位置的过程中提升机发生倾倒，砸中了正在挪动提升机的刘玉虎。
事故发生后，福海县恒浩农业发展有限公司张建业安排车辆将刘玉虎送往福海县人民医院进行救治。12时55分刘玉虎经抢救无效死亡。
二、事故现场相关情况
事故发生地点在福海县恒浩农业发展有限公司色选车间。事故提升机是锤形构件，提升机由钢板焊接而成的构架，构架内部有皮带传送的塑料料斗。提升机高度5.08米，上口长度1.46米，宽度0.73米，下口长度0.7米，宽度0.35米。上口有一电动机驱动皮带，造成提升机上部较重。提升机质量420公斤。
三、事故技术分析意见
提升机在挪移过程中未按照规定采取防倾倒措施，刘玉虎等四人在挪移提升机过程中由于用力不均衡，造成上部质量重的提升机倾倒，是事故发生的直接原因。

福海县恒浩农业发展有限公司
“7·24”物体打击事故调查组
2019年8月20日

福海县恒浩农业发展有限公司“7.24”物体打击一般事故调查报告管理专篇
2019年7月24日,福海县阔克阿尕什乡布尔勒克村福海县恒浩农业发展有限公司因安装提升机过程中发生一起物体打击事故，造成一人死亡。事故调查管理专篇如下：
一、事故发生经过和应急救援情况
2019年7月24日11时30分，福海县恒浩农业发展有限公司刘玉虎等四人安装色选机的提升机部分，在将已立起提升机修正到具体位置的过程中提升机发生倾倒，砸中了正在挪动提升机的刘玉虎。
事故发生后，福海县恒浩农业发展有限公司张建业安排车辆将刘玉虎送往福海县人民医院进行救治。12时55分刘玉虎经抢救无效死亡。
二、企业安全生产管理情况
未建立安全生产责任制，未制定安全生产规章制度和操作规程，未对从业人员进行专门的安全生产教育和培训，以至于从业人员缺乏辨别意识和安全防范能力。进行提升机安装前，没有进行安全技术交底。
公司法人虽然是刘巨彦也持有安全生产负责人资格证书，负责公司安全生产工作，实质为张建业雇佣的人员。公司实际控制人为张建业。
三、事故管理分析意见
福海县恒浩农业发展有限公司未建立安全生产责任制，未制定安全生产规章制度和操作规程，未对从业人员进行专门的安全生产教育和培训，以至于从业人员缺乏辨别意识和安全防范能力。进行提升机安装前，没有进行安全技术交底，安全防护措施不到位，是造成此次事故的原因。
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