宁河现代产业区某项目“12·16”一般高处坠落事故调查报告
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一、事故档案信息
	事故地点
	中国天津市宁河现代产业区某项目施工地

	发生时间
	2024-12-16 00:00:00

	事故类型
	高处坠落

	事故等级
	一般事故

	事故性质
	生产安全责任事故

	所属行业
	建筑施工

	死亡人数
	1

	直接经济损失(万元)
	136

	行政区域
	中国,天津,天津市,宁河区



二、事故概况
2024年12月16日15时14分许，位于天津市宁河区现代产业区的某项目施工地，钢结构工人阮某某站在项目工地的钢结构厂房一侧的檩条上做焊接雨水槽作业。在搬动放置雨水槽过程中，雨水槽未卡在固定位置，突然掉落，将阮某某带倒悬空，掉落的雨水槽边缘随即将阮某某身上的安全带保险绳割断，导致其从高空坠落，造成重型颅脑损伤，后经抢救无效死亡。该起事故造成1人死亡，直接经济损失（不含事故罚款）136万元。
三、调查报告正文
（一）事故发生单位及相关单位概况
1.建设单位：某机械公司
某机械公司（以下简称“某公司”），成立于2008年，企业类型为有限责任公司，位于天津市宁河区潘庄工业区，是一家以从事专用设备制造业为主的企业，注册资本1000万人民币，实缴资本1000万人民币。法定代表人王某某，经营范围：机械设备制造、加工、铸造；住房租赁经营；自有厂房租赁；普通货物仓储；道路货物运输（危险货物除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2.总包单位：某建筑有限公司
某建筑有限公司（以下简称“某建筑公司”），成立于2017年，企业类型为有限责任公司，位于天津市宝坻区，是一家以从事建筑装饰、装修和其他建筑业为主的企业，注册资本4000万人民币。法定代表人袁某某，经营范围：房屋建筑工程、室内外装饰装修工程、管道工程、园林绿化工程、建筑安装工程、地基与基础工程、消防工程、弱电工程、桥梁工程、水利工程、防腐保温工程、环保工程、机电设备安装工程、土石方工程、玻璃幕墙工程、计算机网络工程、给排水工程、建筑智能化工程、安防技术防范工程、城市及道路照明工程、市政工程；道路养护；交通设施安装；建筑材料、体育场地设施销售；劳务服务（劳务派遣除外）；机械设备租赁；工程项目管理；工程勘察设计；污水处理技术服务；建筑物拆除（爆破除外）；管道和设备安装、维修；体育场地设计、施工、维护、管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司具有建筑业企业资质证书，有效期至2028年12月21日，资质类别及等级为：建筑工程施工总承包二级（有效期至：2025年12月10日）、市政公用工程施工总承包二级、建筑机电安装工程专业承包二级（有效期至：2025年12月10日）、地基基础工程专业承包二级、防水防腐保温工程专业承包一级、建筑装修装饰工程专业承包一级、消防设施工程专业承包一级、环保工程专业承包二级（有效期至：2025年12月10日）、钢结构工程专业承包二级、建筑幕墙工程专业承包二级；具有安全生产许可证，有效期至2027年7月6日。
3.监理单位：某建筑工程管理有限公司
某建筑工程管理有限公司（以下简称某管理公司），成立于2012年，企业类型为有限责任公司，位于天津市宁河区造甲城镇，是一家以从事专业技术服务业为主的企业，注册资本300万人民币，实缴资本300万人民币。法定代表人韩某某，经营范围：一般项目：工程管理服务；信息技术咨询服务；环保咨询服务；招投标代理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程监理；建设工程质量检测；工程造价咨询业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。该公司具有工程监理资质证书，有效期至2025年7月9日，资质类别及等级为：房屋建筑工程乙级、市政公用工程乙级。
（二）工程项目情况
1.工程概况
1.1工程名称：某项目（以下简称某项目）。
1.2工程地点：天津市宁河区现代产业区潘庄片区。
2.工程承发包情况
2.1合同签订情况
2023年11月21日，某公司与某建筑公司签订《天津市建设工程施工合同》，工程名称为某项目，工程内容为“某项目，新建加工车间一栋，建筑面积7851.85㎡地上一层建筑高度17.5米，结构类型为山式钢架，单体最大跨度22.5米，配套设施（生活服务用房）一栋地上三层，建筑高度13.8米。建筑面积1547.8㎡建筑结构为框架结构单体最大跨度为约8.15米。”
2.2工程承包范围
某项目，新建加工车间一栋，建筑面积7851.85㎡地上一层建筑高度17.5米，结构类型为山式钢架，单体最大跨度22.5米，配套设施（生活服务用房）一栋地上三层，建筑高度13.8米。建筑面积1547.8㎡建筑结构为框架结构单体最大跨度为约8.15米。本次招标范围：包括地基与基础、主体结构、装修装饰、给排水及供暖、电气、消防、空调与通风、室外配套、绿化及各种专业管线预留预埋等工程。具体内容详见施工图纸中全部内容。
（三）涉事人员相关情况
1.袁某某，男，50岁，系某建筑公司法人、总经理、主要负责人，负责公司全面工作。
2.卞某某，男，44岁，系某建筑公司于某项目的项目经理，受袁某某委托，全权负责某建筑公司于某项目的现场总体管理。
3.张某某，男，50岁，系某建筑公司于某项目的安全员，负责某项目的安全工作。
4.王某乙，男，39岁，负责帮助某建筑公司协调工人。
5.姬某某，男，41岁，系某项目现场钢结构负责人，负责钢结构的主体安装（含雨水槽安装作业）。
6.王某丙，男，43岁，系某项目焊工，110报警电话拨打人，负责安装雨水槽作业。
7.王某丁，男，系120急救电话拨打人。
8.王某戊，男，系某项目工人，负责安装雨水槽作业。
9.阮某某，死者，男，41岁，河南淮阳人，系某项目工人，负责安装雨水槽作业。
（四）作业项目基本情况
2024年3月左右，王某乙帮助某建筑公司协调工人，负责土建和钢结构工作。王某乙找来姬某某负责联系工人，姬某某找来王某丙、王某戊、阮某某等人，负责雨水槽安装作业。
事故发生作业项目为雨水槽安装作业，具体流程为：三名工人在地面将两节短雨水槽焊接成一节，然后用吊车将焊接完成的长雨水槽（以下简称“雨水槽”）吊到房顶。工人上到房顶，顺着厂房边缘，一节一节向前推雨水槽，将其从靠近厂房的一侧向前推拉到一定位置，再向厂房外侧的方向推，推到从外侧数第3根檩条，卡住雨水槽外侧突出边的位置，与之前安装的雨水槽对齐后，进行焊接作业。
（一）事故发生经过
2024年12月16日13时许，王某丙、王某戊、阮某某三人开始安装雨水槽作业。
15时10分许，已安装完成3节雨水槽，准备安装第4节雨水槽。此时王某丙站在第6根横梁、第6根立柱旁，王某戊站在第6根横梁与第7根横梁之间，靠近第7根横梁、从外侧数第3根檩条位置，当时阮某某在最前端，站在第7根横梁、第7根立柱旁。
三人均佩戴了安全带，阮某某所佩戴安全带为三点式安全带，安全带两个挂钩互相咬合，保险绳形成圆圈，环挂在厂房侧面从下往上数第1根墙檩上，在第6根与第7根立柱，靠近第7根立柱的位置。
三人在推拉雨水槽时，雨水槽未能卡住檩条，突然掉落，将阮某某带倒坠落，雨水槽锐利的边缘将阮某某所佩戴的安全带的保险绳割断，导致其从高处坠落到新建加工车间西北门南36米处。
（二）事故救援情况
1.事故报告及应急救援处置情况
15时15分，王某丁拨打120急救电话。
15时34分，王某丙拨打110报警电话。
16时55分，宁河区应急管理局接120急救中心信息，得知该起事故发生。
17时20分，宁河区应急管理局向天津市应急管理局值班室上报该事故，并第一时间赶赴现场开展前期现场勘验工作。
2.事故报告及应急救援处置情况评估
在本次事故应急救援处置过程中，应急处置响应迅速，现场救援及时。没有发现应急处置过程存在其他问题。
事故造成1人死亡。
事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）的有关规定，确认该事故造成的直接经济损失（不含事故罚款）为136万元人民币。
（一）事故直接原因
事故发生的直接原因是掉落的雨水槽将阮某某带倒悬空，雨水槽边缘随即将其身上的安全带保险绳割断，导致其从高空坠落，造成重型颅脑损伤，致其死亡。
通过事故现场勘查、询问等资料分析，排除人为故意破坏、突发灾害因素等影响，未产生不良社会舆论。
（二）事故间接原因
造成本次事故的间接原因为某建筑公司安全主体责任落实不到位，主要负责人袁某某法定安全管理职责履行不到位，具体表现如下。
某建筑公司安全生产主体责任落实不到位，未对雨水槽安装作业进行风险辨识，未编制雨水槽安装作业的安全施工方案，未在雨水槽安装作业现场采取相应的安全施工措施。
袁某某法定安全管理职责履行不到位，未组织制定雨水槽安装作业的安全施工方案，未对雨水槽安装作业进行风险辨识，未在雨水槽安装作业现场采取相应措施消除事故隐患。
某管理公司监理职责履行不到位。发现某建筑公司施工现场存在安全隐患未消除进行施工的情况后，未及时向相关部门报告。
（三）事故性质
宁河现代产业区某项目“12·16”一般高处坠落事故是一起因防护措施不到位造成的一般生产安全责任事故。
（一）责任单位
1.某建筑公司
某建筑公司安全生产主体责任落实不到位，安全风险分级管控责任履行不到位、安全施工措施落实不到位，对事故发生负有责任。建议由天津市宁河区应急管理局依据《生产安全事故罚款处罚规定》的相关规定，对其作出处550000元人民币罚款的行政处罚。
2.某管理公司
某管理公司监理职责履行不到位，已由天津市宁河区住房和建设委员会按照相关规定，对其处41000元人民币罚款的行政处罚。
（二）责任人员
1.袁某某
袁某某作为某建筑公司的法人、主要负责人，法定安全管理职责履行不到位，安全风险管控不到位、事故隐患排查治理不到位，对事故发生负有管理责任。建议由天津市宁河区应急管理局依据《生产安全事故罚款处罚规定》的相关规定，对其作出处其2023年年收入40%的罚款的行政处罚。
（一）某建筑公司要压实安全生产主体责任，深刻吸取事故教训，举一反三，认真学习《中华人民共和国安全生产法》《天津市生产经营单位安全生产主体责任规定》等法律法规，细化完善各项安全生产管理制度及安全操作规程，健全安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，强化员工安全生产培训教育，提高员工操作能力，规范作业行为，及时发现并消除事故隐患。
（二）某管理公司要认真履行监理单位的安全管理职责，加强对相关单位安全生产工作的统一协调、管理，并加强对相关单位的安全检查，健全问题隐患台账，及时督促整改，及时上报施工单位不配合情况，完成隐患整改闭环。
（三）现代产业区管理委员会要深入学习贯彻习近平总书记重要指示批示精神，坚持人民至上、生命至上，深刻汲取事故惨痛教训，召开事故警示专题会议，增强抓好安全生产工作的责任感、紧迫感和使命感，坚持安全第一、预防为主，切实统筹好发展和安全两件大事。
（四）区住建委要加强对辖区内建设项目的日常检查巡查力度和频次，加大打击安全生产违法行为力度，采取切实有效的措施治理施工现场的违法违规行为，加大处罚和问责力度，提升监管效能，切实筑牢建筑领域安全生产防线。
