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一、事故档案信息
	事故地点
	杨村街道育才路红街塔苑胡同内

	发生时间
	2024-08-21 00:00:00

	涉事单位
	天津市博大兴远电力工程有限公司

	事故类型
	触电

	事故等级
	一般事故

	事故性质
	生产安全责任事故

	所属行业
	其他

	死亡人数
	1

	直接经济损失(万元)
	196.16

	行政区域
	中国,天津,天津市,武清区



二、事故概况
2024年8月21日，在位于杨村街道育才路红街塔苑胡同内，天津市博大兴远电力工程有限公司发生一起触电事故，造成1人死亡，直接经济损失约为196.16万元人民币（不含事故罚款）。
三、调查报告正文
（一）事故单位有关情况
事故单位名称：天津市博大兴远电力工程有限公司（以下简称博大兴远公司）。统一社会信用代码：91120222687708573H。注册地址为：天津市武清区黄花店镇市场南侧。该单位成立于2009年4月20日。法定代表人：王作军。经济类型：有限责任公司。经营范围包含受电电力设施的安装、维修和试验；物业管理；装卸搬运；工程管理服务等。
（二）事故发生单位安全管理情况
博大兴远公司建立了安全生产责任制度及安全生产管理制度，组织制定了安全生产教育培训计划，并开展了安全生产教育培训活动，向张某富等人发放了劳动防护用品。针对涉事临时作业，仅口头教育；未有效的教育监督张某富正确佩戴劳动防护用品；未有效教育和督促现场作业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。
（一）事故发生经过
综合现场勘查、调查询问、视频监控（不清晰）等情况，综合分析事故发生前后有关事故过程为：
2024年8月17日前后，在红街塔苑胡同周边从事电器修理等零活工作的徐某涛（无隶属工作单位）遇见博大兴远公司施工队长侯某雨，向其反应红街塔苑胡同附近线路杂乱。2024年8月21日中午，侯某雨临时安排张某富下午带领工人到红街塔苑胡同把徐某涛所述线路整理捋顺。张某富带领苏某、盘某永先到达红街塔苑胡同，另一名工人徐某臣完成其它工作后，与张某富等人汇合。张某富和盘某永负责具体作业，苏某和徐某臣主要负责递材料等辅助性工作。因线路位置较高（约3米），几人在胡同内的居民家中借来梯子（铁制）。起初盘某永登上梯子整理线路张某富在地面，后因张某富感觉盘某永进度较慢，于是换下盘某永，张某富站上梯子继续之前的工作。14时50分许，张某富需要改锥，近前的盘文勇转身捡取改锥时，听见张某富大叫一声。在一旁的徐某臣和苏某也听见了张某富的叫声。徐某臣迅速上到梯子上将张某富拽下，苏某和盘某永站在地上将张某富接住放到地面，随即展开急救措施，后经医院抢救无效死亡。
（二）事故救援情况
1.事故信息接报及响应情况
张某富触电后，现场人员立即施救，将其从梯子上放到地面并进行按压胸口等紧急急救。2024年8月21日14时49分徐某臣拨打120请求急救，并于21日14时51分拨打110报警。120将张某富送至武清区人民医院进行救治，后经抢救无效死亡。21日14时55分，徐某臣将现场有关情况报告给博大兴远公司施工队长尹某良，尹某良转告侯某雨（徐某臣未找到侯某雨电话），侯某雨接到电话后，立即向博大兴远公司领导报告，并同公司相关人员迅速到现场处置。
武清区公安指挥中心接报后，向区政府报告，区政府立即通报给武清区应急管理局。接到事故报告后，区应急局会同区工信局、杨村街道等部门赶赴现场核实，开展善后处置、现场勘查和调查询问等工作，并在第一时间按规定上报事故情况。
2.事故应急处置和评估
事故处置和救援过程中，事故单位、区政府相关部门应急响应迅速，指挥协调有力，救援措施合理，信息流转及时，救援人员安全防护到位，未发生盲目施救，扩大事故情况，应急处置措施得当。
此次事故造成1人死亡。死者：张某富，47岁，男，黑龙江省哈尔滨市人，身份证号：23212619XXXXXX4410。
根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）有关规定，事故直接经济损失约196.16万元（不含事故罚款）。
（一）事故直接原因
事故调查组结合现场勘查、调查询问，综合分析导致本次事故的直接原因为：
在未穿戴绝缘防护用具的情况下，张某富登上梯子给未断电的线路接线，触碰到裸露的线路接线头发生触电，最终经抢救无效死亡，是本起事故的直接原因。
（二）事故间接原因
博大兴远公司疏于现场安全管理，一是未组织开展有效的安全教育培训；二是未有效教育和督促现场作业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；三是未有效教育监督从业人员正确佩戴劳动防护用品。
（三）事故性质
经调查认定，武清杨村天津市博大兴远电力工程有限公司“8·21”一般触电事故为一起生产安全责任事故。
（一）刑事责任追究
张某富系博大兴远公司电工，事故现场具体指挥和作业人员，违反本单位的安全操作规程，在未穿戴绝缘防护用具的情况下，登上梯子给未断电的线路接线，触碰到裸露的线路接线头发生触电，对事故发生负有直接责任，涉嫌重大事故责任罪，鉴于在本次事故中已死亡，建议免于追究其刑事责任。
（二）对相关责任单位及责任人员给予处理的建议
博大兴远公司未组织开展有效的安全教育培训，未有效教育和督促现场作业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，未有效教育监督从业人员正确佩戴劳动防护用品。博大兴远公司违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四十四条第一款、第四十五条的规定，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项的规定，建议由区应急管理局给予人民币51万元罚款的行政处罚。
王萌萌系博大兴远公司实际负责人，未有效组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；未有效组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款第（二）、（三）项的规定，对事故发生负有领导责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款（一）项的规定，建议由武清区应急管理局给予其上年年收入40%的罚款，计21024元。
（一）博大兴远公司要认真吸取事故教训，强化施工现场安全管理，要举一反三，加强劳动防护用品发放管理，并结合实际采取有效措施教育督促作业人员正确佩戴和使用安全防护用品；要重视作业人员的安全教育培训，并督促相关人员严格按照企业安全生产管理制度和安全操作规程作业，提升作业人员安全意识，确保相关人员具备必要的安全知识和操作技能；要针对施工作业活动，开展必要的安全风险识别和风险告知，提高作业人员安全风险防控意识。
（二）杨村街道要以本次事故为戒，针对各类小型、零星作业活动，强化安全生产宣传教育，努力提升各类从业者安全意识；要充分发挥好社区、网格等维护安定的积极作用，真正将安全生产隐患排查延伸到基层末梢，提升街道巡查检查发现问题的频次和效能，对事故隐患做到“早发现、早处置、早化解”。
