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一、事故档案信息
	事故地点
	中国辽宁省沈阳市于洪区广业西路109号沈阳市于洪区永庆快运站装车作业现场

	发生时间
	2024-05-30 00:00:00

	涉事单位
	沈阳市于洪区永庆快运站

	事故类型
	高处坠落

	事故等级
	一般事故

	事故性质
	生产安全责任事故

	所属行业
	商贸

	死亡人数
	1

	直接经济损失(万元)
	90

	行政区域
	中国,辽宁省,沈阳市,于洪区

	详细时间
	14:19:00



二、事故概况
2024年5月30日14时19分，于洪区广业西路109号沈阳市于洪区永庆快运站装车作业现场，发生一起一般高处坠落事故，事故致1名从业人员死亡，事故直接经济损失约90万元。
三、调查报告正文
（一）事故发生单位概况
沈阳市于洪区永庆快运站，类型：个体工商户，注册日期：2022年06月14日，经营场所：辽宁省沈阳市于洪区广业西路109号红旗物流园，统一社会信用代码：92210114MABQG95T1W，经营者：姜某明，组成形式：个人经营，经营范围包括许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：装卸搬运，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动。该单位从业人员共3人，主要负责人为姜某明，内勤人员李某文为姜某明妻子，装卸工为何某，主要从事承揽物流货物运输业务，无道路货物运输车辆，货物运输由该单位合作司机承接。
（二）事故发生单位安全管理情况
事故发生单位沈阳市于洪区永庆快运站从业人员共3人，主要负责人为该单位经营者姜某明，内勤人员李某文为姜某明妻子，死者何某为该单位装卸工。事故发生单位制定了《安全生产五个必须》、《安全生产十不准》等规章制度，该单位《安全生产、防火知识培训记录》显示单位从业人员均参加了安全生产教育培训，该单位作业场所张贴相关警示标识，其中《安全生产安全防火易燃易爆违禁品管控制度》对高处装卸作业明确了防护措施。
（一）事故发生经过
2024年5月30日9时48分，重型仓栅山式货车黑CC764*货车（空车）进入沈阳市于洪区永庆快运站货站内，现场作业人员何某开始进行装车作业。10时42分左右，作业停止。
13时52分左右，何某驾驶叉车将第一托盘货物运至货站内装车作业位置，随后姜某明、何某进入货车车厢开始装货、码货。
14时18分左右，姜某明驾驶叉车将第二推盘同车托运的货物运至货站内，将叉车上载有货物的托盘举升，此时何某站在货车第一节车厢已码好的货物上。随后，姜某明在何某的指挥下将叉车停在货车第一节车厢侧面卸货工位。此时，叉车前行方向正对货车第一节车厢侧面，叉车举升托盘与货车第一节车厢高栏顶部平齐。
14时19分左右，何某站在车顶货物上开始从叉车托盘上搬货装车。此时，姜某明在叉车驾驶位置上记录叉车托盘货物的重量。
14时20分许，何某在从叉车托盘搬运货物中，货物脱手，随即身体侧倒，头部向下坠地，坠落在叉车与货车交叉地面。
（二）事故救援情况
事故发生后，该单位主要负责人姜某明立即从叉车上跳下来，看到何某的鼻腔出血，就招呼在站内办公室记账的李某文让其拨打“120”急救电话，“120”救护人员随即赶到现场，采取急救措施。随后，李某文陪同“120”救护车将何某送至中国医科大学一院进行救治。于洪区应急管理局接到事故信息报告后立即赶赴现场，并派遣工作人员赶到医院与接诊医生沟通了解救治情况，嘱托各方全力抢救。
6月8日11时52分，中国医科大学一院急诊确认何某死亡并出具《居民死亡医学证明（推断）书》，死亡原因为多发外伤、呼吸心跳骤停。
该起事故发生后，死者家属得到妥善安抚，事故发生单位积极筹措资金救治，并及时与家属方联系，积极协调相关善后工作。
事故造成一人死亡。
本次事故造成直接经济损失约90万元。
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