海拉尔区正阳街道办事处呼伦贝尔市鸿雁市政建设有限公司“5.12”中毒窒息一般事故调查报告
来源：中国安全生产大数据平台（safetybd.cn）
原文链接：https://www.safetybd.cn/csd-view/reportDetail?reportId=8126
抓取时间：2026-10-19
一、事故档案信息
	事故地点
	中国内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区文化街西侧一污水井处

	发生时间
	2023-05-12 00:00:00

	涉事单位
	呼伦贝尔市鸿雁市政建设有限公司

	事故类型
	中毒和窒息

	事故等级
	一般事故

	事故性质
	生产安全责任事故

	所属行业
	建筑施工

	死亡人数
	1

	受伤人数
	3

	行政区域
	中国,内蒙古自治区,呼伦贝尔市,海拉尔区

	详细时间
	16:00:00



二、事故概况
2023年5月12日16时许，呼伦贝尔市鸿雁市政建设有限公司发生一起中毒窒息一般事故，事故最终造成一人死亡，三人受伤。
三、调查报告正文
（一）事故发生经过
2023年，鸿雁市政在未得到官方确切消息的前提下，通过同行之间传闻，得知新的污水管线要全部启用，为确保管线畅通，该公司与长年合作的王炳志在未签订任何合同及协议情况下，以“帮忙”的名义，告知其开展井下挡墙拆除作业，具体工作由王炳志长期合作的劳务人员进行施工，同时达成待所有井下挡墙拆除后，依据现场作业人数及工作时间具体情况，拨付用工费用。
2023年5月12日上午，施工人员将事发井盖打开进行自然通风，当日下午作业前，现场监护人员李洪军对作业人员简单进行口头安全技术交底。
随后，符广贵在未进行气体检测的前提下，佩戴安全绳进入井下，使用电镐对挡墙先行打眼扩洞，此时挡墙另一侧有积水流进工作面，遂井上人员利用水泵开始间断性抽水，随即符广贵离开作业地点返回地面休息，期间未发生身体不适。
休息结束后，符广贵为方便作业，自行脱掉安全绳，同时，未进行气体检测，再次进入作业地点，预继续进行挡墙拆除作业，此时，地面人员发现符广贵失去意识，因其未佩戴安全绳，井上人员无法直接实施救援，于是现场作业人员王洪江、赵晓波、王兆君相继进入事发地污水井实施救援，均失去意识无法自主活动。
（二）事故救援情况
作业人员符广贵在井下遇险后，现场作业人员王洪江、赵晓波、王兆君在未采取任何防护措施的情况下先后下井施救。
事故发生后，事故单位现场施工员李洪军报送信息及时，但未及时制止现场人员盲目施救，在请求救援过程中仍然有人员下井盲目施救导致事故扩大。
当日16时43分消防救援人员到达现场，经询问确认现场为施工下水道井1名人员中毒失去意识，随即3人下井施救，导致4人被困。救援人员利用空气呼吸器向管道井内输送空气，同时做好安全防护措施后下井救援，17时12分四名被困人员全部安全救出并送医治疗。
事故最终造成一人死亡，三人受伤。
（一）事故直接原因
因挡墙打孔致有毒气体窜入污水井（有限空间），工作间断气体动态聚集形成中毒窒息危险环境，遇难人员死者符广贵未按照有限空间“先通风再检测后作业”的作业要求开展有限空间作业，未进行连续性有毒有害气体检测【1】，未配备并使用隔离式呼吸防护器具【2】、未使用悬挂双背带式安全带【3】冒险进入存在有毒和窒息风险的污水井（有限空间）内作业，以及施救人员在未采取任何安全防护措施的前提下盲目施救，是造成本次事故发生的直接原因。
（二）事故间接原因
1、作业审批方面
企业在进行污水井（有限空间）作业前，未履行作业审批手续【4】，未根据《海拉尔区污水主管线工程建设项目三标段施工方案》履行有限空间作业“先通风、再检测、后作业”的作业要求。
2、责任制落实方面
企业未制定下井（有限空间）作业作业人员的安全生产职责，并在作业中落实【5】。
3、教育培训方面
企业对下井作业人员仅进行了口头教育培训，无培训考核也无个人培训档案材料【6】，发生事故后现场作业人员不掌握急救技能盲目施救导致事故扩大。
4、物资配备方面
井下作业前，企业未进行气体检测作业；未配备并使用隔离式呼吸防护器具和悬挂双背带式安全带。
5、现场管理方面
作业现场管理混乱，现场监护人员未严格监督作业人员正确使用劳动防护用品，事故发生后，在无应急救援装备的情况下，未能及时制止现场人员盲目施救的行为。
（三）事故性质
海拉尔区正阳街道办事处呼伦贝尔市鸿雁市政建设有限公司“5.12”中毒窒息一般事故是一起生产安全责任事故。
