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2016年07月31日，位于上海市青浦区华新镇马阳村3689号的上海金露涂装厂发生一起灼烫事故，事故造成一名现场施工人员烫伤。 
事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）、《上海市实施<生产安全事故报告和调查处理条例>的若干规定》（沪府发〔2009〕12号）和《上海市青浦区人民政府关于生产安全事故调查处理有关事项的决定》（青府发〔2007〕81号）文件精神，经区人民政府授权，由区安监局牵头，会同区监察局、公安青浦分局、区总工会以及华新镇人民政府，并邀请区检察院参加，组成事故调查组。调查组通过现场勘查、调查取证、综合分析等，查明了事故发生的原因，认定了事故的性质，提出了对有关责任人员、责任单位的处理建议和防范措施。现将情况报告如下：
一、事故基本情况
（一）单位概况
上海金露涂装厂（以下简称：金露涂装厂），成立于1999年1月19日，住所：青浦区华新镇电镀厂内，类型：个人独资企业，投资人：管荣元，经营范围：五金件，表面涂饰。【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
二、事故发生经过及救援情况
2016年7月末，金露涂装厂要拆除2-3车间部分喷涂流水线，该厂投资人管荣元找到长期回收该厂废品的胡敬合（个人），双方口头约定由胡敬合找人来拆除设备。2016年7月31日早上，胡敬合的儿子胡岩，胡敬合亲家公安树举以及另外2名工人在金露涂装厂内开始拆除喷涂流水线的管线。胡岩坐在一台叉车上，叉车停在当时要拆除的管线下方，插杆升起防止管线失稳坠落。施工到9时30分许，管线发生倾倒集聚在管线上的粉末倾泻下来，正好落在胡岩身上，粉末下落中同时发生爆燃将胡岩烧伤。后经上海交通大学医学院附属瑞金医院治疗，目前已经出院。 
三、事故造成的人员伤亡及直接经济损失情况
此次事故造成一人重伤。
伤者：胡岩，男，29岁，安徽省利辛县人，伤势：三度烧伤（火焰烧伤，头面颈部、前驱干、后躯干、四肢，总体表面积45%，Ⅲ°24%，Ⅱ°21%），呼吸道特指部位烧伤。
截至目前，事故经济损失暂时无法统计。
四、事故发生的原因和事故性质
（一）直接原因
 1、金露涂装厂喷涂流水线设备拆除时发生倾倒，上方的可燃粉末掉落遇到点火源发生爆燃，造成胡岩全身多处烧伤。
（二）间接原因
 1、金露涂装厂未分析废弃设备的用途、性质等因素，未及时发现拆除过程中可能遇到的危险因素，未就可能存在的危险因素及时告知给拆除人员。
 2、胡敬合带领其他人员在拆除前未对作业现场进行必要的勘察，在未确定现场是否存在安全隐患的情况下就开始施工。
（三）事故性质
调查组认定，这是一起生产安全责任事故。
五、对有关责任人员和责任单位的认定及处理建议
（一）对事故责任者的责任认定和处理建议
1、上海金露涂装厂投资人管荣元未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，以上行为违反《中华人民共和国安全生产法》第十八条第（五）项之规定，对本起事故负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（一）项之规定，建议区安监局依法给予管荣元个人行政处罚。
（二）对事故责任单位的责任认定及处理建议
1、上海金露涂装厂未确保安全生产，公司安全管理人员未对安全生产状况进行进场性的检查，未及时发现并消除生产安全事故隐患，以上行为违反《中华人民共和国安全生产法》第四条、第三十八条及第四十三条之规定，对本起事故负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项之规定，建议区安监局依法给予金露涂装厂行政处罚。 
六、整改防范措施建议
（一）建议上海金露涂装厂召开一次员工安全生产大会，吸取本次事故教训，举一反三，排查公司事故隐患，预防各类事故发生，对全体员工进行一次全面的安全培训，今后若有相关方进厂作业，务必签署安全管理协议并落实安全管理职责。
七、附件
（一）调查组的组建
