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	2025年4月25日14时15分许,闵行区银都路4355号装卸作业现场发生一起高处坠落事故,造成一人死亡。 接到报告后，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《上海市实施〈生产安全事故报告和调查处理条例〉的若干规定》（沪府规〔2018〕7号）和《闵行区人民政府办公室关于进一步强化安全生产事故调查处理有关要求的通知》（闵府办〔2018〕48号）等相关法律法规规定，区应急局会同区纪委监委、区公安分局、区总工会组成调查组展开调查。 经调查认定，该事故系非生产安全事故，主要调查情况如下： 一、基本情况 （一）事故涉及单位基本情况 1.运输委托单位 上海柳工赫达设备租赁有限公司，注册地：上海市闵行区莘庄工业区银都路4355号；法定代表人：潘恒亮；公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)。该公司于2008年4月29日成立，经营范围包括机械设备租赁、运输设备租赁服务等。 2.物流运输单位 上海可通汽车牵引服务有限公司，注册地：上海市闵行区庙泾路66号D374室；法定代表人：李万年；公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)。该公司于2011年6月9日成立，经营范围包括汽车牵引服务等。 （二）合同签订情况 2025年1月1日，上海柳工赫达设备租赁有限公司与上海可通汽车牵引服务有限公司签订《物流运输合同》《安全环保生产协议书（物流运输）》，根据合同约定，由上海可通汽车牵引服务有限公司向上海柳工赫达设备租赁有限公司提供物流服务（运输及装卸），合同期限自2025年1月1日起至2025年12月31日止；根据协议约定，明确双方的安全生产责任和义务，协议期限自2025年1月5日起至2026年1月4日止。 二、事故经过及救援情况 2025年4月25日，上海可通汽车牵引服务有限公司驾驶员刘贯群根据公司安排驾驶本单位牵引车（沪DT7669）装载5台剪叉车（上海柳工赫达设备租赁有限公司出租的设备）运送至闵行区银都路4355号（上海柳工赫达设备租赁有限公司经营场所）。14时08分，车辆到达指定卸车区域后，刘贯群放下牵引车跑垫（与地面形成23°的下滑坡道）后使用剪叉车操作控制手柄将车卸至地面停放区。14时15分许，刘贯群开始卸第3台剪叉车（编号为：452264039），当时刘登上该剪叉车站立于护栏内操作平台（操作平台距地面垂直高度1.66米）上,操作控制手柄驾驶剪叉车向后移动至跑垫近地面时，该剪叉车突然向北侧倾倒，刘随车一同倒于地面。 事故发生后，上海柳工赫达设备租赁有限公司员工即拨打120求救，120到达后将刘送至上海市闵行区中心医院抢救，后刘经抢救无效死亡。根据上海市闵行区中心医院出具的居民死亡医学证明书，刘死亡原因系猝死。 三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失 （一）事故造成的人员死亡情况 死者刘贯群，男，54岁，公民身份号略，安徽人，无特殊身份。 （二）直接经济损失 事故造成直接经济损失约为人民币130万元。 四、事故现场勘验情况 经现场勘查，事故现场位于闵行区银都路4355号（上海柳工赫达设备租赁有限公司）设备停放场地内。该场地（长约120米、宽约40米），场地近大门处停放有一辆黄色牵引车（车牌号沪DT7669），车上留有两台剪叉车，车辆北侧地面停放两台剪叉车，车辆跑垫北侧有一台剪叉车倒于地面，现场有视频监控。 五、事故调查情况 1.经调查，刘贯群系上海可通汽车牵引服务有限公司驾驶员（持有中华人民共和国机动车驾驶证，证号：略，准驾车型：B2E,有效期限2022年3月15日至长期），事发当日其根据公司安排运输5台剪叉车至闵行区银都路4355号（上海柳工赫达设备租赁有限公司经营场所）并进行卸车作业。上海可通汽车牵引服务有限公司已对刘贯群进行过新入职驾驶员岗前培训。 2.经调查，刘贯群在卸车过程中使用剪叉车自带操作控制手柄进行卸车作业，第一台、第二台剪叉车卸车时其站立于牵引车南侧，利用操作控制手柄控制剪叉车下滑移动至地面，停放于牵引车北侧。因第三台剪叉车位于车厢中部，手柄控制线长度受限，刘登上第三台剪叉车站立于护栏内操作平台上，操作控制手柄控制车辆向下移动，上述两种操作方式均符合剪叉车操作规程。 3.经调查，刘贯群操作第三台剪叉车移动下滑至牵引车跑垫近地面处时（跑垫与地面形成23°的下滑坡道，操作平台距离地面1.66米），该剪叉车前轮突然向右扭转后向北侧侧翻倾倒。 4.经调查，事发的剪叉车是上海柳工赫达设备租赁有限公司于2024年8月30日向广西柳工机械股份有限公司购置，型号为：LS0808H，颜色为黄/黑，配有“产品合格证”，证书号为：YE49X05000021304，配有“剪叉车出厂检验报告”，主机型号：LS0808H,主机编号：LGZL080PRZ139359，检验日期：2024年8月30日，检验项目共37项，均合格。目前平台颜色、机况较好。上海柳工赫达设备租赁有限公司将此台车编号为：452264039，于2025年3月10日对该车进行了维修保养，检查项共21项，均为合格。 5.根据上海市闵行区中心医院出具的居民死亡医学证明书（No.2024-2-0070684），刘贯群死亡原因系猝死。根据上海市公安局闵行分局刑事科学技术研究所出具的《工作情况》，刘贯群体表未见致命性损伤。 6.根据事故调查小组专家组事故综合分析，本次事故不排除刘贯群在操作控制手柄过程中因身体隐性疾病突发，操作控制手柄失控，导致该剪叉车向右急打方向并失去重心向北侧翻。 六、事故调查结论 事故调查组通过现场勘验、调查询问、专家分析等工作，认为刘贯群死亡原因排除外力因素。故事故调查组讨论认定“上海闵行‘上海可通汽车牵引服务有限公司 2025.4.25高处坠落死亡事故’”为非生产安全事故，不纳入安全生产事故统计。 七、事故防范和整改措施 上海可通汽车牵引服务有限公司要认真吸取教训，加强对作业人员身体健康的关注。 附件：1.专家意见报告 上海闵行“上海可通汽车牵引服务有限公司 2025.4.25高处坠落死亡事故调查组 2025年6月18日



