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河源市紫金县黄塘镇“2·19”
较大道路交通事故调查报告
2022年2月19日07时48分许，在G355线789KM+100M（紫金县
黄塘镇上黄塘村）处，一辆粤B·AT5523新能源小型轿车与相对方
向行驶的闽E·56586（闽E3503挂）重型半挂牵引车发生碰撞，造
成粤B·AT5523新能源小轿车上4人死亡，1人受伤的较大道路交通
事故。
事故发生后，河源市委、市政府高度重视，市委书记林涛和
市长何国森、常务副市长刘东豪第一时间作出批示，要求全力抢
救伤员，妥处善后，同时采取有效措施，严防类似事故发生。按
照国家有关法律法规的规定，河源市人民政府成立了由市政府副
秘书长邝伟毅任组长，市公安局、市交通运输局、市应急管理局、
市总工会等有关单位负责同志为成员的事故调查组，并邀请了市
纪委监委、福建省漳州市人民政府派员参与事故调查。
事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实
事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、检测鉴
定，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情
况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的
处理建议，以及相关部门对安全隐患的整改要求。
事故调查组认定，河源市紫金县黄塘镇“2·19”道路交通事
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故是一起生产经营性较大道路交通事故。
一、事故基本情况
（一）涉事车辆情况
1.粤B·AT5523新能源小型轿车。品牌：威马牌，车辆型号：
SZS7000A04BEV，车辆识别代号：HWM133034MW179332，发动机号：
B9GB0699，车身颜色：黑色。机动车所有人：贺秋霞（驾驶人张
源锋女友），使用性质：非营运，车辆核载人数：5人。出厂日期：
2021年10月21日，登记日期：2022年2月9日，检验有效期：2024
年2月29日。登记住所：广东省深圳市罗湖区罗湖街道沿河南路
3008号龙园苑。
该车购买了交通事故责任强制保险、商业保险，保险期限：
2022年1月26日至2023年1月25日。该车使用以来共有1宗交通违
法行为，扣3分，已处理。
2.闽E·56586重型半挂牵引车。品牌：乘龙牌，车辆型号：
豪曼牌ZZ5048CCYF17EB5，车辆识别代号：LGGG4DY32GL346345，
发动机号码：1416L081247，车身颜色：黄色。机动车所有人：
福建榕辉物流有限公司，使用性质：货运。出厂日期：2016年12
月30日，初次登记日期：2017年1月10日，检验有效期：2023年1
月31日。登记住所：福建省漳州市漳浦县绥安镇兴龙北路35号。
核定载人数：2人，整备质量：8800kg，准牵引总质量40000kg。
该车购买了交通事故责任强制保险、商业险，保险期限：2022
— 3 —
年1月12日至2023年1月12日。该车近3年共有13宗交通违法行为，
扣24分，均已处理。
3.闽·E3503挂重型仓栅式半挂车。品牌：闽兴牌，型号：
FM9400CXY，车辆识别代码：LA93CNAF4H1FMX181，发动机型号：
无。所有人：福建榕辉物流有限公司，使用性质：货运。注册日
期：2017年3月31日，发证日期：2017年3月31日，检验有效期：
2018年3月。住址：福建省漳州市漳浦县绥安镇兴龙北路35号。整
备质量：7900kg，核定载质量：31600kg，总质量：39500kg。机
动车状态：正常。办理了道路运输证，核发机关：漳浦县交通运
输局，道路运输证号：闽交运管漳字350623201107号，发证日期：
2020年3月6日
该车购买了商业保险，保险期限：2021年4月7日至2022年4
月7日。
（二）涉事驾驶人情况
1.粤B·AT5523新能源小型轿车驾驶人：张源锋，男，31岁，
准驾车型：C1，有效期限：2019年9月3日至2025年9月3日。该驾
驶员近三年共有4宗交通违法行为，记12分，均已处理。
经查，张源锋事发时无酒驾
[1]
、毒驾违法行为。
2.闽E·56586（闽E3503挂）重型半挂牵引车驾驶人：杨学明，
男，43岁,准驾车型：A1A2（从业资格类别：道路旅客、普货运输
驾驶员，从业资格证件号：3506230030108013072），有效期限：
[1]
广东惠安司法鉴定所司法鉴定意见书（惠安司鉴[2022]毒鉴字第 11 号）
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2013年4月12日至2023年4月12日。近三年有6宗交通违法行为，
记6分，均已处理。
经查，杨学明事发时无酒驾
[2]
、毒驾违法行为。
（三）事故相关人员、企业
1.贺秋霞。粤B·AT5523新能源小型轿车所有人，女，27岁，
紫金县中坝镇贺光村人，目前在深圳市罗湖区工作，与涉事驾驶
人张源锋系男女朋友关系。
2.福建榕辉物流有限公司。闽E·56586（闽E3503挂）重型半
挂牵引车所有人，登记地址：福建省漳州市漳浦县绥安镇鼎元北
路3号，统一社会信用代码：913506230953036447，公司类型：有
限责任公司，法定代表人：蔡文智，注册资本：500万元。成立日
期：2014年3月25日，营业期限2014年3月25日至2064年3月24日，
经营范围：货物运输代理；普通货运、货物专用运输（集装箱）；
润滑油、柴油、汽车配件的销售（依法须批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）。
3.张志福。福建榕辉物流有限公司主要负责人（实际控股人），
男，汉族，41岁，住址及户籍所在地：福建省漳州市漳浦县绥安
镇罗山村东箩36号。
二、事故发生经过及应急处置情况
（一）事故发生经过
[2]
广东惠安司法鉴定所司法鉴定意见书（惠安司鉴[2022]毒鉴字第 12 号）
— 5 —
2月18日11时30分许，张源锋驾驶粤B·AT5523新能源小型轿
车搭载朋友从河源市区往深圳办事。21时50分许从深圳龙岗区回
到河源市区住所休息。2月19日凌晨0时20分许，张源锋驾驶该车
在市区内寻找充电桩，一直未找到可用充电桩，凌晨2时许，张源
锋约朋友在市区一烧烤店吃宵夜。凌晨3时许吃完夜宵，张源锋驾
驶车辆送朋友回市区住所，凌晨3时30分，张源锋驾驶该车到河源
市文化广场公共电站充电，凌晨5时04分充电完毕，并驾驶该车往
紫金县。早晨6时40分许，张源锋在紫金县敬梓镇联合村路边揽客
搭载廖国权，接着在敬梓镇甘田村候车亭搭载郑维国，6时50分，
在甘田村搭载甘芊（女），7时28分在紫金县城城南加油站搭载钟
先裕，然后沿G355线往河源市区方向行驶。7时48分，该车行驶至
G355线789K+100M（紫金县黄塘镇上黄塘村）处时，越过道路中
心线与相对方向由杨学明驾驶的闽E·56586（闽E3503挂）重型半
挂牵引车发生碰撞，造成粤B·AT5523新能源小型轿车驾驶人张源
锋、乘客钟先裕当场死亡，甘芊、廖国权送往紫金县人民医院经
抢救无效死亡，乘客郑维国受伤住院；粤B·AT5523新能源小型轿
车、闽E·56586（闽E3503挂）重型半挂牵引车两车不同程度损坏
的较大道路交通事故。
经调查： 张源锋（微信号：小源哥）在事发前一天晚上23
时许通过微信“车找人”微信群发布揽客信息，事发当天早晨6
时40分开始驾驶粤B·AT5523新能源小型轿车分别接载了通过微信
群约定好的4名乘客乘坐该车前往河源市区方向。
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（二）事故应急处置情况
2月19日7时53分，河源市公安局110接到事故货车驾驶人杨
学明报警，确认事故情况后，将警情推送给黄塘派出所。
7时54分，紫金黄塘派出所签收警情信息。
7时57分，紫金县公安局要求黄塘派出所联系就近卫生院赶赴
现场。
8时10分，紫金县黄塘派出所出警3人，到达事故现场，对事
故现场实施临时交通管制。
8时10分，市消防救援支队接到群众报警，迅速调派紫金县紫
城消防救援站和黄塘专职队，出动2辆车，共10人赶赴现场处置。
8时27分，紫金县紫城消防救援站到达现场开展救援工作。
8时32分，紫金县120急救中心救护车到达现场救援。
8时46分，紫金县紫城消防救援站现场救援完毕。
14时39分，现场处理完毕。现场解除交通管制，道路恢复正
常。
事故发生后，副市长赵峰、市公安局、市应急管理局、市交
通运输局、紫金县县委、县政府及相关部门有关领导先后赶到现
场，指导事故救援、处置工作。
（三）善后工作情况
市、县两级政府高度重视，立即启动应急预案，积极做好事
故善后处理及死者家属安抚工作，采取有效措施，切实维护了社
会稳定。目前，4名死者遗体已火化。
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（四）应急处置评估
经评估，此次事故救援先期响应迅速、现场处置得当、救援
行动开展有序，救援过程未发生次生衍生事故，无救援人员伤亡，
事故应急处置较好。
（五）事发时车辆安全技术检验及行驶速度鉴定情况
经广东惠安司法鉴定所鉴定：
[3][4]
1.粤B·AT5523新能源小轿车转向系统、制动系统、行驶系统
符合相关规定；事发时的行驶速度为60km/h～69km/h，未超员。
2.闽E·56586（闽E3503挂）重型半挂牵引车转向系统符合相
关规定；制动系统不符合GB 7258-2017《机动车运行安全技术条
件》第7.2.2条相关规定；行驶系统不符合GB 7258-2017 《机动
车运行安全技术条件》第9.1.3条相关规定。事发时的行驶速度约
为59.11km/h；6轴车限载总质量49000kg，事发时，装载物为农夫
山泉矿泉水，实测总质量48220kg
[5]
，未超限超载。
（六）事故现场情况
该路段为G355线789KM+100M紫金县黄塘镇上黄塘村路段，山
岭重丘二级公路，2车道。2020年路面部分路段进行了路面加铺沥
青的大修工作，改造后路基宽12m，路面宽9m，单车道宽3.5m，
水泥混凝土路肩各75cm，设计时速40km/h。事发路段坡度大概为
1%，标识标牌标线清晰，安全设施齐全，事发路段道路中间施划
[3] 广东省惠安司法鉴定所司法鉴定意见书（惠安司鉴[2022]痕鉴字第 40-1 号）。
[4] 广东省惠安司法鉴定所司法鉴定意见书（惠安司鉴[2022]痕鉴字第 40-2 号）。
[5] 紫金县交通运输局车辆超限运输检测单，检测地点：紫金县林田治超卸货场。
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有黄色虚线，视线良好。事发时，小雨天气，路面潮湿。从事故
现场勘验调查情况分析判断，张源锋驾驶粤B·AT5523新能源小轿
车在事故发生时，行驶速度为60km/h～69km/h，属超速行驶，是在
同方向前后没有车辆的情况下，在直行中越过中心线，未采取制
动措施，直接撞向相对向正常行驶的闽E·56586（闽E3503挂）重
型半挂牵引车车头左前部，不存在避让、超车、刹车打滑偏移情
况。闽E·56586（闽E3503挂）重型半挂牵引车事发时，行驶速度
约为59.11km/h，属超速行驶。
三、事故人员伤亡和直接经济损失情况
（一）事故死亡人员名单
1.张源锋，男，31岁，广东省紫金县人，粤B·AT5523驾驶人
（主驾驶位置）。
2.钟先裕，男，20岁，广东省紫金县人，粤B·AT5523乘员（后
排左侧）。
3.甘 芊，女，19岁，广东省紫金县人，粤B·AT5523乘员（后
排右侧）。
4.廖国权，男，18岁，广东省紫金县人，粤B·AT5523乘员（后
排中间）。
（二）事故伤者名单
郑维国，男，23岁，广东省紫金县人，已出院回家休养，粤
B·AT5523乘员（副驾驶位置）。
（三）直接经济损失
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根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》有关规定统计，
事故造成直接经济损失约500万。
四、事故直接原因
张源锋驾驶粤B·AT5523新能源小型轿车，由于个人安全意识
淡薄，疲劳驾驶，未及时发现相对向正常行驶的闽E·56586（闽
E3503挂）重型半挂牵引车，在同方向前后没有车辆的情况下，越
过中心线，未采取制动措施，直接撞向相对向正常行驶的由杨学
明驾驶的闽E·56586（闽E3503挂）重型半挂牵引车车头左前部，
是导致道路交通事故形成的直接原因，超速行驶并且未确保后排
乘车人员均已系带安全带的情况下驾驶车辆，加大了事故损害后
果，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》
[6][7][8][9]
的有
关规定。
五、福建榕辉物流有限公司及个人存在的问题
福建榕辉物流有限公司。闽E·56586（闽E3503挂）重型半挂
牵引车所属福建榕辉物流有限公司。该公司安全管理不够到位，
安全管理制度落实不到位，日常安全教育不够到位；其主要负责
人（张志福）对从业人员进行安全教育培训不够到位。
六、地方政府及相关部门单位存在的问题
[6] 《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第二款：饮酒、服用国家管制的精神药品或者麻醉药品，或者
患有妨碍安全驾驶机动车的疾病，或者过度疲劳影响安全驾驶的，不得驾驶机动车。
[7] 《中华人民共和国道路交通安全法》第三十五条：机动车、非机动车实行右侧通行。
[8] 《中华人民共和国道路交通安全法》第四十二条： 机动车上道路行驶，不得超过限速标志标明的最高时速。在
没有限速标志的路段，应当保持安全车速。夜间行驶或者在容易发生危险的路段行驶，以及遇有沙尘、冰雹、雨、
雪、雾、结冰等气象条件时，应当降低行驶速度。
[9] 《中华人民共和国道路交通安全法》第五十一条：机动车行驶时，驾驶人、乘坐人员应当按规定使用安全带，
摩托车驾驶人及乘坐人员应当按规定戴安全头盔。
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1.紫金县中坝镇中心村委会。根据《广东省人民政府关于进
一步加强农村道路交通安全管理工作的意见》（粤府函〔2017〕
212号）的要求，对农村道路交通安全宣传工作不到位，该村村民
张源锋驾驶粤B·AT5523新能源小型轿车未得到充分的道路安全宣
传教育。
2.紫金县黄塘镇派出所（含交通管理职能，简称交派合一）。
对辖区内道路交通违法行为查处力度不够，路面管控不足，未有
效查处驾驶员疲劳驾驶、司乘人员未系安全带、车辆超速等交通
违法行为。
3.紫金县黄塘镇人民政府。传达市县道安办文件精神不到位，
部署落实交通管理工作不扎实，指导黄塘镇派出所工作力度不够。
4.紫金县交通运输局。事发当天，张源锋驾驶粤B·AT5523新
能源小型轿车在路边揽客，紫金县交通运输局综合执法大队未及
时发现该车驾驶员的行为，对辖区内道路运输市场监管力度不够。
5.福建省漳州市漳浦县交通运输局。该局的主要职责有负责
道路、水路运输行业管理工作；承担对全县道路旅客运输、货物
运输、搬运装卸、车辆技术与维修及运输服务的行业管理工作；
负责全县道路运输市场的安全监督管理检查等工作。虽然日常对
辖区内道路运输企业有开展督促、检查，但对福建榕辉物流有限
公司日常监管力度还不够。
七、对事故有关单位及责任人的处理建议
（一）免于追究的人员
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张源锋，男，31岁，粤B·AT5523新能源小型轿车驾驶人。是
造成此次道路交通事故的主要责任人。鉴于其已在事故中死亡，
免于追究刑事责任。
（二）建议给予行政处罚的个人
杨学明，男，43岁,闽E·56586（闽E3503挂）重型半挂牵引
车驾驶人。对事故负有责任，建议由公安交警部门依照《中华人
民共和国道路交通安全法》及相关法律的规定，对其实施行政处
罚。
（三）建议给予行政处罚的公司及个人
福建榕辉物流有限公司。该企业在日常生产安全培训教育中，
有要求驾驶员按照法律法规和相关要求规范行驶。粤B·AT5523
新能源小型轿车越过中心线，未采取任何制动措施，直接撞向相
对向按照规定车道行驶的由杨学明驾驶的闽E·56586（闽E3503挂）
重型半挂牵引车车头左前部，导致事故发生。调查组认为该公司
涉事车辆超速与事故发生没有必然关系，不是导致事故发生的原
因，该公司对本起事故的发生不负安全生产管理责任。调查组建
议由福建省漳浦县人民政府责成漳浦县交通运输局按照行业监管
方面的法律法规，针对福建榕辉物流有限公司及公司主要负责人
（实际控股人）张志福在安全生产管理上不足和问题给予以行政
处罚。
（四）建议给予党纪政务处分人员
对于在事故调查过程中发现的地方政府、有关部门和公职人
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员履职方面的问题及相关材料，已移交市纪委监委。对有关人员
的党纪政务处分等处理意见，由市纪委监委提出。
（五）其他处理建议
1.建议责成黄塘镇派出所向紫金县公安局作出深刻检查。
（二）制定完善相关规章制度，完善相关设施，加强联合执法
市交通运输行业主管部门要高度重视此次事故暴露出的问题
和教训，联合相关部门在全市开展道路安全隐患排查，对事故多
发、频发路段设置中央隔离或其他替代措施，一举反三开展道路
安全隐患排查治理相关工作。综合运用联合执法、明察暗访、通
报约谈等制度措施，结合国家、省、市的有关规定，研究制定7
座以下乘用车搭客营运规范管理的具体举措，扎实开展联合专项
整治行动。交通运输部门要联合相关部门通过流动巡查和设卡检
查等方式，在重点路段、重点部位，集中执法力量，加大执法力
度，严格依法查处和纠正交通违法行为，精准有效打击，确保整
治工作取得良好成效。
2.建议责成黄塘镇人民政府向紫金县人民政府作出深刻检
查。
3.建议责成紫金县交通运输局向紫金县人民政府作出深刻检
查。
4.建议责成漳浦县交通运输局向漳浦县人民政府作出深刻检
查。
八、事故的主要教训
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（一）驾驶员安全意识薄弱，是事故产生的主要原因
事故致因理论证明，造成事故的直接原因主要是人的不安全
行为和物的不安全状态两种因素，现代安全生产中物的不安全因
素具有一定的稳定性，而人则由于其自身及社会的影响，具有相
当大的随意性和偶然性，是激发事故发生的主要因素。驾驶员只
有杜绝人的不安全行为，才可以有效防范道路交通事故。在本事
故中，驾驶员张源锋安全意识淡薄，疲劳驾驶，几乎在没有任何
意识的状态下，未采取制动措施，直接撞向相对向正常行驶的重
型半挂牵引车，是导致道路交通事故形成的直接原因，人的不安
全行为已经充分显现，最终酿成事故。
（二）加强车辆管理，可以有效预防道路交通安全事故
目前道路客运、货运车辆都有要求安装相关监控设备，车辆
所有人也有车辆监控系统，可以随时掌握车辆行驶情况。事发时，
闽E·56586（闽E3503挂）重型半挂牵引车已超速，但未能得到及
时提醒。各道路运输企业如果加强车辆监控的管理，及时向车辆
驾驶员提醒违规驾驶情况，将有效纠正驾驶员违规行为和确保规
范行驶。同时，各有关职能部门加强路面巡查，加大道路交通安
全管理，将可以有效减少违法违规驾驶行为，避免事故发生。
九、事故防范措施建议
各级各有关部门要认真总结并吸取本起事故的惨痛教训，针
对事故暴露出的突出问题，切实采取有效措施加以改进，坚决杜
绝同类事故发生。
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（一）提高政治站位，切实抓好道路交通安全工作
紫金县委、县政府要进一步提高政治站位，深入贯彻落实习
近平总书记关于安全生产重要论述和重要指示精神，增强“四个
意识”、做到“两个维护”，充分认识抓好道路交通安全工作的
重要性，落实“党政同责、一岗双责”要求，切实承担起“促一
方发展、保一方平安”的政治责任。巩固提升系统防范化解道路
交通安全风险工作成果，围绕“减量控大”要求，突出抓好“人、
车、路、企、救”等关键要素风险防控，全链条、全过程防范道
路交通安全风险；深入开展夜查酒驾、拼包车整治、农村地区整
治“三大行动”，深化落实“企业画像、驾驶人画像、重点车辆
画像”制度，全面排查处置逾期未检验、逾期未报废、违法未处
理等突出隐患车辆、人员和企业，重点查处货车超载、客车超员、
农用车违法载人等严重交通违法行为。补充在全市举一反三
（二）制定完善相关规章制度，完善相关设施，加强联合执
法
市交通运输行业主管部门要高度重视此次事故暴露出的问题
和教训，联合相关部门在全市开展道路安全隐患排查，对事故多
发、频发路段设置中央隔离或其他替代措施，一举反三开展道路
安全隐患排查治理相关工作。综合运用联合执法、明察暗访、通
报约谈等制度措施，结合国家、省、市的有关规定，研究制定7
座以下乘用车搭客营运规范管理的具体举措，扎实开展联合专项
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整治行动。交通运输部门要联合相关部门通过流动巡查和设卡检
查等方式，在重点路段、重点部位，集中执法力量，加大执法力
度，严格依法查处和纠正交通违法行为，精准有效打击，确保整
治工作取得良好成效。
（三）加大道路交通安全宣传，提升村民交通安全意识
紫金县道安办、各乡镇（街道）道安办要进一步贯彻落实《广
东省人民政府关于进一步加强农村道路交通安全管理工作的意
见》（粤府函〔2017〕212号）及省、市关于道路交通安全宣传
相关工作要求，制定道路交通安全宣传专项工作方案，采取多形
式、多渠道加大宣传，确保每一位村民得到应有的道路交通安全
知识教育。
（四）强化道路运输企业管理，督促落实企业主体责任
建议漳浦县交通运输局加强督促道路运输企业落实安全生产
主体责任，严格执行道路交通安全相关法律法规和有关规定，强
化企业车辆驾驶人员、维保人员的安全生产教育培训。进一步加
大执法检查力度，切实履行行业监管责任。
